昭和三十七年通商産業省令第八十四号
電気用品安全法施行規則
電気用品取締法（昭和三十六年法律第二百三十四号）に基づき、および同法を実施するため、電気用品取締法施行規則を次のように制定する。
目次
第一章　総則（第一条）
第二章　事業の届出等（第二条―第九条）
第三章　電気用品の適合性検査等（第十条―第十七条）
第四章　販売の制限（第十八条）
第五章　検査機関の登録等
第一節　検査機関の登録（第十九条―第二十三条）
第二節　国内登録検査機関（第二十四条―第二十八条）
第三節　外国登録検査機関（第二十九条―第三十三条）
第六章　雑則（第三十四条―第四十八条）
附則
第一章　総則
（用語）
第一条　この省令で使用する用語は、別表第二で使用する場合を除き、電気用品安全法（昭和三十六年法律第二百三十四号。以下「法」という。）及び電気用品安全法施行令（昭和三十七年政令第三百二十四号。以下「令」という。）で使用する用語の例による。
第二章　事業の届出等
（電気用品の区分）
第二条　法第三条の経済産業省令で定める電気用品の区分は、別表第一のとおりとする。
（事業の届出）
第三条　法第三条の規定により事業の届出をしようとする者は、様式第一による届出書を経済産業大臣（令第六条第一項に規定する者にあつてはその者の当該工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長、同条第二項に規定する者にあつてはその者の当該事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長。第五条第一項、第六条、第八条及び第九条において同じ。）に提出しなければならない。
（型式の区分）
第四条　法第三条第二号の経済産業省令で定める型式の区分は、別表第二の品名の欄に掲げるそれぞれの電気用品について、同表の型式の区分の欄において要素による区分として掲げるとおりとする。この場合において、要素が二以上ある電気用品については、それぞれの要素による区分として掲げる区分の一をすべての要素について組み合わせたものごとに一の型式の区分とする。
２　別表第二の型式の区分の欄において一の要素について要素による区分として掲げる区分が二以上ある電気用品については、前項の規定にかかわらず、それぞれの区分ごとに同項の規定を適用した場合において同項の規定により型式の区分とされるものをすべての区分について組み合わせたものごとに一の型式の区分とする。
（承継の届出）
第五条　法第四条第二項の規定により届出事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第二による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
２　前項の届出書には、次の書面を添付しなければならない。
一　法第四条第一項の規定により届出に係る事業の全部を譲り受けて届出事業者の地位を承継した者にあつては、様式第三による書面
二　法第四条第一項の規定により届出事業者の地位を承継した相続人であつて、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあつては、様式第四による書面及び戸籍謄本
三　法第四条第一項の規定により届出事業者の地位を承継した相続人であつて、前号の相続人以外のものにあつては、様式第五による書面及び戸籍謄本
四　法第四条第一項の規定により合併によつて届出事業者の地位を承継した法人にあつては、その法人の登記事項証明書
五　法第四条第一項の規定により分割によつて届出事業者の地位を承継した法人にあつては、様式第五の二による書面及びその法人の登記事項証明書
（変更の届出）
第六条　法第五条の規定により事業の届出事項の変更の届出をしようとする者は、様式第六による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
（軽微な変更）
第七条　法第五条ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、届出事業者が法人であるときの、法人の代表者の氏名の変更とする。
（廃止の届出）
第八条　法第六条の規定により事業の廃止の届出をしようとする者は、様式第七による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
（情報の提供）
第九条　法第七条の規定により情報の提供の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を経済産業大臣に提出しなければならない。
一　氏名又は名称及び住所
二　提供の請求をしようとする情報の概要
第三章　電気用品の適合性検査等
（基準適合義務に係る例外の承認の申請）
第十条　法第八条第一項第一号の承認を受けようとする者は、様式第八による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
２　経済産業大臣は、前項の承認の申請があつた場合において必要があると認めるときは、申請者に対し、当該申請に係る電気用品の見本品又は検査記録の提出を求めることができる。
（検査の方式等）
第十一条　法第八条第二項の規定による検査における検査の方式は、別表第三のとおりとする。
２　法第八条第二項の規定により届出事業者が検査記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一　電気用品の品名及び型式の区分並びに構造、材質及び性能の概要
二　検査を行つた年月日及び場所
三　検査を実施した者の氏名
四　検査を行つた電気用品の数量
五　検査の方法
六　検査の結果
３　法第八条第二項の規定により検査記録を保存しなければならない期間は、検査の日から三年とする。
（電磁的方法による保存）
第十二条　法第八条第二項に規定する検査記録は、前条第二項各号に掲げる事項を電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。第二十八条において同じ。）により記録することにより作成し、保存することができる。
２　前項の規定による保存をする場合には、同項の検査記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
３　第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
（証明書と同等なもの）
第十三条　法第九条第一項に規定する同条第二項の証明書と同等なものとして経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一　届出事業者が輸入しようとする特定電気用品の型式について、当該特定電気用品を製造する外国の製造事業者が国内登録検査機関又は外国登録検査機関（以下「検査機関」と総称する。）から交付を受けた次条に掲げる方法による検査により法第八条第一項に規定する技術基準及び第十五条に定める基準に適合している旨の書面を有しているときは、当該製造事業者が当該書面の交付を受けた日から起算して特定電気用品ごとに法第九条第一項の政令で定める期間を経過する日までの間は、その書面を交付した検査機関が当該製造事業者の求めに応じ発行する当該書面の写し
二　届出事業者が輸入しようとする特定電気用品の型式について、当該特定電気用品を製造する事業者（届出事業者に限る。以下この号において「届出製造事業者」という。）が検査機関から交付を受けた法第九条第二項の証明書を有しているときは、当該届出製造事業者が当該証明書の交付を受けた日から起算して特定電気用品ごとに法第九条第一項の政令で定める期間を経過する日までの間は、その証明書を交付した検査機関が当該届出製造事業者の求めに応じ発行する当該証明書の写し
三　前二号に掲げるもののほか、経済産業大臣が同等なものと特に認めるもの
（適合性検査の方法）
第十四条　法第九条第二項の経済産業省令で定める検査の方法は、次の各号に掲げるものごとに、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一　法第九条第一項第一号に掲げるもの　法第八条第一項に規定する技術基準への適合を確認するために適切と認められる方法
二　法第九条第一項第二号に掲げるもの　試験用の特定電気用品について法第八条第一項に規定する技術基準への適合を確認するために適切と認められる方法及び当該試験用の特定電気用品に係る適合性検査に係る届出事業者の工場又は事業場における検査設備について次条で定める基準への適合を確認するために適切と認められる方法
（法第九条第二項の経済産業省令で定める基準）
第十五条　法第九条第二項の経済産業省令で定める基準は、別表第四の検査設備の欄に掲げる検査設備ごとにそれぞれ同表の技術上の基準の欄に掲げるとおりとする。
（証明書の記載事項）
第十六条　法第九条第二項の証明書の記載事項は、次の各号に掲げるものとする。
一　検査機関の名称
二　申請者の氏名又は名称及び住所
三　特定電気用品の型式の区分
四　特定電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地（輸入事業者にあつては、当該特定電気用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所並びに当該電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地）
五　検査の方法
六　法第八条第一項に規定する技術基準及び法第九条第二項の経済産業省令で定める基準（法第九条第一項第二号に係る検査に係るものに限る。）に適合している旨
七　証明書の交付年月日
（表示の方式）
第十七条　法第十条第一項の経済産業省令で定める方式は、次の各号に掲げる表示すべき事項について別表第五に規定する表示の方法によるものとする。
一　令別表第一の上欄に掲げる特定電気用品にあつては、別表第六に規定する記号、届出事業者の氏名又は名称及び法第九条第二項に規定する証明書の交付を受けた検査機関の氏名又は名称
二　令別表第二に掲げる電気用品にあつては、別表第七に規定する記号及び届出事業者の氏名又は名称
２　前項の規定により表示すべき届出事業者又は検査機関の氏名又は名称については、その者が経済産業大臣の承認を受け、又は経済産業大臣に届け出た場合に限り、その承認を受けた略称又は届け出た登録商標（商標法（昭和三十四年法律第百二十七号）第二条第五項の登録商標をいう。）を用いることができる。
３　前項の規定により承認を受け、又は届出をしようとする届出事業者又は検査機関は、様式第九による申請書又は様式第十による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第四章　販売の制限
（販売に係る例外の承認の申請）
第十八条　法第二十七条第二項第一号の承認の申請については、第十条各項の規定を準用する。
第五章　検査機関の登録等
第一節　検査機関の登録
（登録の区分）
第十九条　法第二十九条第一項の経済産業省令で定める特定電気用品の区分は、次のとおりとする。
一　電線
二　ヒューズ
三　配線器具
四　電流制限器
五　小形単相変圧器及び放電灯用安定器
六　電熱器具
七　電動力応用機械器具
八　電子応用機械器具
九　交流用電気機械器具（第二号から前号までに掲げるものを除く。）
十　携帯発電機
（登録の申請）
第二十条　法第二十九条第一項の規定により登録の申請をしようとする者は、様式第十一による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一　登記事項証明書又はこれに準ずるもの
二　申請者が法第三十条各号の規定に該当しないことを説明した書面
三　申請者が法第三十一条第一項各号の規定に適合することを説明した書類
第二十一条及び第二十二条　削除
（登録の更新の手続）
第二十三条　法第三十二条第一項の規定により、検査機関が登録の更新を受けようとする場合は、第十九条及び第二十条の規定を準用する。
第二節　国内登録検査機関
（事業所の変更の届出）
第二十四条　国内登録検査機関は、法第三十四条の規定により事業所の所在地の変更の届出をするときは、様式第十二による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
（業務規定）
第二十五条　国内登録検査機関は、法第三十五条第一項の規定により業務規定の届出をするときは、適合性検査の業務を開始しようとする日の二週間前までに、様式第十三による届出書に業務規定を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
２　前項の規定は、法第三十五条第一項後段の規定による業務規定の変更の届出に準用する。
３　法第三十五条第二項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一　適合性検査の業務を行う時間及び休日に関する事項
二　適合性検査の業務を行う場所に関する事項
三　検査員の配置に関する事項
四　適合性検査に係る料金の算定に関する事項
五　適合性検査に関する証明書の交付に関する事項
六　検査員の選任及び解任に関する事項
七　適合性検査の申請書の保存に関する事項
八　適合性検査の方法に関する事項
九　他の事業者に適合性検査の一部又は全部を委託する場合は、当該事業者の名称及び所在地並びに委託する適合性検査の内容
十　経済産業大臣が告示で定める国際約束等に基づき他の事業者の検査結果を活用する場合は、当該国際約束等の名称
十一　前各号に掲げるもののほか、適合性検査の業務に関し必要な事項
（業務の休廃止）
第二十六条　国内登録検査機関は、法第三十六条の規定により適合性検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をするときは、様式第十四による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
（電磁的記録に記録された事項を表示する方法等）
第二十六条の二　法第三十七条第二項第三号の経済産業省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
２　法第三十七条第二項第四号の経済産業省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、国内登録検査機関が定めるものとする。
一　送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二　磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
（帳簿）
第二十七条　法第四十二条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一　適合性検査を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二　適合性検査の申請を受けた年月日
三　適合性検査の申請に係る品目及び当該品目に係る法第三条第二号の経済産業省令で定める型式の区分
四　適合性検査を行つた特定電気用品の品名並びに構造、材質及び性能の概要
五　適合性検査を行つた年月日
六　適合性検査を実施した検査員の氏名
七　適合性検査の概要及び結果
２　国内登録検査機関は、前項各号に掲げる事項を帳簿に記載するときは、特定電気用品ごとに区分して、記載しなければならない。
３　法第四十二条第二項の規定により帳簿を保存しなければならない期間は、令別表第一の上欄に掲げる特定電気用品ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
（電磁的方法による保存）
第二十八条　前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第四十二条第二項に規定する当該事項が記録された帳簿の保存に代えることができる。
２　前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第三節　外国登録検査機関
第二十九条　削除
（国内登録検査機関に係る規定の準用）
第三十条　第二十四条から第二十八条までの規定は、外国登録検査機関に準用する。この場合において、第二十四条中「法第三十四条」とあるのは「法第四十二条の三第二項において準用する法第三十四条」と、第二十五条中「法第三十五条」とあるのは「法第四十二条の三第二項において準用する法第三十五条」と、第二十六条中「法第三十六条」とあるのは「法第四十二条の三第二項において準用する法第三十六条」と、第二十七条中「法第四十二条第一項」とあるのは「法第四十二条の三第二項において準用する法第四十二条第一項」と、第二十八条中「法第四十二条第二項」とあるのは「法第四十二条の三第二項において準用する法第四十二条第二項」と読み替えるものとする。
（旅費の額）
第三十一条　令第二条の三の旅費の額に相当する額（以下「旅費相当額」という。）は、国家公務員等の旅費に関する法律（昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。）の規定の例により計算した旅費の額とする。この場合において、当該検査のためその地に出張する職員は、一般職の職員の給与等に関する法律（昭和二十五年法律第九十五号）第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表（一）による職務の級が四級である者であるものとしてその旅費の額を計算するものとする。
（在勤官署の所在地）
第三十二条　旅費相当額を計算する場合において、当該検査のため、その地に出張する職員の旅費法第二条第一項第六号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関一丁目三番一号とする。
（旅費の額の計算に係る細目）
第三十三条　旅費法第六条第一項の支度料は、旅費相当額に算入しない。
２　検査を実施する日数は、当該検査に係る事務所又は事業所ごとに三日として旅費相当額を計算する。
３　旅費法第六条第一項の旅行雑費は、一万円として旅費相当額を計算する。
４　経済産業大臣が、旅費法第四十六条第一項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。
５　機構が、旅費法第四十六条第一項の規定の例により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。
第六章　雑則
（立入検査等の身分証明書）
第三十四条　法第四十六条第三項の証明書は、様式第十五及び様式第十六によるものとする。
２　法第四十六条第七項の証明書は、様式第十六の二及び様式第十六の三によるものとする。
（意見聴取会）
第三十五条　法第五十一条第一項の意見の聴取は、行政不服審査法（平成二十六年法律第六十八号）第十一条第二項に規定する審理員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。
２　法第五十一条第一項の予告は、意見の聴取の期日の二十一日前までに行うものとする。
３　前項の予告は、当該審査請求に係る参加人に対してもするものとする。
（利害関係人）
第三十六条　法第五十一条第三項の利害関係人（参加人を除く。）として意見の聴取に参加して意見を述べようとする者は、意見の聴取の期日の十四日前までに様式第十八による書面をもつて、当該事案について利害関係のあることを疎明しなければならない。
２　議長は、前項の規定により書面を提出した者が当該事案について利害関係のあることが疎明されたと認めるときは、その者にその旨を意見の聴取の期日の三日前までに通知しなければならない。
（参考人）
第三十七条　議長は、必要があると認めるときは、関係行政機関の職員、学識経験のある者その他の参考人に意見聴取会への出席を求めることができる。
（議長の議事整理権）
第三十八条　議長は、意見聴取会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。
（期日又は場所の変更）
第三十九条　議長は、意見聴取会の期日又は場所を変更したときは、その期日及び場所を審査請求人又は参加人、第三十七条の規定により意見聴取会への出席を求められた者及び第三十六条第二項の規定により当該事案について利害関係のあることが疎明されたと認められた者に通知しなければならない。
（調書）
第四十条　議長は、意見聴取会が終了したときは、遅滞なく、次の事項を記載した調書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
一　件名
二　意見聴取会の期日及び場所
三　議長の職名及び氏名
四　意見聴取会に出席して意見を述べた者又はその代理人の氏名又は名称及び住所
五　意見聴取会において述べられた意見の要旨
六　証拠が提示されたときは、その旨
七　その他意見聴取会の経過に関する主要な事項
第四十一条から第四十三条まで　削除
（調書の閲覧）
第四十四条　審査請求人、参加人又は第三十六条第二項の規定により当該事案について利害関係のあることが疎明されたと認められた者は、第四十条の調書を閲覧することができる。
（書類の写しの提出等）
第四十五条　経済産業大臣に対し法第三条、第四条第二項、第五条又は第六条の規定による届出（電気用品の製造の事業を行うものに係るものに限る。）をする者は、その届出をする書類の写し一通をその届出に係る電気用品を製造する工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
（経済産業大臣に対する都道府県知事又は市長の報告）
第四十六条　都道府県知事は、法第四十五条第一項の規定により報告の徴収を行つたときは、令第五条第二項の規定により、遅滞なく、様式第十九による報告書を、当該報告の徴収に係る事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
２　市長は、法第四十五条第一項の規定により報告の徴収を行つたときは、令第五条第二項の規定により、遅滞なく、様式第十九による報告書を、当該報告の徴収に係る事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、当該市長は、当該報告書を当該市を包括する都道府県の知事に提出することができる。
第四十七条　都道府県知事は、その職員に、法第四十六条第一項の規定により立入検査又は質問をさせたときは、令第五条第二項の規定により、その年度中の立入検査又は質問の結果を取りまとめて翌年度の四月三十日までに、様式第二十による報告書を、当該立入検査又は質問に係る事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
２　都道府県知事は、その職員に、法第四十六条第一項の規定により立入検査又は質問をさせた場合であつて、法令に違反する事実があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、直ちに、様式第二十一による報告書を、当該立入検査又は質問に係る事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
３　市長は、その職員に、法第四十六条第一項の規定により立入検査又は質問をさせたときは、令第五条第二項の規定により、その年度中の立入検査又は質問の結果を取りまとめて翌年度の四月三十日までに、様式第二十による報告書を、当該立入検査又は質問に係る事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、当該市長は、当該報告書を当該市を包括する都道府県の知事に提出することができる。
４　市長は、その職員に、法第四十六条第一項の規定により立入検査又は質問をさせた場合であつて、法令に違反する事実があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、直ちに、様式第二十一による報告書を、当該立入検査又は質問に係る事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、当該市長は、当該報告書を当該市を包括する都道府県の知事に提出することができる。
第四十八条　都道府県知事は、法第四十六条の二第一項の規定により電気用品を提出すべきことを命じたときは、令第五条第二項の規定により、遅滞なく、様式第二十二による報告書を、当該命令に係る事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
２　市長は、法第四十六条の二第一項の規定により電気用品を提出すべきことを命じたときは、令第五条第二項の規定により、遅滞なく、様式第二十二による報告書を、当該命令に係る事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、当該市長は、当該報告書を当該市を包括する都道府県の知事に提出することができる。
附　則　抄
１　この省令は、法の施行の日（昭和三十七年八月十五日）から施行する。
８　電気用品取締法の規定に基づく公聴会の手続に関する省令（昭和三十七年通商産業省令第十二号）は、廃止する。
附　則　（昭和三七年一〇月一日通商産業省令第一一三号）
１　この省令は、公布の日から施行する。
２　この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても、適用する。ただし、この省令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
３　この省令の施行前にされた異議の申立その他の不服申立てについては、この省令の施行後も、なお従前の例による。
附　則　（昭和四〇年六月一五日通商産業省令第五一号）　抄
１　この省令は、法の施行の日（昭和四十年七月一日）から施行する。
附　則　（昭和四一年一一月一日通商産業省令第一二六号）　抄
１　この省令は、昭和四十二年二月一日から施行する。
附　則　（昭和四三年一一月一九日通商産業省令第一一三号）　抄
１　この省令は、電気用品取締法の一部を改正する法律（昭和四十三年法律第五十六号）の施行の日（昭和四十三年十一月十九日）から施行する。
附　則　（昭和四三年一二月二四日通商産業省令第一三四号）
この省令は、公布の日から施行する。
附　則　（昭和四四年一月二七日通商産業省令第六号）
この省令は、公布の日から施行する。
附　則　（昭和四四年三月八日通商産業省令第一七号）
この省令は、公布の日から施行する。
附　則　（昭和四五年六月三〇日通商産業省令第五一号）　抄
１　この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第六２に関する改正規定は、この省令の施行の日から起算して六月を経過した日から施行する。
附　則　（昭和四五年六月三〇日通商産業省令第五四号）　抄
１　この省令は、昭和四十五年七月一日から施行する。
附　則　（昭和四六年一〇月八日通商産業省令第一〇七号）
１　この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第三および別表第六２に関する改正規定は、この省令の施行の日から起算して六月を経過した日から施行する。
２　この省令の施行の際現に法第十八条または法第二十三条第一項の認可を受けている甲種電気用品に係る第十四条の型式の区分については、改正後の別表第四の規定にかかわらず、当該認可の有効期間内は、なお従前の例による。
３　この省令の施行の際現に法第十八条または法第二十三条第一項の認可を受けている甲種電気用品に係る第二十四条第一項の表示の方式については、改正後の別表第七の規定にかかわらず、当該認可の有効期間内は、なお従前の例による。
附　則　（昭和四七年一月二六日通商産業省令第四号）
この省令は、昭和四十七年二月一日から施行する。
附　則　（昭和四七年三月七日通商産業省令第一八号）
１　この省令は、公布の日から施行する。
２　この省令の施行の際現に法第十八条または法第二十三条第一項の認可を受けている甲種電気用品に係る第十四条の型式の区分については、改正後の別表第四の規定にかかわらず、当該認可の有効期間内は、なお従前の例による。
附　則　（昭和四七年五月二六日通商産業省令第六三号）
この省令は、公布の日から施行する。
附　則　（昭和四八年五月一日通商産業省令第三五号）
この省令は、昭和四十八年五月一日から施行する。
附　則　（昭和四九年一二月一二日通商産業省令第九二号）　抄
１　この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第三並びに別表第六１及び２に関する改正規定は、この省令の施行の日から起算して三月を経過した日から施行する。
２　この省令の施行の際現に法第十八条又は法第二十三条第一項の認可を受けている甲種電気用品に係る第十四条の型式の区分については、改正後の別表第四の規定にかかわらず、当該認可の有効期間内は、なお従前の例による。
附　則　（昭和五三年二月一七日通商産業省令第三号）　抄
１　この省令は、昭和五十三年三月一日から施行する。ただし、別表第八に関する改正規定は、公布の日から施行する。
２　この省令の施行の際現に法第十八条又は法第二十三条第一項の認可を受けている甲種電気用品に係る第十四条の型式の区分については、改正後の第十四条第二項及び別表第四の規定にかかわらず、当該認可の有効期間内は、なお従前の例による。
附　則　（昭和五三年二月二七日通商産業省令第四号）
この省令は、公布の日から施行する。
附　則　（昭和五五年三月二七日通商産業省令第五号）　抄
１　この省令は、公布の日から施行する。
２　この省令の施行の際現に電気用品取締法（以下「法」という。）第十八条又は法第二十三条第一項の認可を受けている甲種電気用品に係る電気用品取締法施行規則（以下「規則」という。）第十四条の型式の区分については、改正後の規則別表第四の規定にかかわらず、当該認可の有効期間内は、なお従前の例による。
附　則　（昭和五七年六月二九日通商産業省令第三〇号）
１　この省令は、公布の日から施行する。
２　この省令の施行の際現に電気用品取締法（以下「法」という。）第十八条又は法第二十三条第一項の認可を受けている甲種電気用品に係る電気用品取締法施行規則（以下「規則」という。）第十四条の型式の区分については、改正後の規則別表第四の規定にかかわらず、当該認可の有効期間内は、なお従前の例による。
３　この省令の施行の際現に法第十八条又は法第二十三条第一項の認可を受けている甲種電気用品に係る規則第二十四条第一項の表示の方式については、改正後の規則別表第七の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して一年間は、なお従前の例によることができる。
附　則　（昭和五八年七月三〇日通商産業省令第四五号）
この省令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律（昭和五十八年法律第五十七号）の施行の日（昭和五十八年八月一日）から施行する。
附　則　（昭和五九年二月一五日通商産業省令第六号）
この省令は、公布の日から施行する。
附　則　（昭和六〇年一二月一六日通商産業省令第七七号）
１　この省令は、公布の日から施行する。
２　この省令の施行の際現に電気用品取締法（以下「法」という。）第十八条、法第二十三条第一項若しくは法第二十三条の二第一項の認可又は法第二十五条の三第一項の承認を受けている甲種電気用品に係る電気用品取締法施行規則（以下「規則」という。）第十四条の型式の区分については、改正後の規則別表第四の規定にかかわらず、当該認可又は承認の有効期間内は、なお従前の例による。
附　則　（昭和六一年三月二八日通商産業省令第一〇号）
１　この省令は、昭和六十一年三月三十一日から施行する。
２　この省令の施行の際現に電気用品取締法（以下「法」という。）第十八条若しくは第二十三条第一項の認可又は法第二十三条の二第一項の確認を受けている甲種電気用品に係る電気用品取締法施行規則（以下「規則」という。）第十四条の型式の区分については、改正後の規則別表第四の規定にかかわらず、当該認可又は承認の有効期間内は、なお従前の例による。
３　電気用品取締法施行令の一部を改正する政令（昭和六十一年政令第四十七号）附則第五項の規定により法第二十六条の六第一項の表示が付されているものとみなされる移行乙種電気用品については、法第二十五条第一項の規定に基づく規則第二十四条第一項の規定及び同項の規定に基づく規則別表第七の規定は、この省令の施行の日から三年間は、なおその効力を有する。
附　則　（昭和六三年一月一三日通商産業省令第二号）
１　この省令は、公布の日から施行する。
２　この省令の施行の際現に電気用品取締法（以下「法」という。）第十八条若しくは第二十三条第一項の認可、法第二十三条の二第一項の確認又は法第二十五条の三第一項の承認を受けている甲種電気用品に係る第十四条の型式の区分については、改正後の別表第四の規定にかかわらず、当該認可又は承認の有効期間内は、なお従前の例による。
３　この省令の施行の際現に法第十八条若しくは第二十三条第一項の認可、法第二十三条の二第一項の確認又は法第二十五条の三第一項の承認を受けている甲種電気用品（電気用品取締法施行令の一部を改正する政令（昭和六十二年政令第四〇七号）附則第四項の規定により法第二十六条の六第一項の表示が付されているものとみなされる乙種電気用品（以下「移行乙種電気用品」という。）を除く。）に係る第二十四条第一項の表示の方式については、改正後の別表第七の規定にかかわらず、この省令の施行の日から一年間は、なお従前の例によることができる。
４　この省令の施行の際現に法第二十六条の二第一項又は法第二十六条の三第一項の届出をしている乙種電気用品に係る第二十四条の十二第一項の表示の方式については、改正後の別表第七の二の規定にかかわらず、この省令の施行の日から一年間は、なお従前の例によることができる。
５　改正前の別表第七及び別表第七の二で定める表示の方式に基づいて電気用品（移行乙種電気用品を除く。）に付されている表示並びに前二項の規定に基づいて電気用品に付されている表示は、それぞれ、改正後の別表第七及び別表第七の二で定める方式に基づいて付された表示とみなす。
６　この省令の施行の際現に第二十四条第二項の承認を受けている移行乙種電気用品に係る略称又は届出を行つている移行乙種電気用品に係る登録商標については、第二十四条の十二第二項の承認を受けた略称又は届出を行つた登録商標とみなす。
７　この省令の施行の際現に移行乙種電気用品について、別表第七備考３の承認を受けている事項は、改正後の別表第七の二備考２の承認を受けたものとみなす。
附　則　（平成元年七月一日通商産業省令第四二号）　抄
（施行期日）
第一条　この省令は、公布の日から施行する。
附　則　（平成三年三月二五日通商産業省令第一〇号）
この省令は、平成三年四月一日より施行する。
附　則　（平成三年一〇月一九日通商産業省令第五一号）
１　この省令は、公布の日から施行する。
２　この省令の施行の際現に電気用品取締法（以下「法」という。）第十八条若しくは第二十三条第一項の認可、法第二十三条の二第一項の確認又は法第二十五条の三第一項の承認を受けている甲種電気用品に係る第十四条の型式の区分については、改正後の別表第四の規定にかかわらず、当該認可又は承認の有効期間内は、なお、従前の例による。
附　則　（平成五年一〇月一五日通商産業省令第六二号）
この省令は、公布の日から施行する。
附　則　（平成六年三月三〇日通商産業省令第二五号）
この省令は、公布の日から施行する。
附　則　（平成六年九月三〇日通商産業省令第六六号）
（施行期日）
この省令は、行政手続法の施行の日（平成六年十月一日）から施行する。
附　則　（平成七年五月一八日通商産業省令第四七号）
１　この省令は、平成七年七月一日から施行する。
２　この省令の施行の際現に電気用品取締法（以下「法」という。）第十八条若しくは第二十三条第一項の認可、法第二十三条の二第一項の確認又は法第二十五条の三第一項の承認を受けている甲種電気用品に係るこの省令による改正後の電気用品取締法施行規則（以下「新規則」という。）第十四条の型式の区分については、新規則別表第四の規定にかかわらず、当該認可又は承認の有効期間内は、なお従前の例による。
３　この省令の施行の際現に法第十八条若しくは第二十三条第一項の認可、法第二十三条の二第一項の確認又は法第二十五条の三第一項の承認を受けている甲種電気用品（電気用品取締法施行令の一部を改正する政令（平成七年政令第百七十一号）附則第二条第三項の規定により法第二十六条の六第一項の表示が付されているものとみなされる乙種電気用品（以下「移行乙種電気用品」という。）を除く。）に係る新規則第二十四条第一項の表示の方式については、新規則別表第七の規定にかかわらず、この省令の施行の日から一年間は、なお従前の例によることができる。
４　この省令の施行の際現に法第二十六条の二第一項又は法第二十六条の三第一項の届出をしている乙種電気用品に係る新規則第二十四条の十二第一項の表示の方式については、新規則別表第七の二の規定にかかわらず、この省令の施行の日から一年間又は当該乙種電気用品の製造事業者若しくは輸入事業者が通商産業大臣の承認を受けた期間内は、なお従前の例によることができる。
５　この省令による改正前の電気用品取締法施行規則（以下「旧規則」という。）別表第七及び別表第七の二で定める表示の方式に基づいて電気用品（移行乙種電気用品を除く。）に付されている表示並びに前二項の規定に基づいて電気用品に付されている表示は、この省令の施行の日から五年間は、それぞれ、新規則別表第七及び別表第七の二で定める方式に基づいて付された表示とみなす。
６　この省令の施行の際現に旧規則第二十四条第二項の承認を受けている移行乙種電気用品に係る略称又は届出を行っている移行乙種電気用品に係る登録商標については、新規則第二十四条の十二第二項の承認を受けた略称又は届出を行った登録商標とみなす。
７　この省令の施行の際現に移行乙種電気用品について、旧規則別表第七備考３の承認を受けている事項は、新規則別表第七の二備考２の承認を受けたものとみなす。
附　則　（平成九年三月二七日通商産業省令第三九号）　抄
この省令は、公布の日から施行する。
附　則　（平成九年四月九日通商産業省令第六八号）
この省令は、公布の日から施行する。
附　則　（平成一〇年三月三〇日通商産業省令第三四号）　抄
第一条　この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附　則　（平成一一年三月三一日通商産業省令第三八号）
この省令は、公布の日から施行する。
附　則　（平成一二年三月一六日通商産業省令第三三号）
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附　則　（平成一二年三月三一日通商産業省令第七七号）
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附　則　（平成一二年一〇月三一日通商産業省令第三一四号）
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附　則　（平成一三年三月一九日経済産業省令第二〇号）
１　この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
２　通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律（平成十一年法律第百二十一号。以下「整理合理化法」という。）附則第四十七条の規定に基づき電気用品安全法第九条第一項の規定による義務を履行したとみなされた者が行う表示であつて改正後の電気用品安全法施行規則（以下「新施行規則」という。）第十七条第一項第一号の規定の適用については、次の各号のいずれかによることができる。
一　第十七条第一項第一号中「名称及び法第九条第二項に規定する証明書の交付を受けた検査機関の氏名又は名称」とあるのは、「名称及び整理合理化法第十条の規定による改正前の電気用品取締法（昭和三十六年法律第二百三十四号）第二十一条第一項に規定する試験を受けた当該指定試験機関の名称（当該指定試験機関であつた者が電気用品安全法第九条第一項の規定に基づく認定検査機関として認定を受けている場合にあつて第十七条第二項の規定による承認を受けた略称又は届け出た登録商標を有するときは、当該略称又は登録商標）」とする。
二　第十七条第一項第一号中「名称及び法第九条第二項に規定する証明書の交付を受けた検査機関の氏名又は名称」とあるのは、「名称」とする。
３　整理合理化法附則第四十六条各項の規定に基づき電気用品安全法第三条の規定による届出をしたとみなされた者が行う表示であつて新施行規則別表第五に規定する表示の方法の適用については、この省令の施行の日から特定電気用品にあつては整理合理化法附則第四十七条の規定に基づき電気用品安全法第九条第一項に規定する義務を履行したとみなされている期間経過後一年を経過する日まで、特定電気用品以外の電気用品にあつては五年を経過する日までは、配線器具の項ただし書中「専ら家屋等に敷設して使用されるもの（プレハブ住宅等の構成材パネル等に組み込まれた形で使用されるものを除く。）にあつては第十七条各号に規定する記号（特定電気用品にあつては、当該記号及び検査機関名）又は届出事業者名のいずれか一方の表示を包装容器の表面に容易に消えない方法で行う表示をもつて代えることができ、専らプレハブ住宅等の構成材パネル等に組み込まれた形で使用されるものにあつては当該構成材パネル等に容易に消えない方法で表示する場合は、これを省略することができる。」とあるのは、「その他のもの（専らプレハブ住宅等の構成材パネル等に組み込まれた形で使用されるものを除く。）にあつては第十七条各号に規定する記号（特定電気用品にあつては、当該記号及び検査機関名）又は届出事業者名のいずれか一方の表示を包装容器の表面に容易に消えない方法で行う表示をもつて代えることができ、専らプレハブ住宅等の構成材パネル等に組み込まれた形で使用されるものにあつては当該構成材パネル等に容易に消えない方法で表示する場合は、これを省略することができる。」とする。
４　この省令の施行前に旧省令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、この省令の規定による改正後の相当の規定によつてしたものとみなす。
附　則　（平成一三年三月二九日経済産業省令第九九号）　抄
（施行期日）
１　この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日（平成十三年四月一日）から施行する。
附　則　（平成一三年三月三〇日経済産業省令第一一八号）
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附　則　（平成一三年一二月二六日経済産業省令第二四三号）
この省令は、平成十三年十二月二十八日から施行する。ただし、第四十九条の次に一条を加える改正規定（第四十九条の二第四項第二号に係る部分に限る。）は、平成十四年三月一日から施行する。
附　則　（平成一四年三月一四日経済産業省令第三一号）　抄
１　この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附　則　（平成一五年三月三一日経済産業省令第四三号）　抄
この省令は、公布の日から施行する。
附　則　（平成一五年九月三〇日経済産業省令第一三一号）
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
附　則　（平成一五年一一月二八日経済産業省令第一四六号）
この省令は、公布の日から施行する。
附　則　（平成一六年二月二七日経済産業省令第二五号）　抄
（施行期日）
第一条　この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
附　則　（平成一六年三月一九日経済産業省令第三三号）
１　この省令は、平成十六年五月一日から施行する。
２　この省令の施行前に改正前の電気用品安全法施行規則の規定によってした処分、手続その他の行為は、この省令の規定による改正後の電気用品安全法施行規則の相当の規定によってしたものとみなす。
附　則　（平成一六年八月五日経済産業省令第八一号）
１　この省令は、平成十六年十二月一日から施行する。
２　この省令の施行前に改正前の電気用品安全法施行規則の規定によってした処分、手続その他の行為は、この省令の規定による改正後の電気用品安全法施行規則の相当の規定によってしたものとみなす。
附　則　（平成一六年一〇月二七日経済産業省令第一〇三号）
この省令は、公布の日から施行する。
附　則　（平成一七年三月四日経済産業省令第一四号）
この省令は、不動産登記法の施行の日（平成十七年三月七日）から施行する。
附　則　（平成一八年三月二四日経済産業省令第一三号）
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附　則　（平成一九年三月二六日経済産業省令第一四号）　抄
（施行期日）
第一条　この省令は、改正法の施行の日（平成十九年四月一日）から施行する。
附　則　（平成一九年四月一六日経済産業省令第三八号）
（施行期日）
１　この省令は、公布の日から施行する。
（経過措置）
２　この省令の規定による改正前の電気用品安全法施行規則の規定によつてした処分、手続きその他の行為は、この省令の規定による改正後の電気用品安全法施行規則の相当の規定によつてしたものとみなす。
附　則　（平成二〇年五月一四日経済産業省令第三五号）
（施行期日）
第一条　この省令は、電気用品安全法の一部を改正する法律（平成十九年法律第百十六号）の施行の日（平成二十年十一月二十日）から施行する。
（経過措置）
第二条　電気用品安全法施行規則第十七条の規定は、この省令の施行前に電気用品安全法施行令の一部を改正する政令（平成二十年政令第百六十九号）による改正後の電気用品安全法施行令（昭和三十七年政令第三百二十四号）別表第二第十二号に掲げる電気用品の製造又は輸入の事業を行っている者について準用する。この場合において、電気用品安全法施行規則第十七条の規定中「届出事業者」とあるのは、「届出をすることとなる事業者」と読み替えるものとする。
附　則　（平成二四年一月一三日経済産業省令第四号）
（施行期日）
第一条　この省令は、電気用品安全法施行令の一部を改正する政令（平成二十三年政令第二百十三号）の施行の日（平成二十四年七月一日）から施行する。ただし、別表第二配線器具に関する改正規定は、平成二十四年一月十三日から施行する。
（経過措置）
第二条　電気用品安全法施行規則第十七条の規定は、この省令の施行前に電気用品安全法施行令の一部を改正する政令（平成二十三年政令第二百十三号）による改正後の電気用品安全法施行令（昭和三十七年政令第三百二十四号）別表第二第八号（五四）、第九号（一〇）及び（一二）並びに第十二号に掲げる電気用品（以下「追加電気用品」という。）の製造又は輸入の事業を行つている者について準用する。この場合において、電気用品安全法施行規則第十七条の規定中「届出事業者」とあるのは、「届出をすることとなる事業者」と読み替えるものとする。
２　電気用品安全法第二十七条第一項及び第二十八条第一項の規定は、この省令の施行前に製造され、又は輸入された追加電気用品については、適用しない。
３　電気用品安全法第二十七条第一項及び第二十八条第一項の規定は、平成二十五年一月十三日前に製造、又は輸入されたこの省令の規定による改正後の電気用品安全法施行規則別表第二の配線器具の表延長コードセットの項に掲げる電気用品については、適用しない。
４　この省令の規定による改正前の電気用品安全法施行規則の規定によつてした処分、手続きその他の行為は、この省令の規定による改正後の電気用品安全法施行規則の相当の規定によつてしたものとみなす。
附　則　（平成二四年三月三〇日経済産業省令第二四号）
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附　則　（平成二五年七月一日経済産業省令第三三号）
この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。
附　則　（平成二八年三月二九日経済産業省令第四三号）
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附　則　（令和元年七月一日経済産業省令第一七号）
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日（令和元年七月一日）から施行する。
附　則　（令和二年一二月二八日経済産業省令第九二号）
（施行期日）
第一条　この省令は、公布の日から施行する。
（経過措置）
第二条　この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類（第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。）は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
２　この省令の施行の際現にある旧様式による用紙（第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。）については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第１（第３条関係）
[略]
様式第２（第５条関係）
[略]
様式第３（第５条関係）
[略]
様式第４（第５条関係）
[略]
様式第５（第５条関係）
[略]
様式第５の２（第５条関係）
[略]
様式第６（第６条関係）
[略]
様式第７（第８条関係）
[略]
様式第８（第１０条、第１８条関係）
[略]
様式第９（第１７条関係）
[略]
様式第１０（第１７条関係）
[略]
様式第１１（第２０条、第２３条関係）
[略]
様式第１２（第２４条、第３０条関係）
[略]
様式第１３（第２５条、第３０条関係）
[略]
様式第１４（第２６条、第３０条関係）
[略]
様式第１５（第３４条関係）
[略]
様式第１６（第３４条関係）
[略]
様式第１６の２（第３４条関係）
[略]
様式第１６の３（第３４条関係）
[略]
様式第１７　削除
様式第１８（第３６条関係）
[略]
様式第１９（第４６条関係）
[略]
様式第２０（第４７条関係）
[略]
様式第２１（第４７条関係）
[略]
様式第２２（第４８条関係）
[略]
別表第一　電気用品の区分（第２条関係）
	電気用品の区分	
１	ゴム系絶縁電線類（絶縁体にゴムを使用する電線又は電気温床線）	
２	合成樹脂系絶縁電線類（絶縁体に合成樹脂その他のゴム以外の物を使用する電線又は電気温床線）	
３	金属製電線管類	
４	金属製電線管類附属品（金属製の電線管類若しくは可撓電線管の附属品又はケーブル配線用スイッチボックス）	
５	合成樹脂製等電線管類（合成樹脂製その他（金属製を除く。）の電線管類又は可撓電線管）	
６	合成樹脂製等電線管類附属品（合成樹脂製の電線管類若しくは可撓電線管の附属品又はケーブル配線用スイッチボックス）	
７	つめ付ヒューズ	
８	包装ヒューズ類（つめ付ヒューズ及び温度ヒューズ以外のヒューズ）	
９	温度ヒューズ	
１０	配線器具	
１１	電流制限器	
１２	小形単相変圧器類（小形単相変圧器、電圧調整器又は放電灯用安定器）	
１３	小形交流電動機	
１４	電熱器具	
１５	電動力応用機械器具	
１６	光源及び光源応用機械器具	
１７	電子応用機械器具（令別表第１第８号に掲げるものを含む。）	
１８	交流用電気機械器具（令別表第１第９号及び令別表第２第１１号に掲げるもの）	
１９	携帯発電機	
２０	リチウムイオン蓄電池（令別表第二第１２号に掲げるもの）	
別表第二　型式の区分（第４条関係）
ゴム系絶縁電線類
品名	型式の区分	
	要素	区分	
ゴム絶縁電線	導体の主材料	（１）　銅のもの
（２）　その他のもの	
	導体の太さ	（１）　より線のものにあつては断面積が８．０ｍｍ２以下のもの、単線のものにあつては直径が３．２ｍｍ以下のもの
（２）　より線のものにあつては断面積が８．０ｍｍ２を超え３２ｍｍ２以下のもの、単線のものにあつては直径が３．２ｍｍを超えるもの
（３）　より線のものにあつては、断面積が３２ｍｍ２を超えるもの	
	絶縁体の主材料	（１）　天然ゴム混合物のもの
（２）　ブチルゴム混合物のもの
（３）　クロロプレンゴム混合物のもの
（４）　エチレンプロピレンゴム混合物のもの
（５）　クロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物のもの
（６）　けい素ゴム混合物のもの（機械的強度を強化したものを除く。）
（７）　けい素ゴム混合物のもの（機械的強度を強化したものに限る。）
（８）　その他のもの	
	線心	（１）　単心のもの
（２）　２心以上のもの	
	主たる用途	（１）　一般固定配線用のもの
（２）　その他のもの	
ケーブル（令別表第一第一号（２）に掲げるものに限る。）	導体の主材料	（１）　銅のもの
（２）　その他のもの	
	導体の太さ	（１）　より線のもの及び成形単線のものにあつては断面積が８．０ｍｍ２以下のもの、単線のもの（成形単線のものを除く。）にあつては直径が３．２ｍｍ以下のもの
（２）　より線のもの及び成形単線のものにあつては断面積が８．０ｍｍ２を超え３２ｍｍ２以下のもの、単線のもの（成形単線のものを除く。）にあつては直径が３．２ｍｍを超えるもの
（３）　より線のもの及び成形単線のものにあつては、断面積が３２ｍｍ２を超えるもの	
	絶縁体の主材料	（１）　天然ゴム混合物のもの
（２）　ブチルゴム混合物のもの
（３）　エチレンプロピレンゴム混合物のもの
（４）　けい素ゴム混合物のもの（機械的強度を強化したものを除く。）
（５）　けい素ゴム混合物のもの（機械的強度を強化したものに限る。）
（６）　その他のもの	
	外装の主材料	（１）　クロロプレンゴム混合物のもの
（２）　クロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物のもの
（３）　けい素ゴム混合物のもの（機械的強度を強化したものに限る。）
（４）　ビニル混合物のもの
（５）　耐熱性ビニル混合物のもの
（６）　ポリエチレン混合物のもの（耐燃性ポリエチレン混合物のもの、架橋ポリエチレン混合物のもの及び耐燃性架橋ポリエチレン混合物のものを除く。以下この表において同じ。）
（７）　耐燃性ポリエチレン混合物のもの（耐燃性架橋ポリエチレン混合物のものを除く。以下この表において同じ。）
（８）　架橋ポリエチレン混合物のもの（耐燃性架橋ポリエチレン混合物のものを除く。以下この表において同じ。）
（９）　耐燃性架橋ポリエチレン混合物のもの
（１０）　その他のもの	
	線心	（１）　単心のもの
（２）　２心以上のもの	
ケーブル（令別表第二第一号（２）に掲げるものに限る。）	導体の主材料	（１）　銅のもの
（２）　その他のもの	
	導体の太さ	（１）　断面積が３２ｍｍ２以下のもの
（２）　断面積が３２ｍｍ２を超えるもの	
	絶縁体の主材料	（１）　エチレンプロピレンゴム混合物のもの
（２）　その他のもの	
	外装の主材料	（１）　クロロプレンゴム混合物のもの
（２）　クロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物のもの
（３）　ビニル混合物のもの
（４）　耐熱性ビニル混合物のもの
（５）　その他のもの	
	線心	（１）　単心のもの
（２）　２心以上のもの	
１　単心ゴムコード
２　より合わせゴムコード
３　袋打ちゴムコード
４　丸打ちゴムコード
５　その他のゴムコード	定格電圧（絶縁体にけい素ゴム混合物を使用するものの場合に限る。）	（１）　１５０Ｖ以下のもの
（２）　１５０Ｖを超えるもの	
	絶縁体の主材料	（１）　天然ゴム混合物のもの
（２）　クロロプレンゴム混合物のもの
（３）　エチレンプロピレンゴム混合物のもの
（４）　クロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物のもの
（５）　けい素ゴム混合物のもの
（６）　その他のもの	
	外部編組	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	導体の種類	（１）　Ａ種のもの
（２）　その他のもの	
	線心の構造（単心ゴムコードの場合を除く。）	（１）　同一のもの
（２）　異なるもの	
	石綿繊維	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
キャブタイヤコード	絶縁体の主材料	（１）　天然ゴム混合物のもの
（２）　エチレンプロピレンゴム混合物のもの
（３）　その他のもの	
	外装の主材料	（１）　天然ゴム混合物のもの
（２）　クロロプレンゴム混合物のもの
（３）　耐燃性エチレンゴム混合物のもの
（４）　ビニル混合物のもの
（５）　耐熱性ビニル混合物のもの
（６）　その他のもの	
	導体の種類	（１）　Ａ種のもの
（２）　その他のもの	
	線心の構造	（１）　同一のもの
（２）　異なるもの	
	耐震性	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	金属製の導体補強線	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
１　ゴムキャブタイヤケーブル
２　ビニルキャブタイヤケーブル	導体の断面積	（１）　８．０ｍｍ２以下のもの
（２）　８．０ｍｍ２を超え３２ｍｍ２以下のもの
（３）　３２ｍｍ２を超えるもの	
	絶縁体の主材料	（１）　天然ゴム混合物のもの
（２）　ブチルゴム混合物のもの
（３）　エチレンプロピレンゴム混合物のもの
（４）　けい素ゴム混合物のもの（機械的強度を強化したものに限る。）
（５）　その他のもの	
	外装の主材料（ビニルキャブタイヤケーブルの場合に限る。）	（１）　ビニル混合物のもの
（２）　耐熱性ビニル混合物のもの	
	線心	（１）　単心のもの
（２）　２心以上のもの	
	線心の構成	（１）　丸形のもの
（２）　平形のもの
（３）　その他のもの	
	種別（ゴムキャブタイヤケーブルの場合に限る。）	（１）　１種キャブタイヤケーブルのもの
（２）　２種キャブタイヤケーブルのもの
（３）　３種キャブタイヤケーブルのもの
（４）　４種キャブタイヤケーブルのもの
（５）　２種クロロプレンキャブタイヤケーブルのもの
（６）　３種クロロプレンキャブタイヤケーブルのもの
（７）　４種クロロプレンキャブタイヤケーブルのもの
（８）　２種クロロスルホン化ポリエチレンゴムキャブタイヤケーブルのもの
（９）　３種クロロスルホン化ポリエチレンゴムキャブタイヤケーブルのもの
（１０）　４種クロロスルホン化ポリエチレンゴムキャブタイヤケーブルのもの
（１１）　２種耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブルのもの
（１２）　３種耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブルのもの
（１３）　けい素ゴムキャブタイヤケーブルのもの
（１４）　その他のもの	
	耐震性	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	金属製の導体補強線	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
電気温床線	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	定格消費電力	（１）　４００Ｗ以下のもの
（２）　４００Ｗを超え８００Ｗ以下のもの
（３）　８００Ｗを超えるもの	
	絶縁体の主材料	（１）　天然ゴム混合物のもの
（２）　クロロプレンゴム混合物のもの
（３）　その他のもの	
	熱緩衝層	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	発熱線心の構成	（１）　単心のもの
（２）　より合わせ形のもの
（３）　その他のもの	
合成樹脂系絶縁電線類
合成樹脂絶縁電線	導体の主材料	（１）　銅のもの
（２）　その他のもの	
	導体の太さ（平形導体合成樹脂絶縁電線以外の場合に限る。）	（１）　より線のものにあつては断面積が８．０ｍｍ２以下のもの、単線のものにあつては直径が３．２ｍｍ以下のもの
（２）　より線のものにあつては断面積が８．０ｍｍ２を超え３２ｍｍ２以下のもの、単線のものにあつては直径が３．２ｍｍを超えるもの
（３）　より線のものにあつては、断面積が３２ｍｍ２を超えるもの	
	絶縁体の主材料	（１）　ビニル混合物のもの
（２）　耐熱性ビニル混合物のもの
（３）　ポリエチレン混合物のもの
（４）　耐燃性ポリエチレン混合物のもの
（５）　架橋ポリエチレン混合物のもの
（６）　耐燃性架橋ポリエチレン混合物のもの
（７）　ポリエステル混合物のもの（平形導体合成樹脂絶縁電線の場合に限る。）
（８）　ポリプロピレン混合物のもの（平形導体合成樹脂絶縁電線の場合に限る。）
（９）　ポリカーボネート混合物のもの（平形導体合成樹脂絶縁電線の場合に限る。）
（１０）　ふつ素樹脂混合物のもの（耐熱性ふつ素樹脂混合物のものを除く。以下この表において同じ。）
（１１）　耐熱性ふつ素樹脂混合物のもの
（１２）　その他のもの	
	線心の構成	（１）　より合せ形のもの
（２）　巻き付け形のもの
（３）　平形のもの
（４）　その他のもの	
	主たる用途	（１）　一般固定配線用のもの
（２）　屋外配電用のもの
（３）　引込配線用のもの
（４）　その他のもの	
蛍光灯電線	絶縁体の主材料	（１）　ビニル混合物のもの
（２）　耐熱性ビニル混合物のもの
（３）　その他のもの	
ネオン電線	定格電圧	（１）　７．５ｋＶ以下のもの
（２）　７．５ｋＶを超えるもの	
	絶縁体の主材料	（１）　ポリエチレン混合物のもの
（２）　その他のもの	
	外装の主材料	（１）　ビニル混合物のもの
（２）　その他のもの	
ケーブル（令別表第一第一号（２）に掲げるものに限る。）	導体の主材料	（１）　銅のもの
（２）　その他のもの	
	導体の太さ	（１）　より線のもの及び成形単線のものにあつては断面積が８．０ｍｍ２以下のもの、単線のもの（成形単線のものを除く。）にあつては直径が３．２ｍｍ以下のもの
（２）　より線のもの及び成形単線のものにあつては断面積が８．０ｍｍ２を超え３２ｍｍ２以下のもの、単線のもの（成形単線のものを除く。）にあつては直径が３．２ｍｍを超えるもの
（３）　より線のもの及び成形単線のものにあつては、断面積が３２ｍｍ２を超えるもの	
	絶縁体の主材料	（１）　ビニル混合物のもの
（２）　耐熱性ビニル混合物のもの
（３）　ポリエチレン混合物のもの
（４）　耐燃性ポリエチレン混合物のもの
（５）　架橋ポリエチレン混合物のもの
（６）　耐燃性架橋ポリエチレン混合物のもの
（７）　ふつ素樹脂混合物のもの
（８）　耐熱性ふつ素樹脂混合物のもの
（９）　その他のもの	
	外装の主材料	（１）　クロロプレンゴム混合物のもの
（２）　クロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物のもの
（３）　けい素ゴム混合物のもの（機械的強度を強化したものに限る。）
（４）　ビニル混合物のもの
（５）　耐熱性ビニル混合物のもの
（６）　ポリエチレン混合物のもの
（７）　耐燃性ポリエチレン混合物のもの
（８）　架橋ポリエチレン混合物のもの
（９）　耐燃性架橋ポリエチレン混合物のもの
（１０）　その他のもの	
	線心	（１）　単心のもの
（２）　２心以上のもの	
	用途（外装にビニル混合物（耐熱ビニル混合物を含む。）を使用するものの場合に限る。）	（１）　コンクリート直埋用のもの
（２）　その他のもの	
	用途（外装に耐燃性ポリエチレン混合物を使用するものの場合に限る。）	（１）　アクセスフロア用のもの
（２）　その他のもの	
ケーブル（令別表第二第一号（２）に掲げるものに限る。）	導体の主材料	（１）　銅のもの
（２）　その他のもの	
	導体の太さ	（１）　断面積が３２ｍｍ２以下のもの
（２）　断面積が３２ｍｍ２を超えるもの	
	絶縁体の主材料	（１）　ビニル混合物のもの
（２）　耐熱性ビニル混合物のもの
（３）　ポリエチレン混合物のもの
（４）　架橋ポリエチレン混合物のもの
（５）　その他のもの	
	外装の主材料	（１）　ビニル混合物のもの
（２）　耐熱性ビニル混合物のもの
（３）　ポリエチレン混合物のもの
（４）　耐燃性ポリエチレン混合物のもの
（５）　その他のもの	
	線心	（１）　単心のもの
（２）　２心以上のもの	
１　単心ビニルコード
２　より合わせビニルコード
３　袋打ちビニルコード
４　丸打ちビニルコード
５　その他のビニルコード	絶縁体の主材料	（１）　耐熱性ビニル混合物のもの
（２）　その他のもの	
	導体の種類	（１）　Ａ種のもの
（２）　その他のもの	
	線心の構造（単心ビニルコードの場合を除く。）	（１）　同一のもの
（２）　異なるもの	
１　単心ポリエチレンコード
２　その他のポリエチレンコード	絶縁体の主材料	（１）　耐燃性ポリエチレン混合物のもの
（２）　耐燃性架橋ポリエチレン混合物のもの
（３）　その他のもの	
	導体の種類	（１）　Ａ種のもの
（２）　その他のもの	
	線心の構造（単心ポリエチレンコードの場合を除く。）	（１）　同一のもの
（２）　異なるもの	
１　単心ポリオレフィンコード
２　その他のポリオレフィンコード	絶縁体の主材料	（１）　耐燃性ポリオレフィン混合物のもの
（２）　耐燃性架橋ポリオレフィン混合物のもの
（３）　その他のもの	
	導体の種類	（１）　Ａ種のもの
（２）　その他のもの	
	線心の構造（単心ポリオレフィンコードの場合を除く。）	（１）　同一のもの
（２）　異なるもの	
キャブタイヤコード	絶縁体の主材料	（１）　ビニル混合物のもの
（２）　耐熱性ビニル混合物のもの
（３）　ポリエチレン混合物のもの
（４）　耐燃性ポリエチレン混合物のもの
（５）　架橋ポリエチレン混合物のもの
（６）　耐燃性架橋ポリエチレン混合物のもの
（７）　ポリオレフィン混合物のもの
（８）　耐燃性ポリオレフィン混合物のもの
（９）　架橋ポリオレフィン混合物のもの
（１０）　耐燃性架橋ポリオレフィン混合物のもの
（１１）　その他のもの	
	外装の主材料	（１）　ビニル混合物のもの
（２）　耐熱性ビニル混合物のもの
（３）　耐燃性ポリエチレン混合物のもの
（４）　耐燃性架橋ポリエチレン混合物のもの
（５）　耐燃性ポリオレフィン混合物のもの
（６）　耐燃性架橋ポリオレフィン混合物のもの
（７）　その他のもの	
	導体の種類	（１）　Ａ種のもの
（２）　その他のもの	
	線心の構造	（１）　同一のもの
（２）　異なるもの	
	耐震性	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	金属製の導体補強線	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
金糸コード	絶縁体の主材料	（１）　ビニル混合物のもの
（２）　耐熱性ビニル混合物のもの
（３）　ポリオレフィン混合物のもの
（４）　耐燃性ポリオレフィン混合物のもの
（５）　架橋ポリオレフィン混合物のもの
（６）　耐燃性架橋ポリオレフィン混合物のもの
（７）　その他のもの	
	外装	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	外装の主材料	（１）　ビニル混合物のもの
（２）　耐熱性ビニル混合物のもの
（３）　耐燃性ポリオレフィン混合物のもの
（４）　耐燃性架橋ポリオレフィン混合物のもの
（５）　その他のもの	
	導体の種類	（１）　Ａ種のもの
（２）　その他のもの	
ビニルキャブタイヤケーブル	導体の断面積	（１）　８．０ｍｍ２以下のもの
（２）　８．０ｍｍ２を超え３２ｍｍ２以下のもの
（３）　３２ｍｍ２を超えるもの	
	絶縁体の主材料	（１）　ビニル混合物のもの
（２）　耐熱性ビニル混合物のもの
（３）　ポリエチレン混合物のもの
（４）　耐燃性ポリエチレン混合物のもの
（５）　架橋ポリエチレン混合物のもの
（６）　耐燃性架橋ポリエチレン混合物のもの
（７）　ポリオレフィン混合物のもの
（８）　耐燃性ポリオレフィン混合物のもの
（９）　架橋ポリオレフィン混合物のもの
（１０）　耐燃性架橋ポリオレフィン混合物のもの
（１１）　その他のもの	
	外装の主材料	（１）　ビニル混合物のもの
（２）　耐熱性ビニル混合物のもの	
	線心	（１）　単心のもの
（２）　２心以上のもの	
	線心の構成	（１）　丸形のもの
（２）　平形のもの
（３）　その他のもの	
	耐震性	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	金属製の導体補強線	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
耐燃性ポリオレフィンキャブタイヤケーブル	導体の断面積	（１）　８．０ｍｍ２以下のもの
（２）　８．０ｍｍ２を超え３２ｍｍ２以下のもの
（３）　３２ｍｍ２を超えるもの	
	絶縁体の主材料	（１）　ポリオレフィン混合物のもの
（２）　耐燃性ポリオレフィン混合物のもの
（３）　架橋ポリオレフィン混合物のもの
（４）　耐燃性架橋ポリオレフィン混合物のもの
（５）　その他のもの	
	外装の主材料	（１）　耐燃性ポリオレフィン混合物のもの
（２）　耐燃性架橋ポリオレフィン混合物のもの	
	線心	（１）　単心のもの
（２）　２心以上のもの	
	線心の構成	（１）　丸形のもの
（２）　平形のもの
（３）　その他のもの	
	耐震性	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	金属製の導体補強線	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
電気温床線	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	定格消費電力	（１）　４００Ｗ以下のもの
（２）　４００Ｗを超え８００Ｗ以下のもの
（３）　８００Ｗを超えるもの	
	絶縁体の主材料	（１）　耐熱性ビニル混合物のもの
（２）　その他のもの	
	発熱線心の構成	（１）　単心のもの
（２）　平行形のもの
（３）　その他のもの	
金属製電線管類
１　金属製の電線管
２　金属製のフロアダクト
３　一種金属製線
４　二種金属製線樋	主材料	（１）　鋼のもの
（２）　その他のもの	
	さび止めの方法	（１）　乾式亜鉛めつきのもの
（２）　溶融亜鉛めつきのもの
（３）　クロメート処理を施した電気亜鉛めつきのもの
（４）　その他のもの	
１　一種金属製可撓電線管
２　二種金属製可撓電線管
３　その他の金属製可撓電線管	条片の主材料	（１）　鋼のもの
（２）　その他のもの	
	さび止めの方法	（１）　溶融亜鉛めつきのもの
（２）　電気亜鉛めつきのもの（クロメート処理を施した電気亜鉛めつきのものを除く。）
（３）　その他のもの	
金属製電線管類附属品
１　金属製のカップリング
２　金属製のノーマルベンド
３　金属製のエルボー
４　金属製のティ
５　金属製のクロス
６　金属製のキャップ
７　金属製のコネクター
８　金属製のボックス
９　金属製のブッシング
１０　その他の電線管類又は可撓電線管の金属製の附属品
１１　ケーブル配線用スイッチボックス	主材料	（１）　鋼のもの
（２）　鋳鉄のもの（可鍛鋳鉄のものを除く。）
（３）　亜鉛のもの
（４）　その他のもの	
	さび止めの方法	（１）　乾式亜鉛めつきのもの
（２）　クロメート処理を施した電気亜鉛めつきのもの
（３）　その他のもの	
	接続の方式	（１）　ねじ込み型のもの
（２）　ねじ止め型のもの
（３）　その他のもの	
	絶縁体（金属製のブッシングの場合に限る。）	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	主たる用途	（１）　金属製の電線管用のもの
（２）　二種金属製線樋用のもの
（３）　その他のもの	
合成樹脂製等の電線管類
１　合成樹脂製電線管
２　合成樹脂製可撓管
３　ＣＤ管	主材料	（１）　塩化ビニルのもの
（２）　ポリエチレンのもの
（３）　その他のもの	
	管の種類（合成樹脂製可撓管及びＣＤ管の場合に限る。）	（１）　波付管のもの
（２）　その他のもの	
	温度分類（合成樹脂製可撓管及びＣＤ管の場合に限る。）	（１）　タイプ―５のもの
（２）　タイプ―２５のもの
（３）　その他のもの	
合成樹脂製等の電線管類附属品
１　合成樹脂製等のカップリング
２　合成樹脂製等のノーマルベンド
３　合成樹脂製等のエルボー
４　合成樹脂製等のコネクター
５　合成樹脂製等のボックス
６　合成樹脂製等のブッシング
７　合成樹脂製等のキャップ
８　その他の電線管類又は可撓電線管の合成樹脂製等の附属品
９　ケーブル配線用スイッチボックス	主材料	（１）　塩化ビニルのもの
（２）　その他のもの	
	主たる用途	（１）　合成樹脂製電線管用のもの
（２）　合成樹脂製可撓波付管用のもの
（３）　ＣＤ波付管用のもの
（４）　その他のもの	
つめ付ヒューズ
つめ付ヒューズ	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	定格電流（定格電流表示のあるものの場合に限る。）	（１）　５Ａ以下のもの
（２）　５Ａを超え１５Ａ以下のもの
（３）　１５Ａを超え３０Ａ以下のもの
（４）　３０Ａを超え６０Ａ以下のもの
（５）　６０Ａを超え１００Ａ以下のもの
（６）　１００Ａを超えるもの	
	適用電動機の定格容量（定格電流表示のないものの場合に限る。）	（１）　単相で２００Ｗ以下のもの
（２）　単相で２００Ｗを超え４００Ｗ以下のもの
（３）　単相で４００Ｗを超え７５０Ｗ以下のもの
（４）　単相で７５０Ｗを超えるもの
（５）　３相で７５０Ｗ以下のもの
（６）　３相で７５０Ｗを超え２．２ｋＷ以下のもの
（７）　３相で２．２ｋＷを超え３．７ｋＷ以下のもの
（８）　３相で３．７ｋＷを超え７．５ｋＷ以下のもの
（９）　３相で７．５ｋＷを超えるもの	
	可溶体の主材料	（１）　亜鉛のもの
（２）　鉛のもの
（３）　すずのもの
（４）　その他のもの	
	可溶体とつめとの接続の方式	（１）　ろう付けのもの
（２）　一体として成形されているもの	
	可溶体の形状	（１）　糸状のもの
（２）　板状のもの
（３）　その他のもの	
	可溶体の数	（１）　１のもの
（２）　２以上のもの	
	用途	（１）　電動機用のもの
（２）　その他のもの	
包装ヒューズ類
１　管形ヒューズ
２　その他の包装ヒューズ（筒形ヒューズ及び栓形ヒューズを除く。）	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	定格電流（定格電流表示のあるものの場合に限る。）	（１）　５Ａ以下のもの
（２）　５Ａを超え１５Ａ以下のもの
（３）　１５Ａを超え３０Ａ以下のもの
（４）　３０Ａを超え６０Ａ以下のもの
（５）　６０Ａを超え１００Ａ以下のもの
（６）　１００Ａを超えるもの	
	適用電動機の定格容量（定格電流表示のないものの場合に限る。）	（１）　単相で２００Ｗ以下のもの
（２）　単相で２００Ｗを超え４００Ｗ以下のもの
（３）　単相で４００Ｗを超え７５０Ｗ以下のもの
（４）　単相で７５０Ｗを超えるもの
（５）　３相で７５０Ｗ以下のもの
（６）　３相で７５０Ｗを超え２．２ｋＷ以下のもの
（７）　３相で２．２ｋＷを超え３．７ｋＷ以下のもの
（８）　３相で３．７ｋＷを超え７．５ｋＷ以下のもの
（９）　３相で７．５ｋＷを超えるもの	
	可溶体の主材料	（１）　銀のもの
（２）　アルミニウムのもの
（３）　亜鉛のもの
（４）　鉛のもの
（５）　銅のもの
（６）　その他のもの	
	可溶体の数	（１）　１のもの
（２）　２以上のもの	
	再使用（管形ヒューズを除く。）	（１）　できるもの
（２）　できないもの	
	内部充てん物	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	筒（内筒を除く。）の材料	（１）　フェノール樹脂のもの
（２）　ファイバーのもの
（３）　磁器のもの又はガラスのもの
（４）　ポリエステル樹脂のもの
（５）　メラミン樹脂のもの
（６）　ユリア樹脂のもの
（７）　その他のもの	
	端子	（１）　刃形のもの
（２）　筒形のもの
（３）　締付け形のもの
（４）　リード線付きのもの
（５）　その他のもの	
	排気孔	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	溶断の表示	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	用途	（１）　電動機用のもの
（２）　電子機器用のもの
（３）　短絡保護専用のもの
（４）　その他のもの	
	定格遮断電流	（１）　１００Ａ以下のもの
（２）　１００Ａを超え３００Ａ以下のもの
（３）　３００Ａを超え５００Ａ以下のもの
（４）　５００Ａを超え１，０００Ａ以下のもの
（５）　１，０００Ａを超え１，５００Ａ以下のもの
（６）　１，５００Ａを超え２，５００Ａ以下のもの
（７）　２，５００Ａを超え５，０００Ａ以下のもの
（８）　５，０００Ａを超え７，５００Ａ以下のもの
（９）　７，５００Ａを超え１０，０００Ａ以下のもの
（１０）　１０，０００Ａを超え１５，０００Ａ以下のもの
（１１）　１５，０００Ａを超え２０，０００Ａ以下のもの
（１２）　２０，０００Ａを超え２５，０００Ａ以下のもの
（１３）　２５，０００Ａを超え３０，０００Ａ以下のもの
（１４）　３０，０００Ａを超えるもの	
１　筒形ヒューズ
２　栓形ヒューズ	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	定格電流（定格電流表示のあるものの場合に限る。）	（１）　５Ａ以下のもの
（２）　５Ａを超え３０Ａ以下のもの
（３）　３０Ａを超え１００Ａ以下のもの
（４）　１００Ａを超えるもの	
	適用電動機の定格容量（定格電流表示のないものの場合に限る。）	（１）　単相で２００Ｗ以下のもの
（２）　単相で２００Ｗを超え７５０Ｗ以下のもの
（３）　単相で７５０Ｗを超えるもの
（４）　３相で７５０Ｗ以下のもの
（５）　３相で７５０Ｗを超え３．７ｋＷ以下のもの
（６）　３相で３．７ｋＷを超えるもの	
	可溶体の主材料	（１）　銀のもの
（２）　亜鉛のもの
（３）　銅のもの
（４）　その他のもの	
	内筒（筒形ヒューズの場合に限る。）	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	再使用（筒形ヒューズの場合に限る。）	（１）　できるもの
（２）　できないもの	
	内部充てん物	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	端子（筒形ヒューズの場合に限る。）	（１）　刃形のもの
（２）　筒形のもの
（３）　締付け形のもの
（４）　その他のもの	
	溶断の表示	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	用途	（１）　電動機用のもの
（２）　短絡保護専用のもの
（３）　その他のもの	
	定格遮断電流	（１）　１，５００Ａ以下のもの
（２）　１，５００Ａを超え５，０００Ａ以下のもの
（３）　５，０００Ａを超え１０，０００Ａ以下のもの
（４）　１０，０００Ａを超え２０，０００Ａ以下のもの
（５）　２０，０００Ａを超え３０，０００Ａ以下のもの
（６）　３０，０００Ａを超えるもの	
温度ヒューズ
温度ヒューズ	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	定格電流	（１）　５Ａ以下のもの
（２）　５Ａを超え１５Ａ以下のもの
（３）　１５Ａを超え３０Ａ以下のもの
（４）　３０Ａを超えるもの	
	公称動作温度	（１）　８０℃以下のもの
（２）　８０℃を超え１００℃以下のもの
（３）　１００℃を超え１２０℃以下のもの
（４）　１２０℃を超え１４０℃以下のもの
（５）　１４０℃を超え１６０℃以下のもの
（６）　１６０℃を超え１８０℃以下のもの
（７）　１８０℃を超え２００℃以下のもの
（８）　２００℃を超え２２０℃以下のもの
（９）　２２０℃を超え２４０℃以下のもの
（１０）　２４０℃を超え２６０℃以下のもの
（１１）　２６０℃を超え２８０℃以下のもの
（１２）　２８０℃を超え３００℃以下のもの
（１３）　３００℃を超えるもの	
	可溶体への通電	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	可溶体の主材料	（１）　すず、鉛及びビスマスの合金のもの
（２）　すず、鉛及びビスマスの合金以外の合金のもの
（３）　合成樹脂又は有機化合物のもの
（４）　その他のもの	
	容器	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	端子	（１）　つめ形（丸形を含む。）のもの
（２）　線付きのもの
（３）　その他のもの	
	可溶体の形状	（１）　板状のもの
（２）　塊状のもの
（３）　その他のもの	
配線器具
１　タンブラースイッチ
２　ロータリースイッチ
３　押しボタンスイッチ
４　プルスイッチ
５　中間スイッチ
６　ペンダントスイッチ
７　その他の点滅器	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	定格電流（定格電流表示のあるものの場合に限る。）	（１）　７Ａ以下のもの
（２）　７Ａを超え１０Ａ以下のもの
（３）　１０Ａを超え１５Ａ以下のもの
（４）　１５Ａを超え２０Ａ以下のもの
（５）　２０Ａを超えるもの	
	適用電動機の定格容量（適用電動機の定格容量表示のあるものの場合に限る。）	（１）　１００Ｗ以下のもの
（２）　１００Ｗを超え２００Ｗ以下のもの
（３）　２００Ｗを超え４００Ｗ以下のもの
（４）　４００Ｗを超え７５０Ｗ以下のもの
（５）　７５０Ｗを超えるもの	
	極	（１）　単極のもの
（２）　２極以上のもの	
	接続する電線の種類	（１）　銅のもの
（２）　その他のもの	
	切換え（開操作を含む。以下同じ。）の段数	（１）　２以下のもの
（２）　３以上のもの	
	開閉機構の方式	（１）　機械式のもの
（２）　その他のもの	
	接点の材料	（１）　銀のもの又は銀合金のもの
（２）　銅のもの又は銅合金のもの
（３）　その他のもの	
	主絶縁体の材料	（１）　合成樹脂のもの
（２）　その他のもの	
	外郭の材料（機械器具に組み込まれる構造のものの場合を除く。）	（１）　金属のもの
（２）　合成樹脂のもの
（３）　その他のもの	
	ボタンの数（電磁開閉器操作用以外の押しボタンスイッチの場合に限る。）	（１）　単ボタンのもの
（２）　２ボタンのもの
（３）　３ボタン以上のもの	
	使用方法	（１）　電子機械器具に組み込まれるもの
（２）　機械器具に組み込れるもの（電子機械器具に組み込まれるものを除く。）
（３）　その他のもの	
	用途	（１）　電磁開閉器操作用のもの
（２）　電動機操作用のもの
（３）　その他のもの	
	種類	（１）　露出型のもの
（２）　埋込み型のもの	
	防水構造	（１）　防雨型のもの
（２）　防浸型のもの
（３）　非防水型のもの	
１　タイムスイッチ
２　街灯スイッチ
３　光電式自動点滅器	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	定格電流	（１）　７Ａ以下のもの
（２）　７Ａを超え１０Ａ以下のもの
（３）　１０Ａを超え１５Ａ以下のもの
（４）　１５Ａを超え２０Ａ以下のもの
（５）　２０Ａを超えるもの	
	接続する電線の種類	（１）　銅のもの
（２）　その他のもの	
	開閉機構の方式	（１）　機械式のもの
（２）　その他のもの	
	接点の材料	（１）　銀のもの又は銀合金のもの
（２）　銅のもの又は銅合金のもの
（３）　その他のもの	
	主絶縁体の材料	（１）　合成樹脂のもの
（２）　その他のもの	
	外郭の材料	（１）　金属のもの
（２）　合成樹脂のもの
（３）　その他のもの	
	操作の方式（街灯スイッチの場合に限る。）	（１）　タンブラー式のもの
（２）　ロータリー式のもの
（３）　引きひも式のもの
（４）　その他のもの	
	駆動の方式（タイムスイッチの場合に限る。）	（１）　ぜんまい式のもの
（２）　電池式のもの
（３）　商用周波数の交流式のもの
（４）　その他のもの	
	種類（光電式自動点滅器の場合に限る。）	（１）　一体方式のもの
（２）　分離方式のもの	
リモートコントロールリレー	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	定格電流	（１）　１０Ａ以下のもの
（２）　１０Ａを超え２０Ａ以下のもの
（３）　２０Ａを超えるもの	
	接続する電線の種類	（１）　銅のもの
（２）　その他のもの	
	接点の材料	（１）　銀のもの又は銀合金のもの
（２）　その他のもの	
	主絶縁体の材料	（１）　合成樹脂のもの
（２）　その他のもの	
１　カットアウトスイッチ
２　カバー付ナイフスイッチ	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	定格電流	（１）　３０Ａ以下のもの
（２）　３０Ａを超え６０Ａ以下のもの
（３）　６０Ａを超えるもの	
	極	（１）　２極以下のもの
（２）　３極以上のもの	
	回路の接続方式	（１）　電線直付けのもの
（２）　その他のもの	
	接続する電線の種類	（１）　銅のもの
（２）　その他のもの	
	取付けヒューズの種類	（１）　つめ付ヒューズのもの
（２）　その他のもの	
	定格遮断電流（非包装ヒューズを取り付けるカットアウトスイッチの場合及びカバー付ナイフスイッチの場合に限る。）	（１）　１，５００Ａ以下のもの
（２）　１，５００Ａを超えるもの	
カットアウト	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	定格電流	（１）　１５Ａ以下のもの
（２）　１５Ａを超え３０Ａ以下のもの
（３）　３０Ａを超え６０Ａ以下のもの
（４）　６０Ａを超えるもの	
	極	（１）　単極のもの
（２）　２極のもの
（３）　単相３線用で３極のもの
（４）　その他のもの	
	接続する電線の種類	（１）　銅のもの
（２）　その他のもの	
	取付けヒューズの種類	（１）　つめ付ヒューズのもの
（２）　栓形ヒューズのもの
（３）　その他のもの	
	外郭の材料	（１）　金属のもの
（２）　磁器のもの
（３）　合成樹脂のもの
（４）　その他のもの	
	定格遮断電流（非包装ヒューズを取り付けるものの場合に限る。）	（１）　１，０００Ａ以下のもの
（２）　１，０００Ａを超え１，５００Ａ以下のもの
（３）　１，５００Ａを超え２，５００Ａ以下のもの
（４）　２，５００Ａを超え５，０００Ａ以下のもの
（５）　５，０００Ａを超え７，５００Ａ以下のもの
（６）　７，５００Ａを超え１０，０００Ａ以下のもの
（７）　１０，０００Ａを超え１５，０００Ａ以下のもの
（８）　１５，０００Ａを超え２０，０００Ａ以下のもの
（９）　２０，０００Ａを超え２５，０００Ａ以下のもの
（１０）　２５，０００Ａを超え３０，０００Ａ以下のもの
（１１）　３０，０００Ａを超えるもの	
箱開閉器	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	定格電流（定格電流表示のあるものの場合に限る。）	（１）　５Ａ以下のもの
（２）　５Ａを超え１５Ａ以下のもの
（３）　１５Ａを超え３０Ａ以下のもの
（４）　３０Ａを超え６０Ａ以下のもの
（５）　６０Ａを超えるもの	
	適用電動機の定格容量（適用電動機の定格容量表示のあるものの場合に限る。）	（１）　単相で２００Ｗ以下のもの
（２）　単相で２００Ｗを超え４００Ｗ以下のもの
（３）　単相で４００Ｗを超え７５０Ｗ以下のもの
（４）　単相で７５０Ｗを超えるもの
（５）　３相で７５０Ｗ以下のもの
（６）　３相で７５０Ｗを超え２．２ｋＷ以下のもの
（７）　３相で２．２ｋＷを超え３．７ｋＷ以下のもの
（８）　３相で３．７ｋＷを超え７．５ｋＷ以下のもの
（９）　３相で７．５ｋＷを超えるもの	
	極	（１）　２極以下のもの
（２）　３極以上のもの	
	電源側接続端子	（１）　ねじ端子のもの
（２）　プラグイン式のもの
（３）　その他のもの	
	接続する電線の種類	（１）　銅のもの
（２）　その他のもの	
	ヒューズの取付け部	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	取付けヒューズの種類	（１）　つめ付ヒューズのもの
（２）　筒形ヒューズのもの
（３）　栓形ヒューズのもの
（４）　その他のもの	
	開閉接触部の構造	（１）　刃形のもの
（２）　塊状のもの
（３）　その他のもの	
	接点の材料	（１）　銀のもの又は銀合金のもの
（２）　銅のもの又は銅合金のもの
（３）　その他のもの	
	過電流引き外し素子	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	過電流引き外し素子の数	（１）　１のもの
（２）　２のもの
（３）　３以上のもの	
	過電流引き外し機構	（１）　熱動式のもの
（２）　電磁式のもの
（３）　その他のもの	
	外郭の材料	（１）　金属のもの
（２）　合成樹脂のもの
（３）　その他のもの	
	定格遮断電流（定格遮断電流表示のあるものの場合に限る。）	（１）　１，０００Ａ以下のもの
（２）　１，０００Ａを超え１，５００Ａ以下のもの
（３）　１，５００Ａを超え２，５００Ａ以下のもの
（４）　２，５００Ａを超え５，０００Ａ以下のもの
（５）　５，０００Ａを超え７，５００Ａ以下のもの
（６）　７，５００Ａを超え１０，０００Ａ以下のもの
（７）　１０，０００Ａを超え１５，０００Ａ以下のもの
（８）　１５，０００Ａを超え２０，０００Ａ以下のもの
（９）　２０，０００Ａを超え２５，０００Ａ以下のもの
（１０）　２５，０００Ａを超え３０，０００Ａ以下のもの
（１１）　３０，０００Ａを超えるもの	
	定格コード保護電流（定格コード保護電流表示のあるものの場合に限る。）	（１）　１，０００Ａ以下のもの
（２）　１，０００Ａを超え１，５００Ａ以下のもの
（３）　１，５００Ａを超え２，５００Ａ以下のもの
（４）　２，５００Ａを超え５，０００Ａ以下のもの
（５）　５，０００Ａを超えるもの	
	防水構造	（１）　防雨型のもの
（２）　防浸型のもの
（３）　非防水型のもの	
１　分電盤ユニットスイッチ
２　電磁開閉器	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	定格電流（定格電流表示のあるものの場合に限る。）	（１）　３０Ａ以下のもの
（２）　３０Ａを超え６０Ａ以下のもの
（３）　６０Ａを超えるもの	
	適用電動機の定格容量（適用電動機の定格容量表示のあるものの場合に限る。）	（１）　単相で４００Ｗ以下のもの
（２）　単相で４００Ｗを超えるもの
（３）　３相で７５０Ｗ以下のもの
（４）　３相で７５０Ｗを超え３．７ｋＷ以下のもの
（５）　３相で３．７ｋＷを超えるもの	
	極	（１）　２極以下のもの
（２）　３極以上のもの	
	電源側接続端子	（１）　ねじ端子のもの
（２）　その他のもの	
	接続する電線の種類	（１）　銅のもの
（２）　その他のもの	
	開閉接触部の構造	（１）　刃形のもの
（２）　塊状のもの
（３）　その他のもの	
	巻線の絶縁の種類（電磁開閉器の場合に限る。）	（１）　Ａ種のもの
（２）　Ｅ種のもの
（３）　その他のもの	
	接点の材料	（１）　銀のもの又は銀合金のもの
（２）　その他のもの	
	過電流引き外し素子	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	過電流引き外し素子の数	（１）　２以下のもの
（２）　３以上のもの	
	定格遮断電流（定格遮断電流表示のあるものの場合に限る。）	（１）　１，５００Ａ以下のもの
（２）　１，５００Ａを超え５，０００Ａ以下のもの
（３）　５，０００Ａを超え１０，０００Ａ以下のもの
（４）　１０，０００Ａを超え２０，０００Ａ以下のもの
（５）　２０，０００Ａを超え３０，０００Ａ以下のもの
（６）　３０，０００Ａを超えるもの	
配線用遮断器	相及び線式	（１）　単相２線式のもの
（２）　単相３線式のもの
（３）　その他のもの	
	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	定格電流	（１）　１５Ａ以下のもの
（２）　１５Ａを超え３０Ａ以下のもの
（３）　３０Ａを超え５０Ａ以下のもの
（４）　５０Ａを超えるもの	
	極	（１）　単極のもの
（２）　２極のもの
（３）　３極以上のもの	
	電源側接続端子	（１）　ねじ端子のもの
（２）　プラグイン式のもの
（３）　その他のもの	
	接続する電線の種類	（１）　銅のもの
（２）　その他のもの	
	引き外し機構用の制御電源	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	接点の材料	（１）　銀のもの又は銀合金のもの
（２）　銅のもの又は銅合金のもの
（３）　その他のもの	
	過電流引き外し素子の数	（１）　１のもの
（２）　２のもの
（３）　３以上のもの	
	過電流引き外し機構	（１）　熱動式のもの
（２）　電磁式のもの
（３）　その他のもの	
	定格遮断電流	（１）　１，０００Ａ以下のもの
（２）　１，０００Ａを超え１，５００Ａ以下のもの
（３）　１，５００Ａを超え２，５００Ａ以下のもの
（４）　２，５００Ａを超え５，０００Ａ以下のもの
（５）　５，０００Ａを超え７，５００Ａ以下のもの
（６）　７，５００Ａを超え１０，０００Ａ以下のもの
（７）　１０，０００Ａを超え１５，０００Ａ以下のもの
（８）　１５，０００Ａを超え２０，０００Ａ以下のもの
（９）　２０，０００Ａを超え２５，０００Ａ以下のもの
（１０）　２５，０００Ａを超え３０，０００Ａ以下のもの
（１１）　３０，０００Ａを超えるもの	
	定格コード保護電流（定格コード保護電流表示のあるものの場合に限る。）	（１）　１，０００Ａ以下のもの
（２）　１，０００Ａを超え１，５００Ａ以下のもの
（３）　１，５００Ａを超え２，５００Ａ以下のもの
（４）　２，５００Ａを超え５，０００Ａ以下のもの
（５）　５，０００Ａを超えるもの	
１　フロートスイッチ
２　圧力スイッチ	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	定格電流（定格電流表示のあるものの場合に限る。）	（１）　７Ａ以下のもの
（２）　７Ａを超え１０Ａ以下のもの
（３）　１０Ａを超え１５Ａ以下のもの
（４）　１５Ａを超えるもの	
	適用電動機の定格容量（適用電動機の定格容量表示のあるものの場合に限る。）	（１）　単相で２００Ｗ以下のもの
（２）　単相で２００Ｗを超え４００Ｗ以下のもの
（３）　単相で４００Ｗを超え７５０Ｗ以下のもの
（４）　単相で７５０Ｗを超えるもの
（５）　３相で７５０Ｗ以下のもの
（６）　３相で７５０Ｗを超え２．２ｋＷ以下のもの
（７）　３相で２．２ｋＷを超え３．７ｋＷ以下のもの
（８）　３相で３．７ｋＷを超え７．５ｋＷ以下のもの
（９）　３相で７．５ｋＷを超えるもの	
	極	（１）　単極のもの
（２）　２極以上のもの	
	接続する電線の種類	（１）　銅のもの
（２）　その他のもの	
	接点の材料	（１）　銀のもの又は銀合金のもの
（２）　銅のもの又は銅合金のもの
（３）　その他のもの	
	動作圧力（圧力スイッチの場合に限る。）	（１）　１００ｋＰａ以下のもの
（２）　１００ｋＰａを超えるもの	
	外郭の材料	（１）　金属のもの
（２）　合成樹脂のもの
（３）　その他のもの	
	用途	（１）　電動機用のもの
（２）　電磁開閉器操作用のもの
（３）　その他のもの	
	防水構造	（１）　防雨型のもの
（２）　防浸型のもの
（３）　非防水型のもの	
ミシン用コントローラー	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	適用電動機の入力（定格出力が５０Ｗ以下のものの場合に限る。）	（１）　３０Ｗ以下のもの
（２）　３０Ｗを超え３５Ｗ以下のもの
（３）　３５Ｗを超え４０Ｗ以下のもの
（４）　４０Ｗを超え４５Ｗ以下のもの
（５）　４５Ｗを超え５０Ｗ以下のもの
（６）　５０Ｗを超え５５Ｗ以下のもの
（７）　５５Ｗを超え６０Ｗ以下のもの
（８）　６０Ｗを超え６５Ｗ以下のもの
（９）　６５Ｗを超え７０Ｗ以下のもの
（１０）　７０Ｗを超え７５Ｗ以下のもの
（１１）　７５Ｗを超え８０Ｗ以下のもの
（１２）　８０Ｗを超えるもの	
	適用電動機の出力（定格出力が５０Ｗを超えるものの場合に限る。）	（１）　５０Ｗを超え６０Ｗ以下のもの
（２）　６０Ｗを超え８０Ｗ以下のもの
（３）　８０Ｗを超え１００Ｗ以下のもの
（４）　１００Ｗを超え１２５Ｗ以下のもの
（５）　１２５Ｗを超え１５０Ｗ以下のもの
（６）　１５０Ｗを超え２００Ｗ以下のもの
（７）　２００Ｗを超え２５０Ｗ以下のもの
（８）　２５０Ｗを超え３５０Ｗ以下のもの
（９）　３５０Ｗを超え４５０Ｗ以下のもの
（１０）　４５０Ｗを超え５５０Ｗ以下のもの
（１１）　５５０Ｗを超え６５０Ｗ以下のもの
（１２）　６５０Ｗを超え７５０Ｗ以下のもの
（１３）　７５０Ｗを超えるもの	
	制御の方式	（１）　半導体利用のもの
（２）　その他のもの	
	抵抗値の変更の方式（半導体利用のものの場合を除く。）	（１）　炭素パイル式のもの
（２）　　動式のもの
（３）　タップ式のもの
（４）　その他のもの	
	主絶縁体の材料	（１）　磁器のもの
（２）　合成樹脂のもの
（３）　その他のもの	
	外郭の材料	（１）　金属のもの
（２）　合成樹脂のもの
（３）　その他のもの	
漏電遮断器	相及び線式	（１）　単相２線式のもの
（２）　単相３線式のもの
（３）　その他のもの	
	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	定格電流（定格電流表示のあるものの場合に限る。）	（１）　１５Ａ以下のもの
（２）　１５Ａを超え３０Ａ以下のもの
（３）　３０Ａを超え５０Ａ以下のもの
（４）　５０Ａを超えるもの	
	適用電動機の定格容量（適用電動機の定格容量表示のあるものの場合に限る。）	（１）　単相で２００Ｗ以下のもの
（２）　単相で２００Ｗを超え４００Ｗ以下のもの
（３）　単相で４００Ｗを超え７５０Ｗ以下のもの
（４）　単相で７５０Ｗを超えるもの
（５）　３相で７５０Ｗ以下のもの
（６）　３相で７５０Ｗを超え２．２ｋＷ以下のもの
（７）　３相で２．２ｋＷを超え３．７ｋＷ以下のもの
（８）　３相で３．７ｋＷを超え７．５ｋＷ以下のもの
（９）　３相で７．５ｋＷを超えるもの	
	定格感度電流（感度調整機構を有するものにあつてはその最大感度電流）	（１）　１５ｍＡ以下のもの
（２）　１５ｍＡを超え３０ｍＡ以下のもの
（３）　３０ｍＡを超え１００ｍＡ以下のもの
（４）　１００ｍＡを超えるもの	
	制御用電源	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	動作時間の種類	（１）　高速型のもの
（２）　時延型のもの
（３）　反限時型のもの	
	感度調整機構	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	極	（１）　２極のもの
（２）　３極以上のもの	
	電源側接続端子	（１）　ねじ端子のもの
（２）　プラグイン式のもの
（３）　差込み形のもの
（４）　その他のもの	
	接続する電線の種類	（１）　銅のもの
（２）　その他のもの	
	接点の材料	（１）　銀のもの又は銀合金のもの
（２）　銅のもの又は銅合金のもの
（３）　その他のもの	
	検出方式	（１）　電流動作型のもの
（２）　電圧動作型のもの
（３）　その他のもの	
	過電流引き外し素子	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	過電流引き外し素子の数	（１）　１のもの
（２）　２のもの
（３）　３以上のもの	
	過電流引き外し機構	（１）　熱動式のもの
（２）　電磁式のもの
（３）　その他のもの	
	外郭の材料	（１）　金属のもの
（２）　合成樹脂のもの
（３）　その他のもの	
	短絡保護装置	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	定格遮断電流（定格遮断電流表示のあるものの場合に限る。）	（１）　１，０００Ａ以下のもの
（２）　１，０００Ａを超え１，５００Ａ以下のもの
（３）　１，５００Ａを超え２，５００Ａ以下のもの
（４）　２，５００Ａを超え５，０００Ａ以下のもの
（５）　５，０００Ａを超え７，５００Ａ以下のもの
（６）　７，５００Ａを超え１０，０００Ａ以下のもの
（７）　１０，０００Ａを超え１５，０００Ａ以下のもの
（８）　１５，０００Ａを超え２０，０００Ａ以下のもの
（９）　２０，０００Ａを超え２５，０００Ａ以下のもの
（１０）　２５，０００Ａを超え３０，０００Ａ以下のもの
（１１）　３０，０００Ａを超えるもの	
	定格コード保護電流（定格コード保護電流表示のあるものの場合に限る。）	（１）　１，０００Ａ以下のもの
（２）　１，０００Ａを超え１，５００Ａ以下のもの
（３）　１，５００Ａを超え２，５００Ａ以下のもの
（４）　２，５００Ａを超え５，０００Ａ以下のもの
（５）　５，０００Ａを超えるもの	
	中性線欠相保護機能（単相３線式のものの場合に限る。）	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	防水構造	（１）　防雨型のもの
（２）　防浸型のもの
（３）　非防水型のもの	
差込みプラグ	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	定格電流	（１）　３Ａ以下のもの
（２）　３Ａを超え７Ａ以下のもの
（３）　７Ａを超え１５Ａ以下のもの
（４）　１５Ａを超え２０Ａ以下のもの
（５）　２０Ａを超え３０Ａ以下のもの
（６）　３０Ａを超えるもの	
	極の配置（別表第二の一ａに掲げる寸法に適合するものの場合に限る。）	（１）　のもの（２）　のもの（３）　のもの（４）　のもの（５）　のもの（６）　のもの（７）　のもの（８）　のもの（９）　のもの（１０）　のもの（１１）　のもの（１２）　その他のもの	
	極の数（別表第二の一ｂに掲げる寸法に適合するものの場合に限る。）	（１）　アース極を含めて２のもの
（２）　アース極を含めて３のもの
（３）　アース極を含めて４以上のもの	
	刃の取付けの方式	（１）　一体として成形されているもの
（２）　その他のもの	
	主絶縁体の材料	（１）　合成樹脂のもの
（２）　ゴムのもの
（３）　その他のもの	
	外郭の材料	（１）　金属のもの
（２）　合成樹脂のもの
（３）　その他のもの	
	接続の方式	（１）　差込み型のもの（ロックナット式のものを除く。）
（２）　引掛け型のもの
（３）　ロックナット式のもの
（４）　磁石式のもの
（５）　その他のもの	
	防水構造	（１）　防雨型のもの
（２）　防浸型のもの
（３）　非防水型のもの	
１　コンセント
２　マルチタップ
３　コードコネクターボディ
４　アイロンプラグ
５　器具用差込みプラグ
６　その他の差込み接続器	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	定格電流	（１）　３Ａ以下のもの
（２）　３Ａを超え７Ａ以下のもの
（３）　７Ａを超え１０Ａ以下のもの
（４）　１０Ａを超え１５Ａ以下のもの
（５）　１５Ａを超え２０Ａ以下のもの
（６）　２０Ａを超え３０Ａ以下のもの
（７）　３０Ａを超えるもの	
	極の配置（別表第二の一ａに掲げる寸法に適合するものの場合に限る。）	（１）　のもの（２）　のもの（３）　のもの（４）　のもの（５）　のもの（６）　のもの（７）　のもの（８）　のもの（９）　のもの（１０）　のもの（１１）　のもの（１２）　のもの（１３）　のもの（１４）　のもの（１５）　のもの（１６）　その他のもの	
	極の数（別表第二の一ｂに掲げる寸法に適合するものの場合に限る。）	（１）　アース極を含めて２のもの
（２）　アース極を含めて３のもの
（３）　アース極を含めて４以上のもの	
	接続の方式	（１）　差込み型のもの（ロックナット式のものを除く。）
（２）　引掛け型のもの
（３）　差込み引掛け型のもの
（４）　ロックナット式のもの
（５）　抜け止め式のもの
（６）　磁石式のもの
（７）　その他のもの	
	接続する電線の種類（一般固定配線用のものの場合に限る。）	（１）　平形導体のものであつて銅のもの
（２）　平形導体以外のものであつて銅のもの
（３）　その他のもの	
	主絶縁体の材料	（１）　合成樹脂のもの
（２）　ゴムのもの
（３）　その他のもの	
	外郭の材料	（１）　金属のもの
（２）　合成樹脂のもの
（３）　その他のもの	
	スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	種類（一般固定配線用のものの場合に限る。）	（１）　露出型のもの
（２）　埋込み型のもの	
	使用の方法（コンセントの場合に限る。）	（１）　単用（床用を除く。）のもの
（２）　連用のもの
（３）　床用のもの
（４）　その他のもの	
	電源との接続の方式（マルチタップの場合に限る。）	（１）　キャブタイヤケーブル又はコードのもの
（２）　差込みのもの
（３）　その他のもの	
	電線と器体との一体成形（コンセントの場合を除く。）	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	防水構造	（１）　防雨型のもの
（２）　防浸型のもの
（３）　非防水型のもの	
延長コードセット	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	定格電流	（１）　１５Ａのもの
（２）　２０Ａのもの	
	出力側の極（アース極を含む。）の数	（１）　２のもの
（２）　３のもの	
	刃の取付けの方式	（１）　一体として成形されているもの
（２）　その他のもの	
	差込みプラグの主絶縁体の材料（別表第二の一ａの表１に掲げる寸法に適合するものに限る。）	（１）　合成樹脂のもの
（２）　その他のもの	
	コードコネクターボディ又はマルチタップの主絶縁体の材料（別表第二の一ａの表２又は表３に掲げる寸法に適合するものに限る。）	（１）　合成樹脂のもの
（２）　その他のもの	
	差込みプラグの外郭の材料（別表第二の一ａの表１に掲げる寸法に適合するものに限る。）	（１）　金属のもの
（２）　合成樹脂のもの
（３）　その他のもの	
	コードコネクターボディ又はマルチタップの外郭の材料（別表第二の一ａの表２又は表３に掲げる寸法に適合するものに限る。）	（１）　金属のもの
（２）　合成樹脂のもの
（３）　その他のもの	
	電線の種類	（１）　コード（キャブタイヤコードを除く。）のもの
（２）　キャブタイヤコードのもの	
	スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
コードリール	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	定格電流	（１）　７Ａ以下のもの
（２）　７Ａを超え１５Ａ以下のもの
（３）　１５Ａを超え２０Ａ以下のもの
（４）　２０Ａを超え３０Ａ以下のもの
（５）　３０Ａを超えるもの	
	出力側の極（アース極を含む。）の数	（１）　２のもの
（２）　３のもの
（３）　４以上のもの	
	アース極	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	主絶縁体の材料	（１）　合成樹脂のもの
（２）　その他のもの	
	外郭の材料	（１）　金属のもの
（２）　合成樹脂のもの
（３）　その他のもの	
	電線の種類	（１）　コード（キャブタイヤコードを除く。）のもの
（２）　キャブタイヤコードのもの
（３）　キャブタイヤケーブルのもの	
	電線の長さ	（１）　６ｍ以下のもの
（２）　６ｍを超え１０ｍ以下のもの
（３）　１０ｍを超え２０ｍ以下のもの
（４）　２０ｍを超え３０ｍ以下のもの
（５）　３０ｍを超えるもの	
	漏電遮断器	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	防水構造	（１）　防雨型のもの
（２）　防浸型のもの
（３）　非防水型のもの	
ライティングダクト	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	定格電流	（１）　１５Ａ以下のもの
（２）　１５Ａを超え２０Ａ以下のもの
（３）　２０Ａを超えるもの	
	極（アース極を含む。）の数	（１）　２のもの
（２）　３以上のもの	
	ライティングダクト用のプラグ又はアダプターとの接続の方式	（１）　固定型のもの
（２）　走行型のもの	
	接続する電線の種類	（１）　銅のもの
（２）　その他のもの	
	外郭の材料	（１）　金属のもの
（２）　合成樹脂のもの（金属に合成樹脂を被覆したものを除く。）
（３）　その他のもの	
１　ライティングダクト用のカップリング
２　ライティングダクト用のエルボー
３　ライティングダクト用のティ
４　ライティングダクト用のクロス
５　ライティングダクト用のフィードインボックス
６　ライティングダクト用のエンドキャップ
７　ライティングダクト用のプラグ
８　ライティングダクト用のアダプター
９　その他のライティングダクトの附属品及びライティングダクト用接続器	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	定格電流	（１）　７Ａ以下のもの
（２）　７Ａを超え１５Ａ以下のもの
（３）　１５Ａを超えるもの	
	極（アース極を含む。）の数	（１）　２のもの
（２）　３以上のもの	
	ライティングダクトとの接続の方式（ライティングダクト用のプラグ及びアダプターの場合に限る。）	（１）　固定型のもの
（２）　走行型のもの	
	接続する電線の種類（ライティングダクト用のフィードインボックス及びプラグの場合に限る。）	（１）　銅のもの
（２）　その他のもの	
	外郭の材料	（１）　合成樹脂のもの
（２）　その他のもの	
１　ねじ込みローゼット
２　引掛けローゼット
３　その他のローゼット	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	定格電流	（１）　３Ａ以下のもの
（２）　３Ａを超え７Ａ以下のもの
（３）　７Ａを超えるもの	
	接続する電線の種類	（１）　銅のもの
（２）　その他のもの	
	主絶縁体の材料	（１）　磁器のもの
（２）　合成樹脂のもの
（３）　その他のもの	
	外郭の材料	（１）　金属のもの
（２）　合成樹脂のもの
（３）　その他のもの	
	差込み口	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	種類	（１）　露出型のもの
（２）　埋込み型のもの	
１　キーレスソケット
２　防水ソケット
３　キーソケット
４　プルソケット
５　ボタンソケット
６　その他のソケット	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	定格電流	（１）　１Ａ以下のもの
（２）　１Ａを超え３Ａ以下のもの
（３）　３Ａを超え７Ａ以下のもの
（４）　７Ａを超え１０Ａ以下のもの
（５）　１０Ａを超えるもの	
	受金の大きさ	（１）　公称直径２６ｍｍ未満のもの
（２）　公称直径２６ｍｍのもの
（３）　公称直径２６ｍｍを超えるもの	
	受金の種類	（１）　ねじ込み型のもの
（２）　引掛け型のもの
（３）　その他のもの	
	主絶縁体の材料	（１）　磁器のもの
（２）　合成樹脂のもの
（３）　その他のもの	
	外郭の材料	（１）　金属のもの
（２）　合成樹脂のもの
（３）　その他のもの	
	口出し線	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	差込み口	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
分岐ソケット	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	定格電流	（１）　３Ａ以下のもの
（２）　３Ａを超えるもの	
	分岐数（差込み数を含む。）	（１）　２のもの
（２）　３以上のもの	
	スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	差込み口	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	口金の大きさ	（１）　公称直径２６ｍｍのもの
（２）　その他のもの	
	主絶縁体の材料	（１）　磁器のもの
（２）　合成樹脂のもの
（３）　その他のもの	
	外郭の材料	（１）　金属のもの
（２）　合成樹脂のもの
（３）　その他のもの	
１　セパラブルプラグボディ
２　その他のねじ込み接続器	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	定格電流	（１）　３Ａ以下のもの
（２）　３Ａを超え７Ａ以下のもの
（３）　７Ａを超え１０Ａ以下のもの
（４）　１０Ａを超えるもの	
	主絶縁体の材料	（１）　磁器のもの
（２）　合成樹脂のもの
（３）　その他のもの	
	スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	口金の大きさ	（１）　公称直径２６ｍｍのもの
（２）　その他のもの	
アダプター	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	定格電流	（１）　１Ａ以下のもの
（２）　１Ａを超え３Ａ以下のもの
（３）　３Ａを超え７Ａ以下のもの
（４）　７Ａを超え１０Ａ以下のもの
（５）　１０Ａを超えるもの	
	電源側の接続部の形状	（１）　刃型（ピン型を含む。）のもの
（２）　ねじ込み型（スワン型を含む。）のもの
（３）　その他のもの	
	負荷側の接続部の形状	（１）　刃型（ピン型を含む。）のもの
（２）　ねじ込み型（スワン型を含む。）のもの
（３）　その他のもの	
	主絶縁体の材料	（１）　合成樹脂のもの
（２）　その他のもの	
	スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	中間口出し線（中間口出し線用端子を含む。）	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
ランプレセプタクル	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	定格電流	（１）　３Ａ以下のもの
（２）　３Ａを超え７Ａ以下のもの
（３）　７Ａを超え１０Ａ以下のもの
（４）　１０Ａを超えるもの	
	接続する電線の種類	（１）　銅のもの
（２）　その他のもの	
	主絶縁体の材料	（１）　磁器のもの
（２）　合成樹脂のもの
（３）　その他のもの	
	受金の大きさ	（１）　公称直径２６ｍｍ未満のもの
（２）　公称直径２６ｍｍのもの
（３）　公称直径２６ｍｍを超えるもの	
	受金の種類	（１）　ねじ込み型のもの
（２）　引掛け型のもの
（３）　その他のもの	
	外郭の材料	（１）　金属のもの
（２）　合成樹脂のもの
（３）　その他のもの	
	スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	種類	（１）　露出型のもの
（２）　埋込み型のもの	
	防水構造	（１）　防雨型のもの
（２）　防浸型のもの
（３）　非防水型のもの	
１　蛍光灯用ソケット
２　蛍光灯用スターターソケット	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超え３００Ｖ以下のもの
（３）　３００Ｖを超え６００Ｖ以下のもの
（４）　６００Ｖを超えるもの	
	定格電流	（１）　１Ａ以下のもの
（２）　１Ａを超え３Ａ以下のもの
（３）　３Ａを超えるもの	
	受金の脚数（蛍光灯用ソケットの場合に限る。）	（１）　１のもの
（２）　２のもの
（３）　３以上のもの	
	接触の方式（蛍光灯用ソケットの場合に限る。）	（１）　つき合わせ型のもの
（２）　はさみ込み型のもの
（３）　差込み型のもの
（４）　その他のもの	
	受金の大きさ（蛍光灯用スターターソケットの場合に限る。）	（１）　公称直径１７ｍｍ以下のもの
（２）　公称直径１７ｍｍを超えるもの	
	受金の種類（蛍光灯用スターターソケットの場合に限る。）	（１）　ねじ込み型のもの
（２）　差込みスワン型のもの
（３）　引掛けスワン型のもの
（４）　その他のもの	
	主絶縁体の材料	（１）　磁器のもの
（２）　合成樹脂のもの
（３）　その他のもの	
	防水構造	（１）　防雨型のもの
（２）　防浸型のもの
（３）　非防水型のもの	
ジョイントボックス	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	定格電流	（１）　７Ａ以下のもの
（２）　７Ａを超え１５Ａ以下のもの
（３）　１５Ａを超えるもの	
	端子（電線が接続されている端子を除く。）の数	（１）　３以下のもの
（２）　４のもの
（３）　５以上のもの	
	接続する電線の種類	（１）　平形導体のものであつて銅のもの
（２）　平形導体以外のものであつて銅のもの
（３）　その他のもの	
	主絶縁体の材料	（１）　磁器のもの
（２）　合成樹脂のもの
（３）　その他のもの	
	外郭の材料	（１）　金属のもの
（２）　合成樹脂のもの
（３）　その他のもの	
	防水構造	（１）　防雨型のもの
（２）　防浸型のもの
（３）　非防水型のもの	
電流制限器
１　アンペア制用電流制限器
２　定額制用電流制限器	相及び線式	（１）　単相２線式のもの
（２）　単相３線式のもの
（３）　その他のもの	
	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	定格電流	（１）　５Ａ以下のもの
（２）　５Ａを超え７．５Ａ以下のもの
（３）　７．５Ａを超え１０Ａ以下のもの
（４）　１０Ａを超え１５Ａ以下のもの
（５）　１５Ａを超え２０Ａ以下のもの
（６）　２０Ａを超え２５Ａ以下のもの
（７）　２５Ａを超え３０Ａ以下のもの
（８）　３０Ａを超え４０Ａ以下のもの
（９）　４０Ａを超え５０Ａ以下のもの
（１０）　５０Ａを超え６０Ａ以下のもの
（１１）　６０Ａを超えるもの	
	極	（１）　単極のもの
（２）　２極のもの
（３）　３極以上のもの	
	接続する電線の種類	（１）　銅のもの
（２）　その他のもの	
	過電流引き外し素子の数	（１）　１のもの
（２）　２以上のもの	
	過電流引き外し機構	（１）　熱動式のもの
（２）　電磁式のもの
（３）　その他のもの	
	接点の材料	（１）　銀のもの又は銀合金のもの
（２）　銅のもの又は銅合金のもの
（３）　その他のもの	
	開閉操作の方式	（１）　タンブラー式のもの
（２）　押しボタン式のもの
（３）　引きひも式のもの
（４）　その他のもの	
	外郭の材料	（１）　金属のもの
（２）　合成樹脂のもの
（３）　その他のもの	
	使用場所	（１）　屋外のもの
（２）　屋内のもの	
	定格遮断電流	（１）　１，０００Ａ以下のもの
（２）　１，０００Ａを超え１，５００Ａ以下のもの
（３）　１，５００Ａを超え２，５００Ａ以下のもの
（４）　２，５００Ａを超え５，０００Ａ以下のもの
（５）　５，０００Ａを超え７，５００Ａ以下のもの
（６）　７，５００Ａを超え１０，０００Ａ以下のもの
（７）　１０，０００Ａを超え１５，０００Ａ以下のもの
（８）　１５，０００Ａを超え２０，０００Ａ以下のもの
（９）　２０，０００Ａを超え２５，０００Ａ以下のもの
（１０）　２５，０００Ａを超え３０，０００Ａ以下のもの
（１１）　３０，０００Ａを超えるもの	
小形単相変圧器類
１　おもちや用変圧器
２　その他の家庭機器用変圧器（ベル用変圧器、表示器用変圧器及びリモートコントロールリレー用変圧器を除く。）	定格１次電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	定格２次電圧	（１）　７Ｖ以下のもの
（２）　７Ｖを超え１５Ｖ以下のもの
（３）　１５Ｖを超え２５Ｖ以下のもの
（４）　２５Ｖを超え５０Ｖ以下のもの
（５）　５０Ｖを超え１００Ｖ以下のもの
（６）　１００Ｖを超え２００Ｖ以下のもの
（７）　２００Ｖを超えるもの	
	２次側の定格容量	（１）　５ＶＡ以下のもの
（２）　５ＶＡを超え１０ＶＡ以下のもの
（３）　１０ＶＡを超え１５ＶＡ以下のもの
（４）　１５ＶＡを超え２０ＶＡ以下のもの
（５）　２０ＶＡを超え３０ＶＡ以下のもの
（６）　３０ＶＡを超え４０ＶＡ以下のもの
（７）　４０ＶＡを超え５０ＶＡ以下のもの
（８）　５０ＶＡを超え６０ＶＡ以下のもの
（９）　６０ＶＡを超え７０ＶＡ以下のもの
（１０）　７０ＶＡを超え８０ＶＡ以下のもの
（１１）　８０ＶＡを超え９０ＶＡ以下のもの
（１２）　９０ＶＡを超え１００ＶＡ以下のもの
（１３）　１００ＶＡを超え２００ＶＡ以下のもの
（１４）　２００ＶＡを超え３００ＶＡ以下のもの
（１５）　３００ＶＡを超え４００ＶＡ以下のもの
（１６）　４００ＶＡを超えるもの	
	定格周波数	（１）　５０Ｈｚのもの
（２）　６０Ｈｚのもの	
	器体スイッチ（主回路を開閉するものの場合に限る。）	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	器体スイッチの操作の方式	（１）　タンブラー式のもの
（２）　押しボタン式のもの
（３）　ロータリー式のもの
（４）　その他のもの	
	器体スイッチの接点の材料	（１）　銀のもの又は銀合金のもの
（２）　銅のもの又は銅合金のもの
（３）　その他のもの	
	入力側接続の方式	（１）　端子のもの
（２）　差込み形のもの
（３）　コードセット利用のもの
（４）　その他のもの	
	２次巻線の数	（１）　１のもの
（２）　２以上のもの	
	２次巻線の中間口出し	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	絶縁性充てん物	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	１次巻線及び２次巻線の結合の方式	（１）　単巻型のもの
（２）　絶縁型のもの	
	回路の保護機構	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	外郭の材料	（１）　金属のもの
（２）　合成樹脂のもの
（３）　その他のもの	
	巻線の絶縁の種類	（１）　Ａ種のもの
（２）　Ｅ種のもの
（３）　Ｂ種のもの
（４）　Ｆ種のもの
（５）　Ｈ種のもの
（６）　その他のもの	
	使用場所	（１）　屋外のもの
（２）　屋内であつて金属製ボックス内のもの
（３）　その他のもの	
１　ベル用変圧器
２　表示器用変圧器
３　リモートコントロールリレー用変圧器	定格１次電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	定格２次電圧	（１）　７Ｖ以下のもの
（２）　７Ｖを超え１５Ｖ以下のもの
（３）　１５Ｖを超えるもの	
	２次側の定格容量	（１）　５ＶＡ以下のもの
（２）　５ＶＡを超え２０ＶＡ以下のもの
（３）　２０ＶＡを超え５０ＶＡ以下のもの
（４）　５０ＶＡを超えるもの	
	定格２次短絡電流	（１）　８Ａ以下のもの
（２）　８Ａを超えるもの	
	定格周波数	（１）　５０Ｈｚのもの
（２）　６０Ｈｚのもの	
	２次巻線の数	（１）　１のもの
（２）　２以上のもの	
	回路の保護機構	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	外郭の材料	（１）　金属のもの
（２）　合成樹脂のもの
（３）　その他のもの	
	巻線の絶縁の種類	（１）　Ａ種のもの
（２）　Ｅ種のもの
（３）　その他のもの	
	使用場所	（１）　屋外のもの
（２）　屋内であつて金属製ボックス内のもの
（３）　その他のもの	
オゾン発生器用安定器	定格１次電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超え２３０Ｖ以下のもの
（３）　２３０Ｖを超えるもの	
	定格２次電圧（５０―６０Ｈｚ以外のものの場合にあつては尖頭電圧）	（１）　１ｋＶ以下のもの
（２）　１ｋＶを超え３ｋＶ以下のもの
（３）　３ｋＶを超え６ｋＶ以下のもの
（４）　６ｋＶを超え９ｋＶ以下のもの
（５）　９ｋＶを超え１２ｋＶ以下のもの
（６）　１２ｋＶを超えるもの	
	２次側の出力の方式	（１）　高周波のもの
（２）　その他のもの	
	定格２次短絡電流	（１）　２５ｍＡ以下のもの
（２）　２５ｍＡを超え３５ｍＡ以下のもの
（３）　３５ｍＡを超えるもの	
	定格周波数	（１）　５０Ｈｚのもの
（２）　６０Ｈｚのもの	
	力率改善用のコンデンサー	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	力率改善用の巻線	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	充てん物の種類	（１）　絶縁コンパウンドのもの
（２）　熱可塑性樹脂のもの
（３）　熱硬化性樹脂のもの
（４）　その他のもの	
	２次側の絶縁ブッシングの材料	（１）　磁器のもの
（２）　合成樹脂のもの
（３）　その他のもの	
	回路の保護機構	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	巻線の絶縁の種類	（１）　Ａ種のもの
（２）　Ｅ種のもの
（３）　Ｂ種のもの
（４）　Ｆ種のもの
（５）　Ｈ種のもの
（６）　その他のもの	
ネオン変圧器	定格１次電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	定格２次電圧（５０―６０Ｈｚ以外のものの場合にあつては尖頭電圧）	（１）　９ｋＶ以下のもの
（２）　９ｋＶを超えるもの	
	２次側の出力の方式	（１）　高周波のもの
（２）　その他のもの	
	定格２次短絡電流	（１）　２５ｍＡ以下のもの
（２）　２５ｍＡを超えるもの	
	定格周波数	（１）　５０Ｈｚのもの
（２）　６０Ｈｚのもの	
	力率改善用のコンデンサー	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	充てん物の種類	（１）　熱硬化性樹脂のもの
（２）　その他のもの	
	巻線の絶縁の種類	（１）　Ａ種のもの
（２）　Ｅ種のもの
（３）　その他のもの	
	地絡保護装置（２次巻線をアースする構造のものの場合に限る。）	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	使用場所	（１）　屋外のもの
（２）　屋内のもの	
電子応用機械器具用変圧器	定格１次電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	定格２次電圧	（１）　２５Ｖ以下のもの
（２）　２５Ｖを超え５０Ｖ以下のもの
（３）　５０Ｖを超え１００Ｖ以下のもの
（４）　１００Ｖを超え２００Ｖ以下のもの
（５）　２００Ｖを超えるもの	
	定格容量	（１）　２０ＶＡ以下のもの
（２）　２０ＶＡを超え５０ＶＡ以下のもの
（３）　５０ＶＡを超え１００ＶＡ以下のもの
（４）　１００ＶＡを超えるもの	
	定格周波数	（１）　５０Ｈｚのもの
（２）　６０Ｈｚのもの	
	回路の保護機構	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	１次巻線及び２次巻線の結合の方式	（１）　単巻型のもの
（２）　絶縁型のもの	
	巻線の絶縁の種類	（１）　Ａ種のもの
（２）　Ｅ種のもの
（３）　Ｂ種のもの
（４）　Ｆ種のもの
（５）　Ｈ種のもの
（６）　その他のもの	
燃焼器具用変圧器	定格１次電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	定格２次電圧	（１）　３０Ｖ以下のもの
（２）　３０Ｖを超えるもの	
	２次側の定格容量（定格２次電圧が３０Ｖ以下のものの場合に限る。）	（１）　５０ＶＡ以下のもの
（２）　５０ＶＡを超えるもの	
	定格２次短絡電流（定格２次電圧が３０Ｖを超えるものの場合に限る。）	（１）　２０ｍＡ以下のもの
（２）　２０ｍＡを超えるもの	
	定格周波数	（１）　５０Ｈｚのもの
（２）　６０Ｈｚのもの	
	定格時間	（１）　短時間定格のもの
（２）　連続定格のもの	
	回路の保護機構	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	外箱	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	巻線の絶縁の種類	（１）　Ａ種のもの
（２）　Ｅ種のもの
（３）　その他のもの	
１　蛍光灯用安定器
２　水銀灯用安定器その他の高圧放電灯用安定器	定格１次電圧（変圧式以外のものの場合にあつては定格電圧）	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超え２３０Ｖ以下のもの
（３）　２３０Ｖを超えるもの	
	点灯回路の方式	（１）　チョークコイル式のもの
（２）　変圧式のもの
（３）　電子回路式のもの
（４）　その他のもの	
	定格周波数	（１）　５０Ｈｚのもの
（２）　６０Ｈｚのもの	
	力率	（１）　高力率のもの
（２）　低力率のもの	
	適用放電管の消費電力（適用放電管が２以上あるものの場合にあつては、その消費電力の合計）	（１）　１０Ｗ以下のもの
（２）　１０Ｗを超え２０Ｗ以下のもの
（３）　２０Ｗを超え３０Ｗ以下のもの
（４）　３０Ｗを超え４０Ｗ以下のもの
（５）　４０Ｗを超え６０Ｗ以下のもの
（６）　６０Ｗを超え１００Ｗ以下のもの
（７）　１００Ｗを超え１５０Ｗ以下のもの
（８）　１５０Ｗを超え２００Ｗ以下のもの
（９）　２００Ｗを超え３００Ｗ以下のもの
（１０）　３００Ｗを超え４００Ｗ以下のもの
（１１）　４００Ｗを超えるもの	
	適用放電管の種類	（１）　予熱型熱陰極放電管のもの
（２）　瞬時始動型熱陰極放電管のもの
（３）　瞬時始動型冷陰極放電管のもの
（４）　その他のもの	
	適用放電管の始動の方式	（１）　グロースタート式のもの
（２）　ラピッドスタート式のもの
（３）　瞬時始動式のもの
（４）　共振式のもの
（５）　半導体式のもの
（６）　その他のもの	
	適用放電管の灯数	（１）　１のもの
（２）　２のもの
（３）　３以上のもの	
	適用放電管の点灯の方式（灯数が２以上あるものの場合に限る。）	（１）　フリッカレス式のもの
（２）　直列点灯式のもの
（３）　並列点灯式のもの
（４）　その他のもの	
	力率改善用のコンデンサー（電子回路式のものの場合を除く。）	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	力率改善用のコンデンサーの接続の方式（電子回路式のものの場合を除く。）	（１）　電源と並列に接続するもの
（２）　放電管と直列に接続するもの
（３）　その他のもの	
	力率改善用の巻線（電子回路式のものの場合を除く。）	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	充てん物	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	充てん物の種類	（１）　絶縁コンパウンドのもの
（２）　熱可塑性樹脂のもの
（３）　熱硬化性樹脂のもの
（４）　その他のもの	
	１次巻線及び２次巻線の結合の方式（変圧式のものの場合に限る。）	（１）　単巻型のもの
（２）　絶縁型のもの	
	外箱	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	外箱の材料	（１）　金属のもの
（２）　その他のもの	
	巻線の絶縁の種類	（１）　Ａ種のもの
（２）　Ｅ種のもの
（３）　Ｂ種のもの
（４）　Ｆ種のもの
（５）　Ｈ種のもの
（６）　その他のもの	
	使用場所	（１）　屋外であつて電灯器具外のもの
（２）　屋内であつて電灯器具外のもの
（３）　電灯器具用のもの	
１　ナトリウム灯用安定器
２　殺菌灯用安定器	定格１次電圧（変圧式以外のものの場合にあつては定格電圧）	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超え２３０Ｖ以下のもの
（３）　２３０Ｖを超えるもの	
	点灯回路の方式	（１）　チョークコイル式のもの
（２）　変圧式のもの
（３）　電子回路式のもの
（４）　その他のもの	
	定格周波数	（１）　５０Ｈｚのもの
（２）　６０Ｈｚのもの	
	力率	（１）　高力率のもの
（２）　低力率のもの	
	適用放電管の消費電力（適用放電管が２以上あるものの場合にあつては、その消費電力の合計）	（１）　３０Ｗ以下のもの
（２）　３０Ｗを超え６０Ｗ以下のもの
（３）　６０Ｗを超え１５０Ｗ以下のもの
（４）　１５０Ｗを超えるもの	
	適用放電管の種類	（１）　予熱型熱陰極放電管のもの
（２）　その他のもの	
	適用放電管の始動の方式	（１）　グロースタート式のもの
（２）　ラピッドスタート式のもの
（３）　瞬時始動式のもの
（４）　その他のもの	
	適用放電管の灯数	（１）　１のもの
（２）　２以上のもの	
	力率改善用のコンデンサー（電子回路式のものの場合を除く。）	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	充てん物	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	充てん物の種類	（１）　熱硬化性樹脂のもの
（２）　その他のもの	
	１次巻線及び２次巻線の結合の方式（変圧式のものの場合に限る。）	（１）　単巻型のもの
（２）　絶縁型のもの	
	外箱	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	巻線の絶縁の種類	（１）　Ａ種のもの
（２）　Ｅ種のもの
（３）　その他のもの	
	使用場所	（１）　屋外であつて電灯器具外のもの
（２）　屋内であつて電灯器具外のもの
（３）　電灯器具用のもの	
電圧調整器	定格１次電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	定格周波数	（１）　５０Ｈｚのもの
（２）　６０Ｈｚのもの	
	定格容量	（１）　２００ＶＡ以下のもの
（２）　２００ＶＡを超え４００ＶＡ以下のもの
（３）　４００ＶＡを超えるもの	
	２次電圧の主調整	（１）　自動的に行うもの
（２）　その他のもの	
	巻線の絶縁の種類	（１）　Ａ種のもの
（２）　Ｅ種のもの
（３）　その他のもの	
	器体スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
小形交流電動機
１　反発始動誘導電動機
２　分相始動誘導電動機
３　コンデンサー始動誘導電動機
４　コンデンサー誘導電動機
５　整流子電動機
６　くま取りコイル誘導電動機
７　その他の単相電動機	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	定格入力（定格出力が５０Ｗ以下のものの場合に限る。）	（１）　６０Ｗ以下のもの
（２）　６０Ｗを超えるもの	
	定格出力（定格出力が５０Ｗを超えるものの場合に限る。）	（１）　８０Ｗ以下のもの
（２）　８０Ｗを超え１２５Ｗ以下のもの
（３）　１２５Ｗを超え２００Ｗ以下のもの
（４）　２００Ｗを超え３００Ｗ以下のもの
（５）　３００Ｗを超え４００Ｗ以下のもの
（６）　４００Ｗを超えるもの	
	定格周波数	（１）　５０Ｈｚのもの
（２）　６０Ｈｚのもの	
	定格時間	（１）　短時間定格のもの
（２）　反復定格のもの（ミシン用電動機の場合を除く。）
（３）　連続定格のもの	
	極	（１）　２極のもの
（２）　４極のもの
（３）　６極以上のもの	
	巻線の絶縁の種類	（１）　Ａ種のもの
（２）　Ｅ種のもの
（３）　その他のもの	
	進相用コンデンサー	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	過負荷保護装置	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
かご形三相誘導電動機	定格出力	（１）　２００Ｗ以下のもの
（２）　２００Ｗを超え４００Ｗ以下のもの
（３）　４００Ｗを超え７００Ｗ以下のもの
（４）　７００Ｗを超え１．２ｋＷ以下のもの
（５）　１．２ｋＷを超え１．８ｋＷ以下のもの
（６）　１．８ｋＷを超えるもの	
	定格周波数	（１）　５０Ｈｚのもの
（２）　６０Ｈｚのもの	
	極	（１）　２極のもの
（２）　４極のもの
（３）　６極以上のもの	
	外被	（１）　全閉型のもの
（２）　開放型のもの	
	巻線の絶縁の種類	（１）　Ａ種のもの
（２）　Ｅ種のもの
（３）　その他のもの	
	過負荷保護装置	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
電熱器具
１　電気便座
２　観賞植物用ヒーター	相	（１）　単相のもの
（２）　３相のもの	
	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	定格消費電力	（１）　１０Ｗ以下のもの
（２）　１０Ｗを超え２０Ｗ以下のもの
（３）　２０Ｗを超え３０Ｗ以下のもの
（４）　３０Ｗを超え４０Ｗ以下のもの
（５）　４０Ｗを超え５０Ｗ以下のもの
（６）　５０Ｗを超え６０Ｗ以下のもの
（７）　６０Ｗを超え７０Ｗ以下のもの
（８）　７０Ｗを超え８０Ｗ以下のもの
（９）　８０Ｗを超え９０Ｗ以下のもの
（１０）　９０Ｗを超え１００Ｗ以下のもの
（１１）　１００Ｗを超え２００Ｗ以下のもの
（１２）　２００Ｗを超え３００Ｗ以下のもの
（１３）　３００Ｗを超え４００Ｗ以下のもの
（１４）　４００Ｗを超え５００Ｗ以下のもの
（１５）　５００Ｗを超え６００Ｗ以下のもの
（１６）　６００Ｗを超え７００Ｗ以下のもの
（１７）　７００Ｗを超え８００Ｗ以下のもの
（１８）　８００Ｗを超え９００Ｗ以下のもの
（１９）　９００Ｗを超え１ｋＷ以下のもの
（２０）　１ｋＷを超え２ｋＷ以下のもの
（２１）　２ｋＷを超え３ｋＷ以下のもの
（２２）　３ｋＷを超え５ｋＷ以下のもの
（２３）　５ｋＷを超え７ｋＷ以下のもの
（２４）　７ｋＷを超えるもの	
	定格周波数（電動機又は変圧器を有するものの場合に限る。）	（１）　５０Ｈｚのもの
（２）　６０Ｈｚのもの	
	器体スイッチ（主回路を開閉するものの場合に限り、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。以下この表において同じ。）	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	器体スイッチの操作の方式	（１）　タンブラー式のもの
（２）　押しボタン式のもの
（３）　ロータリー式のもの
（４）　電磁式のもの
（５）　その他のもの	
	器体スイッチの接点の材料	（１）　銀のもの又は銀合金のもの
（２）　銅のもの又は銅合金のもの
（３）　その他のもの	
	自動スイッチ（温度過昇防止装置として用いられるものを除く。以下この表において同じ。）	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	自動スイッチの動作温度の設定	（１）　固定しているもの
（２）　可変のもの	
	自動スイッチの動作温度（動作温度が可変のものにあつては、その最高の温度をいう。以下この表において同じ。）	（１）　８０℃以下のもの
（２）　８０℃を超え１００℃以下のもの
（３）　１００℃を超え１２０℃以下のもの
（４）　１２０℃を超え１４０℃以下のもの
（５）　１４０℃を超え１６０℃以下のもの
（６）　１６０℃を超え１８０℃以下のもの
（７）　１８０℃を超え２００℃以下のもの
（８）　２００℃を超え２２０℃以下のもの
（９）　２２０℃を超え２４０℃以下のもの
（１０）　２４０℃を超え２６０℃以下のもの
（１１）　２６０℃を超え２８０℃以下のもの
（１２）　２８０℃を超え３００℃以下のもの
（１３）　３００℃を超えるもの	
	自動温度調節器（温度過昇防止装置として用いられるものを除き、電熱装置から発生する熱により動作するものに限る。以下この表において同じ。）	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	自動温度調節器の温度検知の方式	（１）　バイメタル式のもの
（２）　液体膨張式のもの
（３）　気体膨張式のもの
（４）　半導体式のもの
（５）　感熱線式のもの
（６）　その他のもの	
	自動温度調節器の温度調節の方式	（１）　接点を機械的に開閉するもの
（２）　その他のもの	
	自動温度調節器の動作温度（接点を機械的に開閉するものの場合に限り、かつ、動作温度が可変のものにあつては、その最高温度をいう。以下この表において同じ。）	（１）　８０℃以下のもの
（２）　８０℃を超え１００℃以下のもの
（３）　１００℃を超え１２０℃以下のもの
（４）　１２０℃を超え１４０℃以下のもの
（５）　１４０℃を超え１６０℃以下のもの
（６）　１６０℃を超え１８０℃以下のもの
（７）　１８０℃を超え２００℃以下のもの
（８）　２００℃を超え２２０℃以下のもの
（９）　２２０℃を超え２４０℃以下のもの
（１０）　２４０℃を超え２６０℃以下のもの
（１１）　２６０℃を超え２８０℃以下のもの
（１２）　２８０℃を超え３００℃以下のもの
（１３）　３００℃を超えるもの	
	発熱部の形態	（１）　ボビン式のもの
（２）　熱板式のもの
（３）　シーズ式（鋳込み式を含む。以下この表において同じ。）のもの
（４）　リボン式のもの
（５）　マイカ式のもの
（６）　スペース式のもの
（７）　ドータイト式のもの
（８）　石英管式のもの
（９）　被覆式のもの
（１０）　ランプ式のもの
（１１）　半導体利用のもの
（１２）　その他のもの	
	電源電線と器体との接続の方式	（１）　直付けのもの
（２）　接続器利用のもの	
	附属電動機	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	附属電動機の種類	（１）　誘導電動機のもの
（２）　整流子電動機のもの
（３）　その他のもの	
	附属電動機の巻線の絶縁の種類	（１）　Ａ種のもの
（２）　Ｅ種のもの
（３）　Ｂ種のもの
（４）　Ｆ種のもの
（５）　Ｈ種のもの
（６）　その他のもの	
	温度過昇防止装置	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	温度過昇防止装置の種類	（１）　バイメタル式のもの
（２）　温度ヒューズ式のもの
（３）　その他のもの	
	温度過昇防止装置の動作温度	（１）　１００℃以下のもの
（２）　１００℃を超え１２０℃以下のもの
（３）　１２０℃を超え１４０℃以下のもの
（４）　１４０℃を超え１６０℃以下のもの
（５）　１６０℃を超え１８０℃以下のもの
（６）　１８０℃を超え２００℃以下のもの
（７）　２００℃を超え２２０℃以下のもの
（８）　２２０℃を超え２４０℃以下のもの
（９）　２４０℃を超え２６０℃以下のもの
（１０）　２６０℃を超え２８０℃以下のもの
（１１）　２８０℃を超え３００℃以下のもの
（１２）　３００℃を超えるもの	
	防水処理（観賞植物用ヒーターの場合に限る。）	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
１　電気温蔵庫
２　電熱式吸入器	相	（１）　単相のもの
（２）　３相のもの	
	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	定格電流（電極式のものの場合に限る。）	（１）　１Ａ以下のもの
（２）　１Ａを超え５Ａ以下のもの
（３）　５Ａを超え１０Ａ以下のもの
（４）　１０Ａを超え２０Ａ以下のもの
（５）　２０Ａを超え３０Ａ以下のもの
（６）　３０Ａを超え５０Ａ以下のもの
（７）　５０Ａを超え７０Ａ以下のもの
（８）　７０Ａを超えるもの	
	定格消費電力（電極式のもの以外のものの場合に限る。）	（１）　１００Ｗ以下のもの
（２）　１００Ｗを超え２００Ｗ以下のもの
（３）　２００Ｗを超え３００Ｗ以下のもの
（４）　３００Ｗを超え４００Ｗ以下のもの
（５）　４００Ｗを超え５００Ｗ以下のもの
（６）　５００Ｗを超え６００Ｗ以下のもの
（７）　６００Ｗを超え７００Ｗ以下のもの
（８）　７００Ｗを超え８００Ｗ以下のもの
（９）　８００Ｗを超え９００Ｗ以下のもの
（１０）　９００Ｗを超え１ｋＷ以下のもの
（１１）　１ｋＷを超え２ｋＷ以下のもの
（１２）　２ｋＷを超え３ｋＷ以下のもの
（１３）　３ｋＷを超え５ｋＷ以下のもの
（１４）　５ｋＷを超え７ｋＷ以下のもの
（１５）　７ｋＷを超えるもの	
	定格周波数（電動機又は変圧器を有するものの場合に限る。）	（１）　５０Ｈｚのもの
（２）　６０Ｈｚのもの	
	保温材	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	器体スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	器体スイッチの操作の方式	（１）　タンブラー式のもの
（２）　押しボタン式のもの
（３）　ロータリー式のもの
（４）　電磁式のもの
（５）　その他のもの	
	器体スイッチの接点の材料	（１）　銀のもの又は銀合金のもの
（２）　銅のもの又は銅合金のもの
（３）　その他のもの	
	自動スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	自動スイッチの動作温度の設定	（１）　固定しているもの
（２）　可変のもの	
	自動スイッチの動作温度	（１）　８０℃以下のもの
（２）　８０℃を超え１００℃以下のもの
（３）　１００℃を超え１２０℃以下のもの
（４）　１２０℃を超え１４０℃以下のもの
（５）　１４０℃を超え１６０℃以下のもの
（６）　１６０℃を超え１８０℃以下のもの
（７）　１８０℃を超え２００℃以下のもの
（８）　２００℃を超え２２０℃以下のもの
（９）　２２０℃を超え２４０℃以下のもの
（１０）　２４０℃を超え２６０℃以下のもの
（１１）　２６０℃を超え２８０℃以下のもの
（１２）　２８０℃を超え３００℃以下のもの
（１３）　３００℃を超えるもの	
	自動温度調節器	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	自動温度調節器の温度検知の方式	（１）　バイメタル式のもの
（２）　液体膨張式のもの
（３）　気体膨張式のもの
（４）　半導体式のもの
（５）　その他のもの	
	自動温度調節器の温度調節の方式	（１）　接点を機械的に開閉するもの
（２）　その他のもの	
	自動温度調節器の動作温度	（１）　８０℃以下のもの
（２）　８０℃を超え１００℃以下のもの
（３）　１００℃を超え１２０℃以下のもの
（４）　１２０℃を超え１４０℃以下のもの
（５）　１４０℃を超え１６０℃以下のもの
（６）　１６０℃を超え１８０℃以下のもの
（７）　１８０℃を超え２００℃以下のもの
（８）　２００℃を超え２２０℃以下のもの
（９）　２２０℃を超え２４０℃以下のもの
（１０）　２４０℃を超え２６０℃以下のもの
（１１）　２６０℃を超え２８０℃以下のもの
（１２）　２８０℃を超え３００℃以下のもの
（１３）　３００℃を超えるもの	
	発熱部の形態	（１）　ボビン式のもの
（２）　熱板式のもの
（３）　シーズ式のもの
（４）　リボン式のもの
（５）　マイカ式のもの
（６）　スペース式のもの
（７）　ドータイト式のもの
（８）　石英管式のもの
（９）　被覆式のもの
（１０）　ランプ式のもの
（１１）　半導体利用のもの
（１２）　電極式のもの
（１３）　その他のもの	
	電源電線と器体との接続の方式	（１）　直付けのもの
（２）　接続器利用のもの	
	電線巻取機構	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	附属電動機	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	附属電動機の種類	（１）　誘導電動機のもの
（２）　整流子電動機のもの
（３）　その他のもの	
	附属電動機の巻線の絶縁の種類	（１）　Ａ種のもの
（２）　Ｅ種のもの
（３）　Ｂ種のもの
（４）　Ｆ種のもの
（５）　Ｈ種のもの
（６）　その他のもの	
	温度過昇防止装置	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	温度過昇防止装置の種類	（１）　バイメタル式のもの
（２）　温度ヒューズ式のもの
（３）　その他のもの	
	温度過昇防止装置の動作温度	（１）　１００℃以下のもの
（２）　１００℃を超え１２０℃以下のもの
（３）　１２０℃を超え１４０℃以下のもの
（４）　１４０℃を超え１６０℃以下のもの
（５）　１６０℃を超え１８０℃以下のもの
（６）　１８０℃を超え２００℃以下のもの
（７）　２００℃を超え２２０℃以下のもの
（８）　２２０℃を超え２４０℃以下のもの
（９）　２４０℃を超え２６０℃以下のもの
（１０）　２６０℃を超え２８０℃以下のもの
（１１）　２８０℃を超え３００℃以下のもの
（１２）　３００℃を超えるもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
１　水道凍結防止器
２　ガラス曇り防止器
３　その他の凍結又は凝結防止用電熱器具	相	（１）　単相のもの
（２）　３相のもの	
	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	定格消費電力	（１）　１０Ｗ以下のもの
（２）　１０Ｗを超え２０Ｗ以下のもの
（３）　２０Ｗを超え３０Ｗ以下のもの
（４）　３０Ｗを超え４０Ｗ以下のもの
（５）　４０Ｗを超え５０Ｗ以下のもの
（６）　５０Ｗを超え６０Ｗ以下のもの
（７）　６０Ｗを超え７０Ｗ以下のもの
（８）　７０Ｗを超え８０Ｗ以下のもの
（９）　８０Ｗを超え９０Ｗ以下のもの
（１０）　９０Ｗを超え１００Ｗ以下のもの
（１１）　１００Ｗを超え２００Ｗ以下のもの
（１２）　２００Ｗを超え３００Ｗ以下のもの
（１３）　３００Ｗを超え４００Ｗ以下のもの
（１４）　４００Ｗを超え５００Ｗ以下のもの
（１５）　５００Ｗを超え６００Ｗ以下のもの
（１６）　６００Ｗを超え７００Ｗ以下のもの
（１７）　７００Ｗを超え８００Ｗ以下のもの
（１８）　８００Ｗを超え９００Ｗ以下のもの
（１９）　９００Ｗを超え１ｋＷ以下のもの
（２０）　１ｋＷを超え２ｋＷ以下のもの
（２１）　２ｋＷを超え３ｋＷ以下のもの
（２２）　３ｋＷを超え５ｋＷ以下のもの
（２３）　５ｋＷを超え７ｋＷ以下のもの
（２４）　７ｋＷを超えるもの	
	定格周波数（電動機又は変圧器を有するものの場合に限る。）	（１）　５０Ｈｚのもの
（２）　６０Ｈｚのもの	
	器体スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	器体スイッチの操作の方式	（１）　タンブラー式のもの
（２）　押しボタン式のもの
（３）　ロータリー式のもの
（４）　電磁式のもの
（５）　その他のもの	
	器体スイッチの接点の材料	（１）　銀のもの又は銀合金のもの
（２）　銅のもの又は銅合金のもの
（３）　その他のもの	
	自動スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	自動スイッチの動作温度の設定	（１）　固定しているもの
（２）　可変のもの	
	自動スイッチの動作温度	（１）　８０℃以下のもの
（２）　８０℃を超え１００℃以下のもの
（３）　１００℃を超え１２０℃以下のもの
（４）　１２０℃を超え１４０℃以下のもの
（５）　１４０℃を超え１６０℃以下のもの
（６）　１６０℃を超え１８０℃以下のもの
（７）　１８０℃を超え２００℃以下のもの
（８）　２００℃を超え２２０℃以下のもの
（９）　２２０℃を超え２４０℃以下のもの
（１０）　２４０℃を超え２６０℃以下のもの
（１１）　２６０℃を超え２８０℃以下のもの
（１２）　２８０℃を超え３００℃以下のもの
（１３）　３００℃を超えるもの	
	自動温度調節器	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	自動温度調節器の温度検知の方式	（１）　バイメタル式のもの
（２）　液体膨張式のもの
（３）　気体膨張式のもの
（４）　半導体式のもの
（５）　その他のもの	
	自動温度調節器の温度調節の方式	（１）　接点を機械的に開閉するもの
（２）　その他のもの	
	自動温度調節器の動作温度	（１）　８０℃以下のもの
（２）　８０℃を超え１００℃以下のもの
（３）　１００℃を超え１２０℃以下のもの
（４）　１２０℃を超え１４０℃以下のもの
（５）　１４０℃を超え１６０℃以下のもの
（６）　１６０℃を超え１８０℃以下のもの
（７）　１８０℃を超え２００℃以下のもの
（８）　２００℃を超え２２０℃以下のもの
（９）　２２０℃を超え２４０℃以下のもの
（１０）　２４０℃を超え２６０℃以下のもの
（１１）　２６０℃を超え２８０℃以下のもの
（１２）　２８０℃を超え３００℃以下のもの
（１３）　３００℃を超えるもの	
	発熱部の形態	（１）　ボビン式のもの
（２）　熱板式のもの
（３）　シーズ式のもの
（４）　リボン式のもの
（５）　マイカ式のもの
（６）　スペース式のもの
（７）　ドータイト式のもの
（８）　石英管式のもの
（９）　被覆式のもの
（１０）　ランプ式のもの
（１１）　半導体利用のもの
（１２）　その他のもの	
	電源電線と器体との接続の方式	（１）　直付けのもの
（２）　接続器利用のもの	
	温度過昇防止装置	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	温度過昇防止装置の種類	（１）　バイメタル式のもの
（２）　温度ヒューズ式のもの
（３）　その他のもの	
	温度過昇防止装置の動作温度	（１）　１００℃以下のもの
（２）　１００℃を超え１２０℃以下のもの
（３）　１２０℃を超え１４０℃以下のもの
（４）　１４０℃を超え１６０℃以下のもの
（５）　１６０℃を超え１８０℃以下のもの
（６）　１８０℃を超え２００℃以下のもの
（７）　２００℃を超え２２０℃以下のもの
（８）　２２０℃を超え２４０℃以下のもの
（９）　２４０℃を超え２６０℃以下のもの
（１０）　２６０℃を超え２８０℃以下のもの
（１１）　２８０℃を超え３００℃以下のもの
（１２）　３００℃を超えるもの	
	使用場所	（１）　水中のもの
（２）　水中のもの以外のもので屋外のもの
（３）　水中のもの以外のもので屋内のもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
電気温水器	相	（１）　単相のもの
（２）　３相のもの	
	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	定格電流（電極式のものの場合に限る。）	（１）　１Ａ以下のもの
（２）　１Ａを超え５Ａ以下のもの
（３）　５Ａを超え１０Ａ以下のもの
（４）　１０Ａを超え２０Ａ以下のもの
（５）　２０Ａを超え３０Ａ以下のもの
（６）　３０Ａを超え５０Ａ以下のもの
（７）　５０Ａを超え７０Ａ以下のもの
（８）　７０Ａを超えるもの	
	定格消費電力（電極式のもの以外のものの場合に限る。）	（１）　５０Ｗ以下のもの
（２）　５０Ｗを超え６０Ｗ以下のもの
（３）　６０Ｗを超え７０Ｗ以下のもの
（４）　７０Ｗを超え８０Ｗ以下のもの
（５）　８０Ｗを超え９０Ｗ以下のもの
（６）　９０Ｗを超え１００Ｗ以下のもの
（７）　１００Ｗを超え２００Ｗ以下のもの
（８）　２００Ｗを超え３００Ｗ以下のもの
（９）　３００Ｗを超え４００Ｗ以下のもの
（１０）　４００Ｗを超え５００Ｗ以下のもの
（１１）　５００Ｗを超え６００Ｗ以下のもの
（１２）　６００Ｗを超え７００Ｗ以下のもの
（１３）　７００Ｗを超え８００Ｗ以下のもの
（１４）　８００Ｗを超え９００Ｗ以下のもの
（１５）　９００Ｗを超え１ｋＷ以下のもの
（１６）　１ｋＷを超え２ｋＷ以下のもの
（１７）　２ｋＷを超え３ｋＷ以下のもの
（１８）　３ｋＷを超え５ｋＷ以下のもの
（１９）　５ｋＷを超え７ｋＷ以下のもの
（２０）　７ｋＷを超えるもの	
	保温材	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	器体スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	器体スイッチの操作の方式	（１）　タンブラー式のもの
（２）　押しボタン式のもの
（３）　ロータリー式のもの
（４）　電磁式のもの
（５）　その他のもの	
	器体スイッチの接点の材料	（１）　銀のもの又は銀合金のもの
（２）　銅のもの又は銅合金のもの
（３）　その他のもの	
	自動スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	自動スイッチの動作温度の設定	（１）　固定しているもの
（２）　可変のもの	
	自動スイッチの動作温度	（１）　８０℃以下のもの
（２）　８０℃を超え１００℃以下のもの
（３）　１００℃を超え１２０℃以下のもの
（４）　１２０℃を超え１４０℃以下のもの
（５）　１４０℃を超え１６０℃以下のもの
（６）　１６０℃を超え１８０℃以下のもの
（７）　１８０℃を超え２００℃以下のもの
（８）　２００℃を超え２２０℃以下のもの
（９）　２２０℃を超え２４０℃以下のもの
（１０）　２４０℃を超え２６０℃以下のもの
（１１）　２６０℃を超え２８０℃以下のもの
（１２）　２８０℃を超え３００℃以下のもの
（１３）　３００℃を超えるもの	
	自動温度調節器	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	自動温度調節器の温度検知の方式	（１）　バイメタル式のもの
（２）　液体膨張式のもの
（３）　気体膨張式のもの
（４）　半導体式のもの
（５）　その他のもの	
	自動温度調節器の温度調節の方式	（１）　接点を機械的に開閉するもの
（２）　その他のもの	
	自動温度調節器の動作温度	（１）　８０℃以下のもの
（２）　８０℃を超え１００℃以下のもの
（３）　１００℃を超え１２０℃以下のもの
（４）　１２０℃を超え１４０℃以下のもの
（５）　１４０℃を超え１６０℃以下のもの
（６）　１６０℃を超え１８０℃以下のもの
（７）　１８０℃を超え２００℃以下のもの
（８）　２００℃を超え２２０℃以下のもの
（９）　２２０℃を超え２４０℃以下のもの
（１０）　２４０℃を超え２６０℃以下のもの
（１１）　２６０℃を超え２８０℃以下のもの
（１２）　２８０℃を超え３００℃以下のもの
（１３）　３００℃を超えるもの	
	発熱部の形態	（１）　ボビン式のもの
（２）　熱板式のもの
（３）　シーズ式のもの
（４）　リボン式のもの
（５）　マイカ式のもの
（６）　スペース式のもの
（７）　ドータイト式のもの
（８）　石英管式のもの
（９）　被覆式のもの
（１０）　ランプ式のもの
（１１）　半導体利用のもの
（１２）　電極式のもの
（１３）　その他のもの	
	電源電線と器体との接続の方式	（１）　直付けのもの
（２）　接続器利用のもの	
	温度過昇防止装置	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	温度過昇防止装置の種類	（１）　バイメタル式のもの
（２）　温度ヒューズ式のもの
（３）　その他のもの	
	温度過昇防止装置の動作温度	（１）　１００℃以下のもの
（２）　１００℃を超え１２０℃以下のもの
（３）　１２０℃を超え１４０℃以下のもの
（４）　１４０℃を超え１６０℃以下のもの
（５）　１６０℃を超え１８０℃以下のもの
（６）　１８０℃を超え２００℃以下のもの
（７）　２００℃を超え２２０℃以下のもの
（８）　２２０℃を超え２４０℃以下のもの
（９）　２４０℃を超え２６０℃以下のもの
（１０）　２６０℃を超え２８０℃以下のもの
（１１）　２８０℃を超え３００℃以下のもの
（１２）　３００℃を超えるもの	
	使用場所	（１）　屋外のもの
（２）　屋内のもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
家庭用温熱治療器	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	定格消費電力	（１）　１０Ｗ以下のもの
（２）　１０Ｗを超え２０Ｗ以下のもの
（３）　２０Ｗを超え３０Ｗ以下のもの
（４）　３０Ｗを超え４０Ｗ以下のもの
（５）　４０Ｗを超え５０Ｗ以下のもの
（６）　５０Ｗを超え６０Ｗ以下のもの
（７）　６０Ｗを超え７０Ｗ以下のもの
（８）　７０Ｗを超え８０Ｗ以下のもの
（９）　８０Ｗを超え９０Ｗ以下のもの
（１０）　９０Ｗを超え１００Ｗ以下のもの
（１１）　１００Ｗを超え２００Ｗ以下のもの
（１２）　２００Ｗを超え３００Ｗ以下のもの
（１３）　３００Ｗを超えるもの	
	定格周波数（電動機又は変圧器を有するものの場合に限る。）	（１）　５０Ｈｚのもの
（２）　６０Ｈｚのもの	
	器体スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	器体スイッチの操作の方式	（１）　タンブラー式のもの
（２）　押しボタン式のもの
（３）　ロータリー式のもの
（４）　電磁式のもの
（５）　その他のもの	
	器体スイッチの接点の材料	（１）　銀のもの又は銀合金のもの
（２）　銅のもの又は銅合金のもの
（３）　その他のもの	
	自動温度調節器	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	自動温度調節器の温度検知の方式	（１）　バイメタル式のもの
（２）　液体膨張式のもの
（３）　気体膨張式のもの
（４）　半導体式のもの
（５）　その他のもの	
	自動温度調節器の温度調節の方式	（１）　接点を機械的に開閉するもの
（２）　その他のもの	
	自動温度調節器の動作温度	（１）　８０℃以下のもの
（２）　８０℃を超え１００℃以下のもの
（３）　１００℃を超え１２０℃以下のもの
（４）　１２０℃を超え１４０℃以下のもの
（５）　１４０℃を超え１６０℃以下のもの
（６）　１６０℃を超え１８０℃以下のもの
（７）　１８０℃を超え２００℃以下のもの
（８）　２００℃を超え２２０℃以下のもの
（９）　２２０℃を超え２４０℃以下のもの
（１０）　２４０℃を超え２６０℃以下のもの
（１１）　２６０℃を超え２８０℃以下のもの
（１２）　２８０℃を超え３００℃以下のもの
（１３）　３００℃を超えるもの	
	発熱部の形態	（１）　ボビン式のもの
（２）　熱板式のもの
（３）　シーズ式のもの
（４）　リボン式のもの
（５）　マイカ式のもの
（６）　スペース式のもの
（７）　ドータイト式のもの
（８）　石英管式のもの
（９）　被覆式のもの
（１０）　ランプ式のもの
（１１）　半導体利用のもの
（１２）　その他のもの	
	電源電線と器体との接続の方式	（１）　直付けのもの
（２）　接続器利用のもの	
	電線巻取機構	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	温度過昇防止装置	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	温度過昇防止装置の種類	（１）　バイメタル式のもの
（２）　温度ヒューズ式のもの
（３）　その他のもの	
	温度過昇防止装置の動作温度	（１）　１００℃以下のもの
（２）　１００℃を超え１２０℃以下のもの
（３）　１２０℃を超え１４０℃以下のもの
（４）　１４０℃を超え１６０℃以下のもの
（５）　１６０℃を超え１８０℃以下のもの
（６）　１８０℃を超え２００℃以下のもの
（７）　２００℃を超え２２０℃以下のもの
（８）　２２０℃を超え２４０℃以下のもの
（９）　２４０℃を超え２６０℃以下のもの
（１０）　２６０℃を超え２８０℃以下のもの
（１１）　２８０℃を超え３００℃以下のもの
（１２）　３００℃を超えるもの	
	附属電動機	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	附属電動機の種類	（１）　誘導電動機のもの
（２）　整流子電動機のもの
（３）　その他のもの	
	附属電動機の巻線の絶縁の種類	（１）　Ａ種のもの
（２）　Ｅ種のもの
（３）　Ｂ種のもの
（４）　Ｆ種のもの
（５）　Ｈ種のもの
（６）　その他のもの	
	水蒸気発生装置	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	水蒸気の発生方式	（１）　タンク式のもの
（２）　滴下式のもの
（３）　その他のもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
１　電気スチームバス
２　スチームバス用電熱器
３　電気サウナバス
４　サウナバス用電熱器	相	（１）　単相のもの
（２）　３相のもの	
	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	定格電流（電極式のものの場合に限る。）	（１）　１Ａ以下のもの
（２）　１Ａを超え５Ａ以下のもの
（３）　５Ａを超え１０Ａ以下のもの
（４）　１０Ａを超え２０Ａ以下のもの
（５）　２０Ａを超え３０Ａ以下のもの
（６）　３０Ａを超え５０Ａ以下のもの
（７）　５０Ａを超え７０Ａ以下のもの
（８）　７０Ａを超えるもの	
	定格消費電力（電極式のもの以外のものの場合に限る。）	（１）　１０Ｗ以下のもの
（２）　１０Ｗを超え２０Ｗ以下のもの
（３）　２０Ｗを超え３０Ｗ以下のもの
（４）　３０Ｗを超え４０Ｗ以下のもの
（５）　４０Ｗを超え５０Ｗ以下のもの
（６）　５０Ｗを超え６０Ｗ以下のもの
（７）　６０Ｗを超え７０Ｗ以下のもの
（８）　７０Ｗを超え８０Ｗ以下のもの
（９）　８０Ｗを超え９０Ｗ以下のもの
（１０）　９０Ｗを超え１００Ｗ以下のもの
（１１）　１００Ｗを超え２００Ｗ以下のもの
（１２）　２００Ｗを超え３００Ｗ以下のもの
（１３）　３００Ｗを超え４００Ｗ以下のもの
（１４）　４００Ｗを超え５００Ｗ以下のもの
（１５）　５００Ｗを超え６００Ｗ以下のもの
（１６）　６００Ｗを超え７００Ｗ以下のもの
（１７）　７００Ｗを超え８００Ｗ以下のもの
（１８）　８００Ｗを超え９００Ｗ以下のもの
（１９）　９００Ｗを超え１ｋＷ以下のもの
（２０）　１ｋＷを超え２ｋＷ以下のもの
（２１）　２ｋＷを超え３ｋＷ以下のもの
（２２）　３ｋＷを超え５ｋＷ以下のもの
（２３）　５ｋＷを超え７ｋＷ以下のもの
（２４）　７ｋＷを超えるもの	
	定格周波数（電動機又は変圧器を有するものの場合に限る。）	（１）　５０Ｈｚのもの
（２）　６０Ｈｚのもの	
	器体スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	器体スイッチの操作の方式	（１）　タンブラー式のもの
（２）　押しボタン式のもの
（３）　ロータリー式のもの
（４）　電磁式のもの
（５）　その他のもの	
	器体スイッチの接点の材料	（１）　銀のもの又は銀合金のもの
（２）　銅のもの又は銅合金のもの
（３）　その他のもの	
	自動スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	自動スイッチの動作温度の設定	（１）　固定しているもの
（２）　可変のもの	
	自動スイッチの動作温度	（１）　８０℃以下のもの
（２）　８０℃を超え１００℃以下のもの
（３）　１００℃を超え１２０℃以下のもの
（４）　１２０℃を超え１４０℃以下のもの
（５）　１４０℃を超え１６０℃以下のもの
（６）　１６０℃を超え１８０℃以下のもの
（７）　１８０℃を超え２００℃以下のもの
（８）　２００℃を超え２２０℃以下のもの
（９）　２２０℃を超え２４０℃以下のもの
（１０）　２４０℃を超え２６０℃以下のもの
（１１）　２６０℃を超え２８０℃以下のもの
（１２）　２８０℃を超え３００℃以下のもの
（１３）　３００℃を超えるもの	
	自動温度調節器	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	自動温度調節器の温度検知の方式	（１）　バイメタル式のもの
（２）　液体膨張式のもの
（３）　気体膨張式のもの
（４）　半導体式のもの
（５）　その他のもの	
	自動温度調節器の温度調節の方式	（１）　接点を機械的に開閉するもの
（２）　その他のもの	
	自動温度調節器の動作温度	（１）　８０℃以下のもの
（２）　８０℃を超え１００℃以下のもの
（３）　１００℃を超え１２０℃以下のもの
（４）　１２０℃を超え１４０℃以下のもの
（５）　１４０℃を超え１６０℃以下のもの
（６）　１６０℃を超え１８０℃以下のもの
（７）　１８０℃を超え２００℃以下のもの
（８）　２００℃を超え２２０℃以下のもの
（９）　２２０℃を超え２４０℃以下のもの
（１０）　２４０℃を超え２６０℃以下のもの
（１１）　２６０℃を超え２８０℃以下のもの
（１２）　２８０℃を超え３００℃以下のもの
（１３）　３００℃を超えるもの	
	発熱部の形態	（１）　ボビン式のもの
（２）　熱板式のもの
（３）　シーズ式のもの
（４）　リボン式のもの
（５）　マイカ式のもの
（６）　スペース式のもの
（７）　ドータイト式のもの
（８）　石英管式のもの
（９）　被覆式のもの
（１０）　ランプ式のもの
（１１）　半導体利用のもの
（１２）　電極式のもの
（１３）　その他のもの	
	電源電線と器体との接続の方式	（１）　直付けのもの
（２）　接続器利用のもの	
	附属電動機	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	附属電動機の種類	（１）　誘導電動機のもの
（２）　整流子電動機のもの
（３）　その他のもの	
	附属電動機の巻線の絶縁の種類	（１）　Ａ種のもの
（２）　Ｅ種のもの
（３）　Ｂ種のもの
（４）　Ｆ種のもの
（５）　Ｈ種のもの
（６）　その他のもの	
	温度過昇防止装置	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	温度過昇防止装置の種類	（１）　バイメタル式のもの
（２）　温度ヒューズ式のもの
（３）　その他のもの	
	温度過昇防止装置の動作温度	（１）　１００℃以下のもの
（２）　１００℃を超え１２０℃以下のもの
（３）　１２０℃を超え１４０℃以下のもの
（４）　１４０℃を超え１６０℃以下のもの
（５）　１６０℃を超え１８０℃以下のもの
（６）　１８０℃を超え２００℃以下のもの
（７）　２００℃を超え２２０℃以下のもの
（８）　２２０℃を超え２４０℃以下のもの
（９）　２４０℃を超え２６０℃以下のもの
（１０）　２６０℃を超え２８０℃以下のもの
（１１）　２８０℃を超え３００℃以下のもの
（１２）　３００℃を超えるもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
観賞魚用ヒーター	相	（１）　単相のもの
（２）　３相のもの	
	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	定格消費電力	（１）　５０Ｗ以下のもの
（２）　５０Ｗを超え６０Ｗ以下のもの
（３）　６０Ｗを超え７０Ｗ以下のもの
（４）　７０Ｗを超え８０Ｗ以下のもの
（５）　８０Ｗを超え９０Ｗ以下のもの
（６）　９０Ｗを超え１００Ｗ以下のもの
（７）　１００Ｗを超え２００Ｗ以下のもの
（８）　２００Ｗを超え３００Ｗ以下のもの
（９）　３００Ｗを超え４００Ｗ以下のもの
（１０）　４００Ｗを超え５００Ｗ以下のもの
（１１）　５００Ｗを超え６００Ｗ以下のもの
（１２）　６００Ｗを超え７００Ｗ以下のもの
（１３）　７００Ｗを超え８００Ｗ以下のもの
（１４）　８００Ｗを超え９００Ｗ以下のもの
（１５）　９００Ｗを超え１ｋＷ以下のもの
（１６）　１ｋＷを超えるもの	
	自動温度調節器	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	自動温度調節器の温度検知の方式	（１）　バイメタル式のもの
（２）　液体膨張式のもの
（３）　気体膨張式のもの
（４）　半導体式のもの
（５）　その他のもの	
	自動温度調節器の温度調節の方式	（１）　接点を機械的に開閉するもの
（２）　その他のもの	
	自動温度調節器の動作温度	（１）　８０℃以下のもの
（２）　８０℃を超え１００℃以下のもの
（３）　１００℃を超え１２０℃以下のもの
（４）　１２０℃を超え１４０℃以下のもの
（５）　１４０℃を超え１６０℃以下のもの
（６）　１６０℃を超え１８０℃以下のもの
（７）　１８０℃を超え２００℃以下のもの
（８）　２００℃を超え２２０℃以下のもの
（９）　２２０℃を超え２４０℃以下のもの
（１０）　２４０℃を超え２６０℃以下のもの
（１１）　２６０℃を超え２８０℃以下のもの
（１２）　２８０℃を超え３００℃以下のもの
（１３）　３００℃を超えるもの	
	発熱部の形態	（１）　ボビン式のもの
（２）　熱板式のもの
（３）　シーズ式のもの
（４）　リボン式のもの
（５）　マイカ式のもの
（６）　スペース式のもの
（７）　ドータイト式のもの
（８）　石英管式のもの
（９）　被覆式のもの
（１０）　ランプ式のもの
（１１）　半導体利用のもの
（１２）　その他のもの	
	電源電線と器体との接続の方式	（１）　直付けのもの
（２）　接続器利用のもの	
	使用場所	（１）　水中のもの
（２）　その他のもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
電熱式おもちや	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	定格消費電力	（１）　５Ｗ以下のもの
（２）　５Ｗを超え１０Ｗ以下のもの
（３）　１０Ｗを超え２０Ｗ以下のもの
（４）　２０Ｗを超え３０Ｗ以下のもの
（５）　３０Ｗを超え４０Ｗ以下のもの
（６）　４０Ｗを超え５０Ｗ以下のもの
（７）　５０Ｗを超え６０Ｗ以下のもの
（８）　６０Ｗを超え７０Ｗ以下のもの
（９）　７０Ｗを超え８０Ｗ以下のもの
（１０）　８０Ｗを超え９０Ｗ以下のもの
（１１）　９０Ｗを超え１００Ｗ以下のもの
（１２）　１００Ｗを超え２００Ｗ以下のもの
（１３）　２００Ｗを超えるもの	
	保温材	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	器体スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	器体スイッチの操作の方式	（１）　タンブラー式のもの
（２）　押しボタン式のもの
（３）　ロータリー式のもの
（４）　電磁式のもの
（５）　その他のもの	
	器体スイッチの接点の材料	（１）　銀のもの又は銀合金のもの
（２）　銅のもの又は銅合金のもの
（３）　その他のもの	
	自動スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	自動スイッチの動作温度の設定	（１）　固定しているもの
（２）　可変のもの	
	自動スイッチの動作温度	（１）　８０℃以下のもの
（２）　８０℃を超え１００℃以下のもの
（３）　１００℃を超え１２０℃以下のもの
（４）　１２０℃を超え１４０℃以下のもの
（５）　１４０℃を超え１６０℃以下のもの
（６）　１６０℃を超え１８０℃以下のもの
（７）　１８０℃を超え２００℃以下のもの
（８）　２００℃を超え２２０℃以下のもの
（９）　２２０℃を超え２４０℃以下のもの
（１０）　２４０℃を超え２６０℃以下のもの
（１１）　２６０℃を超え２８０℃以下のもの
（１２）　２８０℃を超え３００℃以下のもの
（１３）　３００℃を超えるもの	
	自動温度調節器	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	自動温度調節器の温度検知の方式	（１）　バイメタル式のもの
（２）　液体膨張式のもの
（３）　気体膨張式のもの
（４）　半導体式のもの
（５）　その他のもの	
	自動温度調節器の温度調節の方式	（１）　接点を機械的に開閉するもの
（２）　その他のもの	
	自動温度調節器の動作温度	（１）　８０℃以下のもの
（２）　８０℃を超え１００℃以下のもの
（３）　１００℃を超え１２０℃以下のもの
（４）　１２０℃を超え１４０℃以下のもの
（５）　１４０℃を超え１６０℃以下のもの
（６）　１６０℃を超え１８０℃以下のもの
（７）　１８０℃を超え２００℃以下のもの
（８）　２００℃を超え２２０℃以下のもの
（９）　２２０℃を超え２４０℃以下のもの
（１０）　２４０℃を超え２６０℃以下のもの
（１１）　２６０℃を超え２８０℃以下のもの
（１２）　２８０℃を超え３００℃以下のもの
（１３）　３００℃を超えるもの	
	発熱部の形態	（１）　ボビン式のもの
（２）　熱板式のもの
（３）　シーズ式のもの
（４）　リボン式のもの
（５）　マイカ式のもの
（６）　スペース式のもの
（７）　ドータイト式のもの
（８）　石英管式のもの
（９）　被覆式のもの
（１０）　ランプ式のもの
（１１）　半導体利用のもの
（１２）　その他のもの	
	電源電線と器体との接続の方式	（１）　直付けのもの
（２）　接続器利用のもの	
	温度過昇防止装置	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	温度過昇防止装置の種類	（１）　バイメタル式のもの
（２）　温度ヒューズ式のもの
（３）　その他のもの	
	温度過昇防止装置の動作温度	（１）　１００℃以下のもの
（２）　１００℃を超え１２０℃以下のもの
（３）　１２０℃を超え１４０℃以下のもの
（４）　１４０℃を超え１６０℃以下のもの
（５）　１６０℃を超え１８０℃以下のもの
（６）　１８０℃を超え２００℃以下のもの
（７）　２００℃を超え２２０℃以下のもの
（８）　２２０℃を超え２４０℃以下のもの
（９）　２４０℃を超え２６０℃以下のもの
（１０）　２６０℃を超え２８０℃以下のもの
（１１）　２８０℃を超え３００℃以下のもの
（１２）　３００℃を超えるもの	
	充電式電池	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	使用場所	（１）　屋外のもの
（２）　屋内のもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
１　電気足温器
２　電気スリッパ
３　電気ひざ掛け
４　電気座布団
５　電気カーペット
６　電気敷布
７　電気毛布
８　電気布団
９　電気あんか
１０　電気いすカバー
１１　電気採暖いす
１２　電気こたつ
１３　電気ストーブ
１４　電気火鉢
１５　その他の採暖用電熱器具	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	定格消費電力（電気あんかの場合に限る。）	（１）　３０Ｗ以下のもの
（２）　３０Ｗを超え１００Ｗ以下のもの
（３）　１００Ｗを超えるもの	
	定格消費電力（電気毛布の場合に限る。）	（１）　７０Ｗ以下のもの
（２）　７０Ｗを超えるもの	
	電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによつて機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。以下この表において同じ。）	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	発熱部の形態	（１）　充電部が露出した発熱線を有するもの
（２）　シーズ式のもの
（３）　スペース式のもの
（４）　ドータイト式のもの
（５）　石英管式のもの
（６）　被覆式のもの
（７）　ランプ式のもの
（８）　半導体利用のもの
（９）　その他のもの	
	電源電線と器体との接続の方式	（１）　直付けのもの
（２）　接続器利用のもの	
	附属電動機	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	温度過昇防止装置	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	防水処理（電気布団、電気毛布、電気敷布、電気座布団及び電気カーペットの場合を除く。）	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
	蓄熱保温材料（電気ストーブ及び電気あんかの場合に限る。）	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	使用場所（電気ストーブ及びその他の採暖用電熱器具の場合に限る。）	（１）　屋外のもの
（２）　屋内のもの	
	電気こたつの種類	（１）　掘り用形のもの
（２）　卓用形のもの
（３）　その他のもの	
	採暖の方式（電気ストーブの場合に限る。）	（１）　反射式のもの
（２）　対流式のもの
（３）　輻射式のもの
（４）　その他のもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
１　電気トースター
２　電気天火
３　電気魚焼き器
４　電気ロースター
５　電気レンジ
６　電気こんろ
７　電気ソーセージ焼き器
８　ワッフルアイロン
９　電気たこ焼き器
１０　電気ホットプレート
１１　電気フライパン
１２　電気がま
１３　電気ジャー
１４　電気なべ
１５　電気フライヤー
１６　電気卵ゆで器
１７　電気保温盆
１８　電気加温台
１９　電気牛乳沸器
２０　電気湯沸器
２１　電気コーヒー沸器
２２　電気茶沸器
２３　電気酒かん器
２４　電気湯せん器
２５　電気蒸し器
２６　電磁誘導加熱式調理器
２７　その他の調理用電熱器具
２８　電気消毒器
２９　現像恒温器	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	定格消費電力（電気湯沸器であつて、電極式のもの以外のものの場合に限る。）	（１）　１ｋＷ以下のもの
（２）　１ｋＷを超えるもの	
	定格消費電力（電気酒かん器であつて、電極式のもの以外のものの場合に限る。）	（１）　５００Ｗ以下のもの
（２）　５００Ｗを超えるもの	
	定格消費電力（電気消毒器であつて、電極式のもの以外のものの場合に限る。）	（１）　１００Ｗ以下のもの
（２）　１００Ｗを超え１ｋＷ以下のもの
（３）　１ｋＷを超えるもの	
	保温材	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	電源スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	発熱部の形態	（１）　充電部が露出した発熱線を有するもの
（２）　シーズ式のもの
（３）　スペース式のもの
（４）　ドータイト式のもの
（５）　石英管式のもの
（６）　被覆式のもの
（７）　ランプ式のもの
（８）　半導体利用のもの
（９）　電極式のもの
（１０）　その他のもの	
	電源電線と器体との接続の方式	（１）　直付けのもの
（２）　接続器利用のもの	
	電線巻取機構	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	附属電動機	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	温度過昇防止装置	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	容器と本体との分離（電気がま、電気なべ、電気湯沸器、電気コーヒー沸器、電気蒸し器及び電気ジャーの場合に限る。）	（１）　できるもの
（２）　できないもの	
	電気コーヒー沸器の種類	（１）　ドリップ式のもの
（２）　エスプレッソ式のもの
（３）　その他のもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
１　ひげそり用湯沸器
２　電気髪ごて
３　ヘアカーラー
４　毛髪加湿器
５　その他の理容用電熱器具	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	電源スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	発熱部の形態	（１）　充電部が露出した発熱線を有するもの
（２）　シーズ式のもの
（３）　スペース式のもの
（４）　ドータイト式のもの
（５）　石英管式のもの
（６）　電極式のもの
（７）　被覆式のもの
（８）　ランプ式のもの
（９）　半導体利用のもの
（１０）　その他のもの	
	電源電線と器体との接続の方式	（１）　直付けのもの
（２）　接続器利用のもの	
	附属電動機	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	温度過昇防止装置	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	電気髪ごての種類	（１）　はさみ形のもの
（２）　ブラシ形のもの
（３）　その他のもの	
	水蒸気発生装置	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	水蒸気の発生の方式	（１）　タンク式のもの
（２）　その他のもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
１　電熱ナイフ
２　電気溶解器
３　電気焼成炉
４　電気はんだごて
５　こて加熱器
６　その他の工作用又は工芸用の電熱器具
７　電気アイロン
８　電気裁縫ごて
９　電気接着器	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	定格消費電力（電気接着器であつて、電極式のもの以外のものの場合に限る。）	（１）　５００Ｗ以下のもの
（２）　５００Ｗを超えるもの	
	電源スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	発熱部の形態	（１）　充電部が露出した発熱線を有するもの
（２）　シーズ式のもの
（３）　スペース式のもの
（４）　電極式のもの
（５）　ドータイト式のもの
（６）　石英管式のもの
（７）　被覆式のもの
（８）　ランプ式のもの
（９）　半導体利用のもの
（１０）　その他のもの	
	電源電線と器体との接続の方式	（１）　直付けのもの
（２）　接続器利用のもの	
	電線巻取機構	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	電気アイロンの据付けの方法	（１）　自立型のもの
（２）　架台付のもの	
	附属電動機	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	水蒸気発生装置（電気アイロンの場合に限る。）	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	電気アイロンの蒸気の発生方式	（１）　タンク式のもの
（２）　滴下式のもの
（３）　その他のもの	
	電気はんだごての形状	（１）　棒状のもの
（２）　その他のもの	
	電気接着器の据付けの方法	（１）　脚付きのもの
（２）　卓上型のもの
（３）　その他のもの	
	温度過昇防止装置	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
１　タオル蒸し器
２　湿潤器
３　電気湯のし器	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	電源スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	発熱部の形態	（１）　充電部が露出した発熱部を有するもの
（２）　シーズ式のもの
（３）　スペース式のもの
（４）　ドータイト式のもの
（５）　石英管式のもの
（６）　被覆式のもの
（７）　ランプ式のもの
（８）　半導体利用のもの
（９）　電極式のもの
（１０）　その他のもの	
	電源電線と器体との接続の方式	（１）　直付けのもの
（２）　接続器利用のもの	
	附属電動機	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	温度過昇防止装置	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
１　投込み湯沸器
２　電気瞬間湯沸器	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	定格消費電力（投込み湯沸器であつて、電極式のもの以外のものの場合に限る。）	（１）　１ｋＷ以下のもの
（２）　１ｋＷを超えるもの	
	電源スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	発熱部の形態	（１）　充電部が露出した発熱線を有するもの
（２）　シーズ式のもの
（３）　スペース式のもの
（４）　ドータイト式のもの
（５）　石英管式のもの
（６）　被覆式のもの
（７）　ランプ式のもの
（８）　半導体利用のもの
（９）　電極式のもの
（１０）　その他のもの	
	温度過昇防止装置	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
１　電熱ボード
２　電熱シート
３　電熱マット
４　電気乾燥器
５　電気プレス器
６　電気育苗器
７　電気ふ卵器
８　電気育すう器	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	定格消費電力（電気育苗器の場合に限る。）	（１）　１ｋＷ以下のもの
（２）　１ｋＷを超えるもの	
	定格消費電力（電気プレス器の場合に限る。）	（１）　４００Ｗ以下のもの
（２）　４００Ｗを超えるもの	
	電源スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	発熱部の形態	（１）　充電部が露出した発熱線を有するもの
（２）　シーズ式のもの
（３）　スペース式のもの
（４）　ドータイト式のもの
（５）　石英管式のもの
（６）　被覆式のもの
（７）　ランプ式のもの
（８）　半導体利用のもの
（９）　その他のもの	
	電源電線と器体との接続の方式	（１）　直付けのもの
（２）　接続器利用のもの	
	附属電動機（電気プレス器、電気育苗器、電気ふ卵器及び電気育すう器の場合に限る。）	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	温度過昇防止装置	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	外郭の材料（電熱ボード、電熱シート及び電熱マットの場合に限る。）	（１）　金属のもの
（２）　合成樹脂のもの
（３）　ゴムのもの
（４）　木のもの
（５）　その他のもの	
	使用場所（電気乾燥器、電気プレス器及び電気育苗器の場合を除く。）	（１）　水中のもの
（２）　水中のもの以外のもので屋外のもの
（３）　水中のもの以外のもので屋内のもの	
	用途（電気乾燥器の場合に限る。）	（１）　ヘロタイプ用のもの
（２）　靴用のもの
（３）　食器用のもの
（４）　衣類用のもの
（５）　その他のもの	
	乾燥の方式（電気乾燥器の場合に限る。）	（１）　伝導式のもの
（２）　対流式のもの
（３）　輻射式のもの
（４）　その他のもの	
	水蒸気発生装置（電気プレス器の場合に限る。）	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
１　電気香炉
２　電気くん蒸殺虫器
３　電気温きゆう器	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	電源スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	発熱部の形態	（１）　充電部が露出した発熱線を有するもの
（２）　シーズ式のもの
（３）　スペース式のもの
（４）　ドータイト式のもの
（５）　石英管式のもの
（６）　被覆式のもの
（７）　ランプ式のもの
（８）　半導体利用のもの
（９）　その他のもの	
	電源電線と器体との接続の方式	（１）　直付けのもの
（２）　接続器利用のもの	
	電線巻取機構	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	温度過昇防止装置	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	附属電動機	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
電動力応用機械器具
１　電気ポンプ（電気井戸ポンプ及び電気噴水機を除く。以下この表において同じ。）
２　電気井戸ポンプ	相	（１）　単相のもの
（２）　３相のもの	
	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	定格消費電力	（１）　４０Ｗ以下のもの
（２）　４０Ｗを超え５０Ｗ以下のもの
（３）　５０Ｗを超え６０Ｗ以下のもの
（４）　６０Ｗを超え７０Ｗ以下のもの
（５）　７０Ｗを超え８０Ｗ以下のもの
（６）　８０Ｗを超え９０Ｗ以下のもの
（７）　９０Ｗを超え１００Ｗ以下のもの
（８）　１００Ｗを超え２００Ｗ以下のもの
（９）　２００Ｗを超え３００Ｗ以下のもの
（１０）　３００Ｗを超え４００Ｗ以下のもの
（１１）　４００Ｗを超え５００Ｗ以下のもの
（１２）　５００Ｗを超え６００Ｗ以下のもの
（１３）　６００Ｗを超え７００Ｗ以下のもの
（１４）　７００Ｗを超え８００Ｗ以下のもの
（１５）　８００Ｗを超え９００Ｗ以下のもの
（１６）　９００Ｗを超え１ｋＷ以下のもの
（１７）　１ｋＷを超えるもの	
	ポンプの種類	（１）　うず流れポンプ（ウエスコポンプを含む。）のもの
（２）　うず巻ポンプ又はジェット式ポンプのもの
（３）　往復動ポンプのもの
（４）　その他のもの	
	定格周波数	（１）　５０Ｈｚのもの
（２）　６０Ｈｚのもの	
	定格時間	（１）　短時間定格のもの
（２）　連続定格のもの	
	駆動の方式	（１）　電動式のもの
（２）　振動式のもの
（３）　その他のもの	
	電動機の種類	（１）　分相始動誘導電動機のもの
（２）　コンデンサー始動誘導電動機のもの
（３）　コンデンサー誘導電動機のもの
（４）　くま取りコイル誘導電動機のもの
（５）　整流子電動機のもの
（６）　３相誘導電動機のもの
（７）　その他のもの	
	電動機の極	（１）　２極のもの
（２）　４極のもの
（３）　６極のもの
（４）　８極以上のもの	
	電動機又は電磁振動器の巻線の絶縁の種類	（１）　Ａ種のもの
（２）　Ｅ種のもの
（３）　Ｂ種のもの
（４）　Ｆ種のもの
（５）　Ｈ種のもの
（６）　その他のもの	
	器体スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	器体スイッチの操作の方式	（１）　タンブラー式のもの
（２）　押しボタン式のもの
（３）　ロータリー式のもの
（４）　引きひも式のもの
（５）　電磁式のもの
（６）　その他のもの	
	器体スイッチの接点の材料	（１）　銀のもの又は銀合金のもの
（２）　銅のもの又は銅合金のもの
（３）　その他のもの	
	圧力スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	圧力スイッチの接点の材料	（１）　銀のもの又は銀合金のもの
（２）　銅のもの又は銅合金のもの
（３）　水銀のもの
（４）　その他のもの	
	電気ポンプの用途	（１）　温水用のもの
（２）　その他のもの	
	使用場所	（１）　水中のもの
（２）　水中のもの以外のもので屋外のもの
（３）　水中のもの以外のもので屋内のもの	
	電源電線と器体との接続の方式	（１）　直付けのもの
（２）　接続器利用のもの	
	漏電遮断器	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
１　冷蔵用のショーケース
２　冷凍用のショーケース	相	（１）　単相のもの
（２）　３相のもの	
	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	電動機の数	（１）　１のもの
（２）　２のもの
（３）　３以上のもの	
	電動機の定格消費電力（圧縮式のものの場合に限る。）	（１）　５０Ｗ以下のもの
（２）　５０Ｗを超え６０Ｗ以下のもの
（３）　６０Ｗを超え７０Ｗ以下のもの
（４）　７０Ｗを超え８０Ｗ以下のもの
（５）　８０Ｗを超え９０Ｗ以下のもの
（６）　９０Ｗを超え１００Ｗ以下のもの
（７）　１００Ｗを超え２００Ｗ以下のもの
（８）　２００Ｗを超え３００Ｗ以下のもの
（９）　３００Ｗを超え４００Ｗ以下のもの
（１０）　４００Ｗを超えるもの	
	電磁振動器の定格消費電力（振動式のものの場合に限る。）	（１）　３０Ｗ以下のもの
（２）　３０Ｗを超え４０Ｗ以下のもの
（３）　４０Ｗを超え５０Ｗ以下のもの
（４）　５０Ｗを超え６０Ｗ以下のもの
（５）　６０Ｗを超え７０Ｗ以下のもの
（６）　７０Ｗを超え８０Ｗ以下のもの
（７）　８０Ｗを超え９０Ｗ以下のもの
（８）　９０Ｗを超え１００Ｗ以下のもの
（９）　１００Ｗを超え２００Ｗ以下のもの
（１０）　２００Ｗを超え３００Ｗ以下のもの
（１１）　３００Ｗを超え４００Ｗ以下のもの
（１２）　４００Ｗを超えるもの	
	電熱装置	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	電熱装置の定格消費電力	（１）　１００Ｗ以下のもの
（２）　１００Ｗを超え２００Ｗ以下のもの
（３）　２００Ｗを超え３００Ｗ以下のもの
（４）　３００Ｗを超え４００Ｗ以下のもの
（５）　４００Ｗを超えるもの	
	定格周波数	（１）　５０Ｈｚのもの
（２）　６０Ｈｚのもの	
	圧縮用電動機	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	圧縮用電動機の種類	（１）　分相始動誘導電動機のもの
（２）　コンデンサー始動誘導電動機のもの
（３）　コンデンサー誘導電動機のもの
（４）　くま取りコイル誘導電動機のもの
（５）　整流子電動機のもの
（６）　３相誘導電動機のもの
（７）　その他のもの	
	圧縮用電動機の極	（１）　２極のもの
（２）　４極のもの
（３）　６極のもの
（４）　８極以上のもの	
	圧縮用電動機又は電磁振動器の巻線の絶縁の種類	（１）　Ａ種のもの
（２）　Ｅ種のもの
（３）　Ｂ種のもの
（４）　Ｆ種のもの
（５）　Ｈ種のもの
（６）　その他のもの	
	凝縮器冷却用電動機	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	凝縮器冷却用電動機の種類	（１）　分相始動誘導電動機のもの
（２）　コンデンサー始動誘導電動機のもの
（３）　コンデンサー誘導電動機のもの
（４）　くま取りコイル誘導電動機のもの
（５）　整流子電動機のもの
（６）　３相誘導電動機のもの
（７）　その他のもの	
	凝縮器冷却用電動機の極	（１）　２極のもの
（２）　４極のもの
（３）　６極のもの
（４）　８極以上のもの	
	凝縮器冷却用電動機の巻線の絶縁の種類	（１）　Ａ種のもの
（２）　Ｅ種のもの
（３）　Ｂ種のもの
（４）　Ｆ種のもの
（５）　Ｈ種のもの
（６）　その他のもの	
	器体スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	器体スイッチの操作の方式	（１）　タンブラー式のもの
（２）　押しボタン式のもの
（３）　ロータリー式のもの
（４）　引きひも式のもの
（５）　電磁式のもの
（６）　その他のもの	
	器体スイッチの接点の材料	（１）　銀のもの又は銀合金のもの
（２）　銅のもの又は銅合金のもの
（３）　その他のもの	
	自動温度調節器	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	温度過昇防止装置	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	温度過昇防止装置の種類	（１）　バイメタル式のもの
（２）　温度ヒューズ式のもの
（３）　その他のもの	
	温度過昇防止装置の動作温度	（１）　１００℃以下のもの
（２）　１００℃を超え１２０℃以下のもの
（３）　１２０℃を超え１４０℃以下のもの
（４）　１４０℃を超え１６０℃以下のもの
（５）　１６０℃を超え１８０℃以下のもの
（６）　１８０℃を超え２００℃以下のもの
（７）　２００℃を超え２２０℃以下のもの
（８）　２２０℃を超え２４０℃以下のもの
（９）　２４０℃を超え２６０℃以下のもの
（１０）　２６０℃を超え２８０℃以下のもの
（１１）　２８０℃を超え３００℃以下のもの
（１２）　３００℃を超えるもの	
	冷蔵用のショーケースの冷却媒体	（１）　乾式のもの
（２）　湿式のもの	
	霜取り用電熱装置	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	露付き防止用電熱装置	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	保温用電熱装置	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	電源電線と器体との接続の方式	（１）　直付けのもの
（２）　接続器利用のもの	
	漏電遮断器	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
アイスクリームフリーザー	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	電動機の定格消費電力	（１）　３０Ｗ以下のもの
（２）　３０Ｗを超え４０Ｗ以下のもの
（３）　４０Ｗを超え５０Ｗ以下のもの
（４）　５０Ｗを超え６０Ｗ以下のもの
（５）　６０Ｗを超え７０Ｗ以下のもの
（６）　７０Ｗを超え８０Ｗ以下のもの
（７）　８０Ｗを超え９０Ｗ以下のもの
（８）　９０Ｗを超え１００Ｗ以下のもの
（９）　１００Ｗを超え２００Ｗ以下のもの
（１０）　２００Ｗを超え３００Ｗ以下のもの
（１１）　３００Ｗを超え４００Ｗ以下のもの
（１２）　４００Ｗを超え５００Ｗ以下のもの
（１３）　５００Ｗを超えるもの	
	容器と本体との分離	（１）　できるもの
（２）　できないもの	
	定格周波数	（１）　５０Ｈｚのもの
（２）　６０Ｈｚのもの	
	定格時間	（１）　３０分以下の短時間定格のもの
（２）　３０分を超える短時間定格のもの
（３）　連続定格のもの	
	冷却装置	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	電動機の種類	（１）　分相始動誘導電動機のもの
（２）　コンデンサー始動誘導電動機のもの
（３）　コンデンサー誘導電動機のもの
（４）　くま取りコイル誘導電動機のもの
（５）　整流子電動機のもの
（６）　その他のもの	
	電動機の極	（１）　２極のもの
（２）　４極のもの
（３）　６極のもの
（４）　８極以上のもの	
	電動機の巻線の絶縁の種類	（１）　Ａ種のもの
（２）　Ｅ種のもの
（３）　Ｂ種のもの
（４）　Ｆ種のもの
（５）　Ｈ種のもの
（６）　その他のもの	
	電熱装置	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	電熱装置の定格消費電力	（１）　１００Ｗ以下のもの
（２）　１００Ｗを超え２００Ｗ以下のもの
（３）　２００Ｗを超え３００Ｗ以下のもの
（４）　３００Ｗを超え４００Ｗ以下のもの
（５）　４００Ｗを超え５００Ｗ以下のもの
（６）　５００Ｗを超え６００Ｗ以下のもの
（７）　６００Ｗを超え７００Ｗ以下のもの
（８）　７００Ｗを超え８００Ｗ以下のもの
（９）　８００Ｗを超え９００Ｗ以下のもの
（１０）　９００Ｗを超えるもの	
	自動スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	自動スイッチの動作温度の設定	（１）　固定しているもの
（２）　可変のもの	
	自動スイッチの動作温度	（１）　８０℃以下のもの
（２）　８０℃を超え１００℃以下のもの
（３）　１００℃を超え１２０℃以下のもの
（４）　１２０℃を超え１４０℃以下のもの
（５）　１４０℃を超え１６０℃以下のもの
（６）　１６０℃を超え１８０℃以下のもの
（７）　１８０℃を超え２００℃以下のもの
（８）　２００℃を超え２２０℃以下のもの
（９）　２２０℃を超え２４０℃以下のもの
（１０）　２４０℃を超え２６０℃以下のもの
（１１）　２６０℃を超え２８０℃以下のもの
（１２）　２８０℃を超え３００℃以下のもの
（１３）　３００℃を超えるもの	
	器体スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	器体スイッチの操作の方式	（１）　タンブラー式のもの
（２）　押しボタン式のもの
（３）　ロータリー式のもの
（４）　引きひも式のもの
（５）　電磁式のもの
（６）　その他のもの	
	器体スイッチの接点の材料	（１）　銀のもの又は銀合金のもの
（２）　銅のもの又は銅合金のもの
（３）　その他のもの	
	変圧器	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	変圧器の巻線の絶縁の種類	（１）　Ａ種のもの
（２）　Ｅ種のもの
（３）　Ｂ種のもの
（４）　Ｆ種のもの
（５）　Ｈ種のもの
（６）　その他のもの	
	種類	（１）　手持ち型のもの
（２）　卓上型又は床上型のもの
（３）　その他のもの	
	電源電線と器体との接続の方式	（１）　直付けのもの
（２）　接続器利用のもの	
	電線巻取機構	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
ディスポーザー	相	（１）　単相のもの
（２）　３相のもの	
	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	定格消費電力	（１）　４０Ｗ以下のもの
（２）　４０Ｗを超え５０Ｗ以下のもの
（３）　５０Ｗを超え６０Ｗ以下のもの
（４）　６０Ｗを超え７０Ｗ以下のもの
（５）　７０Ｗを超え８０Ｗ以下のもの
（６）　８０Ｗを超え９０Ｗ以下のもの
（７）　９０Ｗを超え１００Ｗ以下のもの
（８）　１００Ｗを超え２００Ｗ以下のもの
（９）　２００Ｗを超え３００Ｗ以下のもの
（１０）　３００Ｗを超え４００Ｗ以下のもの
（１１）　４００Ｗを超え５００Ｗ以下のもの
（１２）　５００Ｗを超え６００Ｗ以下のもの
（１３）　６００Ｗを超え７００Ｗ以下のもの
（１４）　７００Ｗを超え８００Ｗ以下のもの
（１５）　８００Ｗを超え９００Ｗ以下のもの
（１６）　９００Ｗを超えるもの	
	定格周波数	（１）　５０Ｈｚのもの
（２）　６０Ｈｚのもの	
	定格時間	（１）　短時間定格のもの
（２）　連続定格のもの	
	電動機の種類	（１）　分相始動誘導電動機のもの
（２）　コンデンサー始動誘導電動機のもの
（３）　コンデンサー誘導電動機のもの
（４）　くま取りコイル誘導電動機のもの
（５）　整流子電動機のもの
（６）　３相誘導電動機のもの
（７）　その他のもの	
	電動機の極	（１）　２極のもの
（２）　４極のもの
（３）　６極のもの
（４）　８極以上のもの	
	電動機の巻線の絶縁の種類	（１）　Ａ種のもの
（２）　Ｅ種のもの
（３）　Ｂ種のもの
（４）　Ｆ種のもの
（５）　Ｈ種のもの
（６）　その他のもの	
	器体スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	器体スイッチの操作の方式	（１）　タンブラー式のもの
（２）　押しボタン式のもの
（３）　ロータリー式のもの
（４）　電磁式のもの
（５）　その他のもの	
	器体スイッチの接点の材料	（１）　銀のもの又は銀合金のもの
（２）　銅のもの又は銅合金のもの
（３）　その他のもの	
	電源電線と器体との接続の方式	（１）　直付けのもの
（２）　接続器利用のもの	
	電線巻取機構	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
電気マッサージ器	相	（１）　単相のもの
（２）　３相のもの	
	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	定格消費電力（電熱装置の定格消費電力を除く。）	（１）　１０Ｗ以下のもの
（２）　１０Ｗを超え２０Ｗ以下のもの
（３）　２０Ｗを超え３０Ｗ以下のもの
（４）　３０Ｗを超え４０Ｗ以下のもの
（５）　４０Ｗを超え５０Ｗ以下のもの
（６）　５０Ｗを超え６０Ｗ以下のもの
（７）　６０Ｗを超え７０Ｗ以下のもの
（８）　７０Ｗを超え８０Ｗ以下のもの
（９）　８０Ｗを超え９０Ｗ以下のもの
（１０）　９０Ｗを超え１００Ｗ以下のもの
（１１）　１００Ｗを超え２００Ｗ以下のもの
（１２）　２００Ｗを超え３００Ｗ以下のもの
（１３）　３００Ｗを超え４００Ｗ以下のもの
（１４）　４００Ｗを超え５００Ｗ以下のもの
（１５）　５００Ｗを超え６００Ｗ以下のもの
（１６）　６００Ｗを超え７００Ｗ以下のもの
（１７）　７００Ｗを超え８００Ｗ以下のもの
（１８）　８００Ｗを超え９００Ｗ以下のもの
（１９）　９００Ｗを超えるもの	
	定格周波数	（１）　５０Ｈｚのもの
（２）　６０Ｈｚのもの	
	定格時間	（１）　１５分以下の短時間定格のもの
（２）　１５分を超え３０分以下の短時間定格のもの
（３）　３０分を超える短時間定格のもの
（４）　連続定格のもの	
	駆動の方式	（１）　電動式のもの
（２）　振動式のもの
（３）　その他のもの	
	電動機の数	（１）　１のもの
（２）　２のもの
（３）　３以上のもの	
	電動機の種類	（１）　分相始動誘導電動機のもの
（２）　コンデンサー始動誘導電動機のもの
（３）　コンデンサー誘導電動機のもの
（４）　くま取りコイル誘導電動機のもの
（５）　整流子電動機のもの
（６）　３相誘導電動機のもの
（７）　その他のもの	
	電動機の極	（１）　２極のもの
（２）　４極のもの
（３）　６極のもの
（４）　８極以上のもの	
	電動機又は電磁振動器の巻線の絶縁の種類	（１）　Ａ種のもの
（２）　Ｅ種のもの
（３）　Ｂ種のもの
（４）　Ｆ種のもの
（５）　Ｈ種のもの
（６）　その他のもの	
	電熱装置	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	電熱装置の定格消費電力	（１）　１０Ｗ以下のもの
（２）　１０Ｗを超え２０Ｗ以下のもの
（３）　２０Ｗを超え３０Ｗ以下のもの
（４）　３０Ｗを超え４０Ｗ以下のもの
（５）　４０Ｗを超え５０Ｗ以下のもの
（６）　５０Ｗを超え６０Ｗ以下のもの
（７）　６０Ｗを超え７０Ｗ以下のもの
（８）　７０Ｗを超え８０Ｗ以下のもの
（９）　８０Ｗを超え９０Ｗ以下のもの
（１０）　９０Ｗを超え１００Ｗ以下のもの
（１１）　１００Ｗを超え２００Ｗ以下のもの
（１２）　２００Ｗを超え３００Ｗ以下のもの
（１３）　３００Ｗを超え４００Ｗ以下のもの
（１４）　４００Ｗを超え５００Ｗ以下のもの
（１５）　５００Ｗを超えるもの	
	器体スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	器体スイッチの操作の方式	（１）　タンブラー式のもの
（２）　押しボタン式のもの
（３）　ロータリー式のもの
（４）　その他のもの	
	器体スイッチの接点の材料	（１）　銀のもの又は銀合金のもの
（２）　銅のもの又は銅合金のもの
（３）　その他のもの	
	発熱部の形態	（１）　ボビン式のもの
（２）　熱板式のもの
（３）　シーズ式のもの
（４）　リボン式のもの
（５）　マイカ式のもの
（６）　スペース式のもの
（７）　ドータイト式のもの
（８）　石英管式のもの
（９）　被覆式のもの
（１０）　ランプ式のもの
（１１）　半導体利用のもの
（１２）　その他のもの	
	自動温度調節器	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	自動温度調節器の温度検知の方式	（１）　バイメタル式のもの
（２）　液体膨張式のもの
（３）　気体膨張式のもの
（４）　半導体式のもの
（５）　その他のもの	
	自動温度調節器の温度調節の方式	（１）　接点を機械的に開閉するもの
（２）　その他のもの	
	自動温度調節器の動作温度	（１）　８０℃以下のもの
（２）　８０℃を超え１００℃以下のもの
（３）　１００℃を超え１２０℃以下のもの
（４）　１２０℃を超え１４０℃以下のもの
（５）　１４０℃を超え１６０℃以下のもの
（６）　１６０℃を超え１８０℃以下のもの
（７）　１８０℃を超え２００℃以下のもの
（８）　２００℃を超え２２０℃以下のもの
（９）　２２０℃を超え２４０℃以下のもの
（１０）　２４０℃を超え２６０℃以下のもの
（１１）　２６０℃を超え２８０℃以下のもの
（１２）　２８０℃を超え３００℃以下のもの
（１３）　３００℃を超えるもの	
	自動スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	自動スイッチの動作温度の設定	（１）　固定しているもの
（２）　可変のもの	
	自動スイッチの動作温度	（１）　８０℃以下のもの
（２）　８０℃を超え１００℃以下のもの
（３）　１００℃を超え１２０℃以下のもの
（４）　１２０℃を超え１４０℃以下のもの
（５）　１４０℃を超え１６０℃以下のもの
（６）　１６０℃を超え１８０℃以下のもの
（７）　１８０℃を超え２００℃以下のもの
（８）　２００℃を超え２２０℃以下のもの
（９）　２２０℃を超え２４０℃以下のもの
（１０）　２４０℃を超え２６０℃以下のもの
（１１）　２６０℃を超え２８０℃以下のもの
（１２）　２８０℃を超え３００℃以下のもの
（１３）　３００℃を超えるもの	
	温度過昇防止装置	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	温度過昇防止装置の種類	（１）　バイメタル式のもの
（２）　温度ヒューズ式のもの
（３）　その他のもの	
	温度過昇防止装置の動作温度	（１）　１００℃以下のもの
（２）　１００℃を超え１２０℃以下のもの
（３）　１２０℃を超え１４０℃以下のもの
（４）　１４０℃を超え１６０℃以下のもの
（５）　１６０℃を超え１８０℃以下のもの
（６）　１８０℃を超え２００℃以下のもの
（７）　２００℃を超え２２０℃以下のもの
（８）　２２０℃を超え２４０℃以下のもの
（９）　２４０℃を超え２６０℃以下のもの
（１０）　２６０℃を超え２８０℃以下のもの
（１１）　２８０℃を超え３００℃以下のもの
（１２）　３００℃を超えるもの	
	種類	（１）　手持ち型のもの
（２）　その他のもの	
	電源電線と器体との接続の方式	（１）　直付けのもの
（２）　接続器利用のもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
自動洗浄乾燥式便器	相	（１）　単相のもの
（２）　３相のもの	
	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	定格消費電力	（１）　１００Ｗ以下のもの
（２）　１００Ｗを超え２００Ｗ以下のもの
（３）　２００Ｗを超え３００Ｗ以下のもの
（４）　３００Ｗを超え４００Ｗ以下のもの
（５）　４００Ｗを超え５００Ｗ以下のもの
（６）　５００Ｗを超え６００Ｗ以下のもの
（７）　６００Ｗを超え７００Ｗ以下のもの
（８）　７００Ｗを超え８００Ｗ以下のもの
（９）　８００Ｗを超え９００Ｗ以下のもの
（１０）　９００Ｗを超え１ｋＷ以下のもの
（１１）　１ｋＷを超え２ｋＷ以下のもの
（１２）　２ｋＷを超え３ｋＷ以下のもの
（１３）　３ｋＷを超え５ｋＷ以下のもの
（１４）　５ｋＷを超えるもの	
	定格周波数	（１）　５０Ｈｚのもの
（２）　６０Ｈｚのもの	
	定格時間	（１）　短時間定格のもの
（２）　連続定格のもの	
	電動機の数	（１）　１のもの
（２）　２のもの
（３）　３以上のもの	
	電動機の種類	（１）　分相始動誘導電動機のもの
（２）　コンデンサー始動誘導電動機のもの
（３）　コンデンサー誘導電動機のもの
（４）　くま取りコイル誘導電動機のもの
（５）　整流子電動機のもの
（６）　３相誘導電動機のもの
（７）　その他のもの	
	電動機の極	（１）　２極のもの
（２）　４極のもの
（３）　６極のもの
（４）　８極以上のもの	
	電動機の巻線の絶縁の種類	（１）　Ａ種のもの
（２）　Ｅ種のもの
（３）　Ｂ種のもの
（４）　Ｆ種のもの
（５）　Ｈ種のもの
（６）　その他のもの	
	羽根	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	羽根の種類	（１）　プロペラ形のもの
（２）　その他のもの	
	電熱装置	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	発熱部の形態	（１）　ボビン式のもの
（２）　熱板式のもの
（３）　シーズ式のもの
（４）　リボン式のもの
（５）　マイカ式のもの
（６）　スペース式のもの
（７）　ドータイト式のもの
（８）　石英管式のもの
（９）　被覆式のもの
（１０）　ランプ式のもの
（１１）　半導体利用のもの
（１２）　その他のもの	
	自動温度調節器	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	自動温度調節器の温度検知の方式	（１）　バイメタル式のもの
（２）　液体膨張式のもの
（３）　気体膨張式のもの
（４）　半導体式のもの
（５）　その他のもの	
	自動温度調節器の温度調節の方式	（１）　接点を機械的に開閉するもの
（２）　その他のもの	
	自動温度調節器の動作温度	（１）　８０℃以下のもの
（２）　８０℃を超え１００℃以下のもの
（３）　１００℃を超え１２０℃以下のもの
（４）　１２０℃を超え１４０℃以下のもの
（５）　１４０℃を超え１６０℃以下のもの
（６）　１６０℃を超え１８０℃以下のもの
（７）　１８０℃を超え２００℃以下のもの
（８）　２００℃を超え２２０℃以下のもの
（９）　２２０℃を超え２４０℃以下のもの
（１０）　２４０℃を超え２６０℃以下のもの
（１１）　２６０℃を超え２８０℃以下のもの
（１２）　２８０℃を超え３００℃以下のもの
（１３）　３００℃を超えるもの	
	器体スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	器体スイッチの操作の方式	（１）　タンブラー式のもの
（２）　押しボタン式のもの
（３）　ロータリー式のもの
（４）　引きひも式のもの
（５）　電磁式のもの
（６）　その他のもの	
	器体スイッチの接点の材料	（１）　銀のもの又は銀合金のもの
（２）　銅のもの又は銅合金のもの
（３）　その他のもの	
	自動スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	自動スイッチの動作温度の設定	（１）　固定しているもの
（２）　可変のもの	
	自動スイッチの動作温度	（１）　８０℃以下のもの
（２）　８０℃を超え１００℃以下のもの
（３）　１００℃を超え１２０℃以下のもの
（４）　１２０℃を超え１４０℃以下のもの
（５）　１４０℃を超え１６０℃以下のもの
（６）　１６０℃を超え１８０℃以下のもの
（７）　１８０℃を超え２００℃以下のもの
（８）　２００℃を超え２２０℃以下のもの
（９）　２２０℃を超え２４０℃以下のもの
（１０）　２４０℃を超え２６０℃以下のもの
（１１）　２６０℃を超え２８０℃以下のもの
（１２）　２８０℃を超え３００℃以下のもの
（１３）　３００℃を超えるもの	
	速度調整装置	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	温度過昇防止装置	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	温度過昇防止装置の種類	（１）　バイメタル式のもの
（２）　温度ヒューズ式のもの
（３）　その他のもの	
	温度過昇防止装置の動作温度	（１）　１００℃以下のもの
（２）　１００℃を超え１２０℃以下のもの
（３）　１２０℃を超え１４０℃以下のもの
（４）　１４０℃を超え１６０℃以下のもの
（５）　１６０℃を超え１８０℃以下のもの
（６）　１８０℃を超え２００℃以下のもの
（７）　２００℃を超え２２０℃以下のもの
（８）　２２０℃を超え２４０℃以下のもの
（９）　２４０℃を超え２６０℃以下のもの
（１０）　２６０℃を超え２８０℃以下のもの
（１１）　２８０℃を超え３００℃以下のもの
（１２）　３００℃を超えるもの	
	電源電線と器体との接続の方式	（１）　直付けのもの
（２）　接続器利用のもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
自動販売機（電熱装置、冷却装置、放電灯又は液体収納装置を有するものに限る。）	相	（１）　単相のもの
（２）　３相のもの	
	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	定格消費電力（電熱装置の定格消費電力を除く。）	（１）　４０Ｗ以下のもの
（２）　４０Ｗを超え６０Ｗ以下のもの
（３）　６０Ｗを超え８０Ｗ以下のもの
（４）　８０Ｗを超え１００Ｗ以下のもの
（５）　１００Ｗを超え２００Ｗ以下のもの
（６）　２００Ｗを超え３００Ｗ以下のもの
（７）　３００Ｗを超え４００Ｗ以下のもの
（８）　４００Ｗを超え５００Ｗ以下のもの
（９）　５００Ｗを超え６００Ｗ以下のもの
（１０）　６００Ｗを超え７００Ｗ以下のもの
（１１）　７００Ｗを超え８００Ｗ以下のもの
（１２）　８００Ｗを超え９００Ｗ以下のもの
（１３）　９００Ｗを超え１ｋＷ以下のもの
（１４）　１ｋＷを超え２ｋＷ以下のもの
（１５）　２ｋＷを超え３ｋＷ以下のもの
（１６）　３ｋＷを超え５ｋＷ以下のもの
（１７）　５ｋＷを超えるもの	
	定格周波数	（１）　５０Ｈｚのもの
（２）　６０Ｈｚのもの	
	電動機の数	（１）　１のもの
（２）　２のもの
（３）　３のもの
（４）　４のもの
（５）　５以上のもの	
	冷却装置	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	冷却の方式	（１）　圧縮式のもの
（２）　振動式のもの
（３）　その他のもの	
	圧縮用電動機の種類	（１）　分相始動誘導電動機のもの
（２）　コンデンサー始動誘導電動機のもの
（３）　コンデンサー誘導電動機のもの
（４）　くま取りコイル誘導電動機のもの
（５）　整流子電動機のもの
（６）　３相誘導電動機のもの
（７）　その他のもの	
	圧縮用電動機の極	（１）　２極のもの
（２）　４極のもの
（３）　６極のもの
（４）　８極以上のもの	
	圧縮用電動機又は電磁振動器の巻線の絶縁の種類	（１）　Ａ種のもの
（２）　Ｅ種のもの
（３）　Ｂ種のもの
（４）　Ｆ種のもの
（５）　Ｈ種のもの
（６）　その他のもの	
	凝縮器冷却用電動機	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	凝縮器冷却用電動機の種類	（１）　分相始動誘導電動機のもの
（２）　コンデンサー始動誘導電動機のもの
（３）　コンデンサー誘導電動機のもの
（４）　くま取りコイル誘導電動機のもの
（５）　整流子電動機のもの
（６）　３相誘導電動機のもの
（７）　その他のもの	
	凝縮器冷却用電動機の極	（１）　２極のもの
（２）　４極のもの
（３）　６極のもの
（４）　８極以上のもの	
	凝縮器冷却用電動機の巻線の絶縁の種類	（１）　Ａ種のもの
（２）　Ｅ種のもの
（３）　Ｂ種のもの
（４）　Ｆ種のもの
（５）　Ｈ種のもの
（６）　その他のもの	
	器体スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	器体スイッチの操作の方式	（１）　タンブラー式のもの
（２）　押しボタン式のもの
（３）　ロータリー式のもの
（４）　電磁式のもの
（５）　その他のもの	
	器体スイッチの接点の材料	（１）　銀のもの又は銀合金のもの
（２）　銅のもの又は銅合金のもの
（３）　その他のもの	
	電熱装置	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	電熱装置の定格消費電力	（１）　３００Ｗ以下のもの
（２）　３００Ｗを超え４００Ｗ以下のもの
（３）　４００Ｗを超え５００Ｗ以下のもの
（４）　５００Ｗを超え６００Ｗ以下のもの
（５）　６００Ｗを超え７００Ｗ以下のもの
（６）　７００Ｗを超え８００Ｗ以下のもの
（７）　８００Ｗを超え９００Ｗ以下のもの
（８）　９００Ｗを超え１ｋＷ以下のもの
（９）　１ｋＷを超え２ｋＷ以下のもの
（１０）　２ｋＷを超え３ｋＷ以下のもの
（１１）　３ｋＷを超えるもの	
	自動温度調節器	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	自動温度調節器の温度検知の方式	（１）　バイメタル式のもの
（２）　液体膨張式のもの
（３）　気体膨張式のもの
（４）　半導体式のもの
（５）　その他のもの	
	自動温度調節器の温度調節の方式	（１）　接点を機械的に開閉するもの
（２）　その他のもの	
	自動温度調節器の動作温度	（１）　８０℃以下のもの
（２）　８０℃を超え１００℃以下のもの
（３）　１００℃を超え１２０℃以下のもの
（４）　１２０℃を超え１４０℃以下のもの
（５）　１４０℃を超え１６０℃以下のもの
（６）　１６０℃を超え１８０℃以下のもの
（７）　１８０℃を超え２００℃以下のもの
（８）　２００℃を超え２２０℃以下のもの
（９）　２２０℃を超え２４０℃以下のもの
（１０）　２４０℃を超え２６０℃以下のもの
（１１）　２６０℃を超え２８０℃以下のもの
（１２）　２８０℃を超え３００℃以下のもの
（１３）　３００℃を超えるもの	
	用途	（１）　非包装食品を販売するもの
（２）　その他のもの	
	霜取り用電熱装置	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	露付き防止用電熱装置	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	保温用電熱装置	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	発振管	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	放電灯	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	液体収納装置	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	使用場所	（１）　屋外のもの
（２）　屋内のもの	
	電源電線と器体との接続の方式	（１）　直付けのもの
（２）　接続器利用のもの	
	温度過昇防止装置	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	温度過昇防止装置の種類	（１）　バイメタル式のもの
（２）　温度ヒューズ式のもの
（３）　その他のもの	
	温度過昇防止装置の動作温度	（１）　１００℃以下のもの
（２）　１００℃を超え１２０℃以下のもの
（３）　１２０℃を超え１４０℃以下のもの
（４）　１４０℃を超え１６０℃以下のもの
（５）　１６０℃を超え１８０℃以下のもの
（６）　１８０℃を超え２００℃以下のもの
（７）　２００℃を超え２２０℃以下のもの
（８）　２２０℃を超え２４０℃以下のもの
（９）　２４０℃を超え２６０℃以下のもの
（１０）　２６０℃を超え２８０℃以下のもの
（１１）　２８０℃を超え３００℃以下のもの
（１２）　３００℃を超えるもの	
	漏電遮断器	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
１　浴槽用電気気泡発生器
２　観賞魚用電気気泡発生器
３　その他の電気気泡発生器	相	（１）　単相のもの
（２）　３相のもの	
	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	定格消費電力（浴槽用電気気泡発生器の場合に限るものとし、電熱装置の定格消費電力を除く。）	（１）　１０Ｗ以下のもの
（２）　１０Ｗを超え２０Ｗ以下のもの
（３）　２０Ｗを超え３０Ｗ以下のもの
（４）　３０Ｗを超え４０Ｗ以下のもの
（５）　４０Ｗを超え５０Ｗ以下のもの
（６）　５０Ｗを超え６０Ｗ以下のもの
（７）　６０Ｗを超え７０Ｗ以下のもの
（８）　７０Ｗを超え８０Ｗ以下のもの
（９）　８０Ｗを超え９０Ｗ以下のもの
（１０）　９０Ｗを超え１００Ｗ以下のもの
（１１）　１００Ｗを超え２００Ｗ以下のもの
（１２）　２００Ｗを超え３００Ｗ以下のもの
（１３）　３００Ｗを超え４００Ｗ以下のもの
（１４）　４００Ｗを超え５００Ｗ以下のもの
（１５）　５００Ｗを超えるもの	
	定格消費電力（浴槽用電気気泡発生器以外の場合に限るものとし、電熱装置の定格消費電力を除く。）	（１）　５Ｗ以下のもの
（２）　５Ｗを超え１０Ｗ以下のもの
（３）　１０Ｗを超え１５Ｗ以下のもの
（４）　１５Ｗを超え２０Ｗ以下のもの
（５）　２０Ｗを超え２５Ｗ以下のもの
（６）　２５Ｗを超え３０Ｗ以下のもの
（７）　３０Ｗを超え３５Ｗ以下のもの
（８）　３５Ｗを超え４０Ｗ以下のもの
（９）　４０Ｗを超え４５Ｗ以下のもの
（１０）　４５Ｗを超え５０Ｗ以下のもの
（１１）　５０Ｗを超え６０Ｗ以下のもの
（１２）　６０Ｗを超え７０Ｗ以下のもの
（１３）　７０Ｗを超え８０Ｗ以下のもの
（１４）　８０Ｗを超え９０Ｗ以下のもの
（１５）　９０Ｗを超えるもの	
	駆動の方式	（１）　電動式のもの
（２）　振動式のもの
（３）　その他のもの	
	定格周波数	（１）　５０Ｈｚのもの
（２）　６０Ｈｚのもの	
	電動機の種類	（１）　分相始動誘導電動機のもの
（２）　コンデンサー始動誘導電動機のもの
（３）　コンデンサー誘導電動機のもの
（４）　くま取りコイル誘導電動機のもの
（５）　整流子電動機のもの
（６）　３相誘導電動機のもの
（７）　その他のもの	
	電動機の極	（１）　２極のもの
（２）　４極のもの
（３）　６極のもの
（４）　８極以上のもの	
	電動機又は電磁振動器の巻線の絶縁の種類	（１）　Ａ種のもの
（２）　Ｅ種のもの
（３）　Ｂ種のもの
（４）　Ｆ種のもの
（５）　Ｈ種のもの
（６）　その他のもの	
	器体スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	器体スイッチの操作の方式	（１）　タンブラー式のもの
（２）　押しボタン式のもの
（３）　ロータリー式のもの
（４）　電磁式のもの
（５）　その他のもの	
	器体スイッチの接点の材料	（１）　銀のもの又は銀合金のもの
（２）　銅のもの又は銅合金のもの
（３）　その他のもの	
	電熱装置	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	電熱装置の定格消費電力	（１）　２０Ｗ以下のもの
（２）　２０Ｗを超え４０Ｗ以下のもの
（３）　４０Ｗを超え６０Ｗ以下のもの
（４）　６０Ｗを超え８０Ｗ以下のもの
（５）　８０Ｗを超え１００Ｗ以下のもの
（６）　１００Ｗを超え２００Ｗ以下のもの
（７）　２００Ｗを超え３００Ｗ以下のもの
（８）　３００Ｗを超え４００Ｗ以下のもの
（９）　４００Ｗを超え５００Ｗ以下のもの
（１０）　５００Ｗを超えるもの	
	自動温度調節器	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	自動温度調節器の温度検知の方式	（１）　バイメタル式のもの
（２）　液体膨張式のもの
（３）　気体膨張式のもの
（４）　半導体式のもの
（５）　その他のもの	
	自動温度調節器の温度調節の方式	（１）　接点を機械的に開閉するもの
（２）　その他のもの	
	自動温度調節器の動作温度	（１）　８０℃以下のもの
（２）　８０℃を超え１００℃以下のもの
（３）　１００℃を超え１２０℃以下のもの
（４）　１２０℃を超え１４０℃以下のもの
（５）　１４０℃を超え１６０℃以下のもの
（６）　１６０℃を超え１８０℃以下のもの
（７）　１８０℃を超え２００℃以下のもの
（８）　２００℃を超え２２０℃以下のもの
（９）　２２０℃を超え２４０℃以下のもの
（１０）　２４０℃を超え２６０℃以下のもの
（１１）　２６０℃を超え２８０℃以下のもの
（１２）　２８０℃を超え３００℃以下のもの
（１３）　３００℃を超えるもの	
	温度過昇防止装置	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	温度過昇防止装置の種類	（１）　バイメタル式のもの
（２）　温度ヒューズ式のもの
（３）　その他のもの	
	温度過昇防止装置の動作温度	（１）　１００℃以下のもの
（２）　１００℃を超え１２０℃以下のもの
（３）　１２０℃を超え１４０℃以下のもの
（４）　１４０℃を超え１６０℃以下のもの
（５）　１６０℃を超え１８０℃以下のもの
（６）　１８０℃を超え２００℃以下のもの
（７）　２００℃を超え２２０℃以下のもの
（８）　２２０℃を超え２４０℃以下のもの
（９）　２４０℃を超え２６０℃以下のもの
（１０）　２６０℃を超え２８０℃以下のもの
（１１）　２８０℃を超え３００℃以下のもの
（１２）　３００℃を超えるもの	
	使用場所（浴槽用のものの場合に限る。）	（１）　浴室内のもの
（２）　浴室外のもので屋内のもの
（３）　屋外のもの	
	電源電線と器体との接続の方式	（１）　直付けのもの
（２）　接続器利用のもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
１　電動式おもちや（電気乗物及び電気遊戯盤を除く。）
２　電気乗物
３　その他の電動力応用遊戯器具	相	（１）　単相のもの
（２）　３相のもの	
	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	定格消費電力	（１）　１０Ｗ以下のもの
（２）　１０Ｗを超え２０Ｗ以下のもの
（３）　２０Ｗを超え３０Ｗ以下のもの
（４）　３０Ｗを超え４０Ｗ以下のもの
（５）　４０Ｗを超え５０Ｗ以下のもの
（６）　５０Ｗを超え６０Ｗ以下のもの
（７）　６０Ｗを超え７０Ｗ以下のもの
（８）　７０Ｗを超え８０Ｗ以下のもの
（９）　８０Ｗを超え９０Ｗ以下のもの
（１０）　９０Ｗを超え１００Ｗ以下のもの
（１１）　１００Ｗを超え２００Ｗ以下のもの
（１２）　２００Ｗを超え３００Ｗ以下のもの
（１３）　３００Ｗを超え４００Ｗ以下のもの
（１４）　４００Ｗを超え５００Ｗ以下のもの
（１５）　５００Ｗを超え６００Ｗ以下のもの
（１６）　６００Ｗを超え７００Ｗ以下のもの
（１７）　７００Ｗを超え８００Ｗ以下のもの
（１８）　８００Ｗを超え９００Ｗ以下のもの
（１９）　９００Ｗを超え１ｋＷ以下のもの
（２０）　１ｋＷを超えるもの	
	定格周波数	（１）　５０Ｈｚのもの
（２）　６０Ｈｚのもの	
	定格時間	（１）　短時間定格のもの
（２）　連続定格のもの	
	駆動の方式	（１）　電動式のもの
（２）　振動式のもの
（３）　電磁リレー式のもの
（４）　その他のもの	
	電動機の数	（１）　１のもの
（２）　２のもの
（３）　３のもの
（４）　４のもの
（５）　５以上のもの	
	電動機の種類	（１）　分相始動誘導電動機のもの
（２）　コンデンサー始動誘導電動機のもの
（３）　コンデンサー誘導電動機のもの
（４）　くま取りコイル誘導電動機のもの
（５）　整流子電動機のもの
（６）　３相誘導電動機のもの
（７）　その他のもの	
	電動機の極	（１）　２極のもの
（２）　４極のもの
（３）　６極のもの
（４）　８極以上のもの	
	電動機又は電磁振動器の巻線の絶縁の種類	（１）　Ａ種のもの
（２）　Ｅ種のもの
（３）　Ｂ種のもの
（４）　Ｆ種のもの
（５）　Ｈ種のもの
（６）　その他のもの	
	器体スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	器体スイッチの操作の方式	（１）　タンブラー式のもの
（２）　押しボタン式のもの
（３）　ロータリー式のもの
（４）　引きひも式のもの
（５）　その他のもの	
	器体スイッチの接点の材料	（１）　銀のもの又は銀合金のもの
（２）　銅のもの又は銅合金のもの
（３）　その他のもの	
	変圧器	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	変圧器の巻線の絶縁の種類	（１）　Ａ種のもの
（２）　Ｅ種のもの
（３）　Ｂ種のもの
（４）　Ｆ種のもの
（５）　Ｈ種のもの
（６）　その他のもの	
	種類（電気乗物の場合に限る。）	（１）　走行用のもの
（２）　定置用のもの
（３）　その他のもの	
	使用場所	（１）　屋外のもの
（２）　屋内のもの	
	電源電線と器体との接続の方式	（１）　直付けのもの
（２）　接続器利用のもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
１　ベルトコンベア
２　電気脱穀機
３　電動もみすり機
４　電動わら打機
５　電動縄ない機
６　選卵機
７　洗卵機
８　昆布加工機
９　するめ加工機
１０　包装機械
１１　荷造機械	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	電動機の種類	（１）　単相誘導電動機のもの
（２）　整流子電動機のもの
（３）　３相誘導電動機のもの
（４）　その他のもの	
	電源スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	使用場所（ベルトコンベアの場合に限る。）	（１）　屋外のもの
（２）　屋内のもの	
	電源電線と器体との接続の方式	（１）　直付けのもの
（２）　接続器利用のもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
１　電気冷蔵庫
２　電気冷凍庫
３　電気製氷機
４　電気冷水機	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	電熱装置	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	圧縮用電動機	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	圧縮用電動機の種類	（１）　単相誘導電動機のもの
（２）　３相誘導電動機のもの
（３）　その他のもの	
	凝縮器冷却用電動機	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	凝縮器冷却用電動機の種類	（１）　単相誘導電動機のもの
（２）　３相誘導電動機のもの
（３）　その他のもの	
	電源スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	温度過昇防止装置	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	電気冷水機の種類	（１）　プレッシャー形のもの
（２）　ボトル形のもの
（３）　その他のもの	
	冷媒の種類	（１）　可燃性のもの
（２）　その他のもの	
	電源電線と器体との接続の方式	（１）　直付けのもの
（２）　接続器利用のもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
１　空気圧縮機
２　電気加湿機
３　電気噴水機
４　電気噴霧機	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	定格消費電力（電気加湿機の場合に限る。）	（１）　１００Ｗ以下のもの
（２）　１００Ｗを超えるもの	
	駆動の方式	（１）　電動式のもの
（２）　振動式のもの
（３）　その他のもの	
	電動機の種類	（１）　単相誘導電動機のもの
（２）　整流子電動機のもの
（３）　３相誘導電動機のもの
（４）　その他のもの	
	電源スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	圧力スイッチ（電気噴水機及び空気圧縮機の場合に限る。）	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	使用場所（電気加湿機の場合を除く。）	（１）　水中のもの
（２）　水中のもの以外のもので屋外のもの
（３）　水中のもの以外のもので屋内のもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
１　電動ミシン
２　電気ろくろ
３　電気鉛筆削り機
４　電動かくはん機
５　電気草刈機
６　電気刈込み機
７　電気芝刈機
８　園芸用電気耕土機
９　電気グラインダー
１０　電気ドリル
１１　電気かんな
１２　電気のこぎり
１３　電気スクリュードライバー
１４　電気サンダー
１５　電気ポリッシャー
１６　電気金切り盤
１７　電気ハンドシャー
１８　電気みぞ切り機
１９　電気角のみ機
２０　電気チューブクリーナー
２１　電気スケーリングマシン
２２　電気タッパー
２３　電気ナットランナー
２４　電気刃物研ぎ機
２５　その他の電動工具	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	駆動の方式	（１）　電動式のもの
（２）　振動式のもの
（３）　その他のもの	
	電動機の種類	（１）　単相誘導電動機のもの
（２）　整流子電動機のもの
（３）　その他のもの	
	電源スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	用途	（１）　単用のもの
（２）　その他のもの	
	使用場所（電動かくはん機の場合に限る。）	（１）　屋外のもの
（２）　屋内のもの	
	電源電線と器体との接続の方式	（１）　直付けのもの
（２）　接続器利用のもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
１　電気はさみ
２　電気缶切機
３　電気肉ひき機
４　電気肉切り機
５　電気パン切り機
６　電気歯ブラシ
７　電気ブラシ
８　電気かみそり
９　電気バリカン
１０　電気つめ磨き機
１１　その他の理容用電動力応用機械器具	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	内刃の動作（電気かみそり及び電気バリカンの場合に限る。）	（１）　回転運動のもの
（２）　往復運転のもの	
	駆動の方式	（１）　電動式のもの
（２）　その他のもの	
	電動機の種類	（１）　単相誘導電動機のもの
（２）　整流子電動機のもの
（３）　その他のもの	
	電源スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	変圧器	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	用途（電気バリカンの場合に限る。）	（１）　一般用のもの
（２）　家畜用のもの	
	電源電線と器体との接続の方式	（１）　直付けのもの
（２）　接続器利用のもの	
	直流電源装置	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
電気捕虫機	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	電動機の種類	（１）　単相誘導電動機のもの
（２）　整流子電動機のもの
（３）　３相誘導電動機のもの
（４）　その他のもの	
	電源スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	ランプ（表示灯を除く。）	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	ランプの種類	（１）　放電灯のもの
（２）　その他のもの	
	使用場所	（１）　屋外のもの
（２）　屋内のもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
１　ジューサー
２　ジュースミキサー
３　フッドミキサー
４　コーヒーひき機
５　電気かつお節削機
６　電気氷削機
７　電気洗米機
８　精米機	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	容器と本体との分離（電気かつお節削機、電気氷削機及び精米機の場合を除く。）	（１）　できるもの
（２）　できないもの	
	電動機の種類	（１）　単相誘導電動機のもの
（２）　整流子電動機のもの
（３）　その他のもの	
	電源スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	変圧器	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	種類	（１）　手持ち型のもの
（２）　卓上型又は床上型のもの
（３）　その他のもの	
	電線巻取機構	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
１　電気製めん機
２　電気もちつき機	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	電動機の種類	（１）　単相誘導電動機のもの
（２）　整流子電動機のもの
（３）　その他のもの	
	電熱装置	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	電源スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	電源電線と器体との接続の方式	（１）　直付けのもの
（２）　接続器利用のもの	
	温度過昇防止装置	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
１　野菜洗浄機
２　電気食器洗機
３　運動用具又は娯楽用具の洗浄機
４　電気洗濯機
５　電気脱水機	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	種類（電気洗濯機の場合に限る。）	（１）　全自動式のもの
（２）　その他のもの	
	洗浄の方式（電気食器洗機及び電気脱水機の場合を除く。）	（１）　かくはん式のもの
（２）　うず巻式のもの
（３）　ドラム式のもの
（４）　その他のもの	
	電動機の種類	（１）　単相誘導電動機のもの
（２）　整流子電動機のもの
（３）　３相誘導電動機のもの
（４）　その他のもの	
	電源スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	ポンプ（電気脱水機の場合を除く。）	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	熱源	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	熱源の種類	（１）　電気のもの
（２）　その他のもの	
	温度過昇防止装置	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	電源電線と器体との接続の方式	（１）　直付けのもの
（２）　接続器利用のもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
ほうじ茶機	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	電動機の種類	（１）　単相誘導電動機のもの
（２）　整流子電動機のもの
（３）　３相誘導電動機のもの
（４）　その他のもの	
	発熱部の形態	（１）　充電部が露出した発熱線を有するもの
（２）　シーズ式のもの
（３）　スペース式のもの
（４）　ドータイト式のもの
（５）　石英管式のもの
（６）　ランプ式のもの
（７）　その他のもの	
	温度過昇防止装置	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
１　電気置時計
２　電気掛時計
３　電気オルゴール	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	電動機の種類	（１）　同期電動機のもの
（２）　その他のもの	
	電源スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	変圧器	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	電源電線と器体との接続の方式	（１）　直付けのもの
（２）　接続器利用のもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
１　自動印画定着器
２　自動印画水洗機	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	電動機の種類	（１）　単相誘導電動機のもの
（２）　整流子電動機のもの
（３）　３相誘導電動機のもの
（４）　その他のもの	
	電源スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	電熱装置	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	温度過昇防止装置	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	電源電線と器体との接続の方式	（１）　直付けのもの
（２）　接続器利用のもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
謄写機	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	電動機の種類	（１）　単相誘導電動機のもの
（２）　整流子電動機のもの
（３）　その他のもの	
	電源スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
１　事務用印刷機
２　あて名印刷機
３　タイムレコーダー
４　タイムスタンプ
５　電動タイプライター
６　帳票分類機
７　文書細断機
８　電動断裁機
９　コレーター
１０　紙とじ機
１１　穴あけ機
１２　番号機
１３　チェックライター
１４　硬貨計数機
１５　紙幣計数機
１６　ラベルタグ機械	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	定格消費電力（文書細断機及び電動断裁機の場合に限る。）	（１）　２００Ｗ以下のもの
（２）　２００Ｗを超えるもの	
	電動機の種類	（１）　単相誘導電動機のもの
（２）　整流子電動機のもの
（３）　３相誘導電動機のもの
（４）　その他のもの	
	電源スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	電源電線と器体との接続の方式	（１）　直付けのもの
（２）　接続器利用のもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
１　ラミネーター
２　毛髪乾燥機
３　電気温風機
４　電気乾燥機	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	定格消費電力（毛髪乾燥機の場合に限る。）	（１）　１ｋＷ以下のもの
（２）　１ｋＷを超えるもの	
	電動機の種類	（１）　単相誘導電動機のもの
（２）　整流子電動機のもの
（３）　３相誘導電動機のもの
（４）　その他のもの	
	電熱装置	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	発熱部の形態	（１）　充電部が露出した発熱線を有するもの
（２）　シーズ式のもの
（３）　スペース式のもの
（４）　ドータイト式のもの
（５）　石英管式のもの
（６）　被覆式のもの
（７）　ランプ式のもの
（８）　半導体利用のもの
（９）　その他のもの	
	電源スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	温度過昇防止装置	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	保温材（電気温風機及び電気乾燥機の場合に限る。）	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	用途（電気乾燥機の場合に限る。）	（１）　衣類用のもの
（２）　ふとん用のもの
（３）　手洗い用のもの
（４）　食器用のもの
（５）　その他のもの	
	毛髪乾燥機の種類	（１）　手持ち形のもの
（２）　その他のもの	
	電源電線と器体との接続の方式	（１）　直付けのもの
（２）　接続器利用のもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
１　洗濯物仕上機械
２　洗濯物折畳み機械	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	電動機の種類	（１）　単相誘導電動機のもの
（２）　整流子電動機のもの
（３）　３相誘導電動機のもの
（４）　その他のもの	
	電源スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	電源電線と器体との接続の方式	（１）　直付けのもの
（２）　接続器利用のもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
１　おしぼり巻機
２　おしぼり包装機	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	電動機の種類	（１）　単相誘導電動機のもの
（２）　整流子電動機のもの
（３）　その他のもの	
	電熱装置	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	温度過昇防止装置	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	電源スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	変圧器	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	電源電線と器体との接続の方式	（１）　直付けのもの
（２）　接続器利用のもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
自動販売機（電熱装置、冷却装置、放電灯又は液体収納装置を有するものを除く。）	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	電源スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	使用場所	（１）　屋外のもの
（２）　屋内のもの	
	電源電線と器体との接続の方式	（１）　直付けのもの
（２）　接続器利用のもの	
	漏電遮断器	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
両替機	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	電動機の種類	（１）　単相誘導電動機のもの
（２）　整流子電動機のもの
（３）　３相誘導電動機のもの
（４）　その他のもの	
	電源スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	使用場所	（１）　屋外のもの
（２）　屋内のもの	
	電源電線と器体との接続の方式	（１）　直付けのもの
（２）　接続器利用のもの	
	漏電遮断器	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
理髪いす	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	電動機の種類	（１）　単相誘導電動機のもの
（２）　整流子電動機のもの
（３）　３相誘導電動機のもの
（４）　その他のもの	
	電源スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	電源電線と器体との接続の方式	（１）　直付けのもの
（２）　接続器利用のもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
１　扇風機
２　サーキュレーター
３　換気扇
４　電気冷風機
５　ファンコイルユニット
６　ファン付コンベクター
７　電気除臭機
８　電気芳香拡散機	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	電動機の種類（遠隔操作用のものを除く。）	（１）　単相誘導電動機のもの
（２）　整流子電動機のもの
（３）　３相誘導電動機のもの
（４）　その他のもの	
	シャッター（換気扇の場合に限る。）	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	電源スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	扇風機の種類	（１）　卓上型、壁掛け型又はスタンド型のもの
（２）　天井取付型のもの
（３）　その他のもの	
	使用場所（扇風機、サーキュレーター及び換気扇の場合に限る。）	（１）　屋外のもの
（２）　屋内のもの	
	遠隔操作機構	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
送風機	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	定格消費電力	（１）　１００Ｗ以下のもの
（２）　１００Ｗを超えるもの	
	電動機の種類	（１）　単相誘導電動機のもの
（２）　整流子電動機のもの
（３）　３相誘導電動機のもの
（４）　その他のもの	
	電源スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	使用場所	（１）　屋外のもの
（２）　屋内のもの	
	電源電線と器体との接続の方式	（１）　直付けのもの
（２）　接続器利用のもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
１　電気冷房機
２　電気除湿機	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	電動機の定格消費電力（電動機が２以上ある場合には、その定格消費電力の合計をいう。以下この表において同じ。電気冷房機の場合に限る。）	（１）　３ｋＷ以下のもの
（２）　３ｋＷを超えるもの	
	太陽電池モジュール	（１）　併用するもの
（２）　併用しないもの	
	種類	（１）　ウインド型のもの
（２）　床上型のもの
（３）　スプリット型のもの
（４）　その他のもの	
	スプリット型の室内機の数（電気冷房機の場合に限る。）	（１）　１のもの
（２）　２以上のもの	
	凝縮器の冷却の方式	（１）　水冷式のもの
（２）　その他のもの	
	圧縮用電動機の種類	（１）　単相誘導電動機のもの
（２）　３相誘導電動機のもの
（３）　その他のもの	
	送風用電動機の種類	（１）　単相誘導電動機のもの
（２）　３相誘導電動機のもの
（３）　その他のもの	
	電源スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	暖房機との兼用（電気冷房機の場合に限る。）	（１）　できるもの
（２）　できないもの	
	暖房機構の方式	（１）　ヒートポンプ式のもの
（２）　電熱装置式のもの
（３）　その他のもの	
	電熱装置	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	電熱装置の定格消費電力（電気冷房機であつて、電熱装置のあるものの場合に限る。）	（１）　１ｋＷ以下のもの
（２）　１ｋＷを超えるもの	
	使用場所	（１）　屋外のもの
（２）　屋内のもの	
	遠隔操作機構	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	温度過昇防止装置	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
温風暖房機	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	電動機の種類	（１）　単相誘導電動機のもの
（２）　整流子電動機のもの
（３）　３相誘導電動機のもの
（４）　その他のもの	
	熱源の種類	（１）　石油のもの
（２）　ガスのもの	
	電熱装置	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	電源スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	温度過昇防止装置	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	電源電線と器体との接続の方式	（１）　直付けのもの
（２）　接続器利用のもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
空気清浄機	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	送風用電動機の種類	（１）　単相誘導電動機のもの
（２）　整流子電動機のもの
（３）　３相誘導電動機のもの
（４）　その他のもの	
	電源スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	集じんの方式	（１）　電気集じん方式のもの
（２）　機械的集じん方式のもの
（３）　その他のもの	
	殺菌灯	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	イオン発生器	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	電源電線と器体との接続の方式	（１）　直付けのもの
（２）　接続器利用のもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
１　電気掃除機
２　電気レコードクリーナー
３　電気黒板ふきクリーナー
４　その他の電気吸じん機
５　電気床磨き機
６　電気靴磨き機	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	定格消費電力（電気掃除機及びその他の吸じん機の場合に限る。）	（１）　８００Ｗ以下のもの
（２）　８００Ｗを超えるもの	
	電動機の種類	（１）　単相誘導電動機のもの
（２）　整流子電動機のもの
（３）　３相誘導電動機のもの
（４）　その他のもの	
	使用場所（電気靴磨き機の場合を除く。）	（１）　屋外のもの
（２）　屋内のもの	
	電源電線と器体との接続の方式	（１）　直付けのもの
（２）　接続器利用のもの	
	電線巻取機構	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
電気楽器	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	駆動の方式	（１）　電動式のもの
（２）　振動式のもの
（３）　その他のもの	
	電動機の種類	（１）　単相誘導電動機のもの
（２）　整流子電動機のもの
（３）　３相誘導電動機のもの
（４）　その他のもの	
	変圧器	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	電源スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	電源電線と器体との接続の方式	（１）　直付けのもの
（２）　接続器利用のもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
１　ベル
２　ブザー
３　チャイム	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	変圧器	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	使用場所	（１）　屋外のもの
（２）　屋内のもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
サイレン	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	電動機の種類	（１）　単相誘導電動機のもの
（２）　整流子電動機のもの
（３）　３相誘導電動機のもの
（４）　その他のもの	
	使用場所	（１）　屋外のもの
（２）　屋内のもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
電動式吸入器	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	電動機の種類	（１）　単相誘導電動機のもの
（２）　整流子電動機のもの
（３）　その他のもの	
	電熱装置	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	温度過昇防止装置	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
１　指圧代用器
２　その他の家庭用電動力応用治療器	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	駆動の方式	（１）　電動式のもの
（２）　振動式のもの
（３）　その他のもの	
	電動機の種類	（１）　単相誘導電動機のもの
（２）　整流子電動機のもの
（３）　３相誘導電動機のもの
（４）　その他のもの	
	種類	（１）　手持ち型のもの
（２）　その他のもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
電気遊戯盤	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	駆動の方式	（１）　電動式のもの
（２）　振動式のもの
（３）　電磁リレー式のもの
（４）　その他のもの	
	電動機の種類	（１）　単相誘導電動機のもの
（２）　整流子電動機のもの
（３）　３相誘導電動機のもの
（４）　その他のもの	
	電源スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	変圧器	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	種別	（１）　運動競技盤
（２）　クレーン盤
（３）　コリント盤
（４）　スロットマシン盤
（５）　麻雀卓台
（６）　物品落し盤
（７）　その他のもの	
	電源電線と器体との接続の方式	（１）　直付けのもの
（２）　接続器利用のもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
浴槽用電気温水循環浄化器	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	電動機の種類	（１）　単相誘導電動機のもの
（２）　整流子電動機のもの
（３）　３相誘導電動機のもの
（４）　その他のもの	
	絶縁変圧器	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	発熱部の形態	（１）　シーズ式のもの
（２）　その他のもの	
	電源スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	温度過昇防止装置	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	殺菌装置	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	殺菌の方式	（１）　オゾン式のもの
（２）　紫外線式のもの
（３）　イオン式のもの
（４）　高温加熱式のもの
（５）　その他のもの	
	設置場所	（１）　水中のもの
（２）　浴室内のもの
（３）　浴室外のもので屋内のもの
（４）　屋外のもの	
	電源電線と器体との接続の方式	（１）　直付けのもの
（２）　接続器利用のもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
光源及び光源応用機械器具
１　写真焼付器
２　写真引伸機
３　写真引伸機用ランプハウス	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	光源の種類	（１）　白熱電球（ハロゲン電球を除く。）のもの
（２）　ハロゲン電球のもの
（３）　その他のもの	
	冷却装置	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	電源スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	変圧器	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	電源電線と器体との接続の方式	（１）　直付けのもの
（２）　接続器利用のもの	
	温度過昇防止装置	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
１　マイクロフィルムリーダー
２　スライド映写機
３　オーバーヘッド映写機
４　反射投影機	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	光源の種類	（１）　ハロゲン電球のもの
（２）　その他のもの	
	冷却装置	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	冷却用電動機の種類	（１）　単相誘導電動機のもの
（２）　整流子電動機のもの
（３）　その他のもの	
	電源スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	変圧器	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	録音又は再生機構（スライド映写機の場合に限る。）	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	焼付機構（マイクロフィルムリーダーの場合に限る。）	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	調光機構	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	光路方式	（１）　透過式のもの
（２）　反射式のもの
（３）　透過反射式のもの	
	電源電線と器体との接続の方式	（１）　直付けのもの
（２）　接続器利用のもの	
	温度過昇防止装置	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	電線巻取機構	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
ビューワー	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	光源の種類	（１）　白熱電球（ハロゲン電球を除く。）のもの
（２）　蛍光灯のもの
（３）　その他のもの	
	冷却装置	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	冷却用電動機の種類	（１）　単相誘導電動機のもの
（２）　整流子電動機のもの
（３）　その他のもの	
	電源スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	変圧器	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	電源電線と器体との接続の方式	（１）　直付けのもの
（２）　接続器利用のもの	
	温度過昇防止装置	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
エレクトロニックフラッシュ	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	冷却装置	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	電源スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	変圧器	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	モデリングランプ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	発光部	（１）　分離形のもの
（２）　その他のもの	
	電源電線と器体との接続の方式	（１）　直付けのもの
（２）　接続器利用のもの	
	温度過昇防止装置	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
白熱電球	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	公称定格消費電力	（１）　１００Ｗ以下のもの
（２）　１００Ｗを超えるもの	
蛍光ランプ	定格電圧（安定器内蔵型のものに限る。）	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	安定器	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	口金の形状	（１）　両口金形のもの
（２）　片口金形のもの
（３）　ねじ込み形のもの
（４）　その他のもの	
エル・イー・ディー・ランプ	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	定格消費電力	（１）　１０Ｗ以下のもの
（２）　１０Ｗを超えるもの	
１　電気スタンド
２　家庭用つり下げ型蛍光灯器具	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	ランプの種類	（１）　蛍光灯用のもの
（２）　白熱灯用のもの
（３）　エル・イー・ディー灯用のもの
（４）　その他のもの	
	変圧器	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	電源スイッチ（自動点滅器を除く。）	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	調光装置（ランプの切替えによるものを除く。）	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	電気スタンドの形状	（１）　自在型のもの
（２）　その他のもの	
	電源電線と器体との接続の方式	（１）　直付けのもの
（２）　接続器利用のもの	
	コンセント	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
ハンドランプ	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	ランプの種類	（１）　白熱灯用のもの
（２）　蛍光灯用のもの
（３）　エル・イー・ディー灯用のもの
（４）　その他のもの	
	変圧器	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	電源スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	使用場所	（１）　屋外のもの
（２）　屋内のもの	
	電源電線と器体との接続の方式	（１）　直付けのもの
（２）　接続器利用のもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
庭園灯器具	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	ランプの種類	（１）　蛍光灯用のもの
（２）　水銀灯用のもの
（３）　白熱灯用のもの
（４）　エル・イー・ディー灯用のもの
（５）　その他のもの	
	自動点滅器	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	電源スイッチ（自動点滅器を除く。）	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	コンセント	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
装飾用電灯器具	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	受金	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	受金の種類	（１）　差込み形のもの
（２）　Ｅ５又はＥ１０のもの
（３）　Ｅ１２、Ｅ１４又はＥ１７のもの
（４）　その他のもの	
	セットの種類	（１）　つり下げ型のもの
（２）　ツリー付き型のもの
（３）　その他のもの	
	使用場所	（１）　屋外のもの
（２）　屋内のもの	
	連結用の接続器	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	回路の保護機構	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
１　その他の白熱電灯器具
２　その他の放電灯器具
３　エル・イー・ディー・電灯器具
４　広告灯	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	光源の種類	（１）　蛍光灯用のもの
（２）　水銀灯用のもの
（３）　白熱灯用のもの
（４）　エル・イー・ディー灯用のもの
（５）　その他のもの	
	光源の最大定格消費電力（広告灯の場合を除く。）	（１）　６０Ｗ以下のもの
（２）　６０Ｗを超え１００Ｗ以下のもの
（３）　１００Ｗを超え３００Ｗ以下のもの
（４）　３００Ｗを超えるもの	
	光源の最大定格消費電力（広告灯の場合に限る。）	（１）　１００Ｗ以下のもの
（２）　１００Ｗを超え３００Ｗ以下のもの
（３）　３００Ｗを超えるもの	
	附属電動機	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	電源スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	変圧器	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	使用場所	（１）　屋外のもの
（２）　屋内のもの	
	電源電線と器体との接続の方式	（１）　直付けのもの
（２）　接続器利用のもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
検卵器	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	光源の種類	（１）　蛍光灯用のもの
（２）　白熱灯用のもの
（３）　その他のもの	
	電源スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	変圧器	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	電源電線と器体との接続の方式	（１）　直付けのもの
（２）　接続器利用のもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
電気消毒器	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	電源スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	電源電線と器体との接続の方式	（１）　直付けのもの
（２）　接続器利用のもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
家庭用光線治療器	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	光線の種類	（１）　赤外線のもの
（２）　紫外線のもの
（３）　その他のもの	
	電源スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	変圧器	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	電源電線と器体との接続の方式	（１）　直付けのもの
（２）　接続器利用のもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
充電式携帯電灯	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	変圧器	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	電源スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
複写機	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	定格消費電力	（１）　１ｋＷ以下のもの
（２）　１ｋＷを超えるもの	
	複写の方式	（１）　静電式のもの
（２）　その他のもの	
	光源の種類	（１）　蛍光灯のもの
（２）　白熱灯のもの
（３）　その他のもの	
	駆動電動機の種類	（１）　単相誘導電動機のもの
（２）　整流子電動機のもの
（３）　その他のもの	
	送風用電動機	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	送風用電動機の種類	（１）　単相誘導電動機のもの
（２）　整流子電動機のもの
（３）　その他のもの	
	電熱装置	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	電源電線と器体との接続の方式	（１）　直付けのもの
（２）　接続器利用のもの	
	温度過昇防止装置	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
電子応用機械器具
高周波脱毛器	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	定格消費電力	（１）　５Ｗ以下のもの
（２）　５Ｗを超え１０Ｗ以下のもの
（３）　１０Ｗを超え２０Ｗ以下のもの
（４）　２０Ｗを超え３０Ｗ以下のもの
（５）　３０Ｗを超え４０Ｗ以下のもの
（６）　４０Ｗを超え５０Ｗ以下のもの
（７）　５０Ｗを超え６０Ｗ以下のもの
（８）　６０Ｗを超え７０Ｗ以下のもの
（９）　７０Ｗを超え８０Ｗ以下のもの
（１０）　８０Ｗを超え９０Ｗ以下のもの
（１１）　９０Ｗを超え１００Ｗ以下のもの
（１２）　１００Ｗを超え２００Ｗ以下のもの
（１３）　２００Ｗを超え３００Ｗ以下のもの
（１４）　３００Ｗを超え４００Ｗ以下のもの
（１５）　４００Ｗを超えるもの	
	定格周波数	（１）　５０Ｈｚのもの
（２）　６０Ｈｚのもの	
	定格時間	（１）　短時間定格のもの
（２）　連続定格のもの	
	治療出力の調節	（１）　できるもの
（２）　できないもの	
	器体スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	器体スイッチの操作の方式	（１）　タンブラー式のもの
（２）　押しボタン式のもの
（３）　ロータリー式のもの
（４）　引きひも式のもの
（５）　電磁式のもの
（６）　その他のもの	
	器体スイッチの接点の材料	（１）　銀のもの又は銀合金のもの
（２）　銅のもの又は銅合金のもの
（３）　その他のもの	
	変圧器	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	変圧器の巻線の絶縁の種類	（１）　Ａ種のもの
（２）　Ｅ種のもの
（３）　Ｂ種のもの
（４）　Ｆ種のもの
（５）　Ｈ種のもの
（６）　その他のもの	
	電源電線と器体との接続の方式	（１）　直付けのもの
（２）　接続器利用のもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
１　電子時計
２　電子式卓上計算機
３　電子式金銭登録機	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	絶縁変圧器	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	電源スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	電源電線と器体との接続の方式	（１）　直付けのもの
（２）　接続器利用のもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
電子冷蔵庫	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	附属電動機	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	絶縁変圧器	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	電源スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	電源電線と器体との接続の方式	（１）　直付けのもの
（２）　接続器利用のもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
インターホン	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	絶縁変圧器	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	電源スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	電力線搬送波利用	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	撮像装置	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
電子楽器	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	絶縁変圧器	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	電源スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	電源電線と器体との接続の方式	（１）　直付けのもの
（２）　接続器利用のもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
１　ラジオ受信機
２　テープレコーダー
３　レコードプレーヤー
４　ジュークボックス
５　その他の音響機器	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	絶縁変圧器	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	電源スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	受信機構	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	遠隔操作機構	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	電源電線と器体との接続の方式	（１）　直付けのもの
（２）　接続器利用のもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
ビデオテープレコーダー	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	絶縁変圧器	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	受信機構	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	電源スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	遠隔操作機構	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	電源電線と器体との接続の方式	（１）　直付けのもの
（２）　接続器利用のもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
消磁器	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	電源スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	変圧器	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	電源電線と器体との接続の方式	（１）　直付けのもの
（２）　接続器利用のもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
テレビジョン受信機	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	形状	（１）　携帯用のもの
（２）　その他のもの	
	表示素子の種類	（１）　ブラウン管のもの
（２）　液晶のもの
（３）　プラズマのもの
（４）　その他のもの	
	表示素子の寸法（直視型のブラウン管の場合に限る。）	（１）　３７．５ｃｍ以下のもの
（２）　３７．５ｃｍを超え５２．５ｃｍ以下のもの
（３）　５２．５ｃｍを超え７２．５ｃｍ以下のもの
（４）　７２．５ｃｍを超えるもの	
	電源スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	電源電線と器体との接続の方式	（１）　直付けのもの
（２）　接続器利用のもの	
	遠隔操作機構	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
テレビジョン受信機用ブースター	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	電源スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	絶縁変圧器	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	回路の保護機構	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	使用場所	（１）　屋外のもの
（２）　屋内のもの	
	電源電線と器体との接続の方式	（１）　直付けのもの
（２）　接続器利用のもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
高周波ウエルダー	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	接着部の機構	（１）　平行加圧式のもの
（２）　回転加圧式のもの
（３）　その他のもの	
電子レンジ	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	定格高周波出力	（１）　５００Ｗ未満のもの
（２）　５００Ｗ以上のもの	
	電熱装置	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	発熱部の形態	（１）　シーズ式のもの
（２）　スペース式のもの
（３）　石英管式のもの
（４）　その他のもの	
	温度過昇防止装置	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
１　超音波ねずみ駆除機
２　超音波加湿機
３　超音波洗浄機	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	附属電動機	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	電源スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	電熱装置	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	変圧器	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	回路の保護機構	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	電源電線と器体との接続の方式	（１）　直付けのもの
（２）　接続器利用のもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
電子応用遊戯器具	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	ブラウン管	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	ブラウン管の寸法	（１）　３７．５ｃｍ以下のもの
（２）　３７．５ｃｍを超え４７．５ｃｍ以下のもの
（３）　４７．５ｃｍを超えるもの	
	電源スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	附属電動機	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	電源電線と器体との接続の方式	（１）　直付けのもの
（２）　接続器利用のもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
１　家庭用低周波治療器
２　家庭用超音波治療器
３　家庭用超短波治療器	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	治療出力の調節	（１）　できるもの
（２）　できないもの	
	変圧器	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	電源電線と器体との接続の方式	（１）　直付けのもの
（２）　接続器利用のもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
交流用電気機械器具
磁気治療器	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	定格容量	（１）　５ＶＡ以下のもの
（２）　５ＶＡを超え１０ＶＡ以下のもの
（３）　１０ＶＡを超え２０ＶＡ以下のもの
（４）　２０ＶＡを超え３０ＶＡ以下のもの
（５）　３０ＶＡを超え４０ＶＡ以下のもの
（６）　４０ＶＡを超え５０ＶＡ以下のもの
（７）　５０ＶＡを超え６０ＶＡ以下のもの
（８）　６０ＶＡを超え７０ＶＡ以下のもの
（９）　７０ＶＡを超え８０ＶＡ以下のもの
（１０）　８０ＶＡを超えるもの	
	定格周波数	（１）　５０Ｈｚのもの
（２）　６０Ｈｚのもの	
	磁力の調節	（１）　できるもの
（２）　できないもの	
	巻線の絶縁の種類	（１）　Ａ種のもの
（２）　Ｅ種のもの
（３）　Ｂ種のもの
（４）　Ｆ種のもの
（５）　Ｈ種のもの
（６）　その他のもの	
	外郭の材料	（１）　金属のもの
（２）　合成樹脂のもの
（３）　その他のもの	
	絶縁性充てん物	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	器体スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	器体スイッチの操作の方式	（１）　タンブラー式のもの
（２）　押しボタン式のもの
（３）　ロータリー式のもの
（４）　引きひも式のもの
（５）　電磁式のもの
（６）　その他のもの	
	器体スイッチの接点の材料	（１）　銀のもの又は銀合金のもの
（２）　銅のもの又は銅合金のもの
（３）　その他のもの	
	電源電線と器体との接続の方式	（１）　直付けのもの
（２）　接続器利用のもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
電撃殺虫器	定格１次電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	定格２次電圧	（１）　１ｋＶ以下のもの
（２）　１ｋＶを超え３ｋＶ以下のもの
（３）　３ｋＶを超え７ｋＶ以下のもの
（４）　７ｋＶを超えるもの	
	定格２次短絡電流	（１）　１０ｍＡ以下のもの
（２）　１０ｍＡを超え２０ｍＡ以下のもの
（３）　２０ｍＡを超えるもの	
	定格周波数	（１）　５０Ｈｚのもの
（２）　６０Ｈｚのもの	
	力率改善用のコンデンサー	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	巻線と鉄心との間の絶縁物の材料	（１）　磁器のもの
（２）　その他のもの	
	２次側の絶縁ブッシングの材料	（１）　磁器のもの
（２）　合成樹脂のもの
（３）　その他のもの	
	回路の保護機構	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	変圧器の巻線の絶縁の種類	（１）　Ａ種のもの
（２）　Ｅ種のもの
（３）　Ｂ種のもの
（４）　Ｆ種のもの
（５）　Ｈ種のもの
（６）　その他のもの	
	使用場所	（１）　屋外のもの
（２）　屋内のもの	
	誘虫の方法	（１）　ランプ利用のもの
（２）　音波利用のもの
（３）　その他のもの	
	保護格子の種類	（１）　直径７ｃｍの球が貫通できない格子のもの
（２）　その他のもの	
	安全装置の方式	（１）　高周波発振検知によるもの
（２）　漏えい電流検知によるもの
（３）　その他のもの	
	セットの種類	（１）　つり下げ形のもの
（２）　スタンド形のもの
（３）　その他のもの	
	器体スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	器体スイッチの操作の方式	（１）　タンブラー式のもの
（２）　押しボタン式のもの
（３）　ロータリー式のもの
（４）　引きひも式のもの
（５）　電磁式のもの
（６）　その他のもの	
	器体スイッチの接点の材料	（１）　銀のもの又は銀合金のもの
（２）　銅のもの又は銅合金のもの
（３）　その他のもの	
	電源電線と器体との接続の方式	（１）　直付けのもの
（２）　接続器利用のもの	
電気浴器用電源装置	定格周波数	（１）　５０Ｈｚのもの
（２）　６０Ｈｚのもの	
	定格時間	（１）　短時間定格のもの
（２）　連続定格のもの	
	インダクションコイル	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	器体スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	器体スイッチの操作の方式	（１）　タンブラー式のもの
（２）　押しボタン式のもの
（３）　ロータリー式のもの
（４）　引きひも式のもの
（５）　電磁式のもの
（６）　その他のもの	
	器体スイッチの接点の材料	（１）　銀のもの又は銀合金のもの
（２）　銅のもの又は銅合金のもの
（３）　その他のもの	
	変圧器の巻線の絶縁の種類	（１）　Ａ種のもの
（２）　Ｅ種のもの
（３）　Ｂ種のもの
（４）　Ｆ種のもの
（５）　Ｈ種のもの
（６）　その他のもの	
	電源電線と器体との接続の方式	（１）　直付けのもの
（２）　接続器利用のもの	
直流電源装置	定格入力電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	入力側の定格容量	（１）　１０ＶＡ以下のもの
（２）　１０ＶＡを超え２０ＶＡ以下のもの
（３）　２０ＶＡを超え３０ＶＡ以下のもの
（４）　３０ＶＡを超え４０ＶＡ以下のもの
（５）　４０ＶＡを超え５０ＶＡ以下のもの
（６）　５０ＶＡを超え６０ＶＡ以下のもの
（７）　６０ＶＡを超え７０ＶＡ以下のもの
（８）　７０ＶＡを超え８０ＶＡ以下のもの
（９）　８０ＶＡを超え９０ＶＡ以下のもの
（１０）　９０ＶＡを超え１００ＶＡ以下のもの
（１１）　１００ＶＡを超え２００ＶＡ以下のもの
（１２）　２００ＶＡを超え３００ＶＡ以下のもの
（１３）　３００ＶＡを超え４００ＶＡ以下のもの
（１４）　４００ＶＡを超えるもの	
	定格周波数（変圧器を有するものの場合に限る。）	（１）　５０Ｈｚのもの
（２）　６０Ｈｚのもの	
	交流用端子	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	直流定格電圧	（１）　１５Ｖ以下のもの
（２）　１５Ｖを超え３０Ｖ以下のもの
（３）　３０Ｖを超え６０Ｖ以下のもの
（４）　６０Ｖを超えるもの	
	変圧器	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	変圧器の巻線の絶縁の種類	（１）　Ａ種のもの
（２）　Ｅ種のもの
（３）　Ｂ種のもの
（４）　Ｆ種のもの
（５）　Ｈ種のもの
（６）　その他のもの	
	直流電圧の調整装置	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	回路の保護機構	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	器体スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	器体スイッチの操作の方式	（１）　タンブラー式のもの
（２）　押しボタン式のもの
（３）　ロータリー式のもの
（４）　その他のもの	
	器体スイッチの接点の材料	（１）　銀のもの又は銀合金のもの
（２）　銅のもの又は銅合金のもの
（３）　その他のもの	
	外郭の材料	（１）　金属のもの
（２）　合成樹脂のもの
（３）　その他のもの	
	用途	（１）　電池充電用のもの
（２）　おもちや用のもの
（３）　自動車スタータ用のもの
（４）　その他のもの	
	電源電線と器体との接続の方式	（１）　直付けのもの
（２）　接続器利用のもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
１　電灯付家具
２　コンセント付家具
３　その他の電気機械器具付家具	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	ランプの種類（電灯付家具の場合に限る。）	（１）　蛍光灯用のもの
（２）　白熱灯用のもの
（３）　その他のもの	
	附属電動機（電灯付家具及びコンセント付家具の場合を除く。）	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	附属電動機の種類	（１）　単相誘導電動機のもの
（２）　整流子電動機のもの
（３）　その他のもの	
	電熱装置（電灯付家具及びコンセント付家具の場合を除く。）	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	発熱部の形態	（１）　充電部が露出した発熱線を有するもの
（２）　シーズ式のもの
（３）　スペース式のもの
（４）　ドータイト式のもの
（５）　石英管式のもの
（６）　被覆式のもの
（７）　ランプ式のもの
（８）　半導体利用式のもの
（９）　その他のもの	
	電源スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
調光器	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	適用ランプの種類	（１）　白熱灯のもの
（２）　その他のもの	
	調光の方式	（１）　半導体のもの
（２）　その他のもの	
	回路の保護機構	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	電源スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	口出し線	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	種類	（１）　露出型のもの
（２）　埋込み型のもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
電気ペンシル	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	電源スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
漏電検知器	相及び線式	（１）　単相２線式のもの
（２）　単相３線式のもの
（３）　その他のもの	
	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	防水処理	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
防犯警報器	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	電源スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	警報	（１）　音響によるもの
（２）　表示灯によるもの
（３）　その他のもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
アーク溶接機	定格電圧	（１）　１５０Ｖ以下のもの
（２）　１５０Ｖを超えるもの	
	定格２次電流	（１）　５０Ａ以下のもの
（２）　５０Ａを超え６０Ａ以下のもの
（３）　６０Ａを超え７０Ａ以下のもの
（４）　７０Ａを超え８０Ａ以下のもの
（５）　８０Ａを超え９０Ａ以下のもの
（６）　９０Ａを超え１００Ａ以下のもの
（７）　１００Ａを超えるもの	
	２次電流の種類	（１）　交流のもの
（２）　直流のもの	
	力率改善用のコンデンサー	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	電源スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
雑音防止器	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	種類	（１）　コンデンサー型のもの
（２）　フィルター型のもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
医療用物質生成器	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	生成物質の種類	（１）　陰イオン
（２）　オゾン
（３）　アルカリ性の水及び酸性の水
（４）　その他のもの	
	附属電動機	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	電源スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	変圧器	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	電源電線と器体との接続の方式	（１）　直付けのもの
（２）　接続器利用のもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
家庭用電位治療器	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	治療出力の調節	（１）　できるもの
（２）　できないもの	
	電源スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	電源電線と器体との接続の方式	（１）　直付けのもの
（２）　接続器利用のもの	
電気冷蔵庫（吸収式のものに限る。）	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	電源スイッチ	（１）　あるもの
（２）　ないもの	
	二重絶縁	（１）　施してあるもの
（２）　施してないもの	
電気さく用電源装置	定格１次電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	衝撃電流の種類	（１）　交流のもの
（２）　直流のもの
（３）　その他のもの	
	電源電線と器体との接続の方式	（１）　直付けのもの
（２）　接続器利用のもの	
携帯発電機
携帯発電機	相	（１）　単相のもの
（２）　３相のもの	
	定格電圧	（１）　１２５Ｖ以下のもの
（２）　１２５Ｖを超えるもの	
	定格出力（交流のものの場合に限る。）	（１）　１００ＶＡ以下のもの
（２）　１００ＶＡを超え２００ＶＡ以下のもの
（３）　２００ＶＡを超え３００ＶＡ以下のもの
（４）　３００ＶＡを超え４００ＶＡ以下のもの
（５）　４００ＶＡを超え５００ＶＡ以下のもの
（６）　５００ＶＡを超え６００ＶＡ以下のもの
（７）　６００ＶＡを超え７００ＶＡ以下のもの
（８）　７００ＶＡを超え８００ＶＡ以下のもの
（９）　８００ＶＡを超え９００ＶＡ以下のもの
（１０）　９００ＶＡを超え１ｋＶＡ以下のもの
（１１）　１ｋＶＡを超え２ｋＶＡ以下のもの
（１２）　２ｋＶＡを超えるもの	
	定格出力（直流のものの場合に限る。）	（１）　１００Ｗ以下のもの
（２）　１００Ｗを超え２００Ｗ以下のもの
（３）　２００Ｗを超え３００Ｗ以下のもの
（４）　３００Ｗを超え４００Ｗ以下のもの
（５）　４００Ｗを超え５００Ｗ以下のもの
（６）　５００Ｗを超え６００Ｗ以下のもの
（７）　６００Ｗを超え７００Ｗ以下のもの
（８）　７００Ｗを超え８００Ｗ以下のもの
（９）　８００Ｗを超え９００Ｗ以下のもの
（１０）　９００Ｗを超え１ｋＷ以下のもの
（１１）　１ｋＷを超え２ｋＷ以下のもの
（１２）　２ｋＷを超えるもの	
	発電機の種類	（１）　交流発電機のもの
（２）　直流発電機のもの	
	出力の種類	（１）　交流のもの
（２）　直流のもの	
	定格出力周波数（出力の種類が交流のものの場合に限る。）	（１）　５０Ｈｚのもの
（２）　６０Ｈｚのもの
（３）　その他のもの	
	巻線の絶縁の種類	（１）　Ａ種のもの
（２）　Ｅ種のもの
（３）　Ｂ種のもの
（４）　Ｆ種のもの
（５）　Ｈ種のもの
（６）　その他のもの	
	原動機の種類	（１）　火花点火機関のもの
（２）　圧縮点火機関のもの
（３）　その他のもの	
リチウムイオン蓄電池
リチウムイオン蓄電池	単電池の形状	（１）　円筒形のもの
（２）　角形のもの
（３）　その他のもの	
	単電池の電解質の種類	（１）　液体状のもの
（２）　その他のもの	
	単電池の上限充電電圧	（１）　４．２５Ｖ以下のもの
（２）　４．２５Ｖを超えるもの	
	組電池の質量	（１）　７ｋｇ以下のもの
（２）　７ｋｇを超えるもの	
	電池ブロックの個数	（１）　１個のもの
（２）　２個以上のもの	
	過充電の保護機能	（１）　組電池で制御するもの
（２）　組電池搭載機器又は充電器で制御するもの	
	用途	（１）　携帯機器用のもの
（２）　卓上機器用のもの
（３）　その他のもの	
	組電池の種類	（１）　はんだ付けその他の接合方法により、容易に取り外すことができない状態で機械器具に固定して用いられるものその他の特殊な構造のもの
（２）　その他のもの	
別表第二の一　接続器の寸法
ａ　差込みプラグ、コンセント、マルチタップ、コードコネクターボディ、アダプターその他の差込み接続器（アイロンプラグ及び器具用差込みプラグを除く。）であって、次の表１、表２及び表３の左欄に掲げるものの寸法は、それぞれ表１、表２及び表３の右欄に掲げる図によること。
表１
差し込みプラグ	寸法	
極配置	定格電流（Ａ）	定格電圧（Ｖ）		
	１５以下	１２５	図１	
	１５以下	１２５	図１又は図２	
	１５以下	１２５	図５	
	１５以下	２５０	図６	
	１５以下	２５０	図７	
	１５以下	１２５	図８	
	１５以下	１２５	図９	
	２０以下	１２５	図１０	
	２０以下	１２５	図１１	
	２０以下	２５０	図１４	
	２０以下	２５０	図１５	
表２
コンセント又はコードコネクターボディ	寸法	
極配置	定格電流（Ａ）	定格電圧（Ｖ）		
	１５以下	１２５	図１又は図２	
	１５以下	１２５	図３	
	１５以下	１２５	図４	
	１５以下	１２５	図５	
	１５以下	２５０	図６	
	１５以下	２５０	図７	
	１５以下	１２５	図８	
	１５以下	１２５	図９	
	２０以下	１２５	図１０	
	２０以下	１２５	図１１	
	２０以下	１２５	図１２	
	２０以下	１２５	図１３	
	２０以下	２５０	図１４	
	２０以下	２５０	図１５	
（備考） 
１　定格電圧が１２５Ｖ以下の２極のものであって、刃受け穴に扉を有し、その扉が刃を抜いたときに自動的に閉じる構造のものにあっては、刃受け穴の幅の寸法は、図１によることを要しない。
２　コードコネクターボディ及び機械器具に組み込まれるコンセントにあっては、極性を有することを要しない。
表３
マルチタップ、アダプターその他の差し込み接続器
（表１及び表２に掲げるものを除く。）	寸法	
極配置	定格電流（Ａ）	定格電圧（Ｖ）		
	１５以下	１２５	図１	
	１５以下	１２５	図１又は図２	
	１５以下	１２５	図３	
	１５以下	１２５	図４	
	１５以下	１２５	図５	
	１５以下	２５０	図６	
	１５以下	２５０	図７	
	１５以下	１２５	図８	
	１５以下	１２５	図９	
（備考）　極性を有しない２極のマルチタップにあっては、刃受け穴の縦の長さは、図１によることを要しない。この場合において、刃受け穴の縦の長さは、３００ｍｍ以下とする。
図１
 
（備考） 
１　極性の区別を有しないものにあっては、刃幅は６．３ｍｍ±０．３ｍｍ、刃受け穴は７ｍｍ±０．３ｍｍとする。
２　刃受けにボッチを有さないものにあっては、１１．７±１の数値は、適用しない。
３　Ｎの記号は、接地側の電線の接地される極を表す。
図２
 
（備考） 
１　刃受けにボッチを有さないものにあっては、１１．７±１及び１３．５±１の数値は、適用しない。
２　Ｎの記号は、接地側の電線の接地される極を表す。
図３
 
図４
 
（備考） 
１　接地極にあっては、１１．７±１の数値及び５以上とある規定は、適用しない。
２　の記号は、接地極を表す。
図５
 
（備考） 
１　極性の区別を有しないものにあっては、刃受け穴は７ｍｍ±０．３ｍｍとする。
２　刃受けにボッチを有しないものにあっては、１１．７±１の数値は、適用しない。
３　接地極の刃は、直径４．６５ｍｍ±０．２５ｍｍの丸棒にすることを妨げない。
４　Ｎの記号は、接地側の電線の接続される極を表し、の記号は、接地極を表す。
５　接地極にあっては、１１．７±１の数値及び５以上とある規定は、適用しない。
図６
 
（備考）　刃受けにボッチを有しないものにあっては、１１．７±１の数値は、適用しない。
図７
 
（備考） 
１　刃受けにボッチを有しないものにあっては、１１．７±１の数値は、適用しない。
２　接地極の刃は、直径４．６５ｍｍ±０．２５ｍｍの丸棒にすることを妨げない。
３　の記号は、接地極を表す。
４　接地極にあっては、１１．７±１の数値及び５以上とある規定は、適用しない。
図８
 
（備考）　Ｎの記号は、接地側の電線の接続される極を表す。
図９
 
（備考） 
１　Ｎの記号は、接地側の電線の接続される極を表し、の記号は、接地極を表す。
２　接地極にあっては、６．５以上とある規定は、適用しない。
図１０
 
（備考） 
１　刃受けにボッチを有しないものにあっては、１１．７±１の数値は、適用しない。
２　接地極の刃の穴の寸法は、刃の幅方向については適用しない。
３　Ｎの記号は、接地側の電線の接続される極を表す。
図１１
 
（備考） 
１　刃受けにボッチを有しないものにあっては、１１．７±１の数値は、適用しない。
２　接地極にあっては、１１．７±１の数値及び５以上とある規定は、適用しない。
３　接地極の刃は、直径４．６５ｍｍ±０．２５ｍｍの丸棒にすることを妨げない。
４　Ｎの記号は、接地側の電線の接続される極を表し、の記号は、接地極を表す。
図１２
 
（備考） 
１　刃受けにボッチを有しないものにあっては、１１．７±１の数値は、適用しない。
２　Ｎの記号は、接地側の電線の接続される極を表す。
図１３
 
（備考） 
１　刃受けにボッチを有しないものにあっては、１１．７±１の数値は、適用しない。
２　接地極にあっては、１１．７±１の数値及び５以上とある規定は、適用しない。
３　Ｎの記号は、接地側の電線の接続される極を表し、の記号は、接地極を表す。
図１４
 
（備考） 
１　刃受けにボッチを有しないものにあっては、１１．７±１の数値は、適用しない。
２　形の刃のボッチ穴の寸法は、刃の幅方向については適用しない。
図１５
 
（備考） 
１　刃受けにボッチを有しないものにあっては、１１．７±１の数値は、適用しない。
２　形の刃のボッチ穴の寸法は、刃の幅方向については適用しない。
３　接地極の刃は、直径４．６５ｍｍ±０．２５ｍｍの丸棒にすることを妨げない。
４　の記号は、接地極を表す。
５　接地極にあっては、１１．７±１の数値及び５以上とある規定は、適用しない。
ｂ　ａに掲げるもの以外のものの寸法は、次に適合すること。
（ａ）　ａに掲げるものに接続して使用することができない寸法であること。
（ｂ）　刃受け金具の沈む深さは、外かくの受け口面から５ｍｍ以上であること。ただし、アイロンプラグ、器具用差込みプラグ並びに定格電流が１０Ａ以下のコンセント及びコードコネクターボディであって、刃受け穴の直径または短辺が３ｍｍ以下のものにあっては１．２ｍｍ以上、刃受け穴の直径または短辺が３ｍｍを超え５ｍｍ以下のものにあっては１．５ｍｍ以上、刃受け穴の直径または短辺が５ｍｍを超えるものにあっては３ｍｍ以上の深さとすることができる。
別表第三　検査の方式（第１１条関係）
１　特定電気用品について行う検査
（１）　製造工程において行う検査
特定電気用品の製造工程において行う検査は、当該特定電気用品の製造の方法に応じ、当該特定電気用品を技術基準に適合させるために適当と認められる方法で、常時、当該特定電気用品の構造、材質及び性能について行うこと。
（備考）　材料又は部品に係る検査は、材料又は部品の購入に際して行う受入検査で当該検査と同等以上と認められるものをもつて代えることができる。
（２）　完成品について行う検査
特定電気用品の完成品について行う検査は、ヒューズ（容器を有する温度ヒューズであつて、その容器が充電されない構造のものを除く。）にあつては外観について、次の表の左欄に掲げる特定電気用品にあつては外観、絶縁耐力、通電及び同表の右欄に掲げる事項について、その他の特定電気用品にあつては外観、絶縁耐力及び通電について一品ごとに技術基準に適合する方法により行うこと。
特定電気用品	検査事項	
配線用遮断器	過電流引外し特性	
漏電遮断器	動作時間の種類が高速型のもの	過電流引外し特性及び漏電引外し特性	
	その他のもの	過電流引外し特性	
アンペア制用電流制限器	動作特性	
令別表第１第６号から第１０号までに掲げる機械器具であつて、温度過昇防止装置として用いる温度により動作する自動スイッチを有するもの	温度過昇防止装置として用いる温度により動作する自動スイッチの動作特性	
（３）　試料について行う検査
特定電気用品の材料、部品、半完成品又は完成品から任意に抽出した試料について行う検査は、当該特定電気用品の主要な材料若しくは部品、設計、製造方法又は製造設備を変更した場合及び当該特定電気用品の材料、部品、半完成品又は完成品を技術基準に適合させるため必要と認められる場合に、技術基準に適合する方法により行うこと。
（備考）　材料又は部品に係る検査は、材料又は部品の購入に際して行う受入検査で当該検査と同等以上と認められるものをもつて代えることができる。
２　令別表第２に掲げる電気用品について行う検査
電線管類及びその附属品並びにケーブル配線用スイッチボックス、ヒューズ、白熱電球、蛍光ランプ並びに装飾用電灯器具にあつては外観について、ベルトコンベア及び理髪いすにあつては外観及び絶縁耐力について、リチウムイオン蓄電池にあつては外観及び出力電圧について、その他の令別表第２に掲げる電気用品にあつては、外観、絶縁耐力及び通電について一品ごとに技術基準に適合する方法により行うこと。
別表第四　検査設備（第１５条関係）
電気用品の区分	検査設備	技術上の基準	
ゴム系絶縁電線類	寸法測定器	マイクロメーター、ノギス又はこれらと同等以上の精度で直径及び厚さを測定できる測定器を備えていること。	
	絶縁抵抗試験設備	１００Ｖ以上の直流電源装置及び水槽並びに絶縁抵抗計又はブリッジを備えていること。	
	絶縁耐力試験設備	（１）　変圧器、電圧調整器及び電圧計（精度が１．５級以上のもの）又はこれらを内蔵する絶縁耐力試験機並びに水槽を備えていること。
（２）　２次電圧が電線類の絶縁耐力試験電圧に容易かつ円滑に調整できること。	
	導体抵抗試験設備	ブリッジ及び検流計又はこれらと同等以上の精度で導体抵抗を測定できる設備を備えていること。	
	引張試験設備	試験片打抜機、恒温槽及び引張試験機を備えていること。	
合成樹脂系絶縁電線類	寸法測定器	マイクロメーター、ノギス又はこれらと同等以上の精度で直径及び厚さを測定できる測定器を備えていること。	
	絶縁抵抗試験設備	１００Ｖ以上の直流電源装置及び水槽並びに絶縁抵抗計又はブリッジを備えていること。	
	絶縁耐力試験設備	（１）　変圧器、電圧調整器及び電圧計（精度が１．５級以上のもの）又はこれらを内蔵する絶縁耐力試験機並びに水槽を備えていること。
（２）　２次電圧が電線類の絶縁耐力試験電圧に容易かつ円滑に調整できること。	
	導体抵抗試験設備	ブリッジ及び検流計又はこれらと同等以上の精度で導体抵抗を測定できる設備を備えていること。	
	引張試験設備	試験片打抜機、恒温槽及び引張試験機を備えていること。	
つめ付ヒューズ	寸法測定器	マイクロメーター、ノギス又はこれらと同等以上の精度で直径及び厚さを測定できる測定器を備えていること。	
	通電試験設備	電流調整装置及び電流計（精度が０．５級以上のもの）を備えていること。	
包装ヒューズ類	寸法測定器	マイクロメーター、ノギス又はこれらと同等以上の精度で直径及び厚さを測定できる測定器を備えていること。	
	絶縁抵抗試験設備	５００ボルト絶縁抵抗計又はこれと同等以上の精度で絶縁抵抗を測定できる設備を備えていること。	
	通電試験設備	電流調整装置及び電流計（精度が０．５級以上のもの）を備えていること。	
温度ヒューズ	寸法測定器	マイクロメーター、ノギス又はこれらと同等以上の精度で直径及び厚さを測定できる測定器を備えていること。	
	溶断試験設備及び温度試験設備	電流調整装置、電流計（精度が０．５級以上のもの）及び恒温槽（温度を１分間に１℃の割合で上昇させることができ、かつ一定の温度を４８時間保持できるもの）を備えていること。	
	絶縁抵抗試験設備	５００ボルト絶縁抵抗計又はこれと同等以上の精度で絶縁抵抗を測定できる設備を備えていること。	
配線器具	寸法測定器	マイクロメーター、ノギス又はこれらと同等以上の精度で直径及び厚さを測定できる測定器を備えていること。	
	絶縁抵抗試験設備	５００ボルト絶縁抵抗計又はこれと同等以上の精度で絶縁抵抗を測定できる設備を備えていること。	
	絶縁耐力試験設備	（１）　変圧器、電圧調整器及び電圧計（精度が１．５級以上のもの）又はこれらを内蔵する絶縁耐力試験機を備えていること。
（２）　２次電圧が配線器具の絶縁耐力試験電圧に容易かつ円滑に調整できること。	
電流制限器	寸法測定器	マイクロメーター、ノギス又はこれらと同等以上の精度で直径及び厚さを測定できる測定器を備えていること。	
	絶縁抵抗試験設備	５００ボルト絶縁抵抗計又はこれと同等以上の精度で絶縁抵抗を測定できる設備を備えていること。	
	絶縁耐力試験設備	（１）　変圧器、電圧調整器及び電圧計（精度が１．５級以上のもの）又はこれらを内蔵する絶縁耐力試験機を備えていること。
（２）　２次電圧が電流制限器の絶縁耐力試験電圧に容易かつ円滑に調整できること。	
	開閉試験設備及び温度試験設備	開閉試験機、電圧調整器、電圧計（精度が０．５級以上のもの）、電流計（精度が０．５級以上のもの）、負荷装置及び熱電対温度計を備えていること。	
	特性試験設備	電圧調整器、電圧計（精度が０．５級以上のもの）、電流計（精度が０．５級以上のもの）及び負荷装置を備えていること。	
小形単相変圧器類	寸法測定器	マイクロメーター、ノギス又はこれらと同等以上の精度で直径及び厚さを測定できる測定器を備えていること。	
	絶縁抵抗試験設備	５００ボルト絶縁抵抗計又はこれと同等以上の精度で絶縁抵抗を測定できる設備を備えていること。	
	絶縁耐力試験設備	（１）　変圧器、電圧調整器及び電圧計（精度が１．５級以上のもの）又はこれらを内蔵する絶縁耐力試験機を備えていること。
（２）　２次電圧が小形変圧器類の絶縁耐力試験電圧に容易かつ円滑に調整できること。	
	温度試験設備	電圧調整器、電圧計（精度が０．５級以上のもの）、電流計（精度が０．５級以上のもの）及び熱電対温度計を備えていること。	
	無負荷試験設備	電圧調整器、電圧計（精度が０．５級以上のもの）、電流計（精度が０．５級以上のもの）及び電力計（精度が０．５級以上のもの）を備えていること。	
電熱器具	寸法測定器	マイクロメーター、ノギス又はこれらと同等以上の精度で直径及び厚さを測定できる測定器を備えていること。	
	絶縁抵抗試験設備	５００ボルト絶縁抵抗計又はこれと同等以上の精度で絶縁抵抗を測定できる設備を備えていること。	
	絶縁耐力試験設備	（１）　変圧器、電圧調整器及び電圧計（精度が１．５級以上のもの）又はこれらを内蔵する絶縁耐力試験機を備えていること。
（２）　２次電圧が電熱器具の絶縁耐力試験電圧に容易かつ円滑に調整できること。	
	温度試験設備	電圧調整器、電圧計（精度が０．５級以上のもの）、電流計（精度が０．５級以上のもの）及び熱電対温度計を備えていること。	
電動力応用機械器具	寸法測定器	マイクロメーター、ノギス又はこれらと同等以上の精度で直径及び厚さを測定できる測定器を備えていること。	
	絶縁抵抗試験設備	５００ボルト絶縁抵抗計又はこれと同等以上の精度で絶縁抵抗を測定できる設備を備えていること。	
	絶縁耐力試験設備	（１）　変圧器、電圧調整器及び電圧計（精度が１．５級以上のもの）又はこれらを内蔵する絶縁耐力試験機を備えていること。
（２）　２次電圧が電動力応用機械器具の絶縁耐力試験電圧に容易かつ円滑に調整できること。	
	温度試験設備	電圧調整器、電圧計（精度が０．５級以上のもの）、電流計（精度が０．５級以上のもの）及び熱電対温度計を備えていること。	
	特性試験設備	電圧調整器、電圧計（精度が０．５級以上のもの）、電流計（精度が０．５級以上のもの）及び電力計（精度が０．５級以上のもの）を備えていること。	
電子応用機械器具	寸法測定器	マイクロメーター、ノギス又はこれらと同等以上の精度で直径及び厚さを測定できる測定器を備えていること。	
	絶縁抵抗試験設備	５００ボルト絶縁抵抗計又はこれと同等以上の精度で絶縁抵抗を測定できる設備を備えていること。	
	絶縁耐力試験設備	（１）　変圧器、電圧調整器及び電圧計（精度が１．５級以上のもの）又はこれらを内蔵する絶縁耐力試験機を備えていること。
（２）　２次電圧が電子応用機械器具の絶縁耐力試験電圧に容易かつ円滑に調整できること。	
	温度試験設備	電圧調整器、電圧計（精度が０．５級以上のもの）、電流計（精度が０．５級以上のもの）及び熱電対温度計を備えていること。	
交流用電気機械器具	寸法測定器	マイクロメーター、ノギス又はこれらと同等以上の精度で直径及び厚さを測定できる測定器を備えていること。	
	絶縁抵抗試験設備	５００ボルト絶縁抵抗計又はこれと同等以上の精度で絶縁抵抗を測定できる設備を備えていること。	
	絶縁耐力試験設備	（１）　変圧器、電圧調整器及び電圧計（精度が１．５級以上のもの）又はこれらを内蔵する絶縁耐力試験機を備えていること。
（２）　２次電圧が交流用電気機械器具の絶縁耐力試験電圧に容易かつ円滑に調整できること。	
	温度試験設備	電圧調整器、電圧計（精度が０．５級以上のもの）、電流計（精度が０．５級以上のもの）及び熱電対温度計を備えていること。	
	特性試験設備	電圧調整器、電圧計（精度が０．５級以上のもの）、電流計（精度が０．５級以上のもの）及び電力計（精度が０．５級以上のもの）を備えていること。	
携帯発電機	寸法測定器	マイクロメーター、ノギス又はこれらと同等以上の精度で直径及び厚さを測定できる測定器を備えていること。	
	絶縁抵抗試験設備	５００ボルト絶縁抵抗計又はこれと同等以上の精度で絶縁抵抗を測定できる設備を備えていること。	
	絶縁耐力試験設備	（１）　変圧器、電圧調整器及び電圧計（精度が１．５級以上のもの）又はこれらを内蔵する絶縁耐力試験機を備えていること。
（２）　２次電圧が携帯発電機の絶縁耐力試験電圧に容易かつ円滑に調整できること。	
	温度試験設備	電圧調整器、電圧計（精度が０．５級以上のもの）、電流計（精度が０．５級以上のもの）及び熱電対温度計を備えていること。	
	特性試験設備	電圧計（精度が０．５級以上のもの）、電流計（精度が０．５級以上のもの）、電力計（精度が０．５級以上のもの）、抵抗負荷装置及び回転計又は周波数計を備えていること。	
別表第五　電気用品の表示の方法（第１７条関係）
電気用品	表示の方法	
電線	１　ふつ素樹脂絶縁電線以外のものにあつては、電線の表面に１ｍ以下ごとに（６００ボルトゴム絶縁電線、ゴムコードその他の表面に表示することが困難なものにあつては、電線の被覆中に入れたテープに連続して）容易に消えない方法で表示すること。ただし、特定電気用品にあつては、１巻ごとに検査機関の氏名又は名称（以下「検査機関名」という。）を荷札に表示するときは検査機関名を省略することができる。
２　ふつ素樹脂絶縁電線にあつては、容易に消えない方法で１巻ごとに荷札に表示すること。
３　専らプレハブ住宅等の構成材パネル等に組み込まれた形で使用されるものにあつては、当該構成材パネル等に容易に消えない方法で表示する場合は、これを省略することができる。	
電気温床線	発熱体と口出し線との接続部又はこれに近接する部分の絶縁被覆の表面に容易に消えない方法で表示すること。	
電線管類及びその附属品並びにケーブル配線用スイッチボックス	１　合成樹脂製可撓管、ＣＤ管、一種金属製可撓電線管及び二種金属製可撓電線管以外のものにあつては、表面に容易に消えない方法で表示すること。ただし、包装容器の表面に容易に消えない方法で別表第七の記号又は届出事業者の氏名又は名称（以下「届出事業者名」という。）の表示をする場合は、これを省略することができる。
２　合成樹脂製可撓管、ＣＤ管又は二種金属製可撓電線管であつて管の表面に表示することが容易なもの及び一種金属製可撓電線管にあつては、管の表面に１ｍ以下ごとに容易に消えない方法で表示すること。
３　合成樹脂製可撓管、ＣＤ管又は二種金属製可撓電線管であつて、管の表面に表示することが困難なものにあつては、管端から５０ｃｍ以内の部分にラベル等による表示を施し、かつ、包装紙の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。	
ヒューズ	１　温度ヒューズにあつては、表面に容易に消えない方法で表示すること。ただし、包装容器の表面に容易に消えない方法で別表第六の記号及び検査機関名又は届出事業者名のいずれか一方を表示する場合は、これを省略することができる。
２　つめ付ヒューズにあつては、つめの表面に、管形ヒューズにあつては、管の表面に容易に消えない方法で表示すること。ただし、包装容器の表面に容易に消えない方法で別表第六の記号及び検査機関名又は届出事業者名のいずれか一方を表示する場合は、これを省略することができる。
３　包装ヒューズ（管形ヒューズを除く。）にあつては、表面に容易に消えない方法で表示すること。ただし、電子機器用のものにあつては、包装容器の表面に容易に消えない方法で第１７条第１項各号に規定する記号（特定電気用品にあつては、当該記号及び検査機関名）又は届出事業者名のいずれか一方を表示する場合は、これを省略することができる。	
配線器具	表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。ただし、機械器具に組み込まれるもの及びねじ込み型電線コネクターにあつては、包装容器の表面に容易に消えない方法で第１７条第１項各号に規定する表示すべき事項を表示する場合は、これらを省略することができ、専ら家屋等に敷設して使用されるもの（プレハブ住宅等の構成材パネル等に組み込まれた形で使用されるものを除く。）にあつては、第１７条第１項各号に規定する記号（特定電気用品にあつては、当該記号及び検査機関名）又は届出事業者名のいずれか一方の表示を包装容器の表面に容易に消えない方法で行う表示をもつて代えることができ、専らプレハブ住宅等の構成材パネル等に組み込まれた形で使用されるものにあつては、当該構成材パネル等に容易に消えない方法で表示する場合は、これを省略することができる。	
電流制限器	表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。	
小形単相変圧器、電圧調整器及び放電灯用安定器	表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。ただし、機械器具に組み込まれる小形単相変圧器にあつては、包装容器の表面に容易に消えない方法で届出事業者名（特定電気用品にあつては、届出事業者名及び検査機関名）を表示する場合は、これらを省略することができる。	
小形交流電動機	表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。	
電熱器具	表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。	
電動力応用機械器具	表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。	
光源及び光源応用機械器具	表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。ただし、白熱電球、蛍光ランプ及びエル・イー・ディー・ランプにあつては、１個ごとに包装紙の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示する場合は、これを省略することができ、装飾用電灯器具にあつては、１品ごとに容易に離れず、かつ、消えない方法でラベルにより表示する場合は、これを省略することができる。	
電子応用機械器具（令別表第１第８号に掲げるものを含む。）	表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。	
交流用電気機械器具（令別表第１第９号及び令別表第２第１１号に掲げるもの）	表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。	
携帯発電機	表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。	
リチウムイオン蓄電池（令別表第二第１２号に掲げるもの）	表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。ただし、表面に表示することが困難なものにあつては、包装容器の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で第１７条第１項第２号に規定する記号及び届出事業者名を表示する場合は、これらを省略することができる。	
	
（備考）　表示すべき事項は原則近接して表示すること。
別表第六　特定電気用品に表示する記号（第１７条関係）
　電線、ヒューズ、配線器具等の部品材料であつて構造上表示スペースを確保することが困難なものにあつては、本記号に代えて　＜ＰＳ＞Ｅ　とすることができる。
別表第七　特定電気用品以外の電気用品に表示する記号（第１７条関係）
　電線、電線管類及びその附属品、ヒューズ、配線器具等の部品材料であつて構造上表示スペースを確保することが困難なものにあつては、本記号に代えて　（ＰＳ）Ｅ　とすることができる。