平成四年農林水産省令第四十四号
獣医療法施行規則
獣医療法（平成四年法律第四十六号）第三条、第四条、第五条第二項、第七条第二項、第十一条第一項、第十四条第三項及び第四項、第十八条第一項並びに第十九条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、獣医療法施行規則を次のように定める。
目次
第一章　診療施設の開設等（第一条―第五条）
第二章　診療用放射線の防護（第六条―第二十条）
第三章　都道府県計画等（第二十一条―第二十三条）
第四章　広告制限の特例（第二十四条）
第五章　雑則（第二十五条―第二十八条）
第一章　診療施設の開設等
（診療施設の開設の届出）
第一条　獣医療法（以下「法」という。）第三条前段の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
一　開設者の氏名及び住所（開設者が法人である場合にあっては、当該法人の名称及び主たる事務所の所在地）並びに開設者が獣医師である場合にあってはその旨
二　診療施設（法第二条第二項に規定する診療施設をいう。以下同じ。）の名称
三　開設の場所
四　開設の年月日
五　診療施設の構造設備の概要（次号から第十一号までに掲げるものを除く。）及び平面図
六　診療の用に供するエックス線の発生装置（定格管電圧（波高値とする。以下同じ。）が十キロボルト以上であり、かつ、その有するエネルギーが一メガ電子ボルト未満のものに限る。以下「エックス線装置」という。）を備えた診療施設にあっては、次に掲げる事項
イ　エックス線装置の製作者名、型式及び台数
ロ　エックス線高電圧発生装置の定格出力
ハ　エックス線装置及びエックス線診療室の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要
ニ　エックス線診療に従事する獣医師の氏名及びエックス線診療に関する経歴
七　診療の用に供する一メガ電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線又はエックス線の発生装置（以下「診療用高エネルギー放射線発生装置」という。）を備えた診療施設にあっては、次に掲げる事項
イ　診療用高エネルギー放射線発生装置の製作者名、型式及び台数
ロ　診療用高エネルギー放射線発生装置の定格出力
ハ　診療用高エネルギー放射線発生装置及び診療用高エネルギー放射線発生装置使用室の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要
ニ　診療用高エネルギー放射線発生装置を使用する獣医師の氏名及び放射線診療に関する経歴
ホ　放射性同位元素等の規制に関する法律（昭和三十二年法律第百六十七号）第九条第二項第一号の許可の年月日及び許可の番号並びに同法第三十四条第一項の規定により選任された放射線取扱主任者の氏名
八　放射線を放出する同位元素若しくはその化合物又はこれらの含有物であって放射線を放出する同位元素の数量及び濃度が別表第一に定める数量（以下「下限数量」という。）及び濃度を超えるもの（以下「放射性同位元素」という。）で密封されたものを装備している診療の用に供する照射機器で、その装備する放射性同位元素の数量が下限数量に千を乗じて得た数量を超えるもの（第十号の機器を除く。以下「診療用放射線照射装置」という。）を備えた診療施設にあっては、次に掲げる事項
イ　診療用放射線照射装置の製作者名、型式及び個数並びに装備する放射性同位元素の種類及びベクレル単位をもって表した数量
ロ　診療用放射線照射装置、診療用放射線照射装置使用室、貯蔵施設及び運搬容器並びに診療用放射線照射装置により治療を受けている飼育動物（法第二条第一項に規定する飼育動物をいう。以下同じ。）を収容する施設の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要
ハ　診療用放射線照射装置を使用する獣医師の氏名及び放射線診療に関する経歴
ニ　放射性同位元素等の規制に関する法律第九条第二項第一号の許可の年月日及び許可の番号並びに同法第三十四条第一項の規定により選任された放射線取扱主任者の氏名
九　密封された放射性同位元素を装備している診療の用に供する照射機器でその装備する放射性同位元素の数量が下限数量に千を乗じて得た数量以下のもの（第十号の機器を除く。以下「診療用放射線照射器具」という。）を備えた診療施設にあっては、次に掲げる事項
イ　診療用放射線照射器具の型式及び個数並びに装備する放射性同位元素の種類及びベクレル単位をもって表した数量
ロ　診療用放射線照射器具使用室、貯蔵施設及び運搬容器並びに診療用放射線照射器具により治療を受けている飼育動物を収容する施設の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要
ハ　診療用放射線照射器具を使用する獣医師の氏名及び放射線診療に関する経歴
ニ　放射性同位元素等の規制に関する法律第三十四条第一項の規定により選任された放射線取扱主任者の氏名
ホ　診療用放射線照射器具であって、その装備する放射性同位元素の物理的半減期が三十日以下であるものを備えた診療施設にあっては、ロからニまでに掲げる事項のほか、その年に使用を予定する診療用放射線照射器具の型式及び個数並びに装備する放射性同位元素の種類及びベクレル単位をもって表した数量並びにベクレル単位をもって表した放射性同位元素の種類ごとの最大貯蔵予定数量及び一日の最大使用予定数量
十　密封された放射性同位元素を装備している診療の用に供する機器のうち、農林水産大臣が定めるもの（以下「放射性同位元素装備診療機器」という。）を備えた診療施設にあっては、次に掲げる事項
イ　放射性同位元素装備診療機器の製作者名、型式及び台数並びに装備する放射性同位元素の種類及びベクレル単位をもって表した数量
ロ　放射性同位元素装備診療機器使用室の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要
ハ　放射線を飼育動物に対して照射する放射性同位元素装備診療機器にあっては、当該機器を使用する獣医師の氏名及び放射線診療に関する経歴
ニ　放射性同位元素等の規制に関する法律第九条第二項第一号の許可の年月日及び許可の番号（同法第三条の放射性同位元素を使用する場合に限る。）
ホ　放射性同位元素等の規制に関する法律第三十四条第一項の規定により選任された放射線取扱主任者の氏名（同法第十二条の五第二項に規定する表示付認証機器及び同条第三項に規定する表示付特定認証機器のみを使用する場合を除く。）
十一　医薬品（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。）第二条第一項に規定する医薬品をいう。以下同じ。）である放射性同位元素で密封されていないもの（放射性同位元素であって、陽電子放射断層撮影装置による画像診断（以下「陽電子断層撮影診療」という。）に用いるものを除く。以下「診療用放射性同位元素」という。）又は放射性同位元素であって、陽電子断層撮影診療に用いるもの（同条第十七項に規定する治験の対象とされる薬物であるものを除く。以下「陽電子断層撮影診療用放射性同位元素」という。）を備えた診療施設にあっては、次に掲げる事項
イ　その年に使用を予定する診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の種類、形状及びベクレル単位をもって表した数量
ロ　ベクレル単位をもって表した診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の種類ごとの最大貯蔵予定数量、一日の最大使用予定数量及び三月間の最大使用予定数量
ハ　診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、貯蔵施設、運搬容器及び廃棄施設並びに診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている飼育動物を収容する施設の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要
ニ　診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を使用する獣医師の氏名及び放射線診療に関する経歴
ホ　第七条第一項の規定により選任された放射線管理責任者の氏名及び放射性同位元素の取扱いに関する経歴
十二　管理者（法第五条第二項に規定する管理者をいう。以下同じ。）の氏名及び住所（開設者が獣医師であって診療施設を管理しているときはその旨）
十三　診療の業務を行う獣医師の氏名
十四　診療の業務の種類
十五　開設者が法人である場合にあっては、定款
十六　その他都道府県知事が必要と認める事項
２　法第三条後段の規定により届け出なければならない事項は、診療施設の休止の場合にあっては休止期間及び休止の理由、診療施設の廃止の場合にあっては廃止の期日及び廃止の理由、届け出た事項の変更の場合にあっては変更に係る事項（前項第十一号に規定する診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を備えなくなった場合にあってはその旨及び第十九条の二各号に掲げる措置の概要を含む。）とする。
（診療施設の構造設備の基準）
第二条　法第四条の農林水産省令で定める診療施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一　飼育動物の逸走を防止するために必要な設備を設けること。
二　伝染性疾病にかかっている疑いのある飼育動物を収容する設備には、他の飼育動物への感染を防止するために必要な設備を設けること。
三　消毒設備を設けること。
四　調剤を行う施設にあっては、次のとおりとすること。
イ　採光、照明及び換気を十分にし、かつ、清潔を保つこと。
ロ　冷暗貯蔵のための設備を設けること。
ハ　調剤に必要な器具を備えること。
五　手術を行う施設は、その内壁及び床が耐水性のもので覆われたものであることその他の清潔を保つことができる構造であること。
六　放射線に関する構造設備の基準は、第六条から第六条の十一までに定めるところによること。
（管理者の遵守事項等）
第三条　法第五条第二項の農林水産省令で定める診療施設の管理者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。
一　飼育動物を収容する設備（以下「収容設備」という。）には、収容可能な頭数を超えて飼育動物を収容しないこと。
二　収容設備でない場所に飼育動物を収容しないこと。
三　飼育動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずること。
四　収容設備内における他の飼育動物への感染を防止するために必要な措置を講ずること。
五　覚醒剤取締法（昭和二十六年法律第二百五十二号）、麻薬及び向精神薬取締法（昭和二十八年法律第十四号）及び医薬品医療機器等法の規定に違反しないよう必要な注意をすること。
六　常に清潔を保つこと。
七　採光、照明及び換気を適切に行うこと。
八　放射線に関し遵守すべき事項は、第七条から第二十条までに定めるところによること。
２　診療施設の管理者は、前項各号に掲げる事項を遵守するため、当該診療施設に勤務する獣医師その他の従業者を監督し、必要な注意をしなければならない。
３　診療施設の管理者は、この省令の規定を遵守するために必要と認めるときは、当該診療施設の開設者に対し、診療施設の構造設備の改善その他必要な措置を講ずべきことを要求するものとする。
４　診療施設の開設者は、前項の規定により要求を受けたときは、直ちに必要な措置を講ずるものとする。
（往診診療者等への適用等）
第四条　法第七条第二項に規定する診療用機器等は、次のとおりとする。
一　覚醒剤取締法第二条第五項に規定する覚醒剤原料
二　麻薬及び向精神薬取締法第二条第一号に規定する麻薬及び同条第六号に規定する向精神薬
三　エックス線装置
第五条　法第七条第二項において準用する法第五条第二項の農林水産省令で定める管理者が遵守すべき事項は、第三条第一項第五号及び第八号に掲げる事項とする。
第二章　診療用放射線の防護
（エックス線診療室）
第六条　エックス線診療室の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一　人が常時立ち入る場所における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしゃへい物を設けること。
二　エックス線診療室である旨を示す標識を付すること。
（診療用高エネルギー放射線発生装置使用室）
第六条の二　診療用高エネルギー放射線発生装置使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一　人が常時立ち入る場所における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしゃへい物を設けること。
二　出入口には、放射線発生時に自動的にその旨を表示する装置を設けること。
三　診療用高エネルギー放射線発生装置使用室の室内には、診療用高エネルギー放射線発生装置を操作する場所を設けないこと。
四　診療用高エネルギー放射線発生装置使用室である旨を示す標識を付すること。
（診療用放射線照射装置使用室）
第六条の三　診療用放射線照射装置使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一　主要構造部等（建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第二条第五号に規定する主要構造部並びにその場所を区画する壁及び柱をいう。以下同じ。）は、耐火構造（同条第七号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。）又は不燃材料（同条第九号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。）を用いた構造とすること。
二　人が常時立ち入る場所における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしゃへい物を設けること。
三　出入口には、放射線発生時に自動的にその旨を表示する装置を設けること。
四　診療用放射線照射装置使用室である旨を示す標識を付すること。
（診療用放射線照射器具使用室）
第六条の四　診療用放射線照射器具使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一　人が常時立ち入る場所における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしゃへい物を設けること。
二　診療用放射線照射器具使用室である旨を示す標識を付すること。
（放射性同位元素装備診療機器使用室）
第六条の五　放射性同位元素装備診療機器使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一　主要構造部等は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造とすること。
二　扉等外部に通ずる部分には、かぎその他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。
三　放射性同位元素装備診療機器使用室である旨を示す標識を付すること。
四　間仕切りを設けることその他の適切な放射線障害の防止に関する予防措置を講ずること。
（診療用放射性同位元素使用室）
第六条の六　診療用放射性同位元素使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一　主要構造部等は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造とすること。
二　診療用放射性同位元素の調剤等を行う室（以下「放射性同位元素準備室」という。）、これを用いて診療を行う室及びこれにより診療を受けている飼育動物を収容する設備を有する室（以下「放射性同位元素使用室内収容室」という。）に区画すること。
三　人が常時立ち入る場所における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしゃへい物を設けること。
四　診療用放射性同位元素使用室である旨を示す標識を付すること。
五　内部の壁、床その他放射性同位元素によって汚染されるおそれのある部分は、突起物、くぼみ及び仕上材の目地等のすきまの少ない構造とすること。
六　内部の壁、床その他放射性同位元素によって汚染されるおそれのある部分の表面は、平滑であり、気体又は液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料で仕上げること。
七　出入口の付近に放射性同位元素による汚染の検査に必要な放射線測定器、放射性同位元素による汚染の除去に必要な器材及び洗浄設備並びに更衣設備を設けること。
八　各室には、洗浄設備を設けること。
九　前二号の洗浄設備は、第六条の十第一項第二号の規定により設ける排水設備に連結すること。
十　診療を行う室及び放射性同位元素使用室内収容室には、通気口を設けること。
十一　前号の通気口は、第六条の十第一項第三号の規定により設ける排気設備に連結すること。
十二　放射性同位元素準備室に気体状の放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の広がりを防止するフード、グローブボックス等の装置が設けられているときは、その装置は、第六条の十第一項第三号の規定により設ける排気設備に連結すること。
（陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室）
第六条の七　陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一　主要構造部等は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造とすること。
二　陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の調剤等を行う室（以下「陽電子準備室」という。）、これを用いて診療を行う室及びこれにより診療を受けている飼育動物を収容する設備を有する室（以下「陽電子使用室内収容室」という。）に区画すること。
三　人が常時立ち入る場所における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしゃへい物を設けること。
四　陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室である旨を示す標識を付すること。
五　陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室の室内には、陽電子放射断層撮影装置を操作する場所を設けないこと。
六　内部の壁、床その他放射性同位元素によって汚染されるおそれのある部分は、突起物、くぼみ及び仕上材の目地等のすきまの少ない構造とすること。
七　内部の壁、床その他放射性同位元素によって汚染されるおそれのある部分の表面は、平滑であり、気体又は液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料で仕上げること。
八　出入口の付近に放射性同位元素による汚染の検査に必要な放射線測定器、放射性同位元素による汚染の除去に必要な器材及び洗浄設備並びに更衣設備を設けること。
九　各室には、洗浄設備を設けること。
十　前二号の洗浄設備は、第六条の十第一項第二号の規定により設ける排水設備に連結すること。
十一　診療を行う室及び陽電子使用室内収容室には、通気口を設けること。
十二　前号の通気口は、第六条の十第一項第三号の規定により設ける排気設備に連結すること。
十三　陽電子準備室に気体状の放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の広がりを防止するフード、グローブボックス等の装置が設けられているときは、その装置は、第六条の十第一項第三号の規定により設ける排気設備に連結すること。
（貯蔵施設）
第六条の八　診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を貯蔵する施設（以下「貯蔵施設」という。）の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一　貯蔵室、貯蔵箱等外部と区画された構造のものとすること。
二　人が常時立ち入る場所における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしゃへい物を設けること。
三　貯蔵室は、その主要構造部等を耐火構造とし、その開口部には、建築基準法施行令（昭和二十五年政令第三百三十八号）第百十二条第一項に規定する特定防火設備に該当する防火戸を設けること。ただし、診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具を耐火性の構造の容器に入れて貯蔵する場合は、この限りでない。
四　貯蔵箱等は、耐火性の構造とすること。ただし、診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具を耐火性の構造の容器に入れて貯蔵する場合は、この限りでない。
五　人が常時出入する出入口は、一箇所とすること。
六　扉、ふた等外部に通ずる部分には、かぎその他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。
七　貯蔵施設である旨を示す標識を付すること。
八　貯蔵施設には、次に定めるところに適合する貯蔵容器を備えること。ただし、扉、ふた等を開放した場合において一メートルの距離における実効線量率が百マイクロシーベルト毎時以下になるようにしゃへいされている貯蔵箱等に診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具を貯蔵する場合は、この限りでない。
イ　貯蔵時において一メートルの距離における実効線量率が百マイクロシーベルト毎時以下になるようにしゃへいすることができるものとすること。
ロ　容器の外における空気を汚染するおそれのある診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を入れる貯蔵容器は、気密な構造とすること。
ハ　液体状の診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を入れる貯蔵容器は、こぼれにくい構造であり、かつ、液体が浸透しにくい材料を用いること。
ニ　貯蔵容器である旨を示す標識を付し、かつ、貯蔵する診療用放射線照射装置若しくは診療用放射線照射器具に装備する放射性同位元素又は貯蔵する診療用放射性同位元素若しくは陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の種類及びベクレル単位をもって表した数量を表示すること。
九　受皿、吸収材その他放射性同位元素による汚染の広がりを防止するための設備又は器具を設けること。
（運搬容器）
第六条の九　診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を運搬する容器（以下「運搬容器」という。）の構造の基準は、次のとおりとする。
一　運搬時において一メートルの距離における実効線量率が百マイクロシーベルト毎時以下になるようにしゃへいすることができるものとすること。
二　容器の外における空気を汚染するおそれのある診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を入れる運搬容器は、気密な構造とすること。
三　液体状の診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を入れる運搬容器は、こぼれにくい構造であり、かつ、液体が浸透しにくい材料を用いること。
四　運搬容器である旨を示す標識を付し、かつ、運搬する診療用放射線照射装置若しくは診療用放射線照射器具に装備する放射性同位元素又は運搬する診療用放射性同位元素若しくは陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の種類及びベクレル単位をもって表した数量を表示すること。
（廃棄施設）
第六条の十　診療用放射性同位元素、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物（以下「獣医療用放射性汚染物」という。）を廃棄する施設（以下「廃棄施設」という。）の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一　人が常時立ち入る場所における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしゃへい物を設けること。
二　液体状の獣医療用放射性汚染物を排水し、又は浄化する場合には、次に定めるところにより、排水設備（排水管、排液処理槽その他液体状の獣医療用放射性汚染物を排水し、又は浄化する一連の設備をいう。以下同じ。）を設けること。
イ　排水口における排液中の放射性同位元素の濃度を第十八条の二第一項に定める濃度限度以下とする能力を有するものであること又は排水監視設備を設けて排水中の放射性同位元素の濃度を監視することにより、診療施設の境界（診療施設の境界に隣接する区域に人がみだりに立ち入らないような措置を講じた場合には、その区域の境界とする。以下同じ。）における排水中の放射性同位元素の濃度を同項に定める濃度限度以下とする能力を有するものであること。
ロ　排液の漏れにくい構造とし、排液が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料を用いること。
ハ　排液処理槽は、排液を採取することができる構造又は排液中における放射性同位元素の濃度が測定できる構造とし、かつ、排液の流出を調節する装置を設けること。
ニ　排液処理槽の上部の開口部は、ふたのできる構造とするか、又はさくその他の周囲に人がみだりに立ち入らないようにするための設備（以下「さく等」という。）を設けること。
ホ　排水管及び排液処理槽には、排水設備である旨を示す標識を付すること。
三　気体状の獣医療用放射性汚染物を排気し、又は浄化する場合には、次に定めるところにより、排気設備（排風機、排気浄化装置、排気管、排気口等気体状の獣医療用放射性汚染物を排気し、又は浄化する一連の設備をいう。以下同じ。）を設けること。ただし、作業の性質上排気設備を設けることが著しく困難である場合であって、気体状の放射性同位元素を発生し、又は放射性同位元素によって空気を汚染するおそれのないときは、この限りでない。
イ　排気口における排気中の放射性同位元素の濃度を第十八条の二第一項に定める濃度限度以下とする能力を有するものであること又は排気監視設備を設けて排気中の放射性同位元素の濃度を監視することにより、診療施設の境界の外の空気中の放射性同位元素の濃度を同項に定める濃度限度以下とする能力を有するものであること。
ロ　人が常時立ち入る場所における空気中の放射性同位元素の濃度を第十八条の二第二項に定める濃度限度以下とする能力を有するものとすること。
ハ　気体の漏れにくい構造とし、腐食しにくい材料を用いること。
ニ　故障が生じた場合において放射性同位元素によって汚染された物の広がりを急速に防止することができる装置を設けること。
ホ　排気浄化装置、排気管及び排気口には、排気設備である旨を示す標識を付すること。
四　獣医療用放射性汚染物を焼却する場合には、次に掲げる設備を設けること。
イ　次に掲げる基準に適合する焼却炉
（１）　気体が漏れにくく、かつ、灰が飛散しにくい構造であること。
（２）　排気設備に連結された構造であること。
（３）　焼却残さの搬出口が廃棄作業室（獣医療用放射性汚染物を焼却した後その残さを焼却炉から搬出し、又はコンクリートその他の固型化材料により固型化（固型化するための処理を含む。以下同じ。）する作業を行う室をいう。以下同じ。）に連結していること。
ロ　次に掲げる基準に適合する廃棄作業室
（１）　内部の壁、床その他放射性同位元素によって汚染されるおそれのある部分が突起物、くぼみ及び仕上材の目地等のすきまの少ない構造であること。
（２）　内部の壁、床その他放射性同位元素によって汚染されるおそれのある部分の表面が平滑であり、気体又は液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料で仕上げられていること。
（３）　気体状の獣医療用放射性汚染物の広がりを防止するフード、グローブボックス等の装置が設けられているときは、その装置が前号の規定により設ける排気設備に連結していること。
（４）　廃棄作業室である旨を示す標識が付されていること。
ハ　次に掲げる基準に適合する汚染検査室（人体又は作業衣、履物、保護具等人体に着用している物の表面の放射性同位元素による汚染の検査を行う室をいう。以下同じ。）
（１）　人が通常出入りする廃棄施設の出入口の付近等放射性同位元素による汚染の検査を行うのに最も適した場所に設けられていること。
（２）　内部の壁、床その他放射性同位元素によって汚染されるおそれのある部分がロの（１）及び（２）に掲げる基準に適合すること。
（３）　洗浄設備及び更衣設備が設けられ、汚染の検査のための放射線測定器及び汚染の除去に必要な器材が備えられていること。
（４）　（３）の洗浄設備の排水管が第二号の規定により設ける排水設備に連結していること。
（５）　汚染検査室である旨を示す標識が付されていること。
五　獣医療用放射性汚染物を保管廃棄する場合（次号に規定する場合を除く。）には、次に定めるところにより、保管廃棄設備を設けること。
イ　外部と区画された構造とすること。
ロ　扉、ふた等外部に通ずる部分には、かぎその他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。
ハ　耐火性の構造で、かつ、第六条の八第八号ロ及びハに掲げる基準に適合する容器を備え、当該容器の表面に保管廃棄容器である旨を示す標識を付すること。
ニ　保管廃棄設備である旨を示す標識を付すること。
六　陽電子断層撮影診療用放射性同位元素（農林水産大臣が定める種類ごとにその一日最大使用数量が農林水産大臣が定める数量以下であるものに限る。以下この号において同じ。）又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素によって汚染された物を保管廃棄する場合には、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素によって汚染された物以外の物が混入し、又は付着しないように封及び表示をし、当該陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の原子の数が一を下回ることが確実な期間として農林水産大臣が定める期間を超えて管理区域（外部放射線の線量、空気中の放射性同位元素の濃度又は放射性同位元素によって汚染される物の表面の放射性同位元素の密度が第十八条の二第三項に定める線量、濃度又は密度を超えるおそれのある場所をいう。以下同じ。）内において行うこと。
２　前項第二号イ又は第三号イに規定する能力を有する排水設備又は排気設備を設けることが著しく困難な場合において、診療施設の境界の外における実効線量を一年間につき一ミリシーベルト以下とする能力を排水設備又は排気設備が有することにつき農林水産大臣の承認を受けた場合においては、同項第二号イ又は第三号イの規定は適用しない。この場合において、排水口若しくは排水監視設備のある場所において排水中の放射性同位元素の数量及び濃度を監視し、又は排気口若しくは排気監視設備のある場所において排気中の放射性同位元素の数量及び濃度を監視することにより、診療施設の境界の外における実効線量を一年間につき一ミリシーベルト以下としなければならない。
３　前項の規定により承認を受けた排水設備又は排気設備がその能力を有すると認められなくなったときは、農林水産大臣は当該承認を取り消すことができる。
４　第一項第六号の規定により保管廃棄する陽電子断層撮影診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素によって汚染された物については、同号の農林水産大臣が定める期間を経過した後は、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物ではないものとする。
（放射線治療収容室）
第六条の十一　診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている飼育動物を収容する施設（以下「放射線治療収容室」という。）の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一　主要構造部等は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造とすること。
二　人が常時立ち入る場所における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしゃへい物を設けること。
三　放射線治療収容室である旨を示す標識を付すること。
四　内部の壁、床その他放射性同位元素によって汚染されるおそれのある部分は、突起物、くぼみ及び仕上材の目地等のすきまの少ない構造とすること。
五　内部の壁、床その他放射性同位元素によって汚染されるおそれのある部分の表面は、平滑であり、気体又は液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料で仕上げること。
六　出入口の付近に放射性同位元素による汚染の検査に必要な放射線測定器、放射性同位元素による汚染の除去に必要な器材及び洗浄設備並びに更衣設備を設けること。
七　前号の洗浄設備は、第六条の十第一項第二号の規定により設ける排水設備に連結すること。
八　通気口を設けること。
九　前号の通気口は、第六条の十第一項第三号の規定により設ける排気設備に連結すること。
２　前項第六号から第九号までの規定は、診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具により治療を受けている飼育動物のみを収容する放射線治療収容室については、適用しない。
（放射線管理責任者）
第七条　診療施設の管理者は、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を使用する場合には、放射線障害の防止について監督を行わせるため、放射線管理責任者を選任し、その者に当該診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を管理させなければならない。
２　放射線管理責任者は、放射性同位元素等の規制に関する法律第三十五条第二項の第一種放射線取扱主任者免状を有する者その他放射性同位元素の取扱いに必要な専門的知識及び能力を有する者をもって充てなければならない。
（放射線障害の予防に関する規程）
第七条の二　診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、放射性同位元素装備診療機器、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を備えた診療施設の管理者は、診療の業務の開始前に、農林水産大臣が定める事項を記載した放射線障害の予防に関する規程を定め、これにより管理を行うものとする。ただし、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具又は放射性同位元素装備診療機器のみを備えた場合にあっては、放射性同位元素等の規制に関する法律第二十一条第一項の規定により作成された放射線障害予防規程をもって、当該放射線障害の予防に関する規程に代えることができる。
（エックス線装置の防護）
第八条　診療施設の管理者は、エックス線装置について、次に掲げる措置を講じなければならない。
一　エックス線管の容器及び照射筒は、利用線すい以外のエックス線量が次に掲げる自由空気中の空気カーマ率（以下「空気カーマ率」という。）になるようにしゃへいすること。
イ　定格管電圧が五十キロボルト以下の治療用エックス線装置にあっては、エックス線装置の接触可能表面から五センチメートルの距離において、一・〇ミリグレイ毎時以下
ロ　定格管電圧が五十キロボルトを超える治療用エックス線装置にあっては、エックス線管焦点から一メートルの距離において十ミリグレイ毎時以下かつエックス線装置の接触可能表面から五センチメートルの距離において三百ミリグレイ毎時以下
ハ　定格管電圧が百二十五キロボルト以下の口内法撮影用エックス線装置にあっては、エックス線管焦点から一メートルの距離において、〇・二五ミリグレイ毎時以下
ニ　イからハまでに掲げるエックス線装置以外のエックス線装置にあっては、エックス線管焦点から一メートルの距離において、一・〇ミリグレイ毎時以下
ホ　コンデンサ式エックス線高電圧装置にあっては、充電状態であって、照射時以外のとき、接触可能表面から五センチメートルの距離において、二十マイクログレイ毎時以下
二　エックス線装置には、次に掲げる利用線すいの総ろ過となるような付加ろ過板を付すること。
イ　定格管電圧が七十キロボルト以下の口内法撮影用エックス線装置にあっては、アルミニウム当量一・五ミリメートル以上
ロ　治療用エックス線装置及びイに掲げるエックス線装置以外のエックス線装置にあっては、アルミニウム当量二・五ミリメートル以上
２　診療施設の管理者は、透視用エックス線装置について、前項に規定するもののほか、次に掲げる措置を講じなければならない。
一　透視時間を積算することができ、かつ、透視中において一定時間が経過した場合に警告音等を発することができるタイマーを設けること。
二　利用するエックス線管焦点受像器間距離において、受像面を超えないようにエックス線照射野を絞る装置を備えること。ただし、次に掲げる場合には、受像面を超えるエックス線照射野を許容するものとする。
イ　受像面が円形でエックス線照射野が矩形の場合において、エックス線照射野が受像面に外接する大きさを超えないとき。
ロ　照射方向に対し垂直な受像面上で直交する二本の直線を想定した場合において、それぞれの直線におけるエックス線照射野の縁との交点及び受像面の縁との交点の間の距離（以下この条において「交点間距離」という。）の和がそれぞれ焦点受像器間距離の三パーセントを超えず、かつ、これらの交点間距離の総和が焦点受像器間距離の四パーセントを超えないとき。
三　利用線すい中の蛍光板、イメージインテンシファイア等の受像器を通過したエックス線の空気カーマ率が、利用線すい中の蛍光板、イメージインテンシファイア等の受像器の接触可能表面から十センチメートルの距離において、百五十マイクログレイ毎時以下になるようにすること。
四　透視時の最大受像面を三・〇センチメートル超える部分を通過したエックス線の空気カーマ率が、当該部分の接触可能表面から十センチメートルの距離において、百五十マイクログレイ毎時以下になるようにすること。
五　利用線すい以外のエックス線を有効にしゃへいするための適切な手段を講じること。
３　診療施設の管理者は、撮影用エックス線装置について、第一項に規定するもののほか、次に掲げる措置（ＣＴエックス線装置にあっては、第一号に掲げるものを除く。）を講じなければならない。
一　利用するエックス線管焦点受像器間距離において、受像面を超えないようにエックス線照射野を絞る装置を備えること。ただし、次に掲げる場合にあっては受像面を超えるエックス線照射野を許容するものとし、口内法撮影用エックス線装置にあっては照射筒の端におけるエックス線照射野の直径が六・〇センチメートル以下になるようにするものとすること。
イ　受像面が円形でエックス線照射野が矩形の場合において、エックス線照射野が受像面に外接する大きさを超えないとき。
ロ　照射方向に対し垂直な受像面上で直交する二本の直線を想定した場合において、それぞれの直線における交点間距離の和がそれぞれ焦点受像器間距離の三パーセントを超えず、かつ、これらの交点間距離の総和が焦点受像器間距離の四パーセントを超えないとき。
二　移動型及び携帯型のエックス線装置並びに手術中に使用するエックス線装置にあっては、エックス線管焦点及び被照射体から二メートル以上離れた位置において操作できる構造とすること。
４　診療施設の管理者は、治療用エックス線装置（近接照射治療装置を除く。）について、第一項に規定するもののほか、利用線すいの放射角がその使用の目的を達するために必要な角度を超えないようにするとともに、ろ過板が引き抜かれたときエックス線の発生を遮断するインターロックが作動するろ過板保持装置を設けなければならない。
（診療用高エネルギー放射線発生装置の防護）
第八条の二　診療施設の管理者は、診療用高エネルギー放射線発生装置について、次に掲げる措置を講じなければならない。
一　発生管の容器は、利用線すい以外の放射線量が利用線すいの放射線量の千分の一以下になるようにしゃへいすること。
二　照射終了直後の不必要な放射線からの被ばくを低減するための適切な防護措置を講ずること。
三　放射線発生時にその旨を自動的に表示する装置を設けること。
四　診療用高エネルギー放射線発生装置使用室の出入口が開放されているときは、放射線の発生を遮断するインターロックを設けること。
（診療用放射線照射装置の防護）
第八条の三　診療施設の管理者は、診療用放射線照射装置について、次に掲げる措置を講じなければならない。
一　放射線源の収納容器は、照射口が閉鎖されているときにおいて、一メートルの距離における空気カーマ率が七十マイクログレイ毎時以下になるようにしゃへいすること。
二　放射線障害の防止に必要な場合にあっては、照射口に適当な二次電子ろ過板を設けること。
三　照射口は、診療用放射線照射装置使用室の室外から遠隔操作によって開閉できる構造のものとすること。ただし、診療用放射線照射装置の操作その他の業務に従事する者を防護するための適当な装置を設けた場合にあっては、この限りでない。
（注意事項の掲示）
第九条　診療施設の管理者は、エックス線診療室、診療用高エネルギー放射線発生装置使用室、診療用放射線照射装置使用室、診療用放射線照射器具使用室、放射性同位元素装備診療機器使用室、診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、貯蔵施設、廃棄施設及び放射線治療収容室（以下「放射線取扱施設」という。）の目につきやすい場所に、放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示しなければならない。
（使用場所等の制限）
第十条　診療施設の管理者は、次の表の上欄に掲げる業務を、それぞれ同表の中欄に掲げる室若しくは施設において行い、又は同欄に掲げる器具を用いて行わなければならない。ただし、次の表の下欄に掲げる場合に該当する場合は、この限りでない。
エックス線装置の使用	エックス線診療室	しゃへい壁その他のしゃへい物の外側における一センチメートル線量当量率が二十マイクロシーベルト毎時を超えないようにしゃへいされた状態でエックス線装置を使用する場合、エックス線装置を移動させて使用しなければならない場合その他エックス線装置をエックス線診療室において使用することが著しく使用の目的を妨げ、若しくは業務の性質上困難である場合又は特別の理由により診療用高エネルギー放射線発生装置使用室、診療用放射線照射装置使用室、診療用放射線照射器具使用室、診療用放射性同位元素使用室若しくは陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室において使用する場合（適切な防護措置を講じた場合に限る。）	
診療用高エネルギー放射線発生装置の使用	診療用高エネルギー放射線発生装置使用室	特別の理由により移動して手術室において使用する場合（適切な防護措置を講じた場合に限る。）	
診療用放射線照射装置の使用	診療用放射線照射装置使用室	特別の理由によりエックス線診療室、診療用放射性同位元素使用室又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室において使用する場合（適切な防護措置を講じた場合に限る。）	
診療用放射線照射器具の使用	診療用放射線照射器具使用室	特別の理由によりエックス線診療室、診療用放射線照射装置使用室、診療用放射性同位元素使用室若しくは陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室において使用する場合（適切な防護措置を講じた場合に限る。）、手術室において一時的に使用する場合又は移動させることが困難な飼育動物に対して放射線治療収容室において使用する場合	
放射性同位元素装備診療機器の使用	放射性同位元素装備診療機器使用室	第六条の五に定める構造設備の基準に適合する室において使用する場合	
診療用放射性同位元素の使用	診療用放射性同位元素使用室	手術室において一時的に使用する場合、移動させることが困難な飼育動物に対して放射線治療収容室において使用する場合又は特別の理由により陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室において使用する場合（適切な防護措置を講じた場合に限る。）	
陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の使用	陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室		
診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の貯蔵	貯蔵施設		
診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の運搬	運搬容器		
獣医療用放射性汚染物質の廃棄	廃棄施設		
（診療用放射性同位元素等の廃棄の委託）
第十条の二　診療施設の管理者は、前条の規定にかかわらず、獣医療用放射性汚染物の廃棄を、次条に定める位置、構造及び設備に係る技術上の基準に適合する獣医療用放射性汚染物の詰替えをする施設（以下「廃棄物詰替施設」という。）、獣医療用放射性汚染物を貯蔵する施設（以下「廃棄物貯蔵施設」という。）又は廃棄施設を有する者であって農林水産大臣が指定するものに委託することができる。
２　前項の規定により指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
一　氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二　廃棄事業所の所在地
三　廃棄の方法
四　廃棄物詰替施設の位置、構造及び設備
五　廃棄物貯蔵施設の位置、構造、設備及び貯蔵能力
六　廃棄施設の位置、構造及び設備
３　第一項の指定には、条件を付することができる。
４　前項の条件は、放射線障害を防止するため必要最小限度のものに限り、かつ、指定を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
５　農林水産大臣は、第一項の規定により指定を受けた者が第三項の指定の条件に違反した場合又はその者の有する廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設若しくは廃棄施設が第一項の技術上の基準に適合しなくなったときは、その指定を取り消すことができる。
（廃棄物詰替施設等の基準）
第十条の三　廃棄物詰替施設の位置、構造及び設備に係る技術上の基準は、次のとおりとする。
一　地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。
二　建築基準法第二条第一号に規定する建築物又は同条第四号に規定する居室がある場合には、その主要構造部等は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造とすること。
三　次の表の上欄に掲げる実効線量をそれぞれ同表の下欄に掲げる実効線量限度以下とするために必要なしゃへい壁その他のしゃへい物を設けること。
施設内の人が常時立ち入る場所において人が被ばくするおそれのある実効線量	一週間につき一ミリシーベルト	
廃棄事業所の境界（廃棄事業所の境界に隣接する区域に人がみだりに立ち入らないような措置を講じた場合には、その区域の境界）及び廃棄事業所内の人が居住する区域における実効線量	三月間につき二百五十マイクロシーベルト	
四　獣医療用放射性汚染物で密封されていないものの詰替えをする場合には、第六条の十第一項第四号ロ（１）から（４）までに掲げる基準に適合する詰替作業室及び同号ハ（１）から（５）までに掲げる基準に適合する汚染検査室を設けること。
五　管理区域の境界には、さく等を設け、管理区域である旨を示す標識を付すること。
六　放射性同位元素を経口摂取するおそれのある場所での飲食又は喫煙を禁止する旨の標識を付すること。
２　廃棄物貯蔵施設の位置、構造及び設備に係る技術上の基準は、次のとおりとする。
一　地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。
二　第六条の八第三号本文に掲げる基準に適合する貯蔵室又は同条第四号本文に掲げる基準に適合する貯蔵箱を設け、それぞれ貯蔵室又は貯蔵箱である旨を示す標識を付すること。
三　前項第三号に掲げる基準に適合するしゃへい壁その他のしゃへい物を設けること。
四　次に掲げる基準に適合する獣医療用放射性汚染物を入れる貯蔵容器を備えること。
イ　容器の外における空気を汚染するおそれのある獣医療用放射性汚染物を入れる貯蔵容器は、気密な構造とすること。
ロ　液体状の獣医療用放射性汚染物を入れる貯蔵容器は、液体がこぼれにくい構造とし、かつ、液体が浸透しにくい材料を用いること。
ハ　液体状又は固体状の獣医療用放射性汚染物を入れる貯蔵容器で、き裂、破損等の事故の生ずるおそれのあるものには、受皿、吸収材その他獣医療用放射性汚染物による汚染の広がりを防止するための設備又は器具を設けること。
ニ　貯蔵容器である旨を示す標識を付すること。
五　貯蔵室又は貯蔵箱の扉、ふた等外部に通ずる部分には、かぎその他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。
六　管理区域の境界には、さく等を設け、管理区域である旨を示す標識を付すること。
七　放射性同位元素を経口摂取するおそれのある場所での飲食又は喫煙を禁止する旨の標識を付すること。
３　前条第一項の規定により獣医療用放射性汚染物の廃棄の委託を受ける者が有する廃棄施設の位置、構造及び設備に係る技術上の基準は、次のとおりとする。
一　地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。
二　主要構造部等は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造とすること。
三　第一項第三号に掲げる基準に適合するしゃへい壁その他のしゃへい物を設けること。
四　液体状又は気体状の獣医療用放射性汚染物を廃棄する場合には、第六条の十第一項第二号イからホまでに掲げる基準に適合する排水設備又は同項第三号イからホまでに掲げる基準に適合する排気設備を設けること。
五　獣医療用放射性汚染物を焼却する場合には、第六条の十第一項第三号イからホまでに掲げる基準に適合する排気設備、同項第四号イ（１）から（３）までに掲げる基準に適合する焼却炉、同号ロ（１）から（４）までに掲げる基準に適合する廃棄作業室及び同号ハ（１）から（５）までに掲げる基準に適合する汚染検査室を設けること。
六　獣医療用放射性汚染物をコンクリートその他の固型化材料により固型化する場合には、次に掲げる基準に適合する固型化処理設備（粉砕装置、圧縮装置、混合装置、詰込装置等獣医療用放射性汚染物をコンクリートその他の固型化材料により固型化する設備をいう。）を設けるほか、第六条の十第一項第三号イからホまでに掲げる基準に適合する排気設備、同項第四号ロ（１）から（４）までに掲げる基準に適合する廃棄作業室及び同号ハ（１）から（５）までに掲げる基準に適合する汚染検査室を設けること。
イ　獣医療用放射性汚染物が漏れ又はこぼれにくく、かつ、粉じんが飛散しにくい構造とすること。
ロ　液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料を用いること。
七　獣医療用放射性汚染物を保管廃棄する場合には、次に掲げる基準に適合する保管廃棄設備を設けること。
イ　外部と区画された構造とすること。
ロ　扉、ふた等外部に通ずる部分には、かぎその他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。
ハ　耐火性の構造で、かつ、前項第四号イからニまでに掲げる基準に適合する保管廃棄容器を備えること。ただし、放射性同位元素によって汚染された物が大型機械等であってこれを容器に封入することが著しく困難な場合において、汚染の広がりを防止するための特別の措置を講ずるときは、この限りでない。
ニ　保管廃棄設備である旨を示す標識を付すること。
八　管理区域の境界には、さく等を設け、管理区域である旨を示す標識を付すること。
九　放射性同位元素を経口摂取するおそれのある場所での飲食又は喫煙を禁止する旨の標識を付すること。
４　前項第四号から第六号までに掲げる排水設備又は排気設備について、第六条の十第一項第二号イ又は第三号イに規定する能力を有する排水設備又は排気設備を設けることが著しく困難な場合において、廃棄施設の境界の外における実効線量を一年間につき一ミリシーベルト以下とする能力を排水設備又は排気設備が有することにつき農林水産大臣の承認を受けた場合においては、同項第二号イ又は第三号イの規定は適用しない。この場合において、排水口若しくは排水監視設備のある場所において排水中の放射性同位元素の数量及び濃度を監視し、又は排気口若しくは排気監視設備のある場所において排気中の放射性同位元素の数量及び濃度を監視することにより、廃棄施設の境界の外における実効線量を一年間につき一ミリシーベルト以下としなければならない。
５　前項の規定により承認を受けた排水設備又は排気設備がその能力を有すると認められなくなったときは、農林水産大臣は当該承認を取り消すことができる。
（飼育動物の収容制限）
第十条の四　診療施設の管理者は、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素が投与された飼育動物（現に治療を受けているものを除く。）を放射性同位元素使用室内収容室又は陽電子使用室内収容室に収容しなければならない。
２　診療施設の管理者は、診療用放射線照射装置若しくは診療用放射線照射器具を持続的に体内に挿入して治療を受けている飼育動物又は診療用放射性同位元素若しくは陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている飼育動物を放射線治療収容室に収容しなければならない。
３　診療施設の管理者は、前二項の規定にかかわらず、農林水産大臣が定める基準に適合する飼育動物を、放射性同位元素使用室内収容室、陽電子使用室内収容室又は放射線治療収容室から退出させることができる。
４　診療施設の管理者は、前項の規定により飼育動物を退出させる場合には、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
一　診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を投与された飼育動物にあっては、放射性同位元素の種類、ベクレル単位をもって表した投与量及び投与日時
二　診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具を持続的に体内に挿入して治療を受けている飼育動物にあっては、放射性同位元素の種類、ベクレル単位をもって表した適用量及び治療開始の日時
三　飼育動物の退出の日時
四　放射性同位元素による汚染が認められた場合にあっては、その汚染の除去の概要
５　診療施設の管理者は、放射線治療収容室に、第二項の飼育動物以外の飼育動物を収容してはならない。
（管理区域）
第十一条　診療施設の管理者は、診療施設内における管理区域に、管理区域である旨を示す標識を付さなければならない。
２　診療施設の管理者は、必要のある者以外の者が前項の管理区域内に立ち入らないような措置を講じなければならない。
（敷地の境界等における防護）
第十二条　診療施設の管理者は、放射線取扱施設又はその周辺に適当なしゃへい物を設ける等の措置を講ずることにより、診療施設の敷地内の人が居住する区域及び診療施設の敷地の境界における線量を第十八条の二第四項に定める線量限度以下としなければならない。
（放射線診療従事者等の被ばく防止）
第十三条　診療施設の管理者は、放射線診療従事者等（エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、放射性同位元素装備診療機器、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素（以下「放射線診療装置等」という。）の取扱い、管理又はこれに付随する業務に従事する者であって管理区域に立ち入るものをいう。以下同じ。）の受ける実効線量が次に掲げる値を超えないようにしなければならない。
一　平成十三年四月一日以後五年ごとに区分した各期間につき百ミリシーベルト
二　四月一日を始期とする一年間につき五十ミリシーベルト
三　女子（妊娠する可能性がないと診断された者、妊娠する意思がない旨を診療施設の管理者に書面で申し出た者及び妊娠中である者を除く。）については、前二号に規定するほか、四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間につき五ミリシーベルト
四　妊娠中である女子については、第一号及び第二号に規定するほか、本人の申出等により診療施設の管理者が妊娠の事実を知ったときから出産までの間につき、人体内部に摂取した放射性同位元素からの放射線に被ばくすること（以下「内部被ばく」という。）について一ミリシーベルト
２　診療施設の管理者は、放射線診療従事者等の受ける等価線量が次に掲げる値を超えないようにしなければならない。
一　眼の水晶体については、令和三年四月一日以後五年ごとに区分した各期間につき百ミリシーベルト及び四月一日を始期とする一年間につき五十ミリシーベルト
二　皮膚については、四月一日を始期とする一年間につき五百ミリシーベルト
三　妊娠中である女子の腹部表面については、前項第四号に規定する期間につき二ミリシーベルト
３　診療施設の管理者は、放射線障害を防止するための緊急を要する作業を行うときは、当該作業を行う放射線診療従事者等（女子については、妊娠する可能性がないと診断された者及び妊娠する意思がない旨を診療施設の管理者に書面で申し出た者に限る。）については、前二項の規定にかかわらず、前二項に規定する限度を超えて作業に従事し、又は従事させることができる。ただし、当該作業に従事する間に受ける実効線量は百ミリシーベルトを、眼の水晶体の等価線量は三百ミリシーベルトを、皮膚の等価線量は一シーベルトを、それぞれ超えてはならない。
（線量の測定等）
第十四条　前条の実効線量及び等価線量は、外部放射線に被ばくすること（以下「外部被ばく」という。）による線量及び内部被ばくによる線量について次に定めるところにより測定し、又は計算した結果に基づき、農林水産大臣が定める方法によりその値を求めるものとする。
一　外部被ばくによる線量の測定は、一センチメートル線量当量（七十マイクロメートル線量当量が一センチメートル線量当量の十倍を超えるおそれがある場合にあっては、一センチメートル線量当量及び七十マイクロメートル線量当量並びに中性子線については、一センチメートル線量当量）を放射線測定器を用いて測定することにより行うこと。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合は、計算によってこれらの値を求めることができる。
二　外部被ばくによる線量は、胸部（女子（妊娠する可能性がないと診断された者及び妊娠する意思がない旨を診療施設の管理者に書面で申し出た者を除く。この号及び次条第二号において同じ。）にあっては腹部）について測定すること。ただし、体幹部（人体部位のうち、頭部、けい部、胸部、上腕部、腹部及び大たい部をいう。以下同じ。）を頭部及びけい部、胸部及び上腕部並びに腹部及び大たい部に三区分した場合において、被ばくする線量が最大になるおそれのある区分が胸部及び上腕部（女子にあっては腹部及び大たい部）以外であるときは、当該区分についても測定し、また、被ばくする線量が最大になるおそれのある人体部位が体幹部以外の部位であるときは、当該部位についても測定するものとする。
三　第一号の規定にかかわらず、前号ただし書の規定により体幹部以外の部位について測定する場合は、七十マイクロメートル線量当量（中性子線については、一センチメートル線量当量）を測定すること。
四　前各号の規定のほか、眼の水晶体の等価線量を算定するための線量の測定は、眼の近傍その他の適切な部位について三ミリメートル線量当量を測定することにより行うことができる。
五　外部被ばくによる線量の測定は、管理区域に立ち入っている間継続して行うこと。
六　内部被ばくによる線量の測定は、放射性同位元素を誤って吸入摂取し、又は経口摂取した場合にはその都度、診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室その他放射性同位元素を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある場所に立ち入る場合には三月を超えない期間ごとに一回（妊娠中である女子にあっては、本人の申出等により診療施設の管理者が妊娠の事実を知ったときから出産までの間一月を超えない期間ごとに一回）、農林水産大臣が定めるところにより行うこと。
（放射線診療従事者等に係る線量の記録）
第十五条　診療施設の管理者は、放射線診療従事者等に係る次の各号に掲げる線量を記録し、これを五年間保存しなければならない。
一　実効線量について、四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間ごとの合計並びに四月一日を始期とする一年間ごとの合計。ただし、四月一日を始期とする一年間についての実効線量が二十ミリシーベルトを超えた場合は、当該一年間以降は、当該一年間を含む第十三条第一項第一号に定める五年間について、四月一日を始期とする一年間ごとに累積した値
二　人体の組織（眼の水晶体及び女子の腹部を除く。）別の等価線量について、四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間ごとの合計並びに四月一日を始期とする一年間ごとの合計
三　眼の水晶体の等価線量について、四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間ごとの合計並びに四月一日を始期とする一年間ごとの合計。ただし、四月一日を始期とする一年間についての眼の水晶体の等価線量が二十ミリシーベルトを超えた場合は、当該一年間以降は、当該一年間を含む第十三条第二項第一号に定める五年間について、四月一日を始期とする一年間ごとに累積した値
四　女子の腹部の等価線量について、毎月一日を始期とする各一月間ごとの合計、四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間ごとの合計並びに四月一日を始期とする一年間ごとの合計
（放射線診療従事者等の遵守事項）
第十六条　診療施設の管理者は、放射線診療従事者等に第一号から第三号までに掲げる事項のいずれか及び第四号から第八号までに掲げる事項を遵守させなければならない。
一　しゃへい壁その他のしゃへい物を用いることにより放射線のしゃへいを行うこと。
二　遠隔操作装置又は鉗子を用いることその他の方法により、放射線診療装置等と人体との間に適当な距離を設けること。
三　人体が放射線に被ばくする時間を短くすること。
四　保定は、保定具又は医薬品により行うこと。ただし、放射線診療装置等（診療用高エネルギー放射線発生装置及び診療用放射線照射装置を除く。）を使用する場合にあっては、保定具又は医薬品により保定を行うことが困難であり、かつ、必要な防護措置を講じたときは、この限りでない。
五　エックス線装置を使用しているときは、エックス線診療室の出入口にその旨を表示すること。
六　診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている飼育動物には適当な表示を付すること。
七　診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている飼育動物を収容しているときは、放射線治療収容室の出入口にその旨を表示すること。
八　エックス線装置をエックス線診療室以外の場所において使用するときは、エックス線管の焦点から三メートル以内の場所に必要のある者以外の者が立ち入らないような措置を講ずるとともに、人の立ち入らない方向に照射し、又はエックス線をしゃへいする措置を講ずること。
２　診療施設の管理者は、次に掲げる措置を講じなければならない。
一　診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、貯蔵施設、廃棄施設又は放射線治療収容室において放射線診療従事者等が呼吸する空気に含まれる放射性同位元素の濃度が第十八条の二第二項に定める濃度限度を超えないようにすること。
二　診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、貯蔵施設、廃棄施設又は放射線治療収容室内の人が触れるものの放射性同位元素の表面密度が第十八条の二第六項に定める表面密度限度を超えないようにすること。
三　放射性同位元素を経口摂取するおそれのある場所での飲食又は喫煙を禁止すること。
（放射線診療従事者等の教育訓練及び研修）
第十六条の二　診療施設の管理者は、放射線診療従事者等（放射性同位元素等の規制に関する法律第二十二条の規定により教育及び訓練を施された者を除く。）に対し、初めて管理区域に立ち入る前及び管理区域に立ち入った後にあっては一年を超えない期間ごとに、次に掲げる事項についての教育及び訓練を施さなければならない。
一　放射線の人体に与える影響
二　放射線診療装置等の安全取扱い
三　放射線診療装置等による放射線障害の防止に関する法令
四　放射線障害の予防に関する規程
２　診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を備えた診療施設の管理者は、放射線診療従事者等である獣医師（放射性同位元素等の規制に関する法律第三十六条の二第一項に規定する放射線取扱主任者定期講習を受けている者を除く。）に対し、初めて診療を行う前及び診療を行った後にあっては三年を超えない期間ごとに、次に掲げる事項についての研修を受けさせなければならない。
一　放射線の基本的な安全管理
二　放射性同位元素及び獣医療用放射性汚染物の取扱いの実務
三　診療用放射性同位元素使用室又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室の安全管理の実務
四　放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定の実務
五　その他必要な事項
３　診療施設の管理者は、帳簿を備え、第一項に規定する教育及び訓練並びに前項に規定する研修に関し、次に掲げる事項を記載し、これを一年ごとに閉鎖し、閉鎖後五年間保存しなければならない。
一　教育及び訓練の実施年月日又は研修の受講年月日
二　教育及び訓練を施された者又は研修を受けた者の氏名
三　教育及び訓練又は研修の内容
（獣医療用放射性汚染物の取扱者の遵守事項）
第十六条の三　診療施設の管理者は、獣医療用放射性汚染物を取り扱う者に次に掲げる事項を遵守させなければならない。
一　診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、廃棄施設又は放射線治療収容室においては作業衣等を着用し、また、これらを着用してみだりにこれらの室又は施設の外に出ないこと。
二　放射性同位元素によって汚染された物で、その表面の放射性同位元素の密度が第十八条の二第六項に定める表面密度限度を超えているものは、みだりに診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、廃棄施設又は放射線治療収容室から持ち出さないこと。
三　放射性同位元素によって汚染された物で、その表面の放射性同位元素の密度が第十八条の二第六項に定める表面密度限度の十分の一を超えているものは、みだりに管理区域から持ち出さないこと。
（エックス線装置等の定期検査等）
第十七条　診療施設の管理者は、エックス線装置については定期的に検査を行い、診療用高エネルギー放射線発生装置及び診療用放射線照射装置についてはその放射線量を六月を超えない期間ごとに一回以上線量計で測定し、その結果に関する記録を五年間保存しなければならない。
（放射線障害が発生するおそれのある場所の測定）
第十八条　診療施設の管理者は、放射線障害の発生するおそれのある場所について、診療を開始する前に一回及び診療を開始した後にあっては一月を超えない期間ごとに一回（第一号に掲げる測定にあっては六月を超えない期間ごとに一回、第二号に掲げる測定にあっては排水し、又は排気する都度（連続して排水し、又は排気する場合は、連続して））放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況を測定し、その結果に関する記録を五年間保存しなければならない。
一　エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用放射線照射装置又は放射性同位元素装備診療機器を固定して取り扱う場合であって、取扱いの方法及びしゃへい壁その他しゃへい物の位置が一定している場合におけるエックス線診療室、診療用高エネルギー放射線発生装置使用室、診療用放射線照射装置使用室、放射性同位元素装備診療機器使用室、管理区域の境界、診療施設内の人が居住する区域及び診療施設の敷地の境界における放射線の量の測定
二　排水設備の排水口、排気設備の排気口、排水監視設備のある場所及び排気監視設備のある場所における放射性同位元素による汚染の状況の測定
２　前項の規定による放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
一　放射線の量の測定は、一センチメートル線量当量率又は一センチメートル線量当量について行うこと。ただし、七十マイクロメートル線量当量率が一センチメートル線量当量率の十倍を超えるおそれのある場所又は七十マイクロメートル線量当量が一センチメートル線量当量の十倍を超えるおそれのある場所においては、それぞれ七十マイクロメートル線量当量率又は七十マイクロメートル線量当量について行うこと。
二　放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定は、これらを測定するために最も適した位置において、放射線測定器を用いて行うこと。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合には、計算によってこれらの値を算出することができる。
三　前二号の測定は、次の表の上欄に掲げる項目に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる場所について行うこと。
項目	場所	
放射線の量	イ　エックス線診療室、診療用高エネルギー放射線発生装置使用室、診療用放射線照射装置使用室、診療用放射線照射器具使用室、放射性同位元素装備診療機器使用室、診療用放射性同位元素使用室及び陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室
ロ　貯蔵施設
ハ　廃棄施設
ニ　放射線治療収容室
ホ　管理区域の境界
ヘ　診療施設内の人が居住する区域
ト　診療施設の敷地の境界	
放射性同位元素による汚染の状況	イ　診療用放射性同位元素使用室及び陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室
ロ　診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている飼育動物を収容する放射線治療収容室
ハ　排水設備の排水口
ニ　排気設備の排気口
ホ　排水監視設備のある場所
ヘ　排気監視設備のある場所
ト　管理区域の境界	
（濃度限度等）
第十八条の二　第六条の十第一項第二号イ及び第三号イに規定する濃度限度は、排液中若しくは排水中又は排気中若しくは空気中の放射性同位元素の三月間についての平均濃度が次に掲げる濃度とする。
一　放射性同位元素の種類（別表第二に掲げるものをいう。次号及び第三号において同じ。）が明らかで、かつ、一種類である場合にあっては、別表第二の第一欄に掲げる放射性同位元素の種類に応じて、排液中又は排水中の濃度については第三欄、排気中又は空気中の濃度については第四欄に掲げる濃度
二　放射性同位元素の種類が明らかで、かつ、排液中若しくは排水中又は排気中若しくは空気中にそれぞれ二種類以上の放射性同位元素がある場合にあっては、それらの放射性同位元素の濃度のそれぞれの放射性同位元素についての前号の濃度に対する割合の和が一となるようなそれらの放射性同位元素の濃度
三　放射性同位元素の種類が明らかでない場合にあっては、別表第二の第三欄又は第四欄に掲げる排液中若しくは排水中の濃度又は排気中若しくは空気中の濃度（それぞれ当該排液中若しくは排水中又は排気中若しくは空気中に含まれていないことが明らかである放射性物質の種類に係るものを除く。）のうち、最も低いもの
四　放射性同位元素の種類が明らかで、かつ、当該放射性同位元素の種類が別表第二に掲げられていない場合にあっては、別表第三の第一欄に掲げる放射性同位元素の区分に応じて排液中又は排水中の濃度については第三欄、排気中又は空気中の濃度については第四欄に掲げる濃度
２　第六条の十第一項第三号ロ及び第十六条第二項第一号に規定する空気中の放射性同位元素の濃度限度は、一週間についての平均濃度が次に掲げる濃度とする。
一　放射性同位元素の種類（別表第二に掲げるものをいう。次号及び第三号において同じ。）が明らかで、かつ、一種類である場合にあっては、別表第二の第一欄に掲げる放射性同位元素の種類に応じて、第二欄に掲げる濃度
二　放射性同位元素の種類が明らかで、かつ、空気中に二種類以上の放射性同位元素がある場合にあっては、それらの放射性同位元素の濃度のそれぞれの放射性同位元素についての前号の濃度に対する割合の和が一となるようなそれらの放射性同位元素の濃度
三　放射性同位元素の種類が明らかでない場合にあっては、別表第二の第二欄に掲げる濃度（当該空気中に含まれていないことが明らかである放射性物質の種類に係るものを除く。）のうち、最も低いもの
四　放射性同位元素の種類が明らかで、かつ、当該放射性同位元素の種類が別表第二に掲げられていない場合にあっては、別表第三の第一欄に掲げる放射性同位元素の区分に応じてそれぞれ第二欄に掲げる濃度
３　管理区域に係る外部放射線の線量、空気中の放射性同位元素の濃度及び放射性同位元素によって汚染される物の表面の放射性同位元素の密度は、次のとおりとする。
一　外部放射線の線量については、実効線量が三月間につき一・三ミリシーベルト
二　空気中の放射性同位元素の濃度については、三月間についての平均濃度が前項に規定する濃度の十分の一
三　放射性同位元素によって汚染される物の表面の放射性同位元素の密度については、第六項に規定する密度の十分の一
四　第一号及び第二号の規定にかかわらず、外部放射線に被ばくするおそれがあり、かつ、空気中の放射性同位元素を吸入摂取するおそれがあるときは、実効線量の第一号に規定する線量に対する割合と空気中の放射性同位元素の濃度の第二号に規定する濃度に対する割合の和が一となるような実効線量及び空気中の放射性同位元素の濃度
４　第十二条の線量限度は、実効線量が三月間につき二百五十マイクロシーベルトとする。
５　第一項及び前項の規定については、同時に外部放射線に被ばくするおそれがあり、又は空気中の放射性同位元素を吸入摂取し若しくは水中の放射性同位元素を経口摂取するおそれがあるときは、それぞれの濃度限度又は線量限度に対する割合の和が一となるようなその空気中若しくは水中の濃度又は線量をもって、その濃度限度又は線量限度とする。
６　第十六条第二項第二号並びに第十六条の三第二号及び第三号の表面密度限度は、別表第四の左欄に掲げる区分に応じてそれぞれ同表の右欄に掲げる密度とする。
（記帳）
第十九条　診療施設の管理者は、帳簿を備え、エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用放射線照射装置及び診療用放射線照射器具の一週間当たりの延べ使用時間を記載し、これを一年ごとに閉鎖し、閉鎖後三年間保存しなければならない。
２　診療施設の管理者は、帳簿を備え、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の入手、使用及び廃棄並びに放射性同位元素によって汚染された物の廃棄に関し、次に掲げる事項を記載し、これを一年ごとに閉鎖し、閉鎖後五年間保存しなければならない。
一　入手、使用又は廃棄の年月日
二　入手、使用又は廃棄に係る診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具の形式及び個数
三　入手、使用又は廃棄に係る診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具に装備する放射性同位元素の種類及びベクレル単位をもって表した数量
四　入手、使用又は廃棄に係る獣医療用放射性汚染物の種類及びベクレル単位をもって表した数量
五　使用した者の氏名又は廃棄に従事した者の氏名並びに廃棄の方法及び場所
（廃止後の措置）
第十九条の二　診療施設の管理者は、その診療施設に診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を備えなくなったときは、三十日以内に次に掲げる措置を講じなければならない。
一　放射性同位元素による汚染を除去すること。
二　放射性同位元素によって汚染された物を譲渡し、又は廃棄すること。
（事故の場合の措置）
第二十条　診療施設の管理者は、地震、火災その他の災害又は盗難その他の事故により放射線障害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、直ちにその旨を当該診療施設の所在地を管轄する都道府県知事及び市町村長に報告するとともに放射線障害の防止に努めなければならない。
２　診療施設の管理者は、前項の事故が発生したときは、当該事故に関する記録を五年間保存しなければならない。
第三章　都道府県計画等
（都道府県計画）
第二十一条　法第十一条第一項の都道府県計画（以下「都道府県計画」という。）は、農林水産大臣が定める目標年度までの期間につき作成するものとする。
２　都道府県は、都道府県計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、獣医療に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
（畜産業の振興に資するための診療施設の整備）
第二十二条　法第十四条第三項に規定する畜産業の振興に資するための診療施設の整備とは、整備を図ろうとする診療施設に係る一年間の診療の業務量に占める牛、馬、めん羊、山羊、豚、鶏、うずらその他の畜産業に係る飼育動物の診療の業務量の割合が五十パーセント以上となることが見込まれる場合における診療施設の整備とする。
第二十三条　削除
第四章　広告制限の特例
（広告制限の特例）
第二十四条　法第十七条第二項前段の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
一　獣医師法（昭和二十四年法律第百八十六号）第六条の獣医師名簿への登録年月日をもって同法第三条の規定による免許を受けていること及び第一条第一項第四号の開設の年月日をもって診療施設を開設していること。
二　農林水産大臣の指定する者が行う獣医師の専門性に関する認定を受けていること。
三　医薬品医療機器等法に基づく承認若しくは認証を受けた医薬品、医療機器（医薬品医療機器等法第二条第四項に規定する医療機器をいう。次号において同じ。）又は医薬品医療機器等法第二条第九項に規定する再生医療等製品であって、専ら動物のために使用されることが目的とされているものを用いる検査、手術その他の治療を行うこと。
四　医療機器を所有していること。
五　家畜改良増殖法（昭和二十五年法律第二百九号）第三条の三第二項第四号に規定する家畜体内受精卵の採取を行うこと。
六　犬又は猫の生殖を不能にする手術を行うこと。
七　狂犬病その他の動物の疾病の予防注射を行うこと。
八　医薬品であって、専ら動物のために使用されることが目的とされているものによる寄生虫病の予防措置を行うこと。
九　飼育動物の健康診断を行うこと。
十　動物の愛護及び管理に関する法律（昭和四十八年法律第百五号）第三十九条の二に規定するマイクロチップの装着を行うこと。
十一　獣医師の役職及び略歴に関すること。
十二　家畜伝染病予防法（昭和二十六年法律第百六十六号）第五十三条第三項に規定する家畜防疫員であること。
十三　家畜伝染病予防法第二条の三第四項に規定する家畜の伝染性疾病の発生の予防のための自主的措置を実施することを目的として設立された団体から当該措置に係る診療を行うことにつき委託を受けていること。
十四　獣医療に関する技術の向上及び獣医事に関する学術研究に寄与することを目的として設立された一般社団法人又は一般財団法人の会員であること。
十五　獣医師法第十六条の二第一項に規定する農林水産大臣の指定する診療施設であること。
十六　愛玩動物看護師（愛玩動物看護師法（令和元年法律第五十号）第二条第二項に規定する愛玩動物看護師をいう。）の勤務する診療施設であること。
十七　農業保険法（昭和二十二年法律第百八十五号）第十一条第一項に規定する組合等（以下「組合等」という。）若しくは同条第二項に規定する都道府県連合会から同法第百二十八条第一項（同法第百七十二条において準用する場合を含む。）の施設として診療を行うことにつき委託を受けていること又は同法第十条第一項に規定する組合員等の委託を受けて共済金の支払を受けることができる旨の契約を組合等と締結していること。
２　法第十七条第二項後段の農林水産省令で定める制限は、次のとおりとする。
一　前項第三号及び第四号並びに第六号から第十号までに掲げる事項を広告する場合にあっては、次に掲げる制限
イ　提供される獣医療の内容が他の獣医師又は診療施設と比較して優良である旨を広告してはならないこと。
ロ　提供される獣医療の内容に関して誇大な広告を行ってはならないこと。
ハ　問い合わせ先、通常必要とされる診療内容並びに診療に係る主なリスク、副作用及び費用を併記しなければ広告してはならないこと。
二　前項第七号に掲げる事項（狂犬病予防注射に関する事項に限る。）を広告する場合にあっては、狂犬病予防法（昭和二十五年法律第二百四十七号）第四条に規定する犬の登録及び鑑札並びに同法第五条に規定する予防注射及び注射済票に関する説明を併記しなければ広告してはならないこと。
三　前項第十号に掲げる事項を広告する場合にあっては、動物の愛護及び管理に関する法律第三十九条の五第一項に規定する登録に関する説明を併記しなければ広告してはならないこと。
四　農林水産大臣は、前項第二号の規定により指定した者が専門性に関する認定を行うについて不適当であると認められるに至ったときは、その指定を取り消すことができること。
３　第一項各号に掲げる事項を広告する場合にあっては、飼育者が獣医療サービスの選択を適切に行うことができるように、獣医師又は診療施設の業務について正確かつ適切な情報を提供するよう努めなければならない。
第五章　雑則
第二十五条及び第二十六条　削除
（立入検査をする職員の身分証明書の様式）
第二十七条　法第八条第三項に規定する職員の身分を示す証明書は、別記様式による。
（弁明の機会の付与等の方法の特例）
第二十八条　法第六条又は法第七条第三項の規定による処分に係る行政手続法（平成五年法律第八十八号）第三十条又は第十五条第一項の通知は、弁明を記載した書面の提出期限（口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時）又は聴聞の期日の一週間前までにしなければならない。
附　則
１　この省令は、獣医師法の一部を改正する法律（平成四年法律第四十五号。以下「改正法」という。）の施行の日（平成四年九月一日）から施行する。
２　この省令の施行の際現に改正法による改正前の獣医師法第二十二条の規定による届出を行っている診療施設については、平成五年二月二十八日までの間、第二条から第五条までの規定は、適用しない。
附　則　（平成四年一〇月二二日農林水産省令第五二号）
（施行期日）
第一条　この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第二章の規定は、平成五年五月一日から施行する。
（経過措置）
第二条　改正後の第二章の規定の施行の際現にエックス線装置を備えている診療施設についての改正後の第六条及び第十八条の規定の適用については、改正後の第六条中「その診療施設にエックス線装置を備えたときは、十日以内に」とあるのは「平成五年五月一日から十日以内に」と、改正後の第十八条第一項中「診療を開始する前に一回及び診療を開始した後」とあるのは「平成五年五月一日以後」とする。
附　則　（平成四年一一月一一日農林水産省令第五三号）　抄
（施行期日）
１　この省令は、家畜改良増殖法の一部を改正する法律（平成四年法律第四十七号）の施行の日（平成四年十一月十九日）から施行する。
附　則　（平成五年七月三〇日農林水産省令第三八号）　抄
（施行期日）
１　この省令は、平成五年八月一日から施行する。
附　則　（平成六年九月三〇日農林水産省令第六四号）
この省令は、行政手続法の施行の日（平成六年十月一日）から施行する。
附　則　（平成一二年二月二五日農林水産省令第一二号）
（施行期日）
第一条　この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
（経過措置）
第二条　この省令の施行前に生じた事由に係る改正前の獣医療法施行規則（次項において「旧規則」という。）第六条の規定による届出については、なお従前の例による。
２　この省令の施行前にされた旧規則第六条の規定による届出（前項の規定によりなお従前の例によることとされた届出を含む。）は、改正後の獣医療法施行規則第一条第五号及び第七号に規定する事項に係る獣医療法第三条の規定による届出とみなす。
附　則　（平成一三年三月二六日農林水産省令第六五号）
（施行期日）
第一条　この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
（経過措置）
第二条　この省令による改正後の獣医療法施行規則第七条、第十一条及び第十二条の規定の適用については、これらの規定にかかわらず、平成十五年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
２　この省令の施行の際現に診療施設に備えられている診療用エックス線装置に対するこの省令による改正後の獣医療法施行規則第八条の規定の適用については、なお従前の例によることができる。
附　則　（平成一四年三月二八日農林水産省令第二三号）
（施行期日）
第一条　この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
（経過措置）
第二条　この省令の施行の際現に診療施設に備えられているエックス線装置に対するこの省令による改正後の獣医療法施行規則第八条の規定の適用については、なお従前の例によることができる。
附　則　（平成二〇年一月七日農林水産省令第二号）
この省令は、平成二十年八月一日から施行する。
附　則　（平成二〇年一一月二八日農林水産省令第七三号）　抄
（施行期日）
１　この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日（平成二十年十二月一日）から施行する。
附　則　（平成二一年二月二〇日農林水産省令第七号）
（施行期日）
第一条　この省令は、公布の日から施行する。
（経過措置）
第二条　この省令の施行の際、改正後の獣医療法施行規則（以下「新規則」という。）第一条第一項第七号に規定する診療用高エネルギー放射線発生装置を現に備えている診療施設の開設者は、この省令の施行後一月以内に、同号イからホまでに掲げる事項を診療施設の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
２　この省令の施行の際、新規則第一条第一項第八号に規定する診療用放射線照射装置を現に備えている診療施設の開設者は、この省令の施行後一月以内に、同号イからニまでに掲げる事項を診療施設の所在地の都道府県知事に届けでなければならない。
３　この省令の施行の際、新規則第一条第一項第九号に規定する診療用放射線照射器具を現に備えている診療施設の開設者は、この省令の施行後一月以内に、同号イからホまでに掲げる事項を診療施設の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
４　この省令の施行の際、新規則第一条第一項第十号に規定する放射性同位元素装備診療機器を現に備えている診療施設の開設者は、この省令の施行後一月以内に、同号イからホまでに掲げる事項を診療施設の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
５　この省令の施行の際、新規則第一条第一項第十一号に規定する診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を現に備えている診療施設の開設者は、この省令の施行後一月以内に、同号イからホまでに掲げる事項を診療施設の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
附　則　（平成二三年八月三〇日農林水産省令第五一号）
この省令は、公布の日から施行する。
附　則　（平成二六年六月二六日農林水産省令第三九号）
この省令は、公布の日から施行する。
附　則　（平成二六年一一月一八日農林水産省令第五八号）　抄
（施行期日）
第一条　この省令は、薬事法等の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（平成二十六年十一月二十五日）から施行する。
附　則　（平成三〇年三月一三日農林水産省令第一〇号）　抄
（施行期日）
第一条　この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
附　則　（平成三一年四月五日農林水産省令第三五号）
この省令は、公布の日から施行する。
附　則　（令和二年四月一日農林水産省令第二八号）
この省令は、令和二年四月一日から施行する。
附　則　（令和二年四月二二日農林水産省令第三四号）
この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第一条第一項第七号ホ、第八号ニ、第九号ニ並びに第十号ニ及びホ、第七条第二項、第七条の二、第十六条の二第一項及び第二項並びに別表第二の改正規定は、公布の日から施行する。
附　則　（令和二年六月二四日農林水産省令第四四号）　抄
（施行期日）
第一条　この省令は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の施行の日（令和二年七月一日）から施行する。
（経過措置）
第二条　この省令の施行前にされたこの省令による改正前のそれぞれの省令に規定する牛ウイルス性下痢・粘膜病、牛白血病、牛丘性口炎、トリパノソーマ病、トリコモナス病、馬モルビリウイルス肺炎、トキソプラズマ病、山羊関節炎・脳脊髄炎、豚エンテロウイルス性脳脊髄炎、伝染性気管支炎、伝染性喉頭気管炎、鶏結核病、鶏マイコプラズマ病、ロイコチトゾーン病、あひる肝炎、ウイルス性出血病、バロア病又はノゼマ病に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの省令による改正後のそれぞれの省令に規定する牛ウイルス性下痢、牛伝染性リンパ腫、牛丘性口内炎、トリパノソーマ症、トリコモナス症、ヘンドラウイルス感染症、トキソプラズマ症、山羊関節炎・脳炎、豚テシオウイルス性脳脊髄炎、鶏伝染性気管支炎、鶏伝染性喉頭気管炎、鳥結核、鳥マイコプラズマ症、ロイコチトゾーン症、あひるウイルス性肝炎、出血病、バロア症又はノゼマ症に係る処分、手続その他の行為としてされたものとみなす。
附　則　（令和二年一二月二一日農林水産省令第八三号）
（施行期日）
第一条　この省令は、公布の日から施行する。
（経過措置）
第二条　この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
２　この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附　則　（令和五年一〇月一三日農林水産省令第五二号）
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
別表第一（第一条関係）
放射線を放出する同位元素の数量及び濃度
第一欄	第二欄	第三欄	
放射線を放出する同位元素の種類	数量
（Ｂｑ）	濃度
（Ｂｑ／ｇ）	
核種	化学形等			
３Ｈ		１×１０９	１×１０６	
７Ｂｅ		１×１０７	１×１０３	
１０Ｂｅ		１×１０６	１×１０４	
１１Ｃ	一酸化物及び二酸化物以外のもの	１×１０６	１×１０１	
１１Ｃ	一酸化物及び二酸化物	１×１０９	１×１０１	
１４Ｃ	一酸化物	１×１０１１	１×１０８	
１４Ｃ	二酸化物	１×１０１１	１×１０７	
１４Ｃ	一酸化物及び二酸化物以外のもの	１×１０７	１×１０４	
１３Ｎ		１×１０９	１×１０２	
１５Ｏ		１×１０９	１×１０２	
１８Ｆ		１×１０６	１×１０１	
１９Ｎｅ		１×１０９	１×１０２	
２２Ｎａ		１×１０６	１×１０１	
２４Ｎａ		１×１０５	１×１０１	
２８Ｍｇ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０５	１×１０１	
２６Ａｌ		１×１０５	１×１０１	
３１Ｓｉ		１×１０６	１×１０３	
３２Ｓｉ		１×１０６	１×１０３	
３２Ｐ		１×１０５	１×１０３	
３３Ｐ		１×１０８	１×１０５	
３５Ｓ	蒸気	１×１０９	１×１０６	
３５Ｓ	蒸気以外のもの	１×１０８	１×１０５	
３６Ｃｌ		１×１０６	１×１０４	
３８Ｃｌ		１×１０５	１×１０１	
３９Ｃｌ		１×１０５	１×１０１	
３７Ａｒ		１×１０８	１×１０６	
３９Ａｒ		１×１０４	１×１０７	
４１Ａｒ		１×１０９	１×１０２	
４０Ｋ		１×１０６	１×１０２	
４２Ｋ		１×１０６	１×１０２	
４３Ｋ		１×１０６	１×１０１	
４４Ｋ		１×１０５	１×１０１	
４５Ｋ		１×１０５	１×１０１	
４１Ｃａ		１×１０７	１×１０５	
４５Ｃａ		１×１０７	１×１０４	
４７Ｃａ		１×１０６	１×１０１	
４３Ｓｃ		１×１０６	１×１０１	
４４Ｓｃ		１×１０５	１×１０１	
４４ｍＳｃ		１×１０７	１×１０２	
４６Ｓｃ		１×１０６	１×１０１	
４７Ｓｃ		１×１０６	１×１０２	
４８Ｓｃ		１×１０５	１×１０１	
４９Ｓｃ		１×１０５	１×１０３	
４４Ｔｉ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０５	１×１０１	
４５Ｔｉ		１×１０６	１×１０１	
４７Ｖ		１×１０５	１×１０１	
４８Ｖ		１×１０５	１×１０１	
４９Ｖ		１×１０７	１×１０４	
４８Ｃｒ		１×１０６	１×１０２	
４９Ｃｒ		１×１０６	１×１０１	
５１Ｃｒ		１×１０７	１×１０３	
５１Ｍｎ		１×１０５	１×１０１	
５２Ｍｎ		１×１０５	１×１０１	
５２ｍＭｎ		１×１０５	１×１０１	
５３Ｍｎ		１×１０９	１×１０４	
５４Ｍｎ		１×１０６	１×１０１	
５６Ｍｎ		１×１０５	１×１０１	
５２Ｆｅ		１×１０６	１×１０１	
５５Ｆｅ		１×１０６	１×１０４	
５９Ｆｅ		１×１０６	１×１０１	
６０Ｆｅ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０５	１×１０２	
５５Ｃｏ		１×１０６	１×１０１	
５６Ｃｏ		１×１０５	１×１０１	
５７Ｃｏ		１×１０６	１×１０２	
５８Ｃｏ		１×１０６	１×１０１	
５８ｍＣｏ		１×１０７	１×１０４	
６０Ｃｏ		１×１０５	１×１０１	
６０ｍＣｏ		１×１０６	１×１０３	
６１Ｃｏ		１×１０６	１×１０２	
６２ｍＣｏ		１×１０５	１×１０１	
５６Ｎｉ		１×１０６	１×１０１	
５７Ｎｉ		１×１０６	１×１０１	
５９Ｎｉ		１×１０８	１×１０４	
６３Ｎｉ		１×１０８	１×１０５	
６５Ｎｉ		１×１０６	１×１０１	
６６Ｎｉ		１×１０７	１×１０４	
６０Ｃｕ		１×１０５	１×１０１	
６１Ｃｕ		１×１０６	１×１０１	
６４Ｃｕ		１×１０６	１×１０２	
６７Ｃｕ		１×１０６	１×１０２	
６２Ｚｎ		１×１０６	１×１０２	
６３Ｚｎ		１×１０５	１×１０１	
６５Ｚｎ		１×１０６	１×１０１	
６９Ｚｎ		１×１０６	１×１０４	
６９ｍＺｎ		１×１０６	１×１０２	
７１ｍＺｎ		１×１０６	１×１０１	
７２Ｚｎ		１×１０６	１×１０２	
６５Ｇａ		１×１０５	１×１０１	
６６Ｇａ		１×１０５	１×１０１	
６７Ｇａ		１×１０６	１×１０２	
６８Ｇａ		１×１０５	１×１０１	
７０Ｇａ		１×１０６	１×１０３	
７２Ｇａ		１×１０５	１×１０１	
７３Ｇａ		１×１０６	１×１０２	
６６Ｇｅ		１×１０６	１×１０１	
６７Ｇｅ		１×１０５	１×１０１	
６８Ｇｅ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０５	１×１０１	
６９Ｇｅ		１×１０６	１×１０１	
７１Ｇｅ		１×１０８	１×１０４	
７５Ｇｅ		１×１０６	１×１０３	
７７Ｇｅ		１×１０５	１×１０１	
７８Ｇｅ		１×１０６	１×１０２	
６９Ａｓ		１×１０５	１×１０１	
７０Ａｓ		１×１０５	１×１０１	
７１Ａｓ		１×１０６	１×１０１	
７２Ａｓ		１×１０５	１×１０１	
７３Ａｓ		１×１０７	１×１０３	
７４Ａｓ		１×１０６	１×１０１	
７６Ａｓ		１×１０５	１×１０２	
７７Ａｓ		１×１０６	１×１０３	
７８Ａｓ		１×１０５	１×１０１	
７０Ｓｅ		１×１０６	１×１０１	
７３Ｓｅ		１×１０６	１×１０１	
７３ｍＳｅ		１×１０６	１×１０２	
７５Ｓｅ		１×１０６	１×１０２	
７９Ｓｅ		１×１０７	１×１０４	
８１Ｓｅ		１×１０６	１×１０３	
８１ｍＳｅ		１×１０７	１×１０３	
８３Ｓｅ		１×１０５	１×１０１	
７４Ｂｒ		１×１０５	１×１０１	
７４ｍＢｒ		１×１０５	１×１０１	
７５Ｂｒ		１×１０６	１×１０１	
７６Ｂｒ		１×１０５	１×１０１	
７７Ｂｒ		１×１０６	１×１０２	
８０Ｂｒ		１×１０５	１×１０２	
８０ｍＢｒ		１×１０７	１×１０３	
８２Ｂｒ		１×１０６	１×１０１	
８３Ｂｒ		１×１０６	１×１０３	
８４Ｂｒ		１×１０５	１×１０１	
７４Ｋｒ		１×１０９	１×１０２	
７６Ｋｒ		１×１０９	１×１０２	
７７Ｋｒ		１×１０９	１×１０２	
７９Ｋｒ		１×１０５	１×１０３	
８１Ｋｒ		１×１０７	１×１０４	
８１ｍＫｒ		１×１０１０	１×１０３	
８３ｍＫｒ		１×１０１２	１×１０５	
８５Ｋｒ		１×１０４	１×１０５	
８５ｍＫｒ		１×１０１０	１×１０３	
８７Ｋｒ		１×１０９	１×１０２	
８８Ｋｒ		１×１０９	１×１０２	
７９Ｒｂ		１×１０５	１×１０１	
８１Ｒｂ		１×１０６	１×１０１	
８１ｍＲｂ		１×１０７	１×１０３	
８２ｍＲｂ		１×１０６	１×１０１	
８３Ｒｂ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０６	１×１０２	
８４Ｒｂ		１×１０６	１×１０１	
８６Ｒｂ		１×１０５	１×１０２	
８７Ｒｂ		１×１０７	１×１０４	
８８Ｒｂ		１×１０５	１×１０１	
８９Ｒｂ		１×１０５	１×１０１	
８０Ｓｒ		１×１０７	１×１０３	
８１Ｓｒ		１×１０５	１×１０１	
８２Ｓｒ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０５	１×１０１	
８３Ｓｒ		１×１０６	１×１０１	
８５Ｓｒ		１×１０６	１×１０２	
８５ｍＳｒ		１×１０７	１×１０２	
８７ｍＳｒ		１×１０６	１×１０２	
８９Ｓｒ		１×１０６	１×１０３	
９０Ｓｒ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０４	１×１０２	
９１Ｓｒ		１×１０５	１×１０１	
９２Ｓｒ		１×１０６	１×１０１	
８６Ｙ		１×１０５	１×１０１	
８６ｍＹ		１×１０７	１×１０２	
８７Ｙ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０６	１×１０１	
８８Ｙ		１×１０６	１×１０１	
９０Ｙ		１×１０５	１×１０３	
９０ｍＹ		１×１０６	１×１０１	
９１Ｙ		１×１０６	１×１０３	
９１ｍＹ		１×１０６	１×１０２	
９２Ｙ		１×１０５	１×１０２	
９３Ｙ		１×１０５	１×１０２	
９４Ｙ		１×１０５	１×１０１	
９５Ｙ		１×１０５	１×１０１	
８６Ｚｒ		１×１０７	１×１０２	
８８Ｚｒ		１×１０６	１×１０２	
８９Ｚｒ		１×１０６	１×１０１	
９３Ｚｒ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０７	１×１０３	
９５Ｚｒ		１×１０６	１×１０１	
９７Ｚｒ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０５	１×１０１	
８８Ｎｂ		１×１０５	１×１０１	
８９Ｎｂ		１×１０５	１×１０１	
９０Ｎｂ		１×１０５	１×１０１	
９３ｍＮｂ		１×１０７	１×１０４	
９４Ｎｂ		１×１０６	１×１０１	
９５Ｎｂ		１×１０６	１×１０１	
９５ｍＮｂ		１×１０７	１×１０２	
９６Ｎｂ		１×１０５	１×１０１	
９７Ｎｂ		１×１０６	１×１０１	
９８Ｎｂ		１×１０５	１×１０１	
９０Ｍｏ		１×１０６	１×１０１	
９３Ｍｏ		１×１０８	１×１０３	
９３ｍＭｏ		１×１０６	１×１０１	
９９Ｍｏ		１×１０６	１×１０２	
１０１Ｍｏ		１×１０６	１×１０１	
９３Ｔｃ		１×１０６	１×１０１	
９３ｍＴｃ		１×１０６	１×１０１	
９４Ｔｃ		１×１０６	１×１０１	
９４ｍＴｃ		１×１０５	１×１０１	
９５Ｔｃ		１×１０６	１×１０１	
９５ｍＴｃ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０６	１×１０１	
９６Ｔｃ		１×１０６	１×１０１	
９６ｍＴｃ		１×１０７	１×１０３	
９７Ｔｃ		１×１０８	１×１０３	
９７ｍＴｃ		１×１０７	１×１０３	
９８Ｔｃ		１×１０６	１×１０１	
９９Ｔｃ		１×１０７	１×１０４	
９９ｍＴｃ		１×１０７	１×１０２	
１０１Ｔｃ		１×１０６	１×１０２	
１０４Ｔｃ		１×１０５	１×１０１	
９４Ｒｕ		１×１０６	１×１０２	
９７Ｒｕ		１×１０７	１×１０２	
１０３Ｒｕ		１×１０６	１×１０２	
１０５Ｒｕ		１×１０６	１×１０１	
１０６Ｒｕ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０５	１×１０２	
９９Ｒｈ		１×１０６	１×１０１	
９９ｍＲｈ		１×１０６	１×１０１	
１００Ｒｈ		１×１０６	１×１０１	
１０１Ｒｈ		１×１０７	１×１０２	
１０１ｍＲｈ		１×１０７	１×１０２	
１０２Ｒｈ		１×１０６	１×１０１	
１０２ｍＲｈ		１×１０６	１×１０２	
１０３ｍＲｈ		１×１０８	１×１０４	
１０５Ｒｈ		１×１０７	１×１０２	
１０６ｍＲｈ		１×１０５	１×１０１	
１０７Ｒｈ		１×１０６	１×１０２	
１００Ｐｄ		１×１０７	１×１０２	
１０１Ｐｄ		１×１０６	１×１０２	
１０３Ｐｄ		１×１０８	１×１０３	
１０７Ｐｄ		１×１０８	１×１０５	
１０９Ｐｄ		１×１０６	１×１０３	
１０２Ａｇ		１×１０５	１×１０１	
１０３Ａｇ		１×１０６	１×１０１	
１０４Ａｇ		１×１０６	１×１０１	
１０４ｍＡｇ		１×１０６	１×１０１	
１０５Ａｇ		１×１０６	１×１０２	
１０６Ａｇ		１×１０６	１×１０１	
１０６ｍＡｇ		１×１０６	１×１０１	
１０８ｍＡｇ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０６	１×１０１	
１１０ｍＡｇ		１×１０６	１×１０１	
１１１Ａｇ		１×１０６	１×１０３	
１１２Ａｇ		１×１０５	１×１０１	
１１５Ａｇ		１×１０５	１×１０１	
１０４Ｃｄ		１×１０７	１×１０２	
１０７Ｃｄ		１×１０７	１×１０３	
１０９Ｃｄ		１×１０６	１×１０４	
１１３Ｃｄ		１×１０６	１×１０３	
１１３ｍＣｄ		１×１０６	１×１０３	
１１５Ｃｄ		１×１０６	１×１０２	
１１５ｍＣｄ		１×１０６	１×１０３	
１１７Ｃｄ		１×１０６	１×１０１	
１１７ｍＣｄ		１×１０６	１×１０１	
１０９Ｉｎ		１×１０６	１×１０１	
１１０Ｉｎ	物理的半減期が４．９０時間のもの	１×１０６	１×１０１	
１１０Ｉｎ	物理的半減期が１．１５時間のもの	１×１０５	１×１０１	
１１１Ｉｎ		１×１０６	１×１０２	
１１２Ｉｎ		１×１０６	１×１０２	
１１３ｍＩｎ		１×１０６	１×１０２	
１１４Ｉｎ		１×１０５	１×１０３	
１１４ｍＩｎ		１×１０６	１×１０２	
１１５Ｉｎ		１×１０５	１×１０３	
１１５ｍＩｎ		１×１０６	１×１０２	
１１６ｍＩｎ		１×１０５	１×１０１	
１１７Ｉｎ		１×１０６	１×１０１	
１１７ｍＩｎ		１×１０６	１×１０２	
１１９ｍＩｎ		１×１０５	１×１０２	
１１０Ｓｎ		１×１０７	１×１０２	
１１１Ｓｎ		１×１０６	１×１０２	
１１３Ｓｎ		１×１０７	１×１０３	
１１７ｍＳｎ		１×１０６	１×１０２	
１１９ｍＳｎ		１×１０７	１×１０３	
１２１Ｓｎ		１×１０７	１×１０５	
１２１ｍＳｎ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０７	１×１０３	
１２３Ｓｎ		１×１０６	１×１０３	
１２３ｍＳｎ		１×１０６	１×１０２	
１２５Ｓｎ		１×１０５	１×１０２	
１２６Ｓｎ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０５	１×１０１	
１２７Ｓｎ		１×１０６	１×１０１	
１２８Ｓｎ		１×１０６	１×１０１	
１１５Ｓｂ		１×１０６	１×１０１	
１１６Ｓｂ		１×１０６	１×１０１	
１１６ｍＳｂ		１×１０５	１×１０１	
１１７Ｓｂ		１×１０７	１×１０２	
１１８ｍＳｂ		１×１０６	１×１０１	
１１９Ｓｂ		１×１０７	１×１０３	
１２０Ｓｂ	物理的半減期が５．７６日のもの	１×１０６	１×１０１	
１２０Ｓｂ	物理的半減期が０．２６５時間のもの	１×１０６	１×１０２	
１２２Ｓｂ		１×１０４	１×１０２	
１２４Ｓｂ		１×１０６	１×１０１	
１２４ｍＳｂ		１×１０６	１×１０２	
１２５Ｓｂ		１×１０６	１×１０２	
１２６Ｓｂ		１×１０５	１×１０１	
１２６ｍＳｂ		１×１０５	１×１０１	
１２７Ｓｂ		１×１０６	１×１０１	
１２８Ｓｂ		１×１０５	１×１０１	
１２９Ｓｂ		１×１０６	１×１０１	
１３０Ｓｂ		１×１０５	１×１０１	
１３１Ｓｂ		１×１０６	１×１０１	
１１６Ｔｅ		１×１０７	１×１０２	
１２１Ｔｅ		１×１０６	１×１０１	
１２１ｍＴｅ		１×１０６	１×１０２	
１２３Ｔｅ		１×１０６	１×１０３	
１２３ｍＴｅ		１×１０７	１×１０２	
１２５ｍＴｅ		１×１０７	１×１０３	
１２７Ｔｅ		１×１０６	１×１０３	
１２７ｍＴｅ		１×１０７	１×１０３	
１２９Ｔｅ		１×１０６	１×１０２	
１２９ｍＴｅ		１×１０６	１×１０３	
１３１Ｔｅ		１×１０５	１×１０２	
１３１ｍＴｅ		１×１０６	１×１０１	
１３２Ｔｅ		１×１０７	１×１０２	
１３３Ｔｅ		１×１０５	１×１０１	
１３３ｍＴｅ		１×１０５	１×１０１	
１３４Ｔｅ		１×１０６	１×１０１	
１２０Ｉ		１×１０５	１×１０１	
１２０ｍＩ		１×１０５	１×１０１	
１２１Ｉ		１×１０６	１×１０２	
１２３Ｉ		１×１０７	１×１０２	
１２４Ｉ		１×１０６	１×１０１	
１２５Ｉ		１×１０６	１×１０３	
１２６Ｉ		１×１０６	１×１０２	
１２８Ｉ		１×１０５	１×１０２	
１２９Ｉ		１×１０５	１×１０２	
１３０Ｉ		１×１０６	１×１０１	
１３１Ｉ		１×１０６	１×１０２	
１３２Ｉ		１×１０５	１×１０１	
１３２ｍＩ		１×１０６	１×１０２	
１３３Ｉ		１×１０６	１×１０１	
１３４Ｉ		１×１０５	１×１０１	
１３５Ｉ		１×１０６	１×１０１	
１２０Ｘｅ		１×１０９	１×１０２	
１２１Ｘｅ		１×１０９	１×１０２	
１２２Ｘｅ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０９	１×１０２	
１２３Ｘｅ		１×１０９	１×１０２	
１２５Ｘｅ		１×１０９	１×１０３	
１２７Ｘｅ		１×１０５	１×１０３	
１２９ｍＸｅ		１×１０４	１×１０３	
１３１ｍＸｅ		１×１０４	１×１０４	
１３３Ｘｅ		１×１０４	１×１０３	
１３３ｍＸｅ		１×１０４	１×１０３	
１３５Ｘｅ		１×１０１０	１×１０３	
１３５ｍＸｅ		１×１０９	１×１０２	
１３８Ｘｅ		１×１０９	１×１０２	
１２５Ｃｓ		１×１０４	１×１０１	
１２７Ｃｓ		１×１０５	１×１０２	
１２９Ｃｓ		１×１０５	１×１０２	
１３０Ｃｓ		１×１０６	１×１０２	
１３１Ｃｓ		１×１０６	１×１０３	
１３２Ｃｓ		１×１０５	１×１０１	
１３４Ｃｓ		１×１０４	１×１０１	
１３４ｍＣｓ		１×１０５	１×１０３	
１３５Ｃｓ		１×１０７	１×１０４	
１３５ｍＣｓ		１×１０６	１×１０１	
１３６Ｃｓ		１×１０５	１×１０１	
１３７Ｃｓ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０４	１×１０１	
１３８Ｃｓ		１×１０４	１×１０１	
１２６Ｂａ		１×１０７	１×１０２	
１２８Ｂａ		１×１０７	１×１０２	
１３１Ｂａ		１×１０６	１×１０２	
１３１ｍＢａ		１×１０７	１×１０２	
１３３Ｂａ		１×１０６	１×１０２	
１３３ｍＢａ		１×１０６	１×１０２	
１３５ｍＢａ		１×１０６	１×１０２	
１３７ｍＢａ		１×１０６	１×１０１	
１３９Ｂａ		１×１０５	１×１０２	
１４０Ｂａ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０５	１×１０１	
１４１Ｂａ		１×１０５	１×１０１	
１４２Ｂａ		１×１０６	１×１０１	
１３１Ｌａ		１×１０６	１×１０１	
１３２Ｌａ		１×１０６	１×１０１	
１３５Ｌａ		１×１０７	１×１０３	
１３７Ｌａ		１×１０７	１×１０３	
１３８Ｌａ		１×１０６	１×１０１	
１４０Ｌａ		１×１０５	１×１０１	
１４１Ｌａ		１×１０５	１×１０２	
１４２Ｌａ		１×１０５	１×１０１	
１４３Ｌａ		１×１０５	１×１０２	
１３４Ｃｅ		１×１０７	１×１０３	
１３５Ｃｅ		１×１０６	１×１０１	
１３７Ｃｅ		１×１０７	１×１０３	
１３７ｍＣｅ		１×１０６	１×１０３	
１３９Ｃｅ		１×１０６	１×１０２	
１４１Ｃｅ		１×１０７	１×１０２	
１４３Ｃｅ		１×１０６	１×１０２	
１４４Ｃｅ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０５	１×１０２	
１３６Ｐｒ		１×１０５	１×１０１	
１３７Ｐｒ		１×１０６	１×１０２	
１３８ｍＰｒ		１×１０６	１×１０１	
１３９Ｐｒ		１×１０７	１×１０２	
１４２Ｐｒ		１×１０５	１×１０２	
１４２ｍＰｒ		１×１０９	１×１０７	
１４３Ｐｒ		１×１０６	１×１０４	
１４４Ｐｒ		１×１０５	１×１０２	
１４５Ｐｒ		１×１０５	１×１０３	
１４７Ｐｒ		１×１０５	１×１０１	
１３６Ｎｄ		１×１０６	１×１０２	
１３８Ｎｄ		１×１０７	１×１０３	
１３９Ｎｄ		１×１０６	１×１０２	
１３９ｍＮｄ		１×１０６	１×１０１	
１４１Ｎｄ		１×１０７	１×１０２	
１４７Ｎｄ		１×１０６	１×１０２	
１４９Ｎｄ		１×１０６	１×１０２	
１５１Ｎｄ		１×１０５	１×１０１	
１４１Ｐｍ		１×１０５	１×１０１	
１４３Ｐｍ		１×１０６	１×１０２	
１４４Ｐｍ		１×１０６	１×１０１	
１４５Ｐｍ		１×１０７	１×１０３	
１４６Ｐｍ		１×１０６	１×１０１	
１４７Ｐｍ		１×１０７	１×１０４	
１４８Ｐｍ		１×１０５	１×１０１	
１４８ｍＰｍ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０６	１×１０１	
１４９Ｐｍ		１×１０６	１×１０３	
１５０Ｐｍ		１×１０５	１×１０１	
１５１Ｐｍ		１×１０６	１×１０２	
１４１Ｓｍ		１×１０５	１×１０１	
１４１ｍＳｍ		１×１０６	１×１０１	
１４２Ｓｍ		１×１０７	１×１０２	
１４５Ｓｍ		１×１０７	１×１０２	
１４６Ｓｍ		１×１０５	１×１０１	
１４７Ｓｍ	サマリウム中の１４７Ｓｍの天然の組成を人為的に変えたもの	１×１０４	１×１０１	
１４７Ｓｍ	サマリウム中の１４７Ｓｍの天然の組成を人為的に変えていないもの	１×１０４	１．３×１０２	
１５１Ｓｍ		１×１０８	１×１０４	
１５３Ｓｍ		１×１０６	１×１０２	
１５５Ｓｍ		１×１０６	１×１０２	
１５６Ｓｍ		１×１０６	１×１０２	
１４５Ｅｕ		１×１０６	１×１０１	
１４６Ｅｕ		１×１０６	１×１０１	
１４７Ｅｕ		１×１０６	１×１０２	
１４８Ｅｕ		１×１０６	１×１０１	
１４９Ｅｕ		１×１０７	１×１０２	
１５０Ｅｕ	物理的半減期が３４．２年のもの	１×１０６	１×１０１	
１５０Ｅｕ	物理的半減期が１２．６時間のもの	１×１０６	１×１０３	
１５２Ｅｕ		１×１０６	１×１０１	
１５２ｍＥｕ		１×１０６	１×１０２	
１５４Ｅｕ		１×１０６	１×１０１	
１５５Ｅｕ		１×１０７	１×１０２	
１５６Ｅｕ		１×１０６	１×１０１	
１５７Ｅｕ		１×１０６	１×１０２	
１５８Ｅｕ		１×１０５	１×１０１	
１４５Ｇｄ		１×１０５	１×１０１	
１４６Ｇｄ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０６	１×１０１	
１４７Ｇｄ		１×１０６	１×１０１	
１４８Ｇｄ		１×１０４	１×１０１	
１４９Ｇｄ		１×１０６	１×１０２	
１５１Ｇｄ		１×１０７	１×１０２	
１５２Ｇｄ		１×１０４	１×１０１	
１５３Ｇｄ		１×１０７	１×１０２	
１５９Ｇｄ		１×１０６	１×１０３	
１４７Ｔｂ		１×１０６	１×１０１	
１４９Ｔｂ		１×１０６	１×１０１	
１５０Ｔｂ		１×１０６	１×１０１	
１５１Ｔｂ		１×１０６	１×１０１	
１５３Ｔｂ		１×１０７	１×１０２	
１５４Ｔｂ		１×１０６	１×１０１	
１５５Ｔｂ		１×１０７	１×１０２	
１５６Ｔｂ		１×１０６	１×１０１	
１５６ｍＴｂ	物理的半減期が１．０２日のもの	１×１０７	１×１０３	
１５６ｍＴｂ	物理的半減期が５．００時間のもの	１×１０７	１×１０４	
１５７Ｔｂ		１×１０７	１×１０４	
１５８Ｔｂ		１×１０６	１×１０１	
１６０Ｔｂ		１×１０６	１×１０１	
１６１Ｔｂ		１×１０６	１×１０３	
１５５Ｄｙ		１×１０６	１×１０１	
１５７Ｄｙ		１×１０６	１×１０２	
１５９Ｄｙ		１×１０７	１×１０３	
１６５Ｄｙ		１×１０６	１×１０３	
１６６Ｄｙ		１×１０６	１×１０３	
１５５Ｈｏ		１×１０６	１×１０２	
１５７Ｈｏ		１×１０６	１×１０２	
１５９Ｈｏ		１×１０６	１×１０２	
１６１Ｈｏ		１×１０７	１×１０２	
１６２Ｈｏ		１×１０７	１×１０２	
１６２ｍＨｏ		１×１０６	１×１０１	
１６４Ｈｏ		１×１０６	１×１０３	
１６４ｍＨｏ		１×１０７	１×１０３	
１６６Ｈｏ		１×１０５	１×１０３	
１６６ｍＨｏ		１×１０６	１×１０１	
１６７Ｈｏ		１×１０６	１×１０２	
１６１Ｅｒ		１×１０６	１×１０１	
１６５Ｅｒ		１×１０７	１×１０３	
１６９Ｅｒ		１×１０７	１×１０４	
１７１Ｅｒ		１×１０６	１×１０２	
１７２Ｅｒ		１×１０６	１×１０２	
１６２Ｔｍ		１×１０６	１×１０１	
１６６Ｔｍ		１×１０６	１×１０１	
１６７Ｔｍ		１×１０６	１×１０２	
１７０Ｔｍ		１×１０６	１×１０３	
１７１Ｔｍ		１×１０８	１×１０４	
１７２Ｔｍ		１×１０６	１×１０２	
１７３Ｔｍ		１×１０６	１×１０２	
１７５Ｔｍ		１×１０６	１×１０１	
１６２Ｙｂ		１×１０７	１×１０２	
１６６Ｙｂ		１×１０７	１×１０２	
１６７Ｙｂ		１×１０６	１×１０２	
１６９Ｙｂ		１×１０７	１×１０２	
１７５Ｙｂ		１×１０７	１×１０３	
１７７Ｙｂ		１×１０６	１×１０２	
１７８Ｙｂ		１×１０６	１×１０３	
１６９Ｌｕ		１×１０６	１×１０１	
１７０Ｌｕ		１×１０６	１×１０１	
１７１Ｌｕ		１×１０６	１×１０１	
１７２Ｌｕ		１×１０６	１×１０１	
１７３Ｌｕ		１×１０７	１×１０２	
１７４Ｌｕ		１×１０７	１×１０２	
１７４ｍＬｕ		１×１０７	１×１０２	
１７６Ｌｕ		１×１０６	１×１０２	
１７６ｍＬｕ		１×１０６	１×１０３	
１７７Ｌｕ		１×１０７	１×１０３	
１７７ｍＬｕ		１×１０６	１×１０１	
１７８Ｌｕ		１×１０５	１×１０２	
１７８ｍＬｕ		１×１０５	１×１０１	
１７９Ｌｕ		１×１０６	１×１０３	
１７０Ｈｆ		１×１０６	１×１０２	
１７２Ｈｆ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０６	１×１０１	
１７３Ｈｆ		１×１０６	１×１０２	
１７５Ｈｆ		１×１０６	１×１０２	
１７７ｍＨｆ		１×１０５	１×１０１	
１７８ｍＨｆ		１×１０６	１×１０１	
１７９ｍＨｆ		１×１０６	１×１０１	
１８０ｍＨｆ		１×１０６	１×１０１	
１８１Ｈｆ		１×１０６	１×１０１	
１８２Ｈｆ		１×１０６	１×１０２	
１８２ｍＨｆ		１×１０６	１×１０１	
１８３Ｈｆ		１×１０６	１×１０１	
１８４Ｈｆ		１×１０６	１×１０２	
１７２Ｔａ		１×１０６	１×１０１	
１７３Ｔａ		１×１０６	１×１０１	
１７４Ｔａ		１×１０６	１×１０１	
１７５Ｔａ		１×１０６	１×１０１	
１７６Ｔａ		１×１０６	１×１０１	
１７７Ｔａ		１×１０７	１×１０２	
１７８Ｔａ		１×１０６	１×１０１	
１７９Ｔａ		１×１０７	１×１０３	
１８０Ｔａ		１×１０６	１×１０１	
１８０ｍＴａ		１×１０７	１×１０３	
１８２Ｔａ		１×１０４	１×１０１	
１８２ｍＴａ		１×１０６	１×１０２	
１８３Ｔａ		１×１０６	１×１０２	
１８４Ｔａ		１×１０６	１×１０１	
１８５Ｔａ		１×１０５	１×１０２	
１８６Ｔａ		１×１０５	１×１０１	
１７６Ｗ		１×１０６	１×１０２	
１７７Ｗ		１×１０６	１×１０１	
１７８Ｗ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０６	１×１０１	
１７９Ｗ		１×１０７	１×１０２	
１８１Ｗ		１×１０７	１×１０３	
１８５Ｗ		１×１０７	１×１０４	
１８７Ｗ		１×１０６	１×１０２	
１８８Ｗ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０５	１×１０２	
１７７Ｒｅ		１×１０６	１×１０１	
１７８Ｒｅ		１×１０６	１×１０１	
１８１Ｒｅ		１×１０６	１×１０１	
１８２Ｒｅ		１×１０６	１×１０１	
１８４Ｒｅ		１×１０６	１×１０１	
１８４ｍＲｅ		１×１０６	１×１０２	
１８６Ｒｅ		１×１０６	１×１０３	
１８６ｍＲｅ		１×１０７	１×１０３	
１８７Ｒｅ		１×１０９	１×１０６	
１８８Ｒｅ		１×１０５	１×１０２	
１８８ｍＲｅ		１×１０７	１×１０２	
１８９Ｒｅ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０６	１×１０２	
１８０Ｏｓ		１×１０７	１×１０２	
１８１Ｏｓ		１×１０６	１×１０１	
１８２Ｏｓ		１×１０６	１×１０２	
１８５Ｏｓ		１×１０６	１×１０１	
１８９ｍＯｓ		１×１０７	１×１０４	
１９１Ｏｓ		１×１０７	１×１０２	
１９１ｍＯｓ		１×１０７	１×１０３	
１９３Ｏｓ		１×１０６	１×１０２	
１９４Ｏｓ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０５	１×１０２	
１８２Ｉｒ		１×１０５	１×１０１	
１８４Ｉｒ		１×１０６	１×１０１	
１８５Ｉｒ		１×１０６	１×１０１	
１８６Ｉｒ		１×１０６	１×１０１	
１８７Ｉｒ		１×１０６	１×１０２	
１８８Ｉｒ		１×１０６	１×１０１	
１８９Ｉｒ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０７	１×１０２	
１９０Ｉｒ		１×１０６	１×１０１	
１９０ｍＩｒ	物理的半減期が３．１０時間のもの	１×１０６	１×１０１	
１９０ｍＩｒ	物理的半減期が１．２０時間のもの	１×１０７	１×１０４	
１９２Ｉｒ		１×１０４	１×１０１	
１９２ｍＩｒ		１×１０７	１×１０２	
１９３ｍＩｒ		１×１０７	１×１０４	
１９４Ｉｒ		１×１０５	１×１０２	
１９４ｍＩｒ		１×１０６	１×１０１	
１９５Ｉｒ		１×１０６	１×１０２	
１９５ｍＩｒ		１×１０６	１×１０２	
１８６Ｐｔ		１×１０６	１×１０１	
１８８Ｐｔ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０６	１×１０１	
１８９Ｐｔ		１×１０６	１×１０２	
１９１Ｐｔ		１×１０６	１×１０２	
１９３Ｐｔ		１×１０７	１×１０４	
１９３ｍＰｔ		１×１０７	１×１０３	
１９５ｍＰｔ		１×１０６	１×１０２	
１９７Ｐｔ		１×１０６	１×１０３	
１９７ｍＰｔ		１×１０６	１×１０２	
１９９Ｐｔ		１×１０６	１×１０２	
２００Ｐｔ		１×１０６	１×１０２	
１９３Ａｕ		１×１０７	１×１０２	
１９４Ａｕ		１×１０６	１×１０１	
１９５Ａｕ		１×１０７	１×１０２	
１９８Ａｕ		１×１０６	１×１０２	
１９８ｍＡｕ		１×１０６	１×１０１	
１９９Ａｕ		１×１０６	１×１０２	
２００Ａｕ		１×１０５	１×１０２	
２００ｍＡｕ		１×１０６	１×１０１	
２０１Ａｕ		１×１０６	１×１０２	
１９３Ｈｇ		１×１０６	１×１０２	
１９３ｍＨｇ		１×１０６	１×１０１	
１９４Ｈｇ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０６	１×１０１	
１９５Ｈｇ		１×１０６	１×１０２	
１９５ｍＨｇ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０６	１×１０２	
１９７Ｈｇ		１×１０７	１×１０２	
１９７ｍＨｇ		１×１０６	１×１０２	
１９９ｍＨｇ		１×１０６	１×１０２	
２０３Ｈｇ		１×１０５	１×１０２	
１９４Ｔｌ		１×１０６	１×１０１	
１９４ｍＴｌ		１×１０６	１×１０１	
１９５Ｔｌ		１×１０６	１×１０１	
１９７Ｔｌ		１×１０６	１×１０２	
１９８Ｔｌ		１×１０６	１×１０１	
１９８ｍＴｌ		１×１０６	１×１０１	
１９９Ｔｌ		１×１０６	１×１０２	
２００Ｔｌ		１×１０６	１×１０１	
２０１Ｔｌ		１×１０６	１×１０２	
２０２Ｔｌ		１×１０６	１×１０２	
２０４Ｔｌ		１×１０４	１×１０４	
１９５ｍＰｂ		１×１０６	１×１０１	
１９８Ｐｂ		１×１０６	１×１０２	
１９９Ｐｂ		１×１０６	１×１０１	
２００Ｐｂ		１×１０６	１×１０２	
２０１Ｐｂ		１×１０６	１×１０１	
２０２Ｐｂ		１×１０６	１×１０３	
２０２ｍＰｂ		１×１０６	１×１０１	
２０３Ｐｂ		１×１０６	１×１０２	
２０５Ｐｂ		１×１０７	１×１０４	
２０９Ｐｂ		１×１０６	１×１０５	
２１０Ｐｂ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０４	１×１０１	
２１１Ｐｂ		１×１０６	１×１０２	
２１２Ｐｂ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０５	１×１０１	
２１４Ｐｂ		１×１０６	１×１０２	
２００Ｂｉ		１×１０６	１×１０１	
２０１Ｂｉ		１×１０６	１×１０１	
２０２Ｂｉ		１×１０６	１×１０１	
２０３Ｂｉ		１×１０６	１×１０１	
２０５Ｂｉ		１×１０６	１×１０１	
２０６Ｂｉ		１×１０５	１×１０１	
２０７Ｂｉ		１×１０６	１×１０１	
２１０Ｂｉ		１×１０６	１×１０３	
２１０ｍＢｉ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０５	１×１０１	
２１２Ｂｉ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０５	１×１０１	
２１３Ｂｉ		１×１０６	１×１０２	
２１４Ｂｉ		１×１０５	１×１０１	
２０３Ｐｏ		１×１０６	１×１０１	
２０５Ｐｏ		１×１０６	１×１０１	
２０６Ｐｏ		１×１０６	１×１０１	
２０７Ｐｏ		１×１０６	１×１０１	
２０８Ｐｏ		１×１０４	１×１０１	
２０９Ｐｏ		１×１０４	１×１０１	
２１０Ｐｏ		１×１０４	１×１０１	
２０７Ａｔ		１×１０６	１×１０１	
２１１Ａｔ		１×１０７	１×１０３	
２２０Ｒｎ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０７	１×１０４	
２２２Ｒｎ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０８	１×１０１	
２２２Ｆｒ		１×１０５	１×１０３	
２２３Ｆｒ		１×１０６	１×１０２	
２２３Ｒａ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０５	１×１０２	
２２４Ｒａ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０５	１×１０１	
２２５Ｒａ		１×１０５	１×１０２	
２２６Ｒａ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０４	１×１０１	
２２７Ｒａ		１×１０６	１×１０２	
２２８Ｒａ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０５	１×１０１	
２２４Ａｃ		１×１０６	１×１０２	
２２５Ａｃ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０４	１×１０１	
２２６Ａｃ		１×１０５	１×１０２	
２２７Ａｃ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０３	１×１０－１	
２２８Ａｃ		１×１０６	１×１０１	
２２７Ｐａ		１×１０６	１×１０３	
２２８Ｐａ		１×１０６	１×１０１	
２３０Ｐａ		１×１０６	１×１０１	
２３１Ｐａ		１×１０３	１×１００	
２３２Ｐａ		１×１０６	１×１０１	
２３３Ｐａ		１×１０７	１×１０２	
２３４Ｐａ		１×１０６	１×１０１	
２３２Ｎｐ		１×１０６	１×１０１	
２３３Ｎｐ		１×１０７	１×１０２	
２３４Ｎｐ		１×１０６	１×１０１	
２３５Ｎｐ		１×１０７	１×１０３	
２３６Ｎｐ	物理的半減期が１．１５×１０５年のもの	１×１０５	１×１０２	
２３６Ｎｐ	物理的半減期が２２．５時間のもの	１×１０７	１×１０３	
２３７Ｎｐ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０３	１×１００	
２３８Ｎｐ		１×１０６	１×１０２	
２３９Ｎｐ		１×１０７	１×１０２	
２４０Ｎｐ		１×１０６	１×１０１	
２３７Ａｍ		１×１０６	１×１０２	
２３８Ａｍ		１×１０６	１×１０１	
２３９Ａｍ		１×１０６	１×１０２	
２４０Ａｍ		１×１０６	１×１０１	
２４１Ａｍ		１×１０４	１×１００	
２４２Ａｍ		１×１０６	１×１０３	
２４２ｍＡｍ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０４	１×１００	
２４３Ａｍ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０３	１×１００	
２４４Ａｍ		１×１０６	１×１０１	
２４４ｍＡｍ		１×１０７	１×１０４	
２４５Ａｍ		１×１０６	１×１０３	
２４６Ａｍ		１×１０５	１×１０１	
２４６ｍＡｍ		１×１０６	１×１０１	
２３８Ｃｍ		１×１０７	１×１０２	
２４０Ｃｍ		１×１０５	１×１０２	
２４１Ｃｍ		１×１０６	１×１０２	
２４２Ｃｍ		１×１０５	１×１０２	
２４３Ｃｍ		１×１０４	１×１００	
２４４Ｃｍ		１×１０４	１×１０１	
２４５Ｃｍ		１×１０３	１×１００	
２４６Ｃｍ		１×１０３	１×１００	
２４７Ｃｍ		１×１０４	１×１００	
２４８Ｃｍ		１×１０３	１×１００	
２４９Ｃｍ		１×１０６	１×１０３	
２５０Ｃｍ		１×１０３	１×１０－１	
２４５Ｂｋ		１×１０６	１×１０２	
２４６Ｂｋ		１×１０６	１×１０１	
２４７Ｂｋ		１×１０４	１×１００	
２４９Ｂｋ		１×１０６	１×１０３	
２５０Ｂｋ		１×１０６	１×１０１	
２４４Ｃｆ		１×１０７	１×１０４	
２４６Ｃｆ		１×１０６	１×１０３	
２４８Ｃｆ		１×１０４	１×１０１	
２４９Ｃｆ		１×１０３	１×１００	
２５０Ｃｆ		１×１０４	１×１０１	
２５１Ｃｆ		１×１０３	１×１００	
２５２Ｃｆ		１×１０４	１×１０１	
２５３Ｃｆ		１×１０５	１×１０２	
２５４Ｃｆ		１×１０３	１×１００	
２５０Ｅｓ		１×１０６	１×１０２	
２５１Ｅｓ		１×１０７	１×１０２	
２５３Ｅｓ		１×１０５	１×１０２	
２５４Ｅｓ		１×１０４	１×１０１	
２５４ｍＥｓ		１×１０６	１×１０２	
２５２Ｆｍ		１×１０６	１×１０３	
２５３Ｆｍ		１×１０６	１×１０２	
２５４Ｆｍ		１×１０７	１×１０４	
２５５Ｆｍ		１×１０６	１×１０３	
２５７Ｆｍ		１×１０５	１×１０１	
２５７Ｍｄ		１×１０７	１×１０２	
２５８Ｍｄ		１×１０５	１×１０２	
その他の同位元素	アルファ線を放出するもの	１×１０３	１×１０－１	
	アルファ線を放出しないもの	１×１０４	１×１０－１	
備考　第二欄及び第三欄に掲げる数量及び濃度について、放射平衡に含める親核種と子孫核種は次表による。
親核種	子孫核種	
２８Ｍｇ	２８Ａｌ	
４４Ｔｉ	４４Ｓｃ	
６０Ｆｅ	６０ｍＣｏ	
６８Ｇｅ	６８Ｇａ	
８３Ｒｂ	８３ｍＫｒ	
８２Ｓｒ	８２Ｒｂ	
９０Ｓｒ	９０Ｙ	
８７Ｙ	８７ｍＳｒ	
９３Ｚｒ	９３ｍＮｂ	
９７Ｚｒ	９７Ｎｂ	
９５ｍＴｃ	９５Ｔｃ（０．０４）	
１０６Ｒｕ	１０６Ｒｈ	
１０８ｍＡｇ	１０８Ａｇ（０．０８９）	
１２１ｍＳｎ	１２１Ｓｎ（０．７７６）	
１２６Ｓｎ	１２６ｍＳｂ	
１２２Ｘｅ	１２２Ｉ	
１３７Ｃｓ	１３７ｍＢａ	
１４０Ｂａ	１４０Ｌａ	
１４４Ｃｅ	１４４Ｐｒ	
１４８ｍＰｍ	１４８Ｐｍ（０．０４６）	
１４６Ｇｄ	１４６Ｅｕ	
１７２Ｈｆ	１７２Ｌｕ	
１７８Ｗ	１７８Ｔａ	
１８８Ｗ	１８８Ｒｅ	
１８９Ｒｅ	１８９ｍＯｓ（０．２４１）	
１９４Ｏｓ	１９４Ｉｒ	
１８９Ｉｒ	１８９ｍＯｓ	
１８８Ｐｔ	１８８Ｉｒ	
１９４Ｈｇ	１９４Ａｕ	
１９５ｍＨｇ	１９５Ｈｇ（０．５４２）	
２１０Ｐｂ	２１０Ｂｉ、２１０Ｐｏ	
２１２Ｐｂ	２１２Ｂｉ、２０８Ｔｌ（０．３６）、２１２Ｐｏ（０．６４）	
２１０ｍＢｉ	２０６Ｔｌ	
２１２Ｂｉ	２０８Ｔｌ（０．３６）、２１２Ｐｏ（０．６４）	
２２０Ｒｎ	２１６Ｐｏ	
２２２Ｒｎ	２１８Ｐｏ、２１４Ｐｂ、２１４Ｂｉ、２１４Ｐｏ	
２２３Ｒａ	２１９Ｒｎ、２１５Ｐｏ、２１１Ｐｂ、２１１Ｂｉ、２０７Ｔｌ	
２２４Ｒａ	２２０Ｒｎ、２１６Ｐｏ、２１２Ｐｂ、２１２Ｂｉ、２０８Ｔｌ（０．３６）、２１２Ｐｏ（０．６４）	
２２６Ｒａ	２２２Ｒｎ、２１８Ｐｏ、２１４Ｐｂ、２１４Ｂｉ、２１４Ｐｏ、２１０Ｐｂ、２１０Ｂｉ、２１０Ｐｏ	
２２８Ｒａ	２２８Ａｃ	
２２５Ａｃ	２２１Ｆｒ、２１７Ａｔ、２１３Ｂｉ、２１３Ｐｏ（０．９７８）、２０９Ｔｌ（０．０２１６）、２０９Ｐｂ（０．９７８）	
２２７Ａｃ	２２３Ｆｒ（０．０１３８）	
２３７Ｎｐ	２３３Ｐａ	
２４２ｍＡｍ	２４２Ａｍ	
２４３Ａｍ	２３９Ｎｐ	
別表第二（第十八条の二関係）
放射性同位元素の種類が明らかで、かつ、一種類である場合の空気中の濃度限度等
第一欄
放射性同位元素の種類	第二欄
空気中濃度限度
（Ｂｑ／ｃｍ３）	第三欄
排液中又は排水中の濃度限度
（Ｂｑ／ｃｍ３）	第四欄
排気中又は空気中の濃度限度
（Ｂｑ／ｃｍ３）	
核種	化学形等				
３Ｈ	元素状水素	１×１０４		７×１０１	
３Ｈ	メタン	１×１０２		７×１０－１	
３Ｈ	水	８×１０－１	６×１０１	５×１０－３	
３Ｈ	有機物（メタンを除く）	５×１０－１	２×１０１	３×１０－３	
３Ｈ	上記を除く化合物	７×１０－１	４×１０１	３×１０－３	
７Ｂｅ	酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	５×１０－１	３×１０１	２×１０－３	
７Ｂｅ	酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	５×１０－１	３×１０１	２×１０－３	
１０Ｂｅ	酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	３×１０－３	７×１０－１	１×１０－５	
１０Ｂｅ	酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	１×１０－３	７×１０－１	４×１０－６	
１０Ｃ	〔サブマージョン〕	９×１０－２		４×１０－４	
１１Ｃ	〔サブマージョン〕	２×１０－１		７×１０－４	
１１Ｃ	蒸気	７×１００		４×１０－２	
１１Ｃ	標識有機化合物〔経口摂取〕		４×１０１		
１１Ｃ	一酸化物	２×１０１		１×１０－１	
１１Ｃ	二酸化物	９×１００		５×１０－２	
１１Ｃ	メタン	８×１０２		４×１００	
１４Ｃ	蒸気	４×１０－２		２×１０－４	
１４Ｃ	標識有機化合物〔経口摂取〕		２×１００		
１４Ｃ	一酸化物	３×１０１		１×１０－１	
１４Ｃ	二酸化物	３×１００		２×１０－２	
１４Ｃ	メタン	７×１００		５×１０－２	
１３Ｎ	〔サブマージョン〕	２×１０－１		７×１０－４	
１６Ｎ	〔サブマージョン〕	３×１０－２		１×１０－４	
１４Ｏ	〔サブマージョン〕	４×１０－２		２×１０－４	
１５Ｏ	〔サブマージョン〕	２×１０－１		７×１０－４	
１９Ｏ	〔サブマージョン〕	２×１０－１		７×１０－４	
１８Ｆ	Ｈ、Ｌｉ、Ｎａ、Ｓｉ、Ｐ、Ｋ、Ｎｉ、Ｒｂ、Ｓｒ、Ｍｏ、Ａｇ、Ｔｅ、Ｉ、Ｃｓ、Ｂａ、Ｌａ、Ｗ、Ｐｔ、Ｔｌ、Ｐｂ、Ｐｏ、Ｆｒのフッ化物、Ｓｅの無機化合物のフッ化物、Ｈｇの有機化合物のフッ化物及び大部分の六価のウラン化合物（六フッ化ウラン、フッ化ウラニル等）のフッ化物	４×１０－１	２×１０１	４×１０－３	
１８Ｆ	Ｍｇ、Ａｌ、Ｃａ、Ｔｉ、Ｖ、Ｃｒ、Ｍｎ、Ｆｅ、Ｃｕ、Ｇａ、Ｇｅ、Ａｓ、Ｙ、Ｚｒ、Ｎｂ、Ｔｃ、Ｒｕ、Ｒｈ、Ｐｄ、Ｃｄ、Ｉｎ、Ｓｎ、Ｓｂ、Ｓｍ、Ｅｕ、Ｇｄ、Ｔｂ、Ｄｙ、Ｈｏ、Ｅｒ、Ｔｍ、Ｈｆ、Ｒｅ、Ｏｓ、Ｉｒ、Ａｕ、Ｂｉ、Ｒａ、Ａｃ、Ｔｈ、Ｐａ、Ｎｐ、Ｐｕ、Ａｍ、Ｃｍ、Ｂｋ、Ｃｆ、Ｅｓ、Ｆｍ、Ｍｄのフッ化物、Ｈｇの無機化合物のフッ化物及び難溶性のウラン化合物（四フッ化ウラン等）のフッ化物	２×１０－１	２×１０１	２×１０－３	
１８Ｆ	Ｂｅ、Ｓｃ、Ｃｏ、Ｚｎ、Ｃｅ、Ｐｒ、Ｎｄ、Ｐｍ、Ｙｂ、Ｌｕ、Ｔａのフッ化物及び不溶性のウラン化合物のフッ化物	２×１０－１	２×１０１	２×１０－３	
２２Ｎａ	すべての化合物	１×１０－２	３×１０－１	９×１０－５	
２４Ｎａ	すべての化合物	４×１０－２	２×１００	４×１０－４	
２７Ｍｇ	酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	２×１００	４×１０１	２×１０－２	
２８Ｍｇ	酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	１×１００	４×１０１	１×１０－２	
２８Ｍｇ	酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	２×１０－２	４×１０－１	２×１０－４	
２８Ｍｇ	酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	１×１０－２	４×１０－１	１×１０－４	
２６Ａｌ	酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び金属アルミニウム以外の化合物	１×１０－３	２×１０－１	１×１０－５	
２６Ａｌ	酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び金属アルミニウム	２×１０－３	２×１０－１	６×１０－６	
２８Ａｌ	酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び金属アルミニウム以外の化合物	４×１００	８×１０１	４×１０－２	
２８Ａｌ	酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び金属アルミニウム	３×１００	８×１０１	３×１０－２	
２９Ａｌ	酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び金属アルミニウム以外の化合物	２×１００	４×１０１	２×１０－２	
２９Ａｌ	酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び金属アルミニウム	１×１００	４×１０１	１×１０－２	
３１Ｓｉ	酸化物、水酸化物、炭化物、硝酸塩及びアルミノケイ酸ガラスのエーロゾル以外の化合物	４×１０－１	５×１００	４×１０－３	
３１Ｓｉ	酸化物、水酸化物、炭化物及び硝酸塩	２×１０－１	５×１００	２×１０－３	
３１Ｓｉ	アルミノケイ酸ガラスのエーロゾル	２×１０－１	５×１００	１×１０－３	
３２Ｓｉ	酸化物、水酸化物、炭化物、硝酸塩及びアルミノケイ酸ガラスのエーロゾル以外の化合物	６×１０－３	１×１００	４×１０－５	
３２Ｓｉ	酸化物、水酸化物、炭化物及び硝酸塩	２×１０－３	１×１００	７×１０－６	
３２Ｓｉ	アルミノケイ酸ガラスのエーロゾル	４×１０－４	１×１００	１×１０－６	
３０Ｐ	Ｓｎのリン酸塩以外の化合物	４×１００	７×１０１	４×１０－２	
３０Ｐ	Ｓｎのリン酸塩	３×１００	７×１０１	３×１０－２	
３２Ｐ	Ｓｎのリン酸塩以外の化合物	２×１０－２	３×１０－１	１×１０－４	
３２Ｐ	Ｓｎのリン酸塩	７×１０－３	３×１０－１	４×１０－５	
３３Ｐ	Ｓｎのリン酸塩以外の化合物	１×１０－１	３×１００	１×１０－３	
３３Ｐ	Ｓｎのリン酸塩	２×１０－２	３×１００	８×１０－５	
３５Ｓ	蒸気（二酸化硫黄を含む）	２×１０－１		１×１０－３	
３５Ｓ	二硫化炭素	３×１０－２		２×１０－４	
３５Ｓ	元素状硫黄〔経口摂取〕		６×１００		
３５Ｓ	元素状硫黄以外の無機化合物〔経口摂取〕		６×１００		
３５Ｓ	食品中の硫黄〔経口摂取〕		１×１００		
３５Ｓ	Ｈ、Ｌｉ、Ｎａ、Ｍｇ、Ａｌ、Ｓｉ、Ｐ、Ｋ、Ｔｉ、Ｖ、Ｃｒ、Ｍｎ、Ｆｅ、Ｎｉ、Ｇａ、Ｒｂ、Ｓｒ、Ｚｒ、Ｔｃ、Ｒｕ、Ｒｈ、Ｐｄ、Ｉｎ、Ｔｅ、Ｉ、Ｃｓ、Ｂａ、Ｌａ、Ｇｄ、Ｈｆ、Ｗ、Ｒｅ、Ｏｓ、Ｉｒ、Ｐｔ、Ａｕ、Ｔｌ、Ｐｂ、Ｐｏ、Ｆｒ、Ａｃの硫化物と硫酸塩、Ｃｕの無機化合物の硫酸塩、Ｇｅ、Ｍｏ、Ａｇ、Ｃｄ、Ｓｎの硫酸塩、Ｓｅの無機化合物の硫化物と硫酸塩、Ｈｇの無機化合物の硫酸塩、Ｈｇの有機化合物の硫化物と硫酸塩及び大部分の六価のウラン化合物の硫化物と硫酸塩	３×１０－１		２×１０－３	
３５Ｓ	元素状硫黄〔吸入摂取〕、Ｂｅ、Ｃａ、Ｓｃ、Ｃｏ、Ｚｎ、Ａｓ、Ｙ、Ｎｂ、Ｓｂ、Ｃｅ、Ｐｒ、Ｎｄ、Ｐｍ、Ｓｍ、Ｅｕ、Ｔｂ、Ｄｙ、Ｈｏ、Ｅｒ、Ｔｍ、Ｙｂ、Ｌｕ、Ｔａ、Ｂｉ、Ｒａ、Ｔｈ、Ｐａ、Ｎｐ、Ｐｕ、Ａｍ、Ｃｍ、Ｂｋ、Ｃｆ、Ｅｓ、Ｆｍ、Ｍｄの硫化物と硫酸塩、Ｃｕの無機化合物の硫化物、Ｇｅ、Ｍｏ、Ａｇ、Ｃｄ、Ｓｎの硫化物、Ｈｇの無機化合物の硫化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の硫化物と硫酸塩	２×１０－２		９×１０－５	
３７Ｓ	蒸気（二酸化硫黄を含む）	２×１００		１×１０－２	
３７Ｓ	二硫化炭素	２×１００		９×１０－３	
３７Ｓ	元素状硫黄〔経口摂取〕		５×１０１		
３７Ｓ	元素状硫黄以外の無機化合物〔経口摂取〕		５×１０１		
３７Ｓ	食品中の硫黄〔経口摂取〕		５×１０１		
３７Ｓ	Ｈ、Ｌｉ、Ｎａ、Ｍｇ、Ａｌ、Ｓｉ、Ｐ、Ｋ、Ｔｉ、Ｖ、Ｃｒ、Ｍｎ、Ｆｅ、Ｎｉ、Ｇａ、Ｒｂ、Ｓｒ、Ｚｒ、Ｔｃ、Ｒｕ、Ｒｈ、Ｐｄ、Ｉｎ、Ｔｅ、Ｉ、Ｃｓ、Ｂａ、Ｌａ、Ｇｄ、Ｈｆ、Ｗ、Ｒｅ、Ｏｓ、Ｉｒ、Ｐｔ、Ａｕ、Ｔｌ、Ｐｂ、Ｐｏ、Ｆｒ、Ａｃの硫化物と硫酸塩、Ｃｕの無機化合物の硫酸塩、Ｇｅ、Ｍｏ、Ａｇ、Ｃｄ、Ｓｎの硫酸塩、Ｓｅの無機化合物の硫化物と硫酸塩、Ｈｇの無機化合物の硫酸塩、Ｈｇの有機化合物の硫化物と硫酸塩及び大部分の六価のウラン化合物の硫化物と硫酸塩	２×１００		２×１０－２	
３７Ｓ	元素状硫黄〔吸入摂取〕、Ｂｅ、Ｃａ、Ｓｃ、Ｃｏ、Ｚｎ、Ａｓ、Ｙ、Ｎｂ、Ｓｂ、Ｃｅ、Ｐｒ、Ｎｄ、Ｐｍ、Ｓｍ、Ｅｕ、Ｔｂ、Ｄｙ、Ｈｏ、Ｅｒ、Ｔｍ、Ｙｂ、Ｌｕ、Ｔａ、Ｂｉ、Ｒａ、Ｔｈ、Ｐａ、Ｎｐ、Ｐｕ、Ａｍ、Ｃｍ、Ｂｋ、Ｃｆ、Ｅｓ、Ｆｍ、Ｍｄの硫化物と硫酸塩、Ｃｕの無機化合物の硫化物、Ｇｅ、Ｍｏ、Ａｇ、Ｃｄ、Ｓｎの硫化物、Ｈｇの無機化合物の硫化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の硫化物と硫酸塩	１×１００		２×１０－２	
３８Ｓ	蒸気（二酸化硫黄を含む）	１×１０－１		６×１０－４	
３８Ｓ	二硫化炭素	１×１０－１		７×１０－４	
３８Ｓ	元素状硫黄〔経口摂取〕		３×１００		
３８Ｓ	元素状硫黄以外の無機化合物〔経口摂取〕		３×１００		
３８Ｓ	食品中の硫黄〔経口摂取〕		３×１００		
３８Ｓ	Ｈ、Ｌｉ、Ｎａ、Ｍｇ、Ａｌ、Ｓｉ、Ｐ、Ｋ、Ｔｉ、Ｖ、Ｃｒ、Ｍｎ、Ｆｅ、Ｎｉ、Ｇａ、Ｒｂ、Ｓｒ、Ｚｒ、Ｔｃ、Ｒｕ、Ｒｈ、Ｐｄ、Ｉｎ、Ｔｅ、Ｉ、Ｃｓ、Ｂａ、Ｌａ、Ｇｄ、Ｈｆ、Ｗ、Ｒｅ、Ｏｓ、Ｉｒ、Ｐｔ、Ａｕ、Ｔｌ、Ｐｂ、Ｐｏ、Ｆｒ、Ａｃの硫化物と硫酸塩、Ｃｕの無機化合物の硫酸塩、Ｇｅ、Ｍｏ、Ａｇ、Ｃｄ、Ｓｎの硫酸塩、Ｓｅの無機化合物の硫化物と硫酸塩、Ｈｇの無機化合物の硫酸塩、Ｈｇの有機化合物の硫化物と硫酸塩及び大部分の六価のウラン化合物の硫化物と硫酸塩	９×１０－２		８×１０－４	
３８Ｓ	元素状硫黄〔吸入摂取〕、Ｂｅ、Ｃａ、Ｓｃ、Ｃｏ、Ｚｎ、Ａｓ、Ｙ、Ｎｂ、Ｓｂ、Ｃｅ、Ｐｒ、Ｎｄ、Ｐｍ、Ｓｍ、Ｅｕ、Ｔｂ、Ｄｙ、Ｈｏ、Ｅｒ、Ｔｍ、Ｙｂ、Ｌｕ、Ｔａ、Ｂｉ、Ｒａ、Ｔｈ、Ｐａ、Ｎｐ、Ｐｕ、Ａｍ、Ｃｍ、Ｂｋ、Ｃｆ、Ｅｓ、Ｆｍ、Ｍｄの硫化物と硫酸塩、Ｃｕの無機化合物の硫化物、Ｇｅ、Ｍｏ、Ａｇ、Ｃｄ、Ｓｎの硫化物、Ｈｇの無機化合物の硫化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の硫化物と硫酸塩	６×１０－２		４×１０－４	
３４Ｃｌ	Ｈ、Ｌｉ、Ｎａ、Ｓｉ、Ｐ、Ｋ、Ｎｉ、Ｒｂ、Ｓｒ、Ｍｏ、Ａｇ、Ｔｅ、Ｉ、Ｃｓ、Ｂａ、Ｌａ、Ｇｄ、Ｗ、Ｐｔ、Ｔｌ、Ｐｂ、Ｐｏ、Ｆｒの塩化物、Ｓｅの無機化合物の塩化物、Ｈｇの有機化合物の塩化物及び大部分の六価のウラン化合物の塩化物	３×１０２	４×１０３	３×１００	
３４Ｃｌ	Ｂｅ、Ｍｇ、Ａｌ、Ｃａ、Ｓｃ、Ｔｉ、Ｖ、Ｃｒ、Ｍｎ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ｇａ、Ｇｅ、Ａｓ、Ｙ、Ｚｒ、Ｎｂ、Ｔｃ、Ｒｕ、Ｒｈ、Ｐｄ、Ｃｄ、Ｉｎ、Ｓｎ、Ｓｂ、Ｃｅ、Ｐｒ、Ｎｄ、Ｐｍ、Ｓｍ、Ｅｕ、Ｔｂ、Ｄｙ、Ｈｏ、Ｅｒ、Ｔｍ、Ｙｂ、Ｌｕ、Ｈｆ、Ｔａ、Ｒｅ、Ｏｓ、Ｉｒ、Ａｕ、Ｂｉ、Ｒａ、Ａｃ、Ｔｈ、Ｐａ、Ｎｐ、Ｐｕ、Ａｍ、Ｃｍ、Ｂｋ、Ｃｆ、Ｅｓ、Ｆｍ、Ｍｄの塩化物、Ｈｇの無機化合物の塩化物及び難溶性（四塩化ウラン等）、不溶性のウラン化合物の塩化物	３×１０２	４×１０３	３×１００	
３４ｍＣｌ	〔サブマージョン〕	７×１０－２		３×１０－４	
３４ｍＣｌ	Ｈ、Ｌｉ、Ｎａ、Ｓｉ、Ｐ、Ｋ、Ｎｉ、Ｒｂ、Ｓｒ、Ｍｏ、Ａｇ、Ｔｅ、Ｉ、Ｃｓ、Ｂａ、Ｌａ、Ｇｄ、Ｗ、Ｐｔ、Ｔｌ、Ｐｂ、Ｐｏ、Ｆｒの塩化物、Ｓｅの無機化合物の塩化物、Ｈｇの有機化合物の塩化物及び大部分の六価のウラン化合物の塩化物	４×１０－１	８×１００	４×１０－３	
３４ｍＣｌ	Ｂｅ、Ｍｇ、Ａｌ、Ｃａ、Ｓｃ、Ｔｉ、Ｖ、Ｃｒ、Ｍｎ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ｇａ、Ｇｅ、Ａｓ、Ｙ、Ｚｒ、Ｎｂ、Ｔｃ、Ｒｕ、Ｒｈ、Ｐｄ、Ｃｄ、Ｉｎ、Ｓｎ、Ｓｂ、Ｃｅ、Ｐｒ、Ｎｄ、Ｐｍ、Ｓｍ、Ｅｕ、Ｔｂ、Ｄｙ、Ｈｏ、Ｅｒ、Ｔｍ、Ｙｂ、Ｌｕ、Ｈｆ、Ｔａ、Ｒｅ、Ｏｓ、Ｉｒ、Ａｕ、Ｂｉ、Ｒａ、Ａｃ、Ｔｈ、Ｐａ、Ｎｐ、Ｐｕ、Ａｍ、Ｃｍ、Ｂｋ、Ｃｆ、Ｅｓ、Ｆｍ、Ｍｄの塩化物、Ｈｇの無機化合物の塩化物及び難溶性（四塩化ウラン等）、不溶性のウラン化合物の塩化物	３×１０－１	８×１００	３×１０－３	
３６Ｃｌ	Ｈ、Ｌｉ、Ｎａ、Ｓｉ、Ｐ、Ｋ、Ｎｉ、Ｒｂ、Ｓｒ、Ｍｏ、Ａｇ、Ｔｅ、Ｉ、Ｃｓ、Ｂａ、Ｌａ、Ｇｄ、Ｗ、Ｐｔ、Ｔｌ、Ｐｂ、Ｐｏ、Ｆｒの塩化物、Ｓｅの無機化合物の塩化物、Ｈｇの有機化合物の塩化物及び大部分の六価のウラン化合物の塩化物	４×１０－２	９×１０－１	３×１０－４	
３６Ｃｌ	Ｂｅ、Ｍｇ、Ａｌ、Ｃａ、Ｓｃ、Ｔｉ、Ｖ、Ｃｒ、Ｍｎ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ｇａ、Ｇｅ、Ａｓ、Ｙ、Ｚｒ、Ｎｂ、Ｔｃ、Ｒｕ、Ｒｈ、Ｐｄ、Ｃｄ、Ｉｎ、Ｓｎ、Ｓｂ、Ｃｅ、Ｐｒ、Ｎｄ、Ｐｍ、Ｓｍ、Ｅｕ、Ｔｂ、Ｄｙ、Ｈｏ、Ｅｒ、Ｔｍ、Ｙｂ、Ｌｕ、Ｈｆ、Ｔａ、Ｒｅ、Ｏｓ、Ｉｒ、Ａｕ、Ｂｉ、Ｒａ、Ａｃ、Ｔｈ、Ｐａ、Ｎｐ、Ｐｕ、Ａｍ、Ｃｍ、Ｂｋ、Ｃｆ、Ｅｓ、Ｆｍ、Ｍｄの塩化物、Ｈｇの無機化合物の塩化物及び難溶性（四塩化ウラン等）、不溶性のウラン化合物の塩化物	４×１０－３	９×１０－１	２×１０－５	
３８Ｃｌ	Ｈ、Ｌｉ、Ｎａ、Ｓｉ、Ｐ、Ｋ、Ｎｉ、Ｒｂ、Ｓｒ、Ｍｏ、Ａｇ、Ｔｅ、Ｉ、Ｃｓ、Ｂａ、Ｌａ、Ｇｄ、Ｗ、Ｐｔ、Ｔｌ、Ｐｂ、Ｐｏ、Ｆｒの塩化物、Ｓｅの無機化合物の塩化物、Ｈｇの有機化合物の塩化物及び大部分の六価のウラン化合物の塩化物	５×１０－１	７×１００	５×１０－３	
３８Ｃｌ	Ｂｅ、Ｍｇ、Ａｌ、Ｃａ、Ｓｃ、Ｔｉ、Ｖ、Ｃｒ、Ｍｎ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ｇａ、Ｇｅ、Ａｓ、Ｙ、Ｚｒ、Ｎｂ、Ｔｃ、Ｒｕ、Ｒｈ、Ｐｄ、Ｃｄ、Ｉｎ、Ｓｎ、Ｓｂ、Ｃｅ、Ｐｒ、Ｎｄ、Ｐｍ、Ｓｍ、Ｅｕ、Ｔｂ、Ｄｙ、Ｈｏ、Ｅｒ、Ｔｍ、Ｙｂ、Ｌｕ、Ｈｆ、Ｔａ、Ｒｅ、Ｏｓ、Ｉｒ、Ａｕ、Ｂｉ、Ｒａ、Ａｃ、Ｔｈ、Ｐａ、Ｎｐ、Ｐｕ、Ａｍ、Ｃｍ、Ｂｋ、Ｃｆ、Ｅｓ、Ｆｍ、Ｍｄの塩化物、Ｈｇの無機化合物の塩化物及び難溶性（四塩化ウラン等）、不溶性のウラン化合物の塩化物	３×１０－１	７×１００	３×１０－３	
３９Ｃｌ	Ｈ、Ｌｉ、Ｎａ、Ｓｉ、Ｐ、Ｋ、Ｎｉ、Ｒｂ、Ｓｒ、Ｍｏ、Ａｇ、Ｔｅ、Ｉ、Ｃｓ、Ｂａ、Ｌａ、Ｇｄ、Ｗ、Ｐｔ、Ｔｌ、Ｐｂ、Ｐｏ、Ｆｒの塩化物、Ｓｅの無機化合物の塩化物、Ｈｇの有機化合物の塩化物及び大部分の六価のウラン化合物の塩化物	４×１０－１	１×１０１	５×１０－３	
３９Ｃｌ	Ｂｅ、Ｍｇ、Ａｌ、Ｃａ、Ｓｃ、Ｔｉ、Ｖ、Ｃｒ、Ｍｎ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ｇａ、Ｇｅ、Ａｓ、Ｙ、Ｚｒ、Ｎｂ、Ｔｃ、Ｒｕ、Ｒｈ、Ｐｄ、Ｃｄ、Ｉｎ、Ｓｎ、Ｓｂ、Ｃｅ、Ｐｒ、Ｎｄ、Ｐｍ、Ｓｍ、Ｅｕ、Ｔｂ、Ｄｙ、Ｈｏ、Ｅｒ、Ｔｍ、Ｙｂ、Ｌｕ、Ｈｆ、Ｔａ、Ｒｅ、Ｏｓ、Ｉｒ、Ａｕ、Ｂｉ、Ｒａ、Ａｃ、Ｔｈ、Ｐａ、Ｎｐ、Ｐｕ、Ａｍ、Ｃｍ、Ｂｋ、Ｃｆ、Ｅｓ、Ｆｍ、Ｍｄの塩化物、Ｈｇの無機化合物の塩化物及び難溶性（四塩化ウラン等）、不溶性のウラン化合物の塩化物	３×１０－１	１×１０１	３×１０－３	
４０Ｃｌ	Ｈ、Ｌｉ、Ｎａ、Ｓｉ、Ｐ、Ｋ、Ｎｉ、Ｒｂ、Ｓｒ、Ｍｏ、Ａｇ、Ｔｅ、Ｉ、Ｃｓ、Ｂａ、Ｌａ、Ｇｄ、Ｗ、Ｐｔ、Ｔｌ、Ｐｂ、Ｐｏ、Ｆｒの塩化物、Ｓｅの無機化合物の塩化物、Ｈｇの有機化合物の塩化物及び大部分の六価のウラン化合物の塩化物	５×１００	１×１０２	５×１０－２	
４０Ｃｌ	Ｂｅ、Ｍｇ、Ａｌ、Ｃａ、Ｓｃ、Ｔｉ、Ｖ、Ｃｒ、Ｍｎ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ｇａ、Ｇｅ、Ａｓ、Ｙ、Ｚｒ、Ｎｂ、Ｔｃ、Ｒｕ、Ｒｈ、Ｐｄ、Ｃｄ、Ｉｎ、Ｓｎ、Ｓｂ、Ｃｅ、Ｐｒ、Ｎｄ、Ｐｍ、Ｓｍ、Ｅｕ、Ｔｂ、Ｄｙ、Ｈｏ、Ｅｒ、Ｔｍ、Ｙｂ、Ｌｕ、Ｈｆ、Ｔａ、Ｒｅ、Ｏｓ、Ｉｒ、Ａｕ、Ｂｉ、Ｒａ、Ａｃ、Ｔｈ、Ｐａ、Ｎｐ、Ｐｕ、Ａｍ、Ｃｍ、Ｂｋ、Ｃｆ、Ｅｓ、Ｆｍ、Ｍｄの塩化物、Ｈｇの無機化合物の塩化物及び難溶性（四塩化ウラン等）、不溶性のウラン化合物の塩化物	４×１００	１×１０２	４×１０－２	
３７Ａｒ	〔サブマージョン〕	１×１０５		７×１０２	
３９Ａｒ	〔サブマージョン〕	５×１０１		２×１０－１	
４１Ａｒ	〔サブマージョン〕	１×１０－１		５×１０－４	
４２Ａｒ	〔サブマージョン〕	５×１０１		２×１０－１	
４４Ａｒ	〔サブマージョン〕	７×１０－２		３×１０－４	
３８Ｋ	すべての化合物	１×１００	３×１０１	１×１０－２	
４０Ｋ	すべての化合物	７×１０－３	１×１０－１	５×１０－５	
４２Ｋ	すべての化合物	１×１０－１	２×１００	９×１０－４	
４３Ｋ	すべての化合物	８×１０－２	３×１００	８×１０－４	
４４Ｋ	すべての化合物	６×１０－１	１×１０１	６×１０－３	
４５Ｋ	すべての化合物	７×１０－１	２×１０１	８×１０－３	
４１Ｃａ	すべての化合物	１×１０－１	４×１００	１×１０－３	
４５Ｃａ	すべての化合物	９×１０－３	１×１００	５×１０－５	
４７Ｃａ	すべての化合物	１×１０－２	５×１０－１	７×１０－５	
４９Ｃａ	すべての化合物	７×１０－１	２×１０１	７×１０－３	
４３Ｓｃ	すべての化合物	１×１０－１	４×１００	１×１０－３	
４４Ｓｃ	すべての化合物	７×１０－２	２×１００	６×１０－４	
４４ｍＳｃ	すべての化合物	１×１０－２	３×１０－１	８×１０－５	
４６Ｓｃ	すべての化合物	４×１０－３	６×１０－１	２×１０－５	
４７Ｓｃ	すべての化合物	３×１０－２	１×１００	２×１０－４	
４８Ｓｃ	すべての化合物	１×１０－２	５×１０－１	１×１０－４	
４９Ｓｃ	すべての化合物	３×１０－１	１×１０１	３×１０－３	
４４Ｔｉ	酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物、硝酸塩及びチタン酸ストロンチウム以外の化合物	３×１０－４	１×１０－１	２×１０－６	
４４Ｔｉ	酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	８×１０－４	１×１０－１	３×１０－６	
４４Ｔｉ	チタン酸ストロンチウム	３×１０－４	１×１０－１	１×１０－６	
４５Ｔｉ	酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物、硝酸塩及びチタン酸ストロンチウム以外の化合物	３×１０－１	６×１００	３×１０－３	
４５Ｔｉ	酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	１×１０－１	６×１００	１×１０－３	
４５Ｔｉ	チタン酸ストロンチウム	１×１０－１	６×１００	１×１０－３	
５１Ｔｉ	酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物、硝酸塩及びチタン酸ストロンチウム以外の化合物	２×１００	５×１０１	２×１０－２	
５１Ｔｉ	酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	２×１００	５×１０１	２×１０－２	
５１Ｔｉ	チタン酸ストロンチウム	２×１００	５×１０１	２×１０－２	
４７Ｖ	酸化物、水酸化物、炭化物及びハロゲン化物以外の化合物	７×１０－１	１×１０１	７×１０－３	
４７Ｖ	酸化物、水酸化物、炭化物及びハロゲン化物	４×１０－１	１×１０１	４×１０－３	
４８Ｖ	酸化物、水酸化物、炭化物及びハロゲン化物以外の化合物	１×１０－２	４×１０－１	１×１０－４	
４８Ｖ	酸化物、水酸化物、炭化物及びハロゲン化物	８×１０－３	４×１０－１	５×１０－５	
４９Ｖ	酸化物、水酸化物、炭化物及びハロゲン化物以外の化合物	８×１０－１	４×１０１	５×１０－３	
４９Ｖ	酸化物、水酸化物、炭化物及びハロゲン化物	９×１０－１	４×１０１	３×１０－３	
５０Ｖ	酸化物、水酸化物、炭化物及びハロゲン化物以外の化合物	２×１０－４	２×１０－１	２×１０－６	
５０Ｖ	酸化物、水酸化物、炭化物及びハロゲン化物	８×１０－４	２×１０－１	４×１０－６	
５２Ｖ	酸化物、水酸化物、炭化物及びハロゲン化物以外の化合物	３×１００	６×１０１	３×１０－２	
５２Ｖ	酸化物、水酸化物、炭化物及びハロゲン化物	２×１００	６×１０１	２×１０－２	
５３Ｖ	酸化物、水酸化物、炭化物及びハロゲン化物以外の化合物	６×１００	１×１０２	６×１０－２	
５３Ｖ	酸化物、水酸化物、炭化物及びハロゲン化物	５×１００	１×１０２	５×１０－２	
４８Ｃｒ	六価の化合物〔経口摂取〕		４×１００		
４８Ｃｒ	三価の化合物〔経口摂取〕		４×１００		
４８Ｃｒ	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	１×１０－１		１×１０－３	
４８Ｃｒ	ハロゲン化物及び硝酸塩	９×１０－２		６×１０－４	
４８Ｃｒ	酸化物及び水酸化物	８×１０－２		６×１０－４	
４９Ｃｒ	六価の化合物〔経口摂取〕		１×１０１		
４９Ｃｒ	三価の化合物〔経口摂取〕		１×１０１		
４９Ｃｒ	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	６×１０－１		６×１０－３	
４９Ｃｒ	ハロゲン化物及び硝酸塩	４×１０－１		４×１０－３	
４９Ｃｒ	酸化物及び水酸化物	４×１０－１		３×１０－３	
５１Ｃｒ	六価の化合物〔経口摂取〕		２×１０１		
５１Ｃｒ	三価の化合物〔経口摂取〕		２×１０１		
５１Ｃｒ	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	７×１０－１		６×１０－３	
５１Ｃｒ	ハロゲン化物及び硝酸塩	６×１０－１		４×１０－３	
５１Ｃｒ	酸化物及び水酸化物	６×１０－１		３×１０－３	
５５Ｃｒ	六価の化合物〔経口摂取〕		７×１０１		
５５Ｃｒ	三価の化合物〔経口摂取〕		７×１０１		
５５Ｃｒ	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	４×１００		４×１０－２	
５５Ｃｒ	ハロゲン化物及び硝酸塩	３×１００		３×１０－２	
５５Ｃｒ	酸化物及び水酸化物	３×１００		３×１０－２	
５１Ｍｎ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	５×１０－１	９×１００	５×１０－３	
５１Ｍｎ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	３×１０－１	９×１００	３×１０－３	
５２Ｍｎ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	１×１０－２	５×１０－１	１×１０－４	
５２Ｍｎ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	１×１０－２	５×１０－１	９×１０－５	
５２ｍＭｎ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	６×１０－１	１×１０１	６×１０－３	
５２ｍＭｎ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	４×１０－１	１×１０１	４×１０－３	
５３Ｍｎ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	６×１０－１	３×１０１	４×１０－３	
５３Ｍｎ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	６×１０－１	３×１０１	２×１０－３	
５４Ｍｎ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	２×１０－２	１×１００	１×１０－４	
５４Ｍｎ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	２×１０－２	１×１００	８×１０－５	
５６Ｍｎ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	２×１０－１	３×１００	２×１０－３	
５６Ｍｎ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	１×１０－１	３×１００	１×１０－３	
５７Ｍｎ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	８×１００	２×１０２	８×１０－２	
５７Ｍｎ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	７×１００	２×１０２	７×１０－２	
５２Ｆｅ	酸化物、水酸化物及びハロゲン化物以外の化合物	３×１０－２	６×１０－１	３×１０－４	
５２Ｆｅ	酸化物、水酸化物及びハロゲン化物	２×１０－２	６×１０－１	２×１０－４	
５３Ｆｅ	酸化物、水酸化物及びハロゲン化物以外の化合物	１×１００	３×１０１	１×１０－２	
５３Ｆｅ	酸化物、水酸化物及びハロゲン化物	１×１００	３×１０１	１×１０－２	
５５Ｆｅ	酸化物、水酸化物及びハロゲン化物以外の化合物	２×１０－２	２×１００	２×１０－４	
５５Ｆｅ	酸化物、水酸化物及びハロゲン化物	６×１０－２	２×１００	３×１０－４	
５９Ｆｅ	酸化物、水酸化物及びハロゲン化物以外の化合物	７×１０－３	４×１０－１	５×１０－５	
５９Ｆｅ	酸化物、水酸化物及びハロゲン化物	７×１０－３	４×１０－１	３×１０－５	
６０Ｆｅ	酸化物、水酸化物及びハロゲン化物以外の化合物	６×１０－５	８×１０－３	５×１０－７	
６０Ｆｅ	酸化物、水酸化物及びハロゲン化物	２×１０－４	８×１０－３	１×１０－６	
５５Ｃｏ	酸化物、水酸化物及び無機化合物以外の化合物〔経口摂取〕		９×１０－１		
５５Ｃｏ	酸化物、水酸化物及び無機化合物〔経口摂取〕		９×１０－１		
５５Ｃｏ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	３×１０－２		２×１０－４	
５５Ｃｏ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	３×１０－２		２×１０－４	
５６Ｃｏ	酸化物、水酸化物及び無機化合物以外の化合物〔経口摂取〕		３×１０－１		
５６Ｃｏ	酸化物、水酸化物及び無機化合物〔経口摂取〕		３×１０－１		
５６Ｃｏ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	５×１０－３		３×１０－５	
５６Ｃｏ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	４×１０－３		２×１０－５	
５７Ｃｏ	酸化物、水酸化物及び無機化合物以外の化合物〔経口摂取〕		４×１００		
５７Ｃｏ	酸化物、水酸化物及び無機化合物〔経口摂取〕		４×１００		
５７Ｃｏ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	５×１０－２		２×１０－４	
５７Ｃｏ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	３×１０－２		１×１０－４	
５８Ｃｏ	酸化物、水酸化物及び無機化合物以外の化合物〔経口摂取〕		１×１００		
５８Ｃｏ	酸化物、水酸化物及び無機化合物〔経口摂取〕		１×１００		
５８Ｃｏ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	１×１０－２		８×１０－５	
５８Ｃｏ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	１×１０－２		６×１０－５	
５８ｍＣｏ	酸化物、水酸化物及び無機化合物以外の化合物〔経口摂取〕		４×１０１		
５８ｍＣｏ	酸化物、水酸化物及び無機化合物〔経口摂取〕		４×１０１		
５８ｍＣｏ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	１×１００		９×１０－３	
５８ｍＣｏ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	１×１００		７×１０－３	
６０Ｃｏ	酸化物、水酸化物及び無機化合物以外の化合物〔経口摂取〕		２×１０－１		
６０Ｃｏ	酸化物、水酸化物及び無機化合物〔経口摂取〕		２×１０－１		
６０Ｃｏ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	３×１０－３		１×１０－５	
６０Ｃｏ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	１×１０－３		４×１０－６	
６０ｍＣｏ	酸化物、水酸化物及び無機化合物以外の化合物〔経口摂取〕		５×１０２		
６０ｍＣｏ	酸化物、水酸化物及び無機化合物〔経口摂取〕		５×１０２		
６０ｍＣｏ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	２×１０１		１×１０－１	
６０ｍＣｏ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	２×１０１		９×１０－２	
６１Ｃｏ	酸化物、水酸化物及び無機化合物以外の化合物〔経口摂取〕		１×１０１		
６１Ｃｏ	酸化物、水酸化物及び無機化合物〔経口摂取〕		１×１０１		
６１Ｃｏ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	３×１０－１		３×１０－３	
６１Ｃｏ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	３×１０－１		２×１０－３	
６２Ｃｏ	酸化物、水酸化物及び無機化合物以外の化合物〔経口摂取〕		９×１０１		
６２Ｃｏ	酸化物、水酸化物及び無機化合物〔経口摂取〕		９×１０１		
６２Ｃｏ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	５×１００		５×１０－２	
６２Ｃｏ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	５×１００		５×１０－２	
６２ｍＣｏ	酸化物、水酸化物及び無機化合物以外の化合物〔経口摂取〕		２×１０１		
６２ｍＣｏ	酸化物、水酸化物及び無機化合物〔経口摂取〕		２×１０１		
６２ｍＣｏ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	６×１０－１		６×１０－３	
６２ｍＣｏ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	６×１０－１		６×１０－３	
５６Ｎｉ	ニッケルカルボニル	２×１０－２		１×１０－４	
５６Ｎｉ	酸化物、水酸化物、炭化物及びニッケルカルボニル以外の化合物	３×１０－２	１×１００	２×１０－４	
５６Ｎｉ	酸化物、水酸化物及び炭化物	２×１０－２	１×１００	１×１０－４	
５７Ｎｉ	ニッケルカルボニル	４×１０－２		２×１０－４	
５７Ｎｉ	酸化物、水酸化物、炭化物及びニッケルカルボニル以外の化合物	４×１０－２	１×１００	５×１０－４	
５７Ｎｉ	酸化物、水酸化物及び炭化物	３×１０－２	１×１００	２×１０－４	
５９Ｎｉ	ニッケルカルボニル	３×１０－２		１×１０－４	
５９Ｎｉ	酸化物、水酸化物、炭化物及びニッケルカルボニル以外の化合物	９×１０－２	１×１０１	７×１０－４	
５９Ｎｉ	酸化物、水酸化物及び炭化物	２×１０－１	１×１０１	９×１０－４	
６３Ｎｉ	ニッケルカルボニル	１×１０－２		６×１０－５	
６３Ｎｉ	酸化物、水酸化物、炭化物及びニッケルカルボニル以外の化合物	４×１０－２	６×１００	３×１０－４	
６３Ｎｉ	酸化物、水酸化物及び炭化物	７×１０－２	６×１００	３×１０－４	
６５Ｎｉ	ニッケルカルボニル	６×１０－２		３×１０－４	
６５Ｎｉ	酸化物、水酸化物、炭化物及びニッケルカルボニル以外の化合物	３×１０－１	５×１００	３×１０－３	
６５Ｎｉ	酸化物、水酸化物及び炭化物	２×１０－１	５×１００	１×１０－３	
６６Ｎｉ	ニッケルカルボニル	１×１０－２		８×１０－５	
６６Ｎｉ	酸化物、水酸化物、炭化物及びニッケルカルボニル以外の化合物	３×１０－２	３×１０－１	３×１０－４	
６６Ｎｉ	酸化物、水酸化物及び炭化物	１×１０－２	３×１０－１	７×１０－５	
５７Ｃｕ	硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の無機化合物	２×１０３	２×１０４	１×１０１	
５７Ｃｕ	硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	２×１０３	２×１０４	１×１０１	
５７Ｃｕ	酸化物及び水酸化物	２×１０３	２×１０４	１×１０１	
６０Ｃｕ	硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の無機化合物	５×１０－１	１×１０１	５×１０－３	
６０Ｃｕ	硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	３×１０－１	１×１０１	４×１０－３	
６０Ｃｕ	酸化物及び水酸化物	３×１０－１	１×１０１	３×１０－３	
６１Ｃｕ	硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の無機化合物	３×１０－１	７×１００	３×１０－３	
６１Ｃｕ	硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	２×１０－１	７×１００	２×１０－３	
６１Ｃｕ	酸化物及び水酸化物	２×１０－１	７×１００	２×１０－３	
６２Ｃｕ	硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の無機化合物	１×１００	２×１０１	１×１０－２	
６２Ｃｕ	硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	９×１０－１	２×１０１	９×１０－３	
６２Ｃｕ	酸化物及び水酸化物	９×１０－１	２×１０１	９×１０－３	
６４Ｃｕ	硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の無機化合物	３×１０－１	７×１００	３×１０－３	
６４Ｃｕ	硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	１×１０－１	７×１００	１×１０－３	
６４Ｃｕ	酸化物及び水酸化物	１×１０－１	７×１００	１×１０－３	
６６Ｃｕ	硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の無機化合物	３×１００	５×１０１	３×１０－２	
６６Ｃｕ	硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	２×１００	５×１０１	２×１０－２	
６６Ｃｕ	酸化物及び水酸化物	２×１００	５×１０１	２×１０－２	
６７Ｃｕ	硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の無機化合物	１×１０－１	２×１００	１×１０－３	
６７Ｃｕ	硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	４×１０－２	２×１００	２×１０－４	
６７Ｃｕ	酸化物及び水酸化物	４×１０－２	２×１００	２×１０－４	
６２Ｚｎ	すべての化合物	３×１０－２	９×１０－１	２×１０－４	
６３Ｚｎ	すべての化合物	３×１０－１	１×１０１	３×１０－３	
６５Ｚｎ	すべての化合物	７×１０－３	２×１０－１	６×１０－５	
６９Ｚｎ	すべての化合物	５×１０－１	３×１０１	４×１０－３	
６９ｍＺｎ	すべての化合物	６×１０－２	３×１００	４×１０－４	
７１ｍＺｎ	すべての化合物	９×１０－２	４×１００	７×１０－４	
７２Ｚｎ	すべての化合物	１×１０－２	６×１０－１	９×１０－５	
６５Ｇａ	酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	１×１００	２×１０１	１×１０－２	
６５Ｇａ	酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	７×１０－１	２×１０１	７×１０－３	
６６Ｇａ	酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	４×１０－２	７×１０－１	４×１０－４	
６６Ｇａ	酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	３×１０－２	７×１０－１	３×１０－４	
６７Ｇａ	酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	２×１０－１	４×１００	２×１０－３	
６７Ｇａ	酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	７×１０－２	４×１００	５×１０－４	
６８Ｇａ	酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	４×１０－１	８×１００	４×１０－３	
６８Ｇａ	酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	３×１０－１	８×１００	２×１０－３	
７０Ｇａ	酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	１×１００	３×１０１	１×１０－２	
７０Ｇａ	酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	８×１０－１	３×１０１	７×１０－３	
７２Ｇａ	酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	４×１０－２	８×１０－１	４×１０－４	
７２Ｇａ	酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	２×１０－２	８×１０－１	２×１０－４	
７３Ｇａ	酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	２×１０－１	３×１００	２×１０－３	
７３Ｇａ	酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	１×１０－１	３×１００	８×１０－４	
６６Ｇｅ	酸化物、硫化物及びハロゲン化物以外の化合物	２×１０－１	９×１００	２×１０－３	
６６Ｇｅ	酸化物、硫化物及びハロゲン化物	２×１０－１	９×１００	１×１０－３	
６７Ｇｅ	酸化物、硫化物及びハロゲン化物以外の化合物	７×１０－１	１×１０１	８×１０－３	
６７Ｇｅ	酸化物、硫化物及びハロゲン化物	５×１０－１	１×１０１	５×１０－３	
６８Ｇｅ	酸化物、硫化物及びハロゲン化物以外の化合物	３×１０－２	７×１０－１	２×１０－４	
６８Ｇｅ	酸化物、硫化物及びハロゲン化物	３×１０－３	７×１０－１	９×１０－６	
６９Ｇｅ	酸化物、硫化物及びハロゲン化物以外の化合物	８×１０－２	４×１００	９×１０－４	
６９Ｇｅ	酸化物、硫化物及びハロゲン化物	６×１０－２	４×１００	４×１０－４	
７１Ｇｅ	酸化物、硫化物及びハロゲン化物以外の化合物	３×１００	７×１０１	２×１０－２	
７１Ｇｅ	酸化物、硫化物及びハロゲン化物	２×１００	７×１０１	１×１０－２	
７５Ｇｅ	酸化物、硫化物及びハロゲン化物以外の化合物	８×１０－１	２×１０１	８×１０－３	
７５Ｇｅ	酸化物、硫化物及びハロゲン化物	４×１０－１	２×１０１	３×１０－３	
７７Ｇｅ	酸化物、硫化物及びハロゲン化物以外の化合物	８×１０－２	３×１００	８×１０－４	
７７Ｇｅ	酸化物、硫化物及びハロゲン化物	５×１０－２	３×１００	３×１０－４	
７８Ｇｅ	酸化物、硫化物及びハロゲン化物以外の化合物	３×１０－１	７×１００	３×１０－３	
７８Ｇｅ	酸化物、硫化物及びハロゲン化物	１×１０－１	７×１００	１×１０－３	
６８Ａｓ	すべての化合物	２×１００	４×１０１	２×１０－２	
６９Ａｓ	すべての化合物	６×１０－１	１×１０１	６×１０－３	
７０Ａｓ	すべての化合物	２×１０－１	７×１００	２×１０－３	
７１Ａｓ	すべての化合物	４×１０－２	２×１００	３×１０－４	
７２Ａｓ	すべての化合物	２×１０－２	５×１０－１	１×１０－４	
７３Ａｓ	すべての化合物	３×１０－２	３×１００	１×１０－４	
７４Ａｓ	すべての化合物	１×１０－２	７×１０－１	６×１０－５	
７６Ａｓ	すべての化合物	２×１０－２	５×１０－１	２×１０－４	
７７Ａｓ	すべての化合物	５×１０－２	２×１００	３×１０－４	
７８Ａｓ	すべての化合物	１×１０－１	４×１００	１×１０－３	
７９Ａｓ	すべての化合物	９×１０－１	３×１０１	９×１０－３	
７０Ｓｅ	元素状セレン及びセレン化物以外の化合物〔経口摂取〕		７×１００		
７０Ｓｅ	元素状セレン及びセレン化物〔経口摂取〕		７×１００		
７０Ｓｅ	元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物以外の無機化合物	３×１０－１		３×１０－３	
７０Ｓｅ	元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物	２×１０－１		２×１０－３	
７１Ｓｅ	元素状セレン及びセレン化物以外の化合物〔経口摂取〕		４×１０１		
７１Ｓｅ	元素状セレン及びセレン化物〔経口摂取〕		４×１０１		
７１Ｓｅ	元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物以外の無機化合物	２×１００		２×１０－２	
７１Ｓｅ	元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物	２×１００		１×１０－２	
７２Ｓｅ	元素状セレン及びセレン化物以外の化合物〔経口摂取〕		１×１０－１		
７２Ｓｅ	元素状セレン及びセレン化物〔経口摂取〕		１×１０－１		
７２Ｓｅ	元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物以外の無機化合物	７×１０－３		５×１０－５	
７２Ｓｅ	元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物	５×１０－３		４×１０－５	
７３Ｓｅ	元素状セレン及びセレン化物以外の化合物〔経口摂取〕		４×１００		
７３Ｓｅ	元素状セレン及びセレン化物〔経口摂取〕		４×１００		
７３Ｓｅ	元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物以外の無機化合物	１×１０－１		１×１０－３	
７３Ｓｅ	元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物	９×１０－２		６×１０－４	
７３ｍＳｅ	元素状セレン及びセレン化物以外の化合物〔経口摂取〕		３×１０１		
７３ｍＳｅ	元素状セレン及びセレン化物〔経口摂取〕		３×１０１		
７３ｍＳｅ	元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物以外の無機化合物	１×１００		１×１０－２	
７３ｍＳｅ	元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物	８×１０－１		６×１０－３	
７５Ｓｅ	元素状セレン及びセレン化物以外の化合物〔経口摂取〕		３×１０－１		
７５Ｓｅ	元素状セレン及びセレン化物〔経口摂取〕		３×１０－１		
７５Ｓｅ	元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物以外の無機化合物	１×１０－２		１×１０－４	
７５Ｓｅ	元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物	１×１０－２		１×１０－４	
７７ｍＳｅ	元素状セレン及びセレン化物以外の化合物〔経口摂取〕		１×１０４		
７７ｍＳｅ	元素状セレン及びセレン化物〔経口摂取〕		１×１０４		
７７ｍＳｅ	元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物以外の無機化合物	５×１０１		６×１０－１	
７７ｍＳｅ	元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物	５×１０１		５×１０－１	
７９Ｓｅ	元素状セレン及びセレン化物以外の化合物〔経口摂取〕		２×１０－１		
７９Ｓｅ	元素状セレン及びセレン化物〔経口摂取〕		２×１０－１		
７９Ｓｅ	元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物以外の無機化合物	１×１０－２		８×１０－５	
７９Ｓｅ	元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物	７×１０－３		５×１０－５	
８１Ｓｅ	元素状セレン及びセレン化物以外の化合物〔経口摂取〕		３×１０１		
８１Ｓｅ	元素状セレン及びセレン化物〔経口摂取〕		３×１０１		
８１Ｓｅ	元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物以外の無機化合物	１×１００		１×１０－２	
８１Ｓｅ	元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物	９×１０－１		８×１０－３	
８１ｍＳｅ	元素状セレン及びセレン化物以外の化合物〔経口摂取〕		２×１０１		
８１ｍＳｅ	元素状セレン及びセレン化物〔経口摂取〕		２×１０１		
８１ｍＳｅ	元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物以外の無機化合物	７×１０－１		７×１０－３	
８１ｍＳｅ	元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物	３×１０－１		３×１０－３	
８３Ｓｅ	元素状セレン及びセレン化物以外の化合物〔経口摂取〕		２×１０１		
８３Ｓｅ	元素状セレン及びセレン化物〔経口摂取〕		２×１０１		
８３Ｓｅ	元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物以外の無機化合物	６×１０－１		６×１０－３	
８３Ｓｅ	元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物	４×１０－１		４×１０－３	
７４Ｂｒ	Ｈ、Ｌｉ、Ｎａ、Ｓｉ、Ｐ、Ｋ、Ｎｉ、Ｒｂ、Ｓｒ、Ｍｏ、Ａｇ、Ｔｅ、Ｉ、Ｃｓ、Ｂａ、Ｌａ、Ｇｄ、Ｗ、Ｐｔ、Ｔｌ、Ｐｂ、Ｐｏ、Ｆｒの臭化物、Ｓｅの無機化合物の臭化物、Ｈｇの有機化合物の臭化物及び大部分の六価のウラン化合物の臭化物	４×１０－１	１×１０１	４×１０－３	
７４Ｂｒ	Ｂｅ、Ｍｇ、Ａｌ、Ｃａ、Ｓｃ、Ｔｉ、Ｖ、Ｃｒ、Ｍｎ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ｇａ、Ｇｅ、Ａｓ、Ｙ、Ｚｒ、Ｎｂ、Ｔｃ、Ｒｕ、Ｒｈ、Ｐｄ、Ｃｄ、Ｉｎ、Ｓｎ、Ｓｂ、Ｃｅ、Ｐｒ、Ｎｄ、Ｐｍ、Ｓｍ、Ｅｕ、Ｔｂ、Ｄｙ、Ｈｏ、Ｅｒ、Ｔｍ、Ｙｂ、Ｌｕ、Ｈｆ、Ｔａ、Ｒｅ、Ｏｓ、Ｉｒ、Ａｕ、Ｂｉ、Ｒａ、Ａｃ、Ｔｈ、Ｐａ、Ｎｐ、Ｐｕ、Ａｍ、Ｃｍ、Ｂｋ、Ｃｆ、Ｅｓ、Ｆｍ、Ｍｄの臭化物、Ｈｇの無機化合物の臭化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の臭化物	３×１０－１	１×１０１	３×１０－３	
７４ｍＢｒ	Ｈ、Ｌｉ、Ｎａ、Ｓｉ、Ｐ、Ｋ、Ｎｉ、Ｒｂ、Ｓｒ、Ｍｏ、Ａｇ、Ｔｅ、Ｉ、Ｃｓ、Ｂａ、Ｌａ、Ｇｄ、Ｗ、Ｐｔ、Ｔｌ、Ｐｂ、Ｐｏ、Ｆｒの臭化物、Ｓｅの無機化合物の臭化物、Ｈｇの有機化合物の臭化物及び大部分の六価のウラン化合物の臭化物	３×１０－１	６×１００	３×１０－３	
７４ｍＢｒ	Ｂｅ、Ｍｇ、Ａｌ、Ｃａ、Ｓｃ、Ｔｉ、Ｖ、Ｃｒ、Ｍｎ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ｇａ、Ｇｅ、Ａｓ、Ｙ、Ｚｒ、Ｎｂ、Ｔｃ、Ｒｕ、Ｒｈ、Ｐｄ、Ｃｄ、Ｉｎ、Ｓｎ、Ｓｂ、Ｃｅ、Ｐｒ、Ｎｄ、Ｐｍ、Ｓｍ、Ｅｕ、Ｔｂ、Ｄｙ、Ｈｏ、Ｅｒ、Ｔｍ、Ｙｂ、Ｌｕ、Ｈｆ、Ｔａ、Ｒｅ、Ｏｓ、Ｉｒ、Ａｕ、Ｂｉ、Ｒａ、Ａｃ、Ｔｈ、Ｐａ、Ｎｐ、Ｐｕ、Ａｍ、Ｃｍ、Ｂｋ、Ｃｆ、Ｅｓ、Ｆｍ、Ｍｄの臭化物、Ｈｇの無機化合物の臭化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の臭化物	２×１０－１	６×１００	２×１０－３	
７５Ｂｒ	Ｈ、Ｌｉ、Ｎａ、Ｓｉ、Ｐ、Ｋ、Ｎｉ、Ｒｂ、Ｓｒ、Ｍｏ、Ａｇ、Ｔｅ、Ｉ、Ｃｓ、Ｂａ、Ｌａ、Ｇｄ、Ｗ、Ｐｔ、Ｔｌ、Ｐｂ、Ｐｏ、Ｆｒの臭化物、Ｓｅの無機化合物の臭化物、Ｈｇの有機化合物の臭化物及び大部分の六価のウラン化合物の臭化物	４×１０－１	１×１０１	４×１０－３	
７５Ｂｒ	Ｂｅ、Ｍｇ、Ａｌ、Ｃａ、Ｓｃ、Ｔｉ、Ｖ、Ｃｒ、Ｍｎ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ｇａ、Ｇｅ、Ａｓ、Ｙ、Ｚｒ、Ｎｂ、Ｔｃ、Ｒｕ、Ｒｈ、Ｐｄ、Ｃｄ、Ｉｎ、Ｓｎ、Ｓｂ、Ｃｅ、Ｐｒ、Ｎｄ、Ｐｍ、Ｓｍ、Ｅｕ、Ｔｂ、Ｄｙ、Ｈｏ、Ｅｒ、Ｔｍ、Ｙｂ、Ｌｕ、Ｈｆ、Ｔａ、Ｒｅ、Ｏｓ、Ｉｒ、Ａｕ、Ｂｉ、Ｒａ、Ａｃ、Ｔｈ、Ｐａ、Ｎｐ、Ｐｕ、Ａｍ、Ｃｍ、Ｂｋ、Ｃｆ、Ｅｓ、Ｆｍ、Ｍｄの臭化物、Ｈｇの無機化合物の臭化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の臭化物	２×１０－１	１×１０１	２×１０－３	
７６Ｂｒ	Ｈ、Ｌｉ、Ｎａ、Ｓｉ、Ｐ、Ｋ、Ｎｉ、Ｒｂ、Ｓｒ、Ｍｏ、Ａｇ、Ｔｅ、Ｉ、Ｃｓ、Ｂａ、Ｌａ、Ｇｄ、Ｗ、Ｐｔ、Ｔｌ、Ｐｂ、Ｐｏ、Ｆｒの臭化物、Ｓｅの無機化合物の臭化物、Ｈｇの有機化合物の臭化物及び大部分の六価のウラン化合物の臭化物	５×１０－２	２×１００	５×１０－４	
７６Ｂｒ	Ｂｅ、Ｍｇ、Ａｌ、Ｃａ、Ｓｃ、Ｔｉ、Ｖ、Ｃｒ、Ｍｎ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ｇａ、Ｇｅ、Ａｓ、Ｙ、Ｚｒ、Ｎｂ、Ｔｃ、Ｒｕ、Ｒｈ、Ｐｄ、Ｃｄ、Ｉｎ、Ｓｎ、Ｓｂ、Ｃｅ、Ｐｒ、Ｎｄ、Ｐｍ、Ｓｍ、Ｅｕ、Ｔｂ、Ｄｙ、Ｈｏ、Ｅｒ、Ｔｍ、Ｙｂ、Ｌｕ、Ｈｆ、Ｔａ、Ｒｅ、Ｏｓ、Ｉｒ、Ａｕ、Ｂｉ、Ｒａ、Ａｃ、Ｔｈ、Ｐａ、Ｎｐ、Ｐｕ、Ａｍ、Ｃｍ、Ｂｋ、Ｃｆ、Ｅｓ、Ｆｍ、Ｍｄの臭化物、Ｈｇの無機化合物の臭化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の臭化物	４×１０－２	２×１００	３×１０－４	
７７Ｂｒ	Ｈ、Ｌｉ、Ｎａ、Ｓｉ、Ｐ、Ｋ、Ｎｉ、Ｒｂ、Ｓｒ、Ｍｏ、Ａｇ、Ｔｅ、Ｉ、Ｃｓ、Ｂａ、Ｌａ、Ｇｄ、Ｗ、Ｐｔ、Ｔｌ、Ｐｂ、Ｐｏ、Ｆｒの臭化物、Ｓｅの無機化合物の臭化物、Ｈｇの有機化合物の臭化物及び大部分の六価のウラン化合物の臭化物	２×１０－１	９×１００	２×１０－３	
７７Ｂｒ	Ｂｅ、Ｍｇ、Ａｌ、Ｃａ、Ｓｃ、Ｔｉ、Ｖ、Ｃｒ、Ｍｎ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ｇａ、Ｇｅ、Ａｓ、Ｙ、Ｚｒ、Ｎｂ、Ｔｃ、Ｒｕ、Ｒｈ、Ｐｄ、Ｃｄ、Ｉｎ、Ｓｎ、Ｓｂ、Ｃｅ、Ｐｒ、Ｎｄ、Ｐｍ、Ｓｍ、Ｅｕ、Ｔｂ、Ｄｙ、Ｈｏ、Ｅｒ、Ｔｍ、Ｙｂ、Ｌｕ、Ｈｆ、Ｔａ、Ｒｅ、Ｏｓ、Ｉｒ、Ａｕ、Ｂｉ、Ｒａ、Ａｃ、Ｔｈ、Ｐａ、Ｎｐ、Ｐｕ、Ａｍ、Ｃｍ、Ｂｋ、Ｃｆ、Ｅｓ、Ｆｍ、Ｍｄの臭化物、Ｈｇの無機化合物の臭化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の臭化物	２×１０－１	９×１００	１×１０－３	
７８Ｂｒ	Ｈ、Ｌｉ、Ｎａ、Ｓｉ、Ｐ、Ｋ、Ｎｉ、Ｒｂ、Ｓｒ、Ｍｏ、Ａｇ、Ｔｅ、Ｉ、Ｃｓ、Ｂａ、Ｌａ、Ｇｄ、Ｗ、Ｐｔ、Ｔｌ、Ｐｂ、Ｐｏ、Ｆｒの臭化物、Ｓｅの無機化合物の臭化物、Ｈｇの有機化合物の臭化物及び大部分の六価のウラン化合物の臭化物	２×１００	４×１０１	２×１０－２	
７８Ｂｒ	Ｂｅ、Ｍｇ、Ａｌ、Ｃａ、Ｓｃ、Ｔｉ、Ｖ、Ｃｒ、Ｍｎ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ｇａ、Ｇｅ、Ａｓ、Ｙ、Ｚｒ、Ｎｂ、Ｔｃ、Ｒｕ、Ｒｈ、Ｐｄ、Ｃｄ、Ｉｎ、Ｓｎ、Ｓｂ、Ｃｅ、Ｐｒ、Ｎｄ、Ｐｍ、Ｓｍ、Ｅｕ、Ｔｂ、Ｄｙ、Ｈｏ、Ｅｒ、Ｔｍ、Ｙｂ、Ｌｕ、Ｈｆ、Ｔａ、Ｒｅ、Ｏｓ、Ｉｒ、Ａｕ、Ｂｉ、Ｒａ、Ａｃ、Ｔｈ、Ｐａ、Ｎｐ、Ｐｕ、Ａｍ、Ｃｍ、Ｂｋ、Ｃｆ、Ｅｓ、Ｆｍ、Ｍｄの臭化物、Ｈｇの無機化合物の臭化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の臭化物	１×１００	４×１０１	１×１０－２	
８０Ｂｒ	Ｈ、Ｌｉ、Ｎａ、Ｓｉ、Ｐ、Ｋ、Ｎｉ、Ｒｂ、Ｓｒ、Ｍｏ、Ａｇ、Ｔｅ、Ｉ、Ｃｓ、Ｂａ、Ｌａ、Ｇｄ、Ｗ、Ｐｔ、Ｔｌ、Ｐｂ、Ｐｏ、Ｆｒの臭化物、Ｓｅの無機化合物の臭化物、Ｈｇの有機化合物の臭化物及び大部分の六価のウラン化合物の臭化物	２×１００	３×１０１	２×１０－２	
８０Ｂｒ	Ｂｅ、Ｍｇ、Ａｌ、Ｃａ、Ｓｃ、Ｔｉ、Ｖ、Ｃｒ、Ｍｎ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ｇａ、Ｇｅ、Ａｓ、Ｙ、Ｚｒ、Ｎｂ、Ｔｃ、Ｒｕ、Ｒｈ、Ｐｄ、Ｃｄ、Ｉｎ、Ｓｎ、Ｓｂ、Ｃｅ、Ｐｒ、Ｎｄ、Ｐｍ、Ｓｍ、Ｅｕ、Ｔｂ、Ｄｙ、Ｈｏ、Ｅｒ、Ｔｍ、Ｙｂ、Ｌｕ、Ｈｆ、Ｔａ、Ｒｅ、Ｏｓ、Ｉｒ、Ａｕ、Ｂｉ、Ｒａ、Ａｃ、Ｔｈ、Ｐａ、Ｎｐ、Ｐｕ、Ａｍ、Ｃｍ、Ｂｋ、Ｃｆ、Ｅｓ、Ｆｍ、Ｍｄの臭化物、Ｈｇの無機化合物の臭化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の臭化物	１×１００	３×１０１	１×１０－２	
８０ｍＢｒ	Ｈ、Ｌｉ、Ｎａ、Ｓｉ、Ｐ、Ｋ、Ｎｉ、Ｒｂ、Ｓｒ、Ｍｏ、Ａｇ、Ｔｅ、Ｉ、Ｃｓ、Ｂａ、Ｌａ、Ｇｄ、Ｗ、Ｐｔ、Ｔｌ、Ｐｂ、Ｐｏ、Ｆｒの臭化物、Ｓｅの無機化合物の臭化物、Ｈｇの有機化合物の臭化物及び大部分の六価のウラン化合物の臭化物	４×１０－１	７×１００	３×１０－３	
８０ｍＢｒ	Ｂｅ、Ｍｇ、Ａｌ、Ｃａ、Ｓｃ、Ｔｉ、Ｖ、Ｃｒ、Ｍｎ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ｇａ、Ｇｅ、Ａｓ、Ｙ、Ｚｒ、Ｎｂ、Ｔｃ、Ｒｕ、Ｒｈ、Ｐｄ、Ｃｄ、Ｉｎ、Ｓｎ、Ｓｂ、Ｃｅ、Ｐｒ、Ｎｄ、Ｐｍ、Ｓｍ、Ｅｕ、Ｔｂ、Ｄｙ、Ｈｏ、Ｅｒ、Ｔｍ、Ｙｂ、Ｌｕ、Ｈｆ、Ｔａ、Ｒｅ、Ｏｓ、Ｉｒ、Ａｕ、Ｂｉ、Ｒａ、Ａｃ、Ｔｈ、Ｐａ、Ｎｐ、Ｐｕ、Ａｍ、Ｃｍ、Ｂｋ、Ｃｆ、Ｅｓ、Ｆｍ、Ｍｄの臭化物、Ｈｇの無機化合物の臭化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の臭化物	２×１０－１	７×１００	２×１０－３	
８２Ｂｒ	Ｈ、Ｌｉ、Ｎａ、Ｓｉ、Ｐ、Ｋ、Ｎｉ、Ｒｂ、Ｓｒ、Ｍｏ、Ａｇ、Ｔｅ、Ｉ、Ｃｓ、Ｂａ、Ｌａ、Ｇｄ、Ｗ、Ｐｔ、Ｔｌ、Ｐｂ、Ｐｏ、Ｆｒの臭化物、Ｓｅの無機化合物の臭化物、Ｈｇの有機化合物の臭化物及び大部分の六価のウラン化合物の臭化物	３×１０－２	２×１００	３×１０－４	
８２Ｂｒ	Ｂｅ、Ｍｇ、Ａｌ、Ｃａ、Ｓｃ、Ｔｉ、Ｖ、Ｃｒ、Ｍｎ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ｇａ、Ｇｅ、Ａｓ、Ｙ、Ｚｒ、Ｎｂ、Ｔｃ、Ｒｕ、Ｒｈ、Ｐｄ、Ｃｄ、Ｉｎ、Ｓｎ、Ｓｂ、Ｃｅ、Ｐｒ、Ｎｄ、Ｐｍ、Ｓｍ、Ｅｕ、Ｔｂ、Ｄｙ、Ｈｏ、Ｅｒ、Ｔｍ、Ｙｂ、Ｌｕ、Ｈｆ、Ｔａ、Ｒｅ、Ｏｓ、Ｉｒ、Ａｕ、Ｂｉ、Ｒａ、Ａｃ、Ｔｈ、Ｐａ、Ｎｐ、Ｐｕ、Ａｍ、Ｃｍ、Ｂｋ、Ｃｆ、Ｅｓ、Ｆｍ、Ｍｄの臭化物、Ｈｇの無機化合物の臭化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の臭化物	２×１０－２	２×１００	２×１０－４	
８３Ｂｒ	Ｈ、Ｌｉ、Ｎａ、Ｓｉ、Ｐ、Ｋ、Ｎｉ、Ｒｂ、Ｓｒ、Ｍｏ、Ａｇ、Ｔｅ、Ｉ、Ｃｓ、Ｂａ、Ｌａ、Ｇｄ、Ｗ、Ｐｔ、Ｔｌ、Ｐｂ、Ｐｏ、Ｆｒの臭化物、Ｓｅの無機化合物の臭化物、Ｈｇの有機化合物の臭化物及び大部分の六価のウラン化合物の臭化物	７×１０－１	２×１０１	７×１０－３	
８３Ｂｒ	Ｂｅ、Ｍｇ、Ａｌ、Ｃａ、Ｓｃ、Ｔｉ、Ｖ、Ｃｒ、Ｍｎ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ｇａ、Ｇｅ、Ａｓ、Ｙ、Ｚｒ、Ｎｂ、Ｔｃ、Ｒｕ、Ｒｈ、Ｐｄ、Ｃｄ、Ｉｎ、Ｓｎ、Ｓｂ、Ｃｅ、Ｐｒ、Ｎｄ、Ｐｍ、Ｓｍ、Ｅｕ、Ｔｂ、Ｄｙ、Ｈｏ、Ｅｒ、Ｔｍ、Ｙｂ、Ｌｕ、Ｈｆ、Ｔａ、Ｒｅ、Ｏｓ、Ｉｒ、Ａｕ、Ｂｉ、Ｒａ、Ａｃ、Ｔｈ、Ｐａ、Ｎｐ、Ｐｕ、Ａｍ、Ｃｍ、Ｂｋ、Ｃｆ、Ｅｓ、Ｆｍ、Ｍｄの臭化物、Ｈｇの無機化合物の臭化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の臭化物	３×１０－１	２×１０１	３×１０－３	
８４Ｂｒ	Ｈ、Ｌｉ、Ｎａ、Ｓｉ、Ｐ、Ｋ、Ｎｉ、Ｒｂ、Ｓｒ、Ｍｏ、Ａｇ、Ｔｅ、Ｉ、Ｃｓ、Ｂａ、Ｌａ、Ｇｄ、Ｗ、Ｐｔ、Ｔｌ、Ｐｂ、Ｐｏ、Ｆｒの臭化物、Ｓｅの無機化合物の臭化物、Ｈｇの有機化合物の臭化物及び大部分の六価のウラン化合物の臭化物	５×１０－１	１×１０１	５×１０－３	
８４Ｂｒ	Ｂｅ、Ｍｇ、Ａｌ、Ｃａ、Ｓｃ、Ｔｉ、Ｖ、Ｃｒ、Ｍｎ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ｇａ、Ｇｅ、Ａｓ、Ｙ、Ｚｒ、Ｎｂ、Ｔｃ、Ｒｕ、Ｒｈ、Ｐｄ、Ｃｄ、Ｉｎ、Ｓｎ、Ｓｂ、Ｃｅ、Ｐｒ、Ｎｄ、Ｐｍ、Ｓｍ、Ｅｕ、Ｔｂ、Ｄｙ、Ｈｏ、Ｅｒ、Ｔｍ、Ｙｂ、Ｌｕ、Ｈｆ、Ｔａ、Ｒｅ、Ｏｓ、Ｉｒ、Ａｕ、Ｂｉ、Ｒａ、Ａｃ、Ｔｈ、Ｐａ、Ｎｐ、Ｐｕ、Ａｍ、Ｃｍ、Ｂｋ、Ｃｆ、Ｅｓ、Ｆｍ、Ｍｄの臭化物、Ｈｇの無機化合物の臭化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の臭化物	３×１０－１	１×１０１	３×１０－３	
８４ｍＢｒ	Ｈ、Ｌｉ、Ｎａ、Ｓｉ、Ｐ、Ｋ、Ｎｉ、Ｒｂ、Ｓｒ、Ｍｏ、Ａｇ、Ｔｅ、Ｉ、Ｃｓ、Ｂａ、Ｌａ、Ｇｄ、Ｗ、Ｐｔ、Ｔｌ、Ｐｂ、Ｐｏ、Ｆｒの臭化物、Ｓｅの無機化合物の臭化物、Ｈｇの有機化合物の臭化物及び大部分の六価のウラン化合物の臭化物	１×１００	４×１０１	２×１０－２	
８４ｍＢｒ	Ｂｅ、Ｍｇ、Ａｌ、Ｃａ、Ｓｃ、Ｔｉ、Ｖ、Ｃｒ、Ｍｎ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ｇａ、Ｇｅ、Ａｓ、Ｙ、Ｚｒ、Ｎｂ、Ｔｃ、Ｒｕ、Ｒｈ、Ｐｄ、Ｃｄ、Ｉｎ、Ｓｎ、Ｓｂ、Ｃｅ、Ｐｒ、Ｎｄ、Ｐｍ、Ｓｍ、Ｅｕ、Ｔｂ、Ｄｙ、Ｈｏ、Ｅｒ、Ｔｍ、Ｙｂ、Ｌｕ、Ｈｆ、Ｔａ、Ｒｅ、Ｏｓ、Ｉｒ、Ａｕ、Ｂｉ、Ｒａ、Ａｃ、Ｔｈ、Ｐａ、Ｎｐ、Ｐｕ、Ａｍ、Ｃｍ、Ｂｋ、Ｃｆ、Ｅｓ、Ｆｍ、Ｍｄの臭化物、Ｈｇの無機化合物の臭化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の臭化物	１×１００	４×１０１	１×１０－２	
７４Ｋｒ	〔サブマージョン〕	１×１０－１		６×１０－４	
７５Ｋｒ	〔サブマージョン〕	１×１０－１		５×１０－４	
７６Ｋｒ	〔サブマージョン〕	４×１０－１		２×１０－３	
７７Ｋｒ	〔サブマージョン〕	２×１０－１		７×１０－４	
７９Ｋｒ	〔サブマージョン〕	６×１０－１		３×１０－３	
８１Ｋｒ	〔サブマージョン〕	３×１０１		１×１０－１	
８１ｍＫｒ	〔サブマージョン〕	１×１００		６×１０－３	
８３ｍＫｒ	〔サブマージョン〕	３×１０３		１×１０１	
８５Ｋｒ	〔サブマージョン〕	３×１０１		１×１０－１	
８５ｍＫｒ	〔サブマージョン〕	１×１００		５×１０－３	
８７Ｋｒ	〔サブマージョン〕	２×１０－１		８×１０－４	
８８Ｋｒ	〔サブマージョン〕	７×１０－２		３×１０－４	
８９Ｋｒ	〔サブマージョン〕	７×１０－２		３×１０－４	
９０Ｋｒ	〔サブマージョン〕	１×１０－１		５×１０－４	
７７Ｒｂ	すべての化合物	２×１００	３×１０１	２×１０－２	
７８Ｒｂ	すべての化合物	６×１０－１	１×１０１	６×１０－３	
７９Ｒｂ	すべての化合物	７×１０－１	２×１０１	７×１０－３	
８０Ｒｂ	すべての化合物	１×１０１	２×１０２	１×１０－１	
８１Ｒｂ	すべての化合物	３×１０－１	２×１０１	３×１０－３	
８１ｍＲｂ	すべての化合物	２×１００	９×１０１	２×１０－２	
８２Ｒｂ	すべての化合物	７×１００	１×１０２	７×１０－２	
８２ｍＲｂ	すべての化合物	９×１０－２	７×１００	１×１０－３	
８３Ｒｂ	すべての化合物	２×１０－２	５×１０－１	２×１０－４	
８４Ｒｂ	すべての化合物	１×１０－２	３×１０－１	１×１０－４	
８４ｍＲｂ	すべての化合物	２×１００	１×１０２	２×１０－２	
８６Ｒｂ	すべての化合物	２×１０－２	３×１０－１	１×１０－４	
８７Ｒｂ	すべての化合物	３×１０－２	６×１０－１	２×１０－４	
８８Ｒｂ	すべての化合物	７×１０－１	９×１００	７×１０－３	
８９Ｒｂ	すべての化合物	８×１０－１	２×１０１	８×１０－３	
９０Ｒｂ	すべての化合物	３×１００	４×１０１	３×１０－２	
８０Ｓｒ	チタン酸ストロンチウム以外の化合物	２×１０－１	２×１００	２×１０－３	
８０Ｓｒ	チタン酸ストロンチウム	１×１０－１	２×１００	８×１０－４	
８１Ｓｒ	チタン酸ストロンチウム以外の化合物	５×１０－１	１×１０１	６×１０－３	
８１Ｓｒ	チタン酸ストロンチウム	３×１０－１	１×１０１	３×１０－３	
８２Ｓｒ	チタン酸ストロンチウム以外の化合物	６×１０－３	１×１０－１	５×１０－５	
８２Ｓｒ	チタン酸ストロンチウム	３×１０－３	１×１０－１	１×１０－５	
８３Ｓｒ	チタン酸ストロンチウム以外の化合物	７×１０－２	２×１００	７×１０－４	
８３Ｓｒ	チタン酸ストロンチウム	４×１０－２	２×１００	３×１０－４	
８５Ｓｒ	チタン酸ストロンチウム以外の化合物	４×１０－２	１×１００	３×１０－４	
８５Ｓｒ	チタン酸ストロンチウム	３×１０－２	１×１００	１×１０－４	
８５ｍＳｒ	チタン酸ストロンチウム以外の化合物	４×１００	１×１０２	４×１０－２	
８５ｍＳｒ	チタン酸ストロンチウム	３×１００	１×１０２	３×１０－２	
８７ｍＳｒ	チタン酸ストロンチウム以外の化合物	９×１０－１	３×１０１	１×１０－２	
８７ｍＳｒ	チタン酸ストロンチウム	６×１０－１	３×１０１	６×１０－３	
８９Ｓｒ	チタン酸ストロンチウム以外の化合物	１×１０－２	３×１０－１	１×１０－４	
８９Ｓｒ	チタン酸ストロンチウム	４×１０－３	３×１０－１	２×１０－５	
９０Ｓｒ	チタン酸ストロンチウム以外の化合物	７×１０－４	３×１０－２	５×１０－６	
９０Ｓｒ	チタン酸ストロンチウム	３×１０－４	３×１０－２	８×１０－７	
９１Ｓｒ	チタン酸ストロンチウム以外の化合物	７×１０－２	１×１００	７×１０－４	
９１Ｓｒ	チタン酸ストロンチウム	４×１０－２	１×１００	３×１０－４	
９２Ｓｒ	チタン酸ストロンチウム以外の化合物	１×１０－１	２×１００	１×１０－３	
９２Ｓｒ	チタン酸ストロンチウム	６×１０－２	２×１００	５×１０－４	
８４Ｙ	酸化物及び水酸化物以外の化合物	１×１０２	１×１０３	９×１０－１	
８４Ｙ	酸化物及び水酸化物	１×１０２	１×１０３	９×１０－１	
８４ｍＹ	酸化物及び水酸化物以外の化合物	２×１０－１	７×１００	２×１０－３	
８４ｍＹ	酸化物及び水酸化物	２×１０－１	７×１００	２×１０－３	
８５Ｙ	酸化物及び水酸化物以外の化合物	１×１０－１	４×１００	１×１０－３	
８５Ｙ	酸化物及び水酸化物	１×１０－１	４×１００	１×１０－３	
８５ｍＹ	酸化物及び水酸化物以外の化合物	８×１０－２	２×１００	７×１０－４	
８５ｍＹ	酸化物及び水酸化物	８×１０－２	２×１００	７×１０－４	
８６Ｙ	酸化物及び水酸化物以外の化合物	３×１０－２	９×１０－１	３×１０－４	
８６Ｙ	酸化物及び水酸化物	３×１０－２	９×１０－１	２×１０－４	
８６ｍＹ	酸化物及び水酸化物以外の化合物	４×１０－１	２×１０１	４×１０－３	
８６ｍＹ	酸化物及び水酸化物	４×１０－１	２×１０１	４×１０－３	
８７Ｙ	酸化物及び水酸化物以外の化合物	４×１０－２	２×１００	３×１０－４	
８７Ｙ	酸化物及び水酸化物	４×１０－２	２×１００	３×１０－４	
８７ｍＹ	酸化物及び水酸化物以外の化合物	１×１０－１	４×１００	９×１０－４	
８７ｍＹ	酸化物及び水酸化物	１×１０－１	４×１００	８×１０－４	
８８Ｙ	酸化物及び水酸化物以外の化合物	６×１０－３	７×１０－１	３×１０－５	
８８Ｙ	酸化物及び水酸化物	７×１０－３	７×１０－１	３×１０－５	
９０Ｙ	酸化物及び水酸化物以外の化合物	１×１０－２	３×１０－１	８×１０－５	
９０Ｙ	酸化物及び水酸化物	１×１０－２	３×１０－１	８×１０－５	
９０ｍＹ	酸化物及び水酸化物以外の化合物	２×１０－１	５×１００	１×１０－３	
９０ｍＹ	酸化物及び水酸化物	２×１０－１	５×１００	１×１０－３	
９１Ｙ	酸化物及び水酸化物以外の化合物	４×１０－３	３×１０－１	２×１０－５	
９１Ｙ	酸化物及び水酸化物	３×１０－３	３×１０－１	１×１０－５	
９１ｍＹ	酸化物及び水酸化物以外の化合物	１×１００	８×１０１	１×１０－２	
９１ｍＹ	酸化物及び水酸化物	１×１００	８×１０１	１×１０－２	
９３Ｔｃ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	３×１０－１	２×１０１	３×１０－３	
９３ｍＴｃ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	８×１０－１	４×１０１	８×１０－３	
９３ｍＴｃ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	７×１０－１	４×１０１	７×１０－３	
９４Ｔｃ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	１×１０－１	４×１００	１×１０－３	
９４Ｔｃ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	９×１０－２	４×１００	９×１０－４	
９４ｍＴｃ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	３×１０－１	８×１００	３×１０－３	
９４ｍＴｃ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	３×１０－１	８×１００	３×１０－３	
９５Ｔｃ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	１×１０－１	５×１００	１×１０－３	
９５Ｔｃ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	１×１０－１	５×１００	１×１０－３	
９５ｍＴｃ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	４×１０－２	２×１００	４×１０－４	
９５ｍＴｃ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	２×１０－２	２×１００	１×１０－４	
９６Ｔｃ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	２×１０－２	８×１０－１	２×１０－４	
９６Ｔｃ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	２×１０－２	８×１０－１	２×１０－４	
９６ｍＴｃ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	２×１００	７×１０１	２×１０－２	
９６ｍＴｃ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	２×１００	７×１０１	２×１０－２	
９７Ｔｃ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	３×１０－１	１×１０１	３×１０－３	
９７Ｔｃ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	１×１０－１	１×１０１	６×１０－４	
９７ｍＴｃ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	５×１０－２	１×１００	４×１０－４	
９７ｍＴｃ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	８×１０－３	１×１００	４×１０－５	
９８Ｔｃ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	１×１０－２	４×１０－１	１×１０－４	
９８Ｔｃ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	３×１０－３	４×１０－１	２×１０－５	
９９Ｔｃ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	５×１０－２	１×１００	４×１０－４	
９９Ｔｃ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	７×１０－３	１×１００	３×１０－５	
９９ｍＴｃ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	１×１００	４×１０１	９×１０－３	
９９ｍＴｃ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	７×１０－１	４×１０１	６×１０－３	
１０１Ｔｃ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	１×１００	４×１０１	１×１０－２	
１０１Ｔｃ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	１×１００	４×１０１	１×１０－２	
１０２Ｔｃ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	１×１０２	１×１０３	１×１００	
１０２Ｔｃ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	１×１０２	１×１０３	１×１００	
１０４Ｔｃ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	５×１０－１	１×１０１	５×１０－３	
１０４Ｔｃ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	４×１０－１	１×１０１	４×１０－３	
９４Ｒｕ	四酸化ルテニウム	４×１０－１		２×１０－３	
９４Ｒｕ	ハロゲン化物、酸化物、水酸化物及び四酸化ルテニウム以外の化合物	４×１０－１	９×１００	４×１０－３	
９４Ｒｕ	ハロゲン化物	３×１０－１	９×１００	３×１０－３	
９４Ｒｕ	酸化物及び水酸化物	３×１０－１	９×１００	３×１０－３	
９５Ｒｕ	四酸化ルテニウム	５×１０－１		３×１０－３	
９５Ｒｕ	ハロゲン化物、酸化物、水酸化物及び四酸化ルテニウム以外の化合物	４×１０－１	１×１０１	４×１０－３	
９５Ｒｕ	ハロゲン化物	３×１０－１	１×１０１	３×１０－３	
９５Ｒｕ	酸化物及び水酸化物	３×１０－１	１×１０１	３×１０－３	
９７Ｒｕ	四酸化ルテニウム	２×１０－１		１×１０－３	
９７Ｒｕ	ハロゲン化物、酸化物、水酸化物及び四酸化ルテニウム以外の化合物	２×１０－１	６×１００	２×１０－３	
９７Ｒｕ	ハロゲン化物	１×１０－１	６×１００	１×１０－３	
９７Ｒｕ	酸化物及び水酸化物	１×１０－１	６×１００	１×１０－３	
１０３Ｒｕ	四酸化ルテニウム	２×１０－２		１×１０－４	
１０３Ｒｕ	ハロゲン化物、酸化物、水酸化物及び四酸化ルテニウム以外の化合物	３×１０－２	１×１００	２×１０－４	
１０３Ｒｕ	ハロゲン化物	１×１０－２	１×１００	５×１０－５	
１０３Ｒｕ	酸化物及び水酸化物	９×１０－３	１×１００	４×１０－５	
１０５Ｒｕ	四酸化ルテニウム	１×１０－１		７×１０－４	
１０５Ｒｕ	ハロゲン化物、酸化物、水酸化物及び四酸化ルテニウム以外の化合物	２×１０－１	３×１００	２×１０－３	
１０５Ｒｕ	ハロゲン化物	９×１０－２	３×１００	７×１０－４	
１０５Ｒｕ	酸化物及び水酸化物	８×１０－２	３×１００	７×１０－４	
１０６Ｒｕ	四酸化ルテニウム	１×１０－３		６×１０－６	
１０６Ｒｕ	ハロゲン化物、酸化物、水酸化物及び四酸化ルテニウム以外の化合物	２×１０－３	１×１０－１	１×１０－５	
１０６Ｒｕ	ハロゲン化物	１×１０－３	１×１０－１	４×１０－６	
１０６Ｒｕ	酸化物及び水酸化物	６×１０－４	１×１０－１	２×１０－６	
９７Ｒｈ	ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物	７×１０－１	２×１０１	８×１０－３	
９７Ｒｈ	ハロゲン化物	５×１０－１	２×１０１	５×１０－３	
９７Ｒｈ	酸化物及び水酸化物	５×１０－１	２×１０１	５×１０－３	
９７ｍＲｈ	ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物	６×１０－１	２×１０１	６×１０－３	
９７ｍＲｈ	ハロゲン化物	４×１０－１	２×１０１	４×１０－３	
９７ｍＲｈ	酸化物及び水酸化物	４×１０－１	２×１０１	４×１０－３	
９８Ｒｈ	ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物	１×１００	２×１０１	１×１０－２	
９８Ｒｈ	ハロゲン化物	９×１０－１	２×１０１	９×１０－３	
９８Ｒｈ	酸化物及び水酸化物	９×１０－１	２×１０１	９×１０－３	
９９Ｒｈ	ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物	４×１０－２	２×１００	４×１０－４	
９９Ｒｈ	ハロゲン化物	３×１０－２	２×１００	２×１０－４	
９９Ｒｈ	酸化物及び水酸化物	２×１０－２	２×１００	１×１０－４	
９９ｍＲｈ	ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物	４×１０－１	１×１０１	４×１０－３	
９９ｍＲｈ	ハロゲン化物	３×１０－１	１×１０１	３×１０－３	
９９ｍＲｈ	酸化物及び水酸化物	３×１０－１	１×１０１	３×１０－３	
１００Ｒｈ	ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物	４×１０－２	１×１００	４×１０－４	
１００Ｒｈ	ハロゲン化物	３×１０－２	１×１００	３×１０－４	
１００Ｒｈ	酸化物及び水酸化物	３×１０－２	１×１００	３×１０－４	
１０１Ｒｈ	ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物	１×１０－２	２×１００	９×１０－５	
１０１Ｒｈ	ハロゲン化物	１×１０－２	２×１００	５×１０－５	
１０１Ｒｈ	酸化物及び水酸化物	７×１０－３	２×１００	２×１０－５	
１０１ｍＲｈ	ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物	１×１０－１	４×１００	１×１０－３	
１０１ｍＲｈ	ハロゲン化物	８×１０－２	４×１００	６×１０－４	
１０１ｍＲｈ	酸化物及び水酸化物	８×１０－２	４×１００	６×１０－４	
１０２Ｒｈ	ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物	２×１０－３	４×１０－１	２×１０－５	
１０２Ｒｈ	ハロゲン化物	４×１０－３	４×１０－１	２×１０－５	
１０２Ｒｈ	酸化物及び水酸化物	２×１０－３	４×１０－１	７×１０－６	
１０２ｍＲｈ	ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物	１×１０－２	７×１０－１	８×１０－５	
１０２ｍＲｈ	ハロゲン化物	８×１０－３	７×１０－１	３×１０－５	
１０２ｍＲｈ	酸化物及び水酸化物	５×１０－３	７×１０－１	２×１０－５	
１０３ｍＲｈ	ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物	２×１０１	２×１０２	１×１０－１	
１０３ｍＲｈ	ハロゲン化物	９×１００	２×１０２	５×１０－２	
１０３ｍＲｈ	酸化物及び水酸化物	８×１００	２×１０２	５×１０－２	
１０５Ｒｈ	ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物	１×１０－１	２×１００	１×１０－３	
１０５Ｒｈ	ハロゲン化物	５×１０－２	２×１００	４×１０－４	
１０５Ｒｈ	酸化物及び水酸化物	５×１０－２	２×１００	３×１０－４	
１０６Ｒｈ	ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物	２×１０１	３×１０２	２×１０－１	
１０６Ｒｈ	ハロゲン化物	２×１０１	３×１０２	２×１０－１	
１０６Ｒｈ	酸化物及び水酸化物	２×１０１	３×１０２	２×１０－１	
１０６ｍＲｈ	ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物	２×１０－１	５×１００	２×１０－３	
１０６ｍＲｈ	ハロゲン化物	１×１０－１	５×１００	１×１０－３	
１０６ｍＲｈ	酸化物及び水酸化物	１×１０－１	５×１００	１×１０－３	
１０７Ｒｈ	ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物	１×１００	３×１０１	１×１０－２	
１０７Ｒｈ	ハロゲン化物	８×１０－１	３×１０１	７×１０－３	
１０７Ｒｈ	酸化物及び水酸化物	７×１０－１	３×１０１	７×１０－３	
９８Ｐｄ	硝酸塩、ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物	７×１０－１	１×１０１	７×１０－３	
９８Ｐｄ	硝酸塩及びハロゲン化物	５×１０－１	１×１０１	４×１０－３	
９８Ｐｄ	酸化物及び水酸化物	４×１０－１	１×１０１	４×１０－３	
９９Ｐｄ	硝酸塩、ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物	９×１０－１	２×１０１	９×１０－３	
９９Ｐｄ	硝酸塩及びハロゲン化物	６×１０－１	２×１０１	６×１０－３	
９９Ｐｄ	酸化物及び水酸化物	６×１０－１	２×１０１	６×１０－３	
１００Ｐｄ	硝酸塩、ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物	３×１０－２	９×１０－１	２×１０－４	
１００Ｐｄ	硝酸塩及びハロゲン化物	２×１０－２	９×１０－１	１×１０－４	
１００Ｐｄ	酸化物及び水酸化物	２×１０－２	９×１０－１	１×１０－４	
１０１Ｐｄ	硝酸塩、ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物	３×１０－１	９×１００	３×１０－３	
１０１Ｐｄ	硝酸塩及びハロゲン化物	２×１０－１	９×１００	２×１０－３	
１０１Ｐｄ	酸化物及び水酸化物	２×１０－１	９×１００	２×１０－３	
１０３Ｐｄ	硝酸塩、ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物	２×１０－１	４×１００	１×１０－３	
１０３Ｐｄ	硝酸塩及びハロゲン化物	７×１０－２	４×１００	３×１０－４	
１０３Ｐｄ	酸化物及び水酸化物	７×１０－２	４×１００	３×１０－４	
１０７Ｐｄ	硝酸塩、ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物	６×１０－１	２×１０１	５×１０－３	
１０７Ｐｄ	硝酸塩及びハロゲン化物	４×１０－１	２×１０１	１×１０－３	
１０７Ｐｄ	酸化物及び水酸化物	７×１０－２	２×１０１	２×１０－４	
１０９Ｐｄ	硝酸塩、ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物	１×１０－１	１×１００	９×１０－４	
１０９Ｐｄ	硝酸塩及びハロゲン化物	４×１０－２	１×１００	４×１０－４	
１０９Ｐｄ	酸化物及び水酸化物	４×１０－２	１×１００	３×１０－４	
１１１Ｐｄ	硝酸塩、ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物	１×１００	２×１０１	９×１０－３	
１１１Ｐｄ	硝酸塩及びハロゲン化物	６×１０－１	２×１０１	５×１０－３	
１１１Ｐｄ	酸化物及び水酸化物	５×１０－１	２×１０１	５×１０－３	
１１２Ｐｄ	硝酸塩、ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物	３×１０－２	３×１０－１	２×１０－４	
１１２Ｐｄ	硝酸塩及びハロゲン化物	１×１０－２	３×１０－１	１×１０－４	
１１２Ｐｄ	酸化物及び水酸化物	１×１０－２	３×１０－１	１×１０－４	
１０１Ａｇ	硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀	１×１００	３×１０１	１×１０－２	
１０１Ａｇ	硝酸塩及び硫化物	９×１０－１	３×１０１	９×１０－３	
１０１Ａｇ	酸化物及び水酸化物	９×１０－１	３×１０１	８×１０－３	
１０２Ａｇ	硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀	９×１０－１	２×１０１	９×１０－３	
１０２Ａｇ	硝酸塩及び硫化物	７×１０－１	２×１０１	７×１０－３	
１０２Ａｇ	酸化物及び水酸化物	７×１０－１	２×１０１	６×１０－３	
１０３Ａｇ	硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀	７×１０－１	２×１０１	８×１０－３	
１０３Ａｇ	硝酸塩及び硫化物	５×１０－１	２×１０１	５×１０－３	
１０３Ａｇ	酸化物及び水酸化物	５×１０－１	２×１０１	４×１０－３	
１０４Ａｇ	硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀	４×１０－１	１×１０１	４×１０－３	
１０４Ａｇ	硝酸塩及び硫化物	３×１０－１	１×１０１	３×１０－３	
１０４Ａｇ	酸化物及び水酸化物	３×１０－１	１×１０１	３×１０－３	
１０４ｍＡｇ	硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀	７×１０－１	２×１０１	７×１０－３	
１０４ｍＡｇ	硝酸塩及び硫化物	５×１０－１	２×１０１	５×１０－３	
１０４ｍＡｇ	酸化物及び水酸化物	５×１０－１	２×１０１	４×１０－３	
１０５Ａｇ	硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀	３×１０－２	２×１００	２×１０－４	
１０５Ａｇ	硝酸塩及び硫化物	３×１０－２	２×１００	２×１０－４	
１０５Ａｇ	酸化物及び水酸化物	３×１０－２	２×１００	２×１０－４	
１０５ｍＡｇ	硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀	１×１０２	２×１０３	１×１００	
１０５ｍＡｇ	硝酸塩及び硫化物	１×１０２	２×１０３	７×１０－１	
１０５ｍＡｇ	酸化物及び水酸化物	１×１０２	２×１０３	７×１０－１	
１０６Ａｇ	硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀	１×１００	３×１０１	１×１０－２	
１０６Ａｇ	硝酸塩及び硫化物	８×１０－１	３×１０１	８×１０－３	
１０６Ａｇ	酸化物及び水酸化物	８×１０－１	３×１０１	７×１０－３	
１０６ｍＡｇ	硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀	１×１０－２	６×１０－１	１×１０－４	
１０６ｍＡｇ	硝酸塩及び硫化物	１×１０－２	６×１０－１	１×１０－４	
１０６ｍＡｇ	酸化物及び水酸化物	１×１０－２	６×１０－１	１×１０－４	
１０８Ａｇ	硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀	５×１００	２×１０２	６×１０－２	
１０８Ａｇ	硝酸塩及び硫化物	５×１００	２×１０２	５×１０－２	
１０８Ａｇ	酸化物及び水酸化物	５×１００	２×１０２	５×１０－２	
１０８ｍＡｇ	硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀	３×１０－３	４×１０－１	２×１０－５	
１０８ｍＡｇ	硝酸塩及び硫化物	４×１０－３	４×１０－１	２×１０－５	
１０８ｍＡｇ	酸化物及び水酸化物	１×１０－３	４×１０－１	４×１０－６	
１０９ｍＡｇ	硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀	４×１０１	５×１０３	４×１０－１	
１０９ｍＡｇ	硝酸塩及び硫化物	４×１０１	５×１０３	４×１０－１	
１０９ｍＡｇ	酸化物及び水酸化物	４×１０１	５×１０３	４×１０－１	
１１０Ａｇ	硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀	３×１０１	５×１０２	３×１０－１	
１１０Ａｇ	硝酸塩及び硫化物	２×１０１	５×１０２	２×１０－１	
１１０Ａｇ	酸化物及び水酸化物	２×１０１	５×１０２	２×１０－１	
１１０ｍＡｇ	硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀	３×１０－３	３×１０－１	２×１０－５	
１１０ｍＡｇ	硝酸塩及び硫化物	４×１０－３	３×１０－１	２×１０－５	
１１０ｍＡｇ	酸化物及び水酸化物	３×１０－３	３×１０－１	１×１０－５	
１１１Ａｇ	硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀	４×１０－２	６×１０－１	３×１０－４	
１１１Ａｇ	硝酸塩及び硫化物	１×１０－２	６×１０－１	８×１０－５	
１１１Ａｇ	酸化物及び水酸化物	１×１０－２	６×１０－１	７×１０－５	
１１１ｍＡｇ	硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀	１×１０２	２×１０３	８×１０－１	
１１１ｍＡｇ	硝酸塩及び硫化物	７×１０１	２×１０３	５×１０－１	
１１１ｍＡｇ	酸化物及び水酸化物	７×１０１	２×１０３	４×１０－１	
１１２Ａｇ	硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀	１×１０－１	２×１００	１×１０－３	
１１２Ａｇ	硝酸塩及び硫化物	８×１０－２	２×１００	７×１０－４	
１１２Ａｇ	酸化物及び水酸化物	８×１０－２	２×１００	７×１０－４	
１１３Ａｇ	硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀	２×１０－１	２×１００	２×１０－３	
１１３Ａｇ	硝酸塩及び硫化物	９×１０－２	２×１００	７×１０－４	
１１３Ａｇ	酸化物及び水酸化物	８×１０－２	２×１００	７×１０－４	
１１３ｍＡｇ	硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀	２×１０１	４×１０２	２×１０－１	
１１３ｍＡｇ	硝酸塩及び硫化物	１×１０１	４×１０２	１×１０－１	
１１３ｍＡｇ	酸化物及び水酸化物	１×１０１	４×１０２	１×１０－１	
１１５Ａｇ	硝酸塩、硫化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物並びに金属銀	８×１０－１	１×１０１	８×１０－３	
１１５Ａｇ	硝酸塩及び硫化物	５×１０－１	１×１０１	４×１０－３	
１１５Ａｇ	酸化物及び水酸化物	５×１０－１	１×１０１	４×１０－３	
１０４Ｃｄ	すべての無機化合物〔経口摂取〕		２×１０１		
１０４Ｃｄ	硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	４×１０－１		５×１０－３	
１０４Ｃｄ	硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	３×１０－１		３×１０－３	
１０４Ｃｄ	酸化物及び水酸化物	３×１０－１		３×１０－３	
１０５Ｃｄ	すべての無機化合物〔経口摂取〕		２×１０１		
１０５Ｃｄ	硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	７×１０－１		７×１０－３	
１０５Ｃｄ	硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	５×１０－１		５×１０－３	
１０５Ｃｄ	酸化物及び水酸化物	５×１０－１		５×１０－３	
１０７Ｃｄ	すべての無機化合物〔経口摂取〕		１×１０１		
１０７Ｃｄ	硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	５×１０－１		５×１０－３	
１０７Ｃｄ	硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	２×１０－１		１×１０－３	
１０７Ｃｄ	酸化物及び水酸化物	２×１０－１		２×１０－３	
１０９Ｃｄ	すべての無機化合物〔経口摂取〕		４×１０－１		
１０９Ｃｄ	硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	２×１０－３		２×１０－５	
１０９Ｃｄ	硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	４×１０－３		２×１０－５	
１０９Ｃｄ	酸化物及び水酸化物	５×１０－３		２×１０－５	
１１１ｍＣｄ	すべての無機化合物〔経口摂取〕		６×１０１		
１１１ｍＣｄ	硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	１×１００		１×１０－２	
１１１ｍＣｄ	硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	６×１０－１		６×１０－３	
１１１ｍＣｄ	酸化物及び水酸化物	５×１０－１		５×１０－３	
１１３Ｃｄ	すべての無機化合物〔経口摂取〕		４×１０－２		
１１３Ｃｄ	硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	１×１０－４		１×１０－６	
１１３Ｃｄ	硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	５×１０－４		２×１０－６	
１１３Ｃｄ	酸化物及び水酸化物	１×１０－３		５×１０－６	
１１３ｍＣｄ	すべての無機化合物〔経口摂取〕		４×１０－２		
１１３ｍＣｄ	硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	２×１０－４		１×１０－６	
１１３ｍＣｄ	硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	５×１０－４		３×１０－６	
１１３ｍＣｄ	酸化物及び水酸化物	９×１０－４		４×１０－６	
１１５Ｃｄ	すべての無機化合物〔経口摂取〕		６×１０－１		
１１５Ｃｄ	硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	４×１０－２		３×１０－４	
１１５Ｃｄ	硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	２×１０－２		１×１０－４	
１１５Ｃｄ	酸化物及び水酸化物	２×１０－２		１×１０－４	
１１５ｍＣｄ	すべての無機化合物〔経口摂取〕		３×１０－１		
１１５ｍＣｄ	硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	３×１０－３		２×１０－５	
１１５ｍＣｄ	硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	４×１０－３		２×１０－５	
１１５ｍＣｄ	酸化物及び水酸化物	４×１０－３		２×１０－５	
１１７Ｃｄ	すべての無機化合物〔経口摂取〕		３×１００		
１１７Ｃｄ	硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	２×１０－１		２×１０－３	
１１７Ｃｄ	硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	９×１０－２		７×１０－４	
１１７Ｃｄ	酸化物及び水酸化物	８×１０－２		７×１０－４	
１１７ｍＣｄ	すべての無機化合物〔経口摂取〕		３×１００		
１１７ｍＣｄ	硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	１×１０－１		１×１０－３	
１１７ｍＣｄ	硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	７×１０－２		６×１０－４	
１１７ｍＣｄ	酸化物及び水酸化物	７×１０－２		６×１０－４	
１１８Ｃｄ	すべての無機化合物〔経口摂取〕		４×１００		
１１８Ｃｄ	硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	３×１０－１		３×１０－３	
１１８Ｃｄ	硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	２×１０－１		２×１０－３	
１１８Ｃｄ	酸化物及び水酸化物	２×１０－１		１×１０－３	
１０７Ｉｎ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	８×１０－１	２×１０１	８×１０－３	
１０７Ｉｎ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	５×１０－１	２×１０１	５×１０－３	
１０８Ｉｎ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	３×１０－１	１×１０１	３×１０－３	
１０８Ｉｎ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	２×１０－１	１×１０１	２×１０－３	
１０８ｍＩｎ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	４×１０－１	１×１０１	５×１０－３	
１０８ｍＩｎ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	３×１０－１	１×１０１	３×１０－３	
１０９Ｉｎ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	４×１０－１	１×１０１	４×１０－３	
１０９Ｉｎ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	３×１０－１	１×１０１	３×１０－３	
１０９ｍＩｎ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	３×１０１	１×１０３	３×１０－１	
１０９ｍＩｎ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	２×１０１	１×１０３	２×１０－１	
１１０Ｉｎ
（物理的半減期が４．９０時間のもの）	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	９×１０－２	４×１００	１×１０－３	
１１０Ｉｎ
（物理的半減期が４．９０時間のもの）	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	８×１０－２	４×１００	９×１０－４	
１１０Ｉｎ
（物理的半減期が１．１５時間のもの）	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	４×１０－１	８×１００	４×１０－３	
１１０Ｉｎ
（物理的半減期が１．１５時間のもの）	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	３×１０－１	８×１００	２×１０－３	
１１１Ｉｎ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	９×１０－２	３×１００	９×１０－４	
１１１Ｉｎ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	７×１０－２	３×１００	５×１０－４	
１１１ｍＩｎ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	７×１００	３×１０２	８×１０－２	
１１１ｍＩｎ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	６×１００	３×１０２	６×１０－２	
１１２Ｉｎ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	２×１００	８×１０１	３×１０－２	
１１２Ｉｎ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	２×１００	８×１０１	２×１０－２	
１１２ｍＩｎ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	１×１００	５×１０１	１×１０－２	
１１２ｍＩｎ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	６×１０－１	５×１０１	６×１０－３	
１１３ｍＩｎ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	１×１００	３×１０１	１×１０－２	
１１３ｍＩｎ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	７×１０－１	３×１０１	６×１０－３	
１１４Ｉｎ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	９×１００	３×１０２	９×１０－２	
１１４Ｉｎ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	８×１００	３×１０２	９×１０－２	
１１４ｍＩｎ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	２×１０－３	２×１０－１	１×１０－５	
１１４ｍＩｎ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	４×１０－３	２×１０－１	２×１０－５	
１１５Ｉｎ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	５×１０－５	３×１０－２	３×１０－７	
１１５Ｉｎ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	２×１０－４	３×１０－２	８×１０－７	
１１５ｍＩｎ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	５×１０－１	９×１００	５×１０－３	
１１５ｍＩｎ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	２×１０－１	９×１００	２×１０－３	
１１６Ｉｎ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	４×１０１	７×１０２	４×１０－１	
１１６Ｉｎ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	４×１０１	７×１０２	４×１０－１	
１１６ｍＩｎ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	４×１０－１	１×１０１	４×１０－３	
１１６ｍＩｎ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	３×１０－１	１×１０１	３×１０－３	
１１７Ｉｎ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	７×１０－１	３×１０１	８×１０－３	
１１７Ｉｎ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	４×１０－１	３×１０１	４×１０－３	
１１７ｍＩｎ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	４×１０－１	７×１００	４×１０－３	
１１７ｍＩｎ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	２×１０－１	７×１００	２×１０－３	
１１８Ｉｎ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	１×１０２	２×１０３	１×１００	
１１８Ｉｎ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	１×１０２	２×１０３	１×１００	
１１９Ｉｎ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	４×１００	２×１０２	５×１０－２	
１１９Ｉｎ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	４×１００	２×１０２	４×１０－２	
１１９ｍＩｎ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	１×１００	２×１０１	１×１０－２	
１１９ｍＩｎ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	７×１０－１	２×１０１	７×１０－３	
１０８Ｓｎ	四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	１×１００	４×１０１	１×１０－２	
１０８Ｓｎ	四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	１×１００	４×１０１	１×１０－２	
１０９Ｓｎ	四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	１×１００	４×１０１	１×１０－２	
１０９Ｓｎ	四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	９×１０－１	４×１０１	１×１０－２	
１１０Ｓｎ	四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	１×１０－１	２×１００	１×１０－３	
１１０Ｓｎ	四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	８×１０－２	２×１００	７×１０－４	
１１１Ｓｎ	四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	１×１００	４×１０１	１×１０－２	
１１１Ｓｎ	四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	９×１０－１	４×１０１	９×１０－３	
１１３Ｓｎ	四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	３×１０－２	１×１００	２×１０－４	
１１３Ｓｎ	四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	１×１０－２	１×１００	５×１０－５	
１１３ｍＳｎ	四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	７×１００	２×１０２	６×１０－２	
１１３ｍＳｎ	四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	４×１００	２×１０２	３×１０－２	
１１７ｍＳｎ	四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	５×１０－２	１×１００	４×１０－４	
１１７ｍＳｎ	四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	９×１０－３	１×１００	５×１０－５	
１１９ｍＳｎ	四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	６×１０－２	２×１００	４×１０－４	
１１９ｍＳｎ	四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	１×１０－２	２×１００	６×１０－５	
１２１Ｓｎ	四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	２×１０－１	４×１００	２×１０－３	
１２１Ｓｎ	四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	７×１０－２	４×１００	５×１０－４	
１２１ｍＳｎ	四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	２×１０－２	２×１００	１×１０－４	
１２１ｍＳｎ	四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	６×１０－３	２×１００	３×１０－５	
１２３Ｓｎ	四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	１×１０－２	４×１０－１	９×１０－５	
１２３Ｓｎ	四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	４×１０－３	４×１０－１	２×１０－５	
１２３ｍＳｎ	四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	９×１０－１	２×１０１	９×１０－３	
１２３ｍＳｎ	四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	５×１０－１	２×１０１	４×１０－３	
１２５Ｓｎ	四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	２×１０－２	３×１０－１	１×１０－４	
１２５Ｓｎ	四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	７×１０－３	３×１０－１	４×１０－５	
１２５ｍＳｎ	四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	２×１００	４×１０１	２×１０－２	
１２５ｍＳｎ	四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	１×１００	４×１０１	１×１０－２	
１２６Ｓｎ	四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	１×１０－３	２×１０－１	１×１０－５	
１２６Ｓｎ	四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	１×１０－３	２×１０－１	４×１０－６	
１２７Ｓｎ	四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	２×１０－１	４×１００	２×１０－３	
１２７Ｓｎ	四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	１×１０－１	４×１００	９×１０－４	
１２８Ｓｎ	四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	２×１０－１	６×１００	２×１０－３	
１２８Ｓｎ	四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	１×１０－１	６×１００	１×１０－３	
１１５Ｓｂ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物	１×１００	４×１０１	１×１０－２	
１１５Ｓｂ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩	９×１０－１	４×１０１	９×１０－３	
１１６Ｓｂ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物	１×１００	３×１０１	１×１０－２	
１１６Ｓｂ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩	９×１０－１	３×１０１	９×１０－３	
１１６ｍＳｂ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物	３×１０－１	１×１０１	４×１０－３	
１１６ｍＳｂ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩	２×１０－１	１×１０１	２×１０－３	
１１７Ｓｂ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物	１×１００	５×１０１	１×１０－２	
１１７Ｓｂ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩	８×１０－１	５×１０１	７×１０－３	
１１８Ｓｂ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物	４×１００	７×１０１	４×１０－２	
１１８Ｓｂ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩	３×１００	７×１０１	３×１０－２	
１１８ｍＳｂ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物	１×１０－１	４×１００	１×１０－３	
１１８ｍＳｂ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩	９×１０－２	４×１００	１×１０－３	
１１９Ｓｂ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物	５×１０－１	１×１０１	５×１０－３	
１１９Ｓｂ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩	４×１０－１	１×１０１	３×１０－３	
１２０Ｓｂ
（物理的半減期が５．７６日のもの）	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物	２×１０－２	７×１０－１	２×１０－４	
１２０Ｓｂ
（物理的半減期が５．７６日のもの）	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩	２×１０－２	７×１０－１	１×１０－４	
１２０Ｓｂ
（物理的半減期が０．２６５時間のもの）	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物	２×１００	６×１０１	３×１０－２	
１２０Ｓｂ
（物理的半減期が０．２６５時間のもの）	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩	２×１００	６×１０１	２×１０－２	
１２２Ｓｂ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物	３×１０－２	５×１０－１	３×１０－４	
１２２Ｓｂ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩	２×１０－２	５×１０－１	１×１０－４	
１２４Ｓｂ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物	１×１０－２	３×１０－１	９×１０－５	
１２４Ｓｂ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩	４×１０－３	３×１０－１	２×１０－５	
１２４ｍＳｂ
（物理的半減期が９３秒のもの）	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物	３×１０１	１×１０３	３×１０－１	
１２４ｍＳｂ
（物理的半減期が９３秒のもの）	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩	２×１０１	１×１０３	２×１０－１	
１２４ｍＳｂ
（物理的半減期が２０．２分のもの）	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物	４×１００	１×１０２	４×１０－２	
１２４ｍＳｂ
（物理的半減期が２０．２分のもの）	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩	３×１００	１×１０２	２×１０－２	
１２５Ｓｂ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物	１×１０－２	８×１０－１	９×１０－５	
１２５Ｓｂ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩	６×１０－３	８×１０－１	３×１０－５	
１２６Ｓｂ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物	１×１０－２	４×１０－１	１×１０－４	
１２６Ｓｂ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩	７×１０－３	４×１０－１	４×１０－５	
１２６ｍＳｂ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物	９×１０－１	２×１０１	１×１０－２	
１２６ｍＳｂ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩	６×１０－１	２×１０１	６×１０－３	
１２７Ｓｂ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物	３×１０－２	５×１０－１	３×１０－４	
１２７Ｓｂ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩	１×１０－２	５×１０－１	７×１０－５	
１２８Ｓｂ
（物理的半減期が９．０１時間のもの）	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物	５×１０－２	１×１００	５×１０－４	
１２８Ｓｂ
（物理的半減期が９．０１時間のもの）	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩	３×１０－２	１×１００	３×１０－４	
１２８Ｓｂ
（物理的半減期が０．１７３時間のもの）	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物	１×１００	３×１０１	１×１０－２	
１２８Ｓｂ
（物理的半減期が０．１７３時間のもの）	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩	８×１０－１	３×１０１	８×１０－３	
１２９Ｓｂ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物	１×１０－１	２×１００	１×１０－３	
１２９Ｓｂ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩	６×１０－２	２×１００	５×１０－４	
１３０Ｓｂ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物	３×１０－１	９×１００	３×１０－３	
１３０Ｓｂ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩	２×１０－１	９×１００	２×１０－３	
１３１Ｓｂ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物	４×１０－１	８×１００	３×１０－３	
１３１Ｓｂ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩	３×１０－１	８×１００	３×１０－３	
１１６Ｔｅ	蒸気	２×１０－１		１×１０－３	
１１６Ｔｅ	酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物	２×１０－１	５×１００	２×１０－３	
１１６Ｔｅ	酸化物、水酸化物及び硝酸塩	１×１０－１	５×１００	１×１０－３	
１１７Ｔｅ	蒸気	７×１０－１		４×１０－３	
１１７Ｔｅ	酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物	５×１０－１	２×１０１	６×１０－３	
１１７Ｔｅ	酸化物、水酸化物及び硝酸塩	４×１０－１	２×１０１	４×１０－３	
１１８Ｔｅ	蒸気	１×１０－２	６×１０－５		
１１８Ｔｅ	酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物	１×１０－２	３×１０－１	１×１０－４	
１１８Ｔｅ	酸化物、水酸化物及び硝酸塩	９×１０－３	３×１０－１	５×１０－５	
１１９Ｔｅ	蒸気	２×１０－１		１×１０－３	
１１９Ｔｅ	酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物	１×１０－１	５×１００	２×１０－３	
１１９Ｔｅ	酸化物、水酸化物及び硝酸塩	１×１０－１	５×１００	１×１０－３	
１１９ｍＴｅ	蒸気	３×１０－２		２×１０－４	
１１９ｍＴｅ	酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物	３×１０－２	１×１００	３×１０－４	
１１９ｍＴｅ	酸化物、水酸化物及び硝酸塩	３×１０－２	１×１００	２×１０－４	
１２１Ｔｅ	蒸気	４×１０－２		２×１０－４	
１２１Ｔｅ	酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物	５×１０－２	２×１００	５×１０－４	
１２１Ｔｅ	酸化物、水酸化物及び硝酸塩	５×１０－２	２×１００	３×１０－４	
１２１ｍＴｅ	蒸気	４×１０－３		２×１０－５	
１２１ｍＴｅ	酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物	９×１０－３	４×１０－１	７×１０－５	
１２１ｍＴｅ	酸化物、水酸化物及び硝酸塩	６×１０－３	４×１０－１	３×１０－５	
１２３Ｔｅ	蒸気	２×１０－３		１×１０－５	
１２３Ｔｅ	酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物	４×１０－３	２×１０－１	３×１０－５	
１２３Ｔｅ	酸化物、水酸化物及び硝酸塩	７×１０－３	２×１０－１	７×１０－５	
１２３ｍＴｅ	蒸気	７×１０－３		４×１０－５	
１２３ｍＴｅ	酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物	２×１０－２	６×１０－１	１×１０－４	
１２３ｍＴｅ	酸化物、水酸化物及び硝酸塩	６×１０－３	６×１０－１	３×１０－５	
１２５ｍＴｅ	蒸気	１×１０－２		７×１０－５	
１２５ｍＴｅ	酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物	３×１０－２	９×１０－１	２×１０－４	
１２５ｍＴｅ	酸化物、水酸化物及び硝酸塩	７×１０－３	９×１０－１	４×１０－５	
１２７Ｔｅ	蒸気	３×１０－１		２×１０－３	
１２７Ｔｅ	酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物	３×１０－１	５×１００	３×１０－３	
１２７Ｔｅ	酸化物、水酸化物及び硝酸塩	１×１０－１	５×１００	９×１０－４	
１２７ｍＴｅ	蒸気	５×１０－３		２×１０－５	
１２７ｍＴｅ	酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物	１×１０－２	３×１０－１	７×１０－５	
１２７ｍＴｅ	酸化物、水酸化物及び硝酸塩	３×１０－３	３×１０－１	２×１０－５	
１２９Ｔｅ	蒸気	６×１０－１		３×１０－３	
１２９Ｔｅ	酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物	７×１０－１	１×１０１	７×１０－３	
１２９Ｔｅ	酸化物、水酸化物及び硝酸塩	４×１０－１	１×１０１	３×１０－３	
１２９ｍＴｅ	蒸気	６×１０－３		３×１０－５	
１２９ｍＴｅ	酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物	１×１０－２	３×１０－１	８×１０－５	
１２９ｍＴｅ	酸化物、水酸化物及び硝酸塩	４×１０－３	３×１０－１	２×１０－５	
１３１Ｔｅ	蒸気	３×１０－１		２×１０－３	
１３１Ｔｅ	酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物	５×１０－１	９×１００	５×１０－３	
１３１Ｔｅ	酸化物、水酸化物及び硝酸塩	３×１０－１	９×１００	４×１０－３	
１３１ｍＴｅ	蒸気	９×１０－３		４×１０－５	
１３１ｍＴｅ	酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物	２×１０－２	４×１０－１	１×１０－４	
１３１ｍＴｅ	酸化物、水酸化物及び硝酸塩	１×１０－２	４×１０－１	１×１０－４	
１３２Ｔｅ	蒸気	４×１０－３		２×１０－５	
１３２Ｔｅ	酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物	９×１０－３	２×１０－１	６×１０－５	
１３２Ｔｅ	酸化物、水酸化物及び硝酸塩	７×１０－３	２×１０－１	６×１０－５	
１３３Ｔｅ	蒸気	４×１０－１		２×１０－３	
１３３Ｔｅ	酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物	５×１０－１	１×１０１	５×１０－３	
１３３Ｔｅ	酸化物、水酸化物及び硝酸塩	５×１０－１	１×１０１	６×１０－３	
１３３ｍＴｅ	蒸気	９×１０－２		５×１０－４	
１３３ｍＴｅ	酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物	２×１０－１	３×１００	１×１０－３	
１３３ｍＴｅ	酸化物、水酸化物及び硝酸塩	１×１０－１	３×１００	１×１０－３	
１３４Ｔｅ	蒸気	２×１０－１		１×１０－３	
１３４Ｔｅ	酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物	３×１０－１	７×１００	２×１０－３	
１３４Ｔｅ	酸化物、水酸化物及び硝酸塩	２×１０－１	７×１００	２×１０－３	
１１８Ｉ	蒸気	１×１０－１		６×１０－４	
１１８Ｉ	ヨウ化メチル	２×１０－１		１×１０－３	
１１８Ｉ	ヨウ化メチル以外の化合物	２×１０－１	４×１００	２×１０－３	
１１９Ｉ	蒸気	４×１０－１		２×１０－３	
１１９Ｉ	ヨウ化メチル	１×１００		６×１０－３	
１１９Ｉ	ヨウ化メチル以外の化合物	８×１０－１	２×１０１	７×１０－３	
１２０Ｉ	蒸気	７×１０－２		４×１０－４	
１２０Ｉ	ヨウ化メチル	１×１０－１		５×１０－４	
１２０Ｉ	ヨウ化メチル以外の化合物	１×１０－１	２×１００	１×１０－３	
１２０ｍＩ	蒸気	１×１０－１		６×１０－４	
１２０ｍＩ	ヨウ化メチル	２×１０－１		１×１０－３	
１２０ｍＩ	ヨウ化メチル以外の化合物	１×１０－１	４×１００	１×１０－３	
１２１Ｉ	蒸気	２×１０－１		１×１０－３	
１２１Ｉ	ヨウ化メチル	４×１０－１		２×１０－３	
１２１Ｉ	ヨウ化メチル以外の化合物	５×１０－１	１×１０１	４×１０－３	
１２２Ｉ	蒸気	１×１００		７×１０－３	
１２２Ｉ	ヨウ化メチル	２×１０１		１×１０－１	
１２２Ｉ	ヨウ化メチル以外の化合物	３×１００	６×１０１	３×１０－２	
１２３Ｉ	蒸気	１×１０－１		５×１０－４	
１２３Ｉ	ヨウ化メチル	１×１０－１		７×１０－４	
１２３Ｉ	ヨウ化メチル以外の化合物	２×１０－１	４×１００	１×１０－３	
１２４Ｉ	蒸気	２×１０－３		９×１０－６	
１２４Ｉ	ヨウ化メチル	２×１０－３		１×１０－５	
１２４Ｉ	ヨウ化メチル以外の化合物	３×１０－３	６×１０－２	２×１０－５	
１２５Ｉ	蒸気	１×１０－３		８×１０－６	
１２５Ｉ	ヨウ化メチル	２×１０－３		１×１０－５	
１２５Ｉ	ヨウ化メチル以外の化合物	３×１０－３	６×１０－２	２×１０－５	
１２６Ｉ	蒸気	８×１０－４		４×１０－６	
１２６Ｉ	ヨウ化メチル	１×１０－３		５×１０－６	
１２６Ｉ	ヨウ化メチル以外の化合物	１×１０－３	３×１０－２	１×１０－５	
１２８Ｉ	蒸気	３×１０－１		２×１０－３	
１２８Ｉ	ヨウ化メチル	２×１００		８×１０－３	
１２８Ｉ	ヨウ化メチル以外の化合物	９×１０－１	２×１０１	９×１０－３	
１２９Ｉ	蒸気	２×１０－４		１×１０－６	
１２９Ｉ	ヨウ化メチル	３×１０－４		２×１０－６	
１２９Ｉ	ヨウ化メチル以外の化合物	４×１０－４	９×１０－３	３×１０－６	
１３０Ｉ	蒸気	１×１０－２		６×１０－５	
１３０Ｉ	ヨウ化メチル	１×１０－２		７×１０－５	
１３０Ｉ	ヨウ化メチル以外の化合物	２×１０－２	４×１０－１	２×１０－４	
１３１Ｉ	蒸気	１×１０－３		５×１０－６	
１３１Ｉ	ヨウ化メチル	１×１０－３		７×１０－６	
１３１Ｉ	ヨウ化メチル以外の化合物	２×１０－３	４×１０－２	１×１０－５	
１３２Ｉ	蒸気	７×１０－２		４×１０－４	
１３２Ｉ	ヨウ化メチル	１×１０－１		６×１０－４	
１３２Ｉ	ヨウ化メチル以外の化合物	１×１０－１	３×１００	１×１０－３	
１３２ｍＩ	蒸気	８×１０－２		４×１０－４	
１３２ｍＩ	ヨウ化メチル	１×１０－１		６×１０－４	
１３２ｍＩ	ヨウ化メチル以外の化合物	２×１０－１	３×１００	１×１０－３	
１３３Ｉ	蒸気	５×１０－３		３×１０－５	
１３３Ｉ	ヨウ化メチル	７×１０－３		３×１０－５	
１３３Ｉ	ヨウ化メチル以外の化合物	１×１０－２	２×１０－１	７×１０－５	
１３４Ｉ	蒸気	１×１０－１		８×１０－４	
１３４Ｉ	ヨウ化メチル	４×１０－１		２×１０－３	
１３４Ｉ	ヨウ化メチル以外の化合物	３×１０－１	８×１００	２×１０－３	
１３５Ｉ	蒸気	２×１０－２		１×１０－４	
１３５Ｉ	ヨウ化メチル	３×１０－２		２×１０－４	
１３５Ｉ	ヨウ化メチル以外の化合物	５×１０－２	８×１０－１	３×１０－４	
１２０Ｘｅ	〔サブマージョン〕	４×１０－１		２×１０－３	
１２１Ｘｅ	〔サブマージョン〕	８×１０－２		４×１０－４	
１２２Ｘｅ	〔サブマージョン〕	３×１００		１×１０－２	
１２３Ｘｅ	〔サブマージョン〕	３×１０－１		１×１０－３	
１２５Ｘｅ	〔サブマージョン〕	６×１０－１		３×１０－３	
１２５ｍＸｅ	〔サブマージョン〕	２×１００		７×１０－３	
１２７Ｘｅ	〔サブマージョン〕	６×１０－１		３×１０－３	
１２７ｍＸｅ	〔サブマージョン〕	１×１００		５×１０－３	
１２９ｍＸｅ	〔サブマージョン〕	７×１００		３×１０－２	
１３１ｍＸｅ	〔サブマージョン〕	２×１０１		９×１０－２	
１３３ｍＸｅ	〔サブマージョン〕	５×１００		２×１０－２	
１３３Ｘｅ	〔サブマージョン〕	５×１００		２×１０－２	
１３５ｍＸｅ	〔サブマージョン〕	４×１０－１		２×１０－３	
１３５Ｘｅ	〔サブマージョン〕	６×１０－１		２×１０－３	
１３７Ｘｅ	〔サブマージョン〕	６×１０－１		３×１０－３	
１３８Ｘｅ	〔サブマージョン〕	１×１０－１		６×１０－４	
１３９Ｘｅ	〔サブマージョン〕	１×１０－１		６×１０－４	
１２４Ｃｓ	すべての化合物	２×１０１	２×１０２	２×１０－１	
１２５Ｃｓ	すべての化合物	９×１０－１	２×１０１	１×１０－２	
１２６Ｃｓ	すべての化合物	６×１００	１×１０２	６×１０－２	
１２７Ｃｓ	すべての化合物	５×１０－１	４×１０１	６×１０－３	
１２８Ｃｓ	すべての化合物	４×１００	７×１０１	４×１０－２	
１２９Ｃｓ	すべての化合物	３×１０－１	１×１０１	３×１０－３	
１３０Ｃｓ	すべての化合物	１×１００	３×１０１	１×１０－２	
１３１Ｃｓ	すべての化合物	５×１０－１	２×１０１	４×１０－３	
１３２Ｃｓ	すべての化合物	５×１０－２	２×１００	５×１０－４	
１３４Ｃｓ	すべての化合物	２×１０－３	６×１０－２	２×１０－５	
１３４ｍＣｓ	すべての化合物	８×１０－１	４×１０１	８×１０－３	
１３５Ｃｓ	すべての化合物	２×１０－２	６×１０－１	２×１０－４	
１３５ｍＣｓ	すべての化合物	９×１０－１	５×１０１	１×１０－２	
１３６Ｃｓ	すべての化合物	１×１０－２	３×１０－１	１×１０－４	
１３７Ｃｓ	すべての化合物	３×１０－３	９×１０－２	３×１０－５	
１３８Ｃｓ	すべての化合物	５×１０－１	９×１００	５×１０－３	
１３９Ｃｓ	すべての化合物	１×１００	２×１０１	１×１０－２	
１２４Ｂａ	すべての化合物	７×１０－１	１×１０１	７×１０－３	
１２６Ｂａ	すべての化合物	２×１０－１	３×１００	２×１０－３	
１２７Ｂａ	すべての化合物	１×１００	３×１０１	１×１０－２	
１２８Ｂａ	すべての化合物	２×１０－２	３×１０－１	２×１０－４	
１２９Ｂａ	すべての化合物	６×１０－１	２×１０１	６×１０－３	
１２９ｍＢａ	すべての化合物	３×１０－１	１×１０１	３×１０－３	
１３１Ｂａ	すべての化合物	６×１０－２	２×１００	５×１０－４	
１３１ｍＢａ	すべての化合物	３×１００	２×１０２	３×１０－２	
１３３Ｂａ	すべての化合物	１×１０－２	５×１０－１	７×１０－５	
１３３ｍＢａ	すべての化合物	７×１０－２	２×１００	７×１０－４	
１３５ｍＢａ	すべての化合物	９×１０－２	２×１００	８×１０－４	
１３７ｍＢａ	すべての化合物	２×１０１	８×１０２	２×１０－１	
１３９Ｂａ	すべての化合物	４×１０－１	７×１００	３×１０－３	
１４０Ｂａ	すべての化合物	１×１０－２	３×１０－１	１×１０－４	
１４１Ｂａ	すべての化合物	６×１０－１	１×１０１	６×１０－３	
１４２Ｂａ	すべての化合物	８×１０－１	２×１０１	８×１０－３	
１２９Ｌａ	酸化物及び水酸化物以外の化合物	１×１００	３×１０１	１×１０－２	
１２９Ｌａ	酸化物及び水酸化物	１×１００	３×１０１	１×１０－２	
１３０Ｌａ	酸化物及び水酸化物以外の化合物	１×１００	３×１０１	１×１０－２	
１３０Ｌａ	酸化物及び水酸化物	１×１００	３×１０１	１×１０－２	
１３１Ｌａ	酸化物及び水酸化物以外の化合物	９×１０－１	２×１０１	９×１０－３	
１３１Ｌａ	酸化物及び水酸化物	６×１０－１	２×１０１	５×１０－３	
１３２Ｌａ	酸化物及び水酸化物以外の化合物	１×１０－１	２×１００	１×１０－３	
１３２Ｌａ	酸化物及び水酸化物	７×１０－２	２×１００	７×１０－４	
１３２ｍＬａ	酸化物及び水酸化物以外の化合物	９×１０－１	２×１０１	９×１０－３	
１３２ｍＬａ	酸化物及び水酸化物	６×１０－１	２×１０１	６×１０－３	
１３３Ｌａ	酸化物及び水酸化物以外の化合物	８×１０－１	２×１０１	８×１０－３	
１３３Ｌａ	酸化物及び水酸化物	６×１０－１	２×１０１	５×１０－３	
１３４Ｌａ	酸化物及び水酸化物以外の化合物	３×１００	５×１０１	３×１０－２	
１３４Ｌａ	酸化物及び水酸化物	２×１００	５×１０１	２×１０－２	
１３５Ｌａ	酸化物及び水酸化物以外の化合物	１×１００	３×１０１	１×１０－２	
１３５Ｌａ	酸化物及び水酸化物	８×１０－１	３×１０１	８×１０－３	
１３６Ｌａ	酸化物及び水酸化物以外の化合物	４×１００	９×１０１	４×１０－２	
１３６Ｌａ	酸化物及び水酸化物	３×１００	９×１０１	３×１０－２	
１３７Ｌａ	酸化物及び水酸化物以外の化合物	２×１０－３	１×１０１	２×１０－５	
１３７Ｌａ	酸化物及び水酸化物	９×１０－３	１×１０１	４×１０－５	
１３８Ｌａ	酸化物及び水酸化物以外の化合物	１×１０－４	８×１０－１	９×１０－７	
１３８Ｌａ	酸化物及び水酸化物	５×１０－４	８×１０－１	２×１０－６	
１４０Ｌａ	酸化物及び水酸化物以外の化合物	２×１０－２	４×１０－１	２×１０－４	
１４０Ｌａ	酸化物及び水酸化物	１×１０－２	４×１０－１	１×１０－４	
１４１Ｌａ	酸化物及び水酸化物以外の化合物	２×１０－１	２×１００	２×１０－３	
１４１Ｌａ	酸化物及び水酸化物	９×１０－２	２×１００	８×１０－４	
１４２Ｌａ	酸化物及び水酸化物以外の化合物	２×１０－１	５×１００	２×１０－３	
１４２Ｌａ	酸化物及び水酸化物	１×１０－１	５×１００	１×１０－３	
１４３Ｌａ	酸化物及び水酸化物以外の化合物	１×１００	１×１０１	１×１０－２	
１４３Ｌａ	酸化物及び水酸化物	６×１０－１	１×１０１	６×１０－３	
１３０Ｃｅ	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	４×１０－１	１×１０１	３×１０－３	
１３０Ｃｅ	酸化物、水酸化物及びフッ化物	３×１０－１	１×１０１	３×１０－３	
１３１Ｃｅ	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	９×１０－１	３×１０１	８×１０－３	
１３１Ｃｅ	酸化物、水酸化物及びフッ化物	９×１０－１	３×１０１	８×１０－３	
１３２Ｃｅ	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	９×１０－２	３×１００	９×１０－４	
１３２Ｃｅ	酸化物、水酸化物及びフッ化物	９×１０－２	３×１００	８×１０－４	
１３３Ｃｅ	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	３×１０－１	９×１００	２×１０－３	
１３３Ｃｅ	酸化物、水酸化物及びフッ化物	３×１０－１	９×１００	２×１０－３	
１３３ｍＣｅ	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	１×１０－１	４×１００	１×１０－３	
１３３ｍＣｅ	酸化物、水酸化物及びフッ化物	９×１０－２	４×１００	１×１０－３	
１３４Ｃｅ	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	１×１０－２	３×１０－１	９×１０－５	
１３４Ｃｅ	酸化物、水酸化物及びフッ化物	１×１０－２	３×１０－１	９×１０－５	
１３５Ｃｅ	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	３×１０－２	１×１００	２×１０－４	
１３５Ｃｅ	酸化物、水酸化物及びフッ化物	３×１０－２	１×１００	２×１０－４	
１３７Ｃｅ	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	１×１００	３×１０１	１×１０－２	
１３７Ｃｅ	酸化物、水酸化物及びフッ化物	１×１００	３×１０１	１×１０－２	
１３７ｍＣｅ	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	４×１０－２	１×１００	３×１０－４	
１３７ｍＣｅ	酸化物、水酸化物及びフッ化物	４×１０－２	１×１００	３×１０－４	
１３９Ｃｅ	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	２×１０－２	３×１００	７×１０－５	
１３９Ｃｅ	酸化物、水酸化物及びフッ化物	１×１０－２	３×１００	７×１０－５	
１４１Ｃｅ	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	８×１０－３	１×１００	４×１０－５	
１４１Ｃｅ	酸化物、水酸化物及びフッ化物	７×１０－３	１×１００	３×１０－５	
１４３Ｃｅ	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	２×１０－２	７×１０－１	２×１０－４	
１４３Ｃｅ	酸化物、水酸化物及びフッ化物	２×１０－２	７×１０－１	１×１０－４	
１４４Ｃｅ	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	９×１０－４	２×１０－１	３×１０－６	
１４４Ｃｅ	酸化物、水酸化物及びフッ化物	７×１０－４	２×１０－１	２×１０－６	
１４６Ｃｅ	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	５×１０－１	２×１０１	５×１０－３	
１４６Ｃｅ	酸化物、水酸化物及びフッ化物	５×１０－１	２×１０１	４×１０－３	
１３４Ｐｒ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	４×１０－１	１×１０１	４×１０－３	
１３４Ｐｒ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	４×１０－１	１×１０１	４×１０－３	
１３４ｍＰｒ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	６×１０－１	２×１０１	６×１０－３	
１３４ｍＰｒ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	６×１０－１	２×１０１	６×１０－３	
１３５Ｐｒ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	５×１０－１	１×１０１	４×１０－３	
１３５Ｐｒ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	４×１０－１	１×１０１	４×１０－３	
１３６Ｐｒ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	９×１０－１	３×１０１	９×１０－３	
１３６Ｐｒ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	８×１０－１	３×１０１	８×１０－３	
１３７Ｐｒ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	６×１０－１	２×１０１	６×１０－３	
１３７Ｐｒ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	６×１０－１	２×１０１	６×１０－３	
１３８Ｐｒ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	７×１００	１×１０２	７×１０－２	
１３８Ｐｒ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	７×１００	１×１０２	７×１０－２	
１３８ｍＰｒ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	２×１０－１	７×１００	２×１０－３	
１３８ｍＰｒ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	２×１０－１	７×１００	２×１０－３	
１３９Ｐｒ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	７×１０－１	３×１０１	６×１０－３	
１３９Ｐｒ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	７×１０－１	３×１０１	６×１０－３	
１４０Ｐｒ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	５×１００	１×１０２	５×１０－２	
１４０Ｐｒ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	５×１００	１×１０２	５×１０－２	
１４２Ｐｒ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	３×１０－２	６×１０－１	２×１０－４	
１４２Ｐｒ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	３×１０－２	６×１０－１	２×１０－４	
１４２ｍＰｒ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	２×１００	５×１０１	２×１０－２	
１４２ｍＰｒ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	２×１００	５×１０１	２×１０－２	
１４３Ｐｒ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	１×１０－２	７×１０－１	６×１０－５	
１４３Ｐｒ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	９×１０－３	７×１０－１	５×１０－５	
１４４Ｐｒ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	７×１０－１	２×１０１	７×１０－３	
１４４Ｐｒ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	７×１０－１	２×１０１	６×１０－３	
１４４ｍＰｒ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	２×１００	４×１０１	２×１０－２	
１４４ｍＰｒ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	２×１００	４×１０１	２×１０－２	
１４５Ｐｒ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	８×１０－２	２×１００	７×１０－４	
１４５Ｐｒ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	８×１０－２	２×１００	７×１０－４	
１４６Ｐｒ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	４×１０－１	１×１０１	４×１０－３	
１４６Ｐｒ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	４×１０－１	１×１０１	４×１０－３	
１４７Ｐｒ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	７×１０－１	３×１０１	７×１０－３	
１４７Ｐｒ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	７×１０－１	３×１０１	７×１０－３	
１３５Ｎｄ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	４×１０－１	１×１０１	４×１０－３	
１３５Ｎｄ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	４×１０－１	１×１０１	４×１０－３	
１３６Ｎｄ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	２×１０－１	９×１００	２×１０－３	
１３６Ｎｄ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	２×１０－１	９×１００	２×１０－３	
１３７Ｎｄ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	４×１０－１	１×１０１	４×１０－３	
１３７Ｎｄ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	４×１０－１	１×１０１	４×１０－３	
１３８Ｎｄ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	６×１０－２	１×１００	５×１０－４	
１３８Ｎｄ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	５×１０－２	１×１００	５×１０－４	
１３９Ｎｄ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	１×１００	４×１０１	１×１０－２	
１３９Ｎｄ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	１×１００	４×１０１	１×１０－２	
１３９ｍＮｄ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	８×１０－２	３×１００	８×１０－４	
１３９ｍＮｄ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	８×１０－２	３×１００	８×１０－４	
１４０Ｎｄ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	２×１０－２	４×１０－１	１×１０－４	
１４０Ｎｄ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	２×１０－２	４×１０－１	１×１０－４	
１４１Ｎｄ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	２×１００	１×１０２	２×１０－２	
１４１Ｎｄ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	２×１００	１×１０２	２×１０－２	
１４１ｍＮｄ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	３×１０１	２×１０３	４×１０－１	
１４１ｍＮｄ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	３×１０１	２×１０３	４×１０－１	
１４４Ｎｄ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	４×１０－６	２×１０－２	２×１０－８	
１４４Ｎｄ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	１×１０－５	２×１０－２	４×１０－８	
１４７Ｎｄ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	１×１０－２	７×１０－１	６×１０－５	
１４７Ｎｄ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	１×１０－２	７×１０－１	５×１０－５	
１４９Ｎｄ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	２×１０－１	７×１００	１×１０－３	
１４９Ｎｄ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	２×１０－１	７×１００	１×１０－３	
１５１Ｎｄ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	７×１０－１	３×１０１	７×１０－３	
１５１Ｎｄ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	７×１０－１	３×１０１	７×１０－３	
１５２Ｎｄ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	５×１０－１	２×１０１	５×１０－３	
１５２Ｎｄ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	５×１０－１	２×１０１	５×１０－３	
１４０Ｐｍ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	５×１０１	７×１０２	４×１０－１	
１４０Ｐｍ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	５×１０１	７×１０２	４×１０－１	
１４１Ｐｍ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	９×１０－１	２×１０１	８×１０－３	
１４１Ｐｍ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	８×１０－１	２×１０１	８×１０－３	
１４２Ｐｍ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	１×１０１	３×１０２	１×１０－１	
１４２Ｐｍ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	１×１０１	３×１０２	１×１０－１	
１４３Ｐｍ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	２×１０－２	４×１００	８×１０－５	
１４３Ｐｍ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	３×１０－２	４×１００	９×１０－５	
１４４Ｐｍ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	４×１０－３	９×１０－１	２×１０－５	
１４４Ｐｍ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	５×１０－３	９×１０－１	２×１０－５	
１４５Ｐｍ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	９×１０－３	７×１００	４×１０－５	
１４５Ｐｍ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	２×１０－２	７×１００	６×１０－５	
１４６Ｐｍ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	２×１０－３	９×１０－１	６×１０－６	
１４６Ｐｍ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	２×１０－３	９×１０－１	８×１０－６	
１４７Ｐｍ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	６×１０－３	３×１００	３×１０－５	
１４７Ｐｍ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	７×１０－３	３×１００	３×１０－５	
１４８Ｐｍ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	１×１０－２	３×１０－１	６×１０－５	
１４８Ｐｍ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	９×１０－３	３×１０－１	６×１０－５	
１４８ｍＰｍ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	５×１０－３	５×１０－１	２×１０－５	
１４８ｍＰｍ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	５×１０－３	５×１０－１	２×１０－５	
１４９Ｐｍ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	３×１０－２	８×１０－１	２×１０－４	
１４９Ｐｍ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	３×１０－２	８×１０－１	２×１０－４	
１５０Ｐｍ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	１×１０－１	３×１００	１×１０－３	
１５０Ｐｍ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	１×１０－１	３×１００	９×１０－４	
１５１Ｐｍ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	３×１０－２	１×１００	３×１０－４	
１５１Ｐｍ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	３×１０－２	１×１００	３×１０－４	
１５２Ｐｍ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物	２×１００	５×１０１	２×１０－２	
１５２Ｐｍ	酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物	２×１００	５×１０１	２×１０－２	
１４０Ｓｍ	すべての化合物	４×１０－１	８×１００	４×１０－３	
１４１Ｓｍ	すべての化合物	８×１０－１	２×１０１	８×１０－３	
１４１ｍＳｍ	すべての化合物	４×１０－１	１×１０１	４×１０－３	
１４２Ｓｍ	すべての化合物	２×１０－１	４×１００	２×１０－３	
１４３Ｓｍ	すべての化合物	２×１００	６×１０１	２×１０－２	
１４５Ｓｍ	すべての化合物	２×１０－２	４×１００	８×１０－５	
１４６Ｓｍ	すべての化合物	３×１０－６	２×１０－２	１×１０－８	
１４７Ｓｍ	すべての化合物	３×１０－６	２×１０－２	１×１０－８	
１４８Ｓｍ	すべての化合物	４×１０－６	２×１０－２	２×１０－８	
１５１Ｓｍ	すべての化合物	８×１０－３	８×１００	３×１０－５	
１５３Ｓｍ	すべての化合物	３×１０－２	１×１００	２×１０－４	
１５５Ｓｍ	すべての化合物	７×１０－１	３×１０１	７×１０－３	
１５６Ｓｍ	すべての化合物	７×１０－２	３×１００	５×１０－４	
１４５Ｅｕ	すべての化合物	３×１０－２	１×１００	２×１０－４	
１４６Ｅｕ	すべての化合物	２×１０－２	７×１０－１	１×１０－４	
１４７Ｅｕ	すべての化合物	２×１０－２	２×１００	１×１０－４	
１４８Ｅｕ	すべての化合物	９×１０－３	７×１０－１	５×１０－５	
１４９Ｅｕ	すべての化合物	９×１０－２	８×１００	４×１０－４	
１５０Ｅｕ
（物理的半減期が３４．２年のもの）	すべての化合物	６×１０－４	７×１０－１	３×１０－６	
１５０Ｅｕ
（物理的半減期が１２．６時間のもの）	すべての化合物	７×１０－２	２×１００	６×１０－４	
１５２Ｅｕ	すべての化合物	８×１０－４	６×１０－１	３×１０－６	
１５２ｍＥｕ
（物理的半減期が９６分のもの）	すべての化合物	２×１００	６×１０１	１×１０－２	
１５２ｍＥｕ
（物理的半減期が９．３２時間のもの）	すべての化合物	７×１０－２	２×１００	５×１０－４	
１５４Ｅｕ	すべての化合物	６×１０－４	４×１０－１	２×１０－６	
１５４ｍＥｕ	すべての化合物	４×１００	９×１０１	３×１０－２	
１５５Ｅｕ	すべての化合物	４×１０－３	３×１００	２×１０－５	
１５６Ｅｕ	すべての化合物	７×１０－３	４×１０－１	４×１０－５	
１５７Ｅｕ	すべての化合物	５×１０－２	１×１００	４×１０－４	
１５８Ｅｕ	すべての化合物	３×１０－１	９×１００	３×１０－３	
１５９Ｅｕ	すべての化合物	６×１０－１	２×１０１	５×１０－３	
１４５Ｇｄ	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	８×１０－１	２×１０１	８×１０－３	
１４５Ｇｄ	酸化物、水酸化物及びフッ化物	６×１０－１	２×１０１	６×１０－３	
１４６Ｇｄ	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	４×１０－３	９×１０－１	３×１０－５	
１４６Ｇｄ	酸化物、水酸化物及びフッ化物	５×１０－３	９×１０－１	２×１０－５	
１４７Ｇｄ	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	５×１０－２	１×１００	４×１０－４	
１４７Ｇｄ	酸化物、水酸化物及びフッ化物	４×１０－２	１×１００	３×１０－４	
１４８Ｇｄ	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	７×１０－７	１×１０－２	５×１０－９	
１４８Ｇｄ	酸化物、水酸化物及びフッ化物	３×１０－６	１×１０－２	１×１０－８	
１４９Ｇｄ	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	５×１０－２	２×１００	４×１０－４	
１４９Ｇｄ	酸化物、水酸化物及びフッ化物	３×１０－２	２×１００	２×１０－４	
１５０Ｇｄ	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	７×１０－７	２×１０－２	５×１０－９	
１５０Ｇｄ	酸化物、水酸化物及びフッ化物	３×１０－６	２×１０－２	１×１０－８	
１５１Ｇｄ	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	２×１０－２	４×１００	１×１０－４	
１５１Ｇｄ	酸化物、水酸化物及びフッ化物	３×１０－２	４×１００	１×１０－４	
１５２Ｇｄ	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	９×１０－７	２×１０－２	７×１０－９	
１５２Ｇｄ	酸化物、水酸化物及びフッ化物	４×１０－６	２×１０－２	２×１０－８	
１５３Ｇｄ	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	８×１０－３	３×１００	６×１０－５	
１５３Ｇｄ	酸化物、水酸化物及びフッ化物	１×１０－２	３×１００	６×１０－５	
１５９Ｇｄ	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	１×１０－１	２×１００	１×１０－３	
１５９Ｇｄ	酸化物、水酸化物及びフッ化物	５×１０－２	２×１００	４×１０－４	
１４７Ｔｂ	すべての化合物	２×１０－１	５×１００	２×１０－３	
１４８Ｔｂ	すべての化合物	２×１０－１	６×１００	２×１０－３	
１４８ｍＴｂ	すべての化合物	５×１００	２×１０２	４×１０－２	
１４９Ｔｂ	すべての化合物	７×１０－３	３×１００	３×１０－５	
１５０Ｔｂ	すべての化合物	１×１０－１	３×１００	１×１０－３	
１５１Ｔｂ	すべての化合物	６×１０－２	３×１００	５×１０－４	
１５２Ｔｂ	すべての化合物	４×１０－２	１×１００	４×１０－４	
１５３Ｔｂ	すべての化合物	９×１０－２	３×１００	６×１０－４	
１５４Ｔｂ	すべての化合物	３×１０－２	１×１００	３×１０－４	
１５５Ｔｂ	すべての化合物	８×１０－２	４×１００	６×１０－４	
１５６Ｔｂ	すべての化合物	１×１０－２	７×１０－１	１×１０－４	
１５６ｍＴｂ
（物理的半減期が１．０２日のもの）	すべての化合物	９×１０－２	５×１００	６×１０－４	
１５６ｍＴｂ
（物理的半減期が５．００時間のもの）	すべての化合物	２×１０－１	１×１０１	１×１０－３	
１５７Ｔｂ	すべての化合物	３×１０－２	２×１０１	１×１０－４	
１５８Ｔｂ	すべての化合物	７×１０－４	８×１０－１	３×１０－６	
１６０Ｔｂ	すべての化合物	４×１０－３	５×１０－１	２×１０－５	
１６１Ｔｂ	すべての化合物	２×１０－２	１×１００	１×１０－４	
１６３Ｔｂ	すべての化合物	７×１０－１	４×１０１	７×１０－３	
１５１Ｄｙ	すべての化合物	２×１０－１	４×１０１	１×１０－３	
１５２Ｄｙ	すべての化合物	２×１０－１	８×１００	２×１０－３	
１５３Ｄｙ	すべての化合物	１×１０－１	５×１００	１×１０－３	
１５４Ｄｙ	すべての化合物	３×１０－６	２×１０－２	１×１０－８	
１５５Ｄｙ	すべての化合物	２×１０－１	７×１００	２×１０－３	
１５７Ｄｙ	すべての化合物	４×１０－１	１×１０１	４×１０－３	
１５９Ｄｙ	すべての化合物	８×１０－２	８×１００	３×１０－４	
１６５Ｄｙ	すべての化合物	２×１０－１	７×１００	２×１０－３	
１６６Ｄｙ	すべての化合物	１×１０－２	５×１０－１	６×１０－５	
１５４Ｈｏ	すべての化合物	８×１０－１	２×１０１	８×１０－３	
１５５Ｈｏ	すべての化合物	７×１０－１	２×１０１	６×１０－３	
１５６Ｈｏ	すべての化合物	２×１０－１	８×１００	２×１０－３	
１５７Ｈｏ	すべての化合物	３×１００	１×１０２	３×１０－２	
１５８Ｈｏ	すべての化合物	８×１０－１	５×１０１	８×１０－３	
１５９Ｈｏ	すべての化合物	２×１００	１×１０２	２×１０－２	
１６０Ｈｏ	すべての化合物	９×１０－１	５×１０１	９×１０－３	
１６１Ｈｏ	すべての化合物	２×１００	６×１０１	２×１０－２	
１６２Ｈｏ	すべての化合物	５×１００	３×１０２	４×１０－２	
１６２ｍＨｏ	すべての化合物	６×１０－１	３×１０１	６×１０－３	
１６３Ｈｏ	すべての化合物	１×１０－１	１×１０２	５×１０－４	
１６４Ｈｏ	すべての化合物	２×１００	９×１０１	１×１０－２	
１６４ｍＨｏ	すべての化合物	１×１００	５×１０１	１×１０－２	
１６６Ｈｏ	すべての化合物	３×１０－２	６×１０－１	２×１０－４	
１６６ｍＨｏ	すべての化合物	３×１０－４	４×１０－１	１×１０－６	
１６７Ｈｏ	すべての化合物	２×１０－１	１×１０１	２×１０－３	
１５６Ｅｒ	すべての化合物	７×１０－１	２×１０１	６×１０－３	
１５９Ｅｒ	すべての化合物	７×１０－１	４×１０１	７×１０－３	
１６１Ｅｒ	すべての化合物	２×１０－１	１×１０１	２×１０－３	
１６３Ｅｒ	すべての化合物	９×１００	３×１０２	１×１０－１	
１６５Ｅｒ	すべての化合物	１×１００	４×１０１	１×１０－２	
１６７ｍＥｒ	すべての化合物	３×１０２	５×１０４	３×１００	
１６９Ｅｒ	すべての化合物	２×１０－２	２×１００	１×１０－４	
１７１Ｅｒ	すべての化合物	７×１０－２	２×１００	５×１０－４	
１７２Ｅｒ	すべての化合物	２×１０－２	８×１０－１	１×１０－４	
１６２Ｔｍ	すべての化合物	８×１０－１	３×１０１	７×１０－３	
１６３Ｔｍ	すべての化合物	３×１０－１	２×１０１	３×１０－３	
１６４Ｔｍ	すべての化合物	７×１００	２×１０２	７×１０－２	
１６５Ｔｍ	すべての化合物	７×１０－２	２×１００	５×１０－４	
１６６Ｔｍ	すべての化合物	７×１０－２	３×１００	７×１０－４	
１６７Ｔｍ	すべての化合物	２×１０－２	１×１００	１×１０－４	
１６８Ｔｍ	すべての化合物	６×１０－３	８×１０－１	３×１０－５	
１７０Ｔｍ	すべての化合物	４×１０－３	６×１０－１	２×１０－５	
１７１Ｔｍ	すべての化合物	２×１０－２	７×１００	９×１０－５	
１７２Ｔｍ	すべての化合物	１×１０－２	５×１０－１	１×１０－４	
１７３Ｔｍ	すべての化合物	８×１０－２	３×１００	７×１０－４	
１７５Ｔｍ	すべての化合物	７×１０－１	３×１０１	７×１０－３	
１６２Ｙｂ	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	９×１０－１	４×１０１	９×１０－３	
１６２Ｙｂ	酸化物、水酸化物及びフッ化物	９×１０－１	４×１０１	８×１０－３	
１６３Ｙｂ	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	１×１００	５×１０１	１×１０－２	
１６３Ｙｂ	酸化物、水酸化物及びフッ化物	１×１００	５×１０１	１×１０－２	
１６４Ｙｂ	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	３×１０－１	９×１００	３×１０－３	
１６４Ｙｂ	酸化物、水酸化物及びフッ化物	３×１０－１	９×１００	３×１０－３	
１６５Ｙｂ	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	３×１００	１×１０２	２×１０－２	
１６５Ｙｂ	酸化物、水酸化物及びフッ化物	３×１００	１×１０２	２×１０－２	
１６６Ｙｂ	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	２×１０－２	９×１０－１	２×１０－４	
１６６Ｙｂ	酸化物、水酸化物及びフッ化物	２×１０－２	９×１０－１	２×１０－４	
１６７Ｙｂ	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	２×１００	１×１０２	２×１０－２	
１６７Ｙｂ	酸化物、水酸化物及びフッ化物	２×１００	１×１０２	２×１０－２	
１６９Ｙｂ	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	１×１０－２	１×１００	５×１０－５	
１６９Ｙｂ	酸化物、水酸化物及びフッ化物	９×１０－３	１×１００	４×１０－５	
１７５Ｙｂ	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	３×１０－２	２×１００	２×１０－４	
１７５Ｙｂ	酸化物、水酸化物及びフッ化物	３×１０－２	２×１００	２×１０－４	
１７７Ｙｂ	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	２×１０－１	９×１００	２×１０－３	
１７７Ｙｂ	酸化物、水酸化物及びフッ化物	２×１０－１	９×１００	２×１０－３	
１７８Ｙｂ	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	２×１０－１	７×１００	２×１０－３	
１７８Ｙｂ	酸化物、水酸化物及びフッ化物	２×１０－１	７×１００	２×１０－３	
１６５Ｌｕ	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	９×１０－１	４×１０１	９×１０－３	
１６５Ｌｕ	酸化物、水酸化物及びフッ化物	９×１０－１	４×１０１	８×１０－３	
１６７Ｌｕ	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	４×１０－１	２×１０１	３×１０－３	
１６７Ｌｕ	酸化物、水酸化物及びフッ化物	４×１０－１	２×１０１	３×１０－３	
１６９Ｌｕ	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	４×１０－２	２×１００	３×１０－４	
１６９Ｌｕ	酸化物、水酸化物及びフッ化物	４×１０－２	２×１００	３×１０－４	
１６９ｍＬｕ	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	３×１０１	１×１０３	２×１０－１	
１６９ｍＬｕ	酸化物、水酸化物及びフッ化物	３×１０１	１×１０３	２×１０－１	
１７０Ｌｕ	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	２×１０－２	９×１０－１	２×１０－４	
１７０Ｌｕ	酸化物、水酸化物及びフッ化物	２×１０－２	９×１０－１	２×１０－４	
１７１Ｌｕ	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	２×１０－２	１×１００	２×１０－４	
１７１Ｌｕ	酸化物、水酸化物及びフッ化物	２×１０－２	１×１００	２×１０－４	
１７２Ｌｕ	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	１×１０－２	７×１０－１	９×１０－５	
１７２Ｌｕ	酸化物、水酸化物及びフッ化物	１×１０－２	７×１０－１	８×１０－５	
１７３Ｌｕ	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	１×１０－２	３×１００	６×１０－５	
１７３Ｌｕ	酸化物、水酸化物及びフッ化物	１×１０－２	３×１００	５×１０－５	
１７４Ｌｕ	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	７×１０－３	３×１００	３×１０－５	
１７４Ｌｕ	酸化物、水酸化物及びフッ化物	８×１０－３	３×１００	３×１０－５	
１７４ｍＬｕ	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	９×１０－３	２×１００	３×１０－５	
１７４ｍＬｕ	酸化物、水酸化物及びフッ化物	８×１０－３	２×１００	３×１０－５	
１７６ｍＬｕ	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	５×１０－４	５×１０－１	２×１０－６	
１７６Ｌｕ	酸化物、水酸化物及びフッ化物	７×１０－４	５×１０－１	２×１０－６	
１７６ｍＬｕ	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	１×１０－１	５×１００	１×１０－３	
１７６ｍＬｕ	酸化物、水酸化物及びフッ化物	１×１０－１	５×１００	１×１０－３	
１７７Ｌｕ	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	２×１０－２	２×１００	１×１０－４	
１７７Ｌｕ	酸化物、水酸化物及びフッ化物	２×１０－２	２×１００	１×１０－４	
１７７ｍＬｕ	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	２×１０－３	５×１０－１	１×１０－５	
１７７ｍＬｕ	酸化物、水酸化物及びフッ化物	２×１０－３	５×１０－１	８×１０－６	
１７８Ｌｕ	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	５×１０－１	２×１０１	５×１０－３	
１７８Ｌｕ	酸化物、水酸化物及びフッ化物	５×１０－１	２×１０１	５×１０－３	
１７８ｍＬｕ	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	４×１０－１	２×１０１	４×１０－３	
１７８ｍＬｕ	酸化物、水酸化物及びフッ化物	４×１０－１	２×１０１	４×１０－３	
１７９Ｌｕ	酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物	１×１０－１	４×１００	１×１０－３	
１７９Ｌｕ	酸化物、水酸化物及びフッ化物	１×１０－１	４×１００	１×１０－３	
１６９Ｈｆ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物	９×１００	３×１０２	１×１０－１	
１６９Ｈｆ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩	８×１００	３×１０２	７×１０－２	
１７０Ｈｆ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物	７×１０－２	２×１００	７×１０－４	
１７０Ｈｆ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩	５×１０－２	２×１００	４×１０－４	
１７２Ｈｆ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物	６×１０－４	８×１０－１	４×１０－６	
１７２Ｈｆ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩	２×１０－３	８×１０－１	６×１０－６	
１７３Ｈｆ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物	２×１０－１	４×１００	２×１０－３	
１７３Ｈｆ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩	９×１０－２	４×１００	７×１０－４	
１７４Ｈｆ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物	６×１０－７	４×１０－３	４×１０－９	
１７４Ｈｆ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩	３×１０－６	４×１０－３	１×１０－８	
１７５Ｈｆ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物	２×１０－２	２×１００	２×１０－４	
１７５Ｈｆ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩	２×１０－２	２×１００	１×１０－４	
１７７ｍＨｆ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物	２×１０－１	１×１０１	３×１０－３	
１７７ｍＨｆ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩	１×１０－１	１×１０１	１×１０－３	
１７８ｍＨｆ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物	７×１０－５	２×１０－１	５×１０－７	
１７８ｍＨｆ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩	３×１０－４	２×１０－１	１×１０－６	
１７９ｍＨｆ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物	１×１０－２	７×１０－１	１×１０－４	
１７９ｍＨｆ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩	７×１０－３	７×１０－１	３×１０－５	
１８０ｍＨｆ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物	２×１０－１	５×１００	２×１０－３	
１８０ｍＨｆ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩	１×１０－１	５×１００	９×１０－４	
１８１Ｈｆ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物	１×１０－２	７×１０－１	８×１０－５	
１８１Ｈｆ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩	５×１０－３	７×１０－１	３×１０－５	
１８２Ｈｆ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物	６×１０－５	３×１０－１	４×１０－７	
１８２Ｈｆ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩	３×１０－４	３×１０－１	１×１０－６	
１８２ｍＨｆ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物	５×１０－１	２×１０１	５×１０－３	
１８２ｍＨｆ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩	３×１０－１	２×１０１	３×１０－３	
１８３Ｈｆ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物	５×１０－１	１×１０１	５×１０－３	
１８３Ｈｆ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩	３×１０－１	１×１０１	２×１０－３	
１８４Ｈｆ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物	９×１０－２	２×１００	９×１０－４	
１８４Ｈｆ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩	５×１０－２	２×１００	４×１０－４	
１７２Ｔａ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物	４×１０－１	２×１０１	４×１０－３	
１７２Ｔａ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル	４×１０－１	２×１０１	３×１０－３	
１７３Ｔａ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物	１×１０－１	４×１００	１×１０－３	
１７３Ｔａ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル	１×１０－１	４×１００	１×１０－３	
１７４Ｔａ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物	３×１０－１	１×１０１	３×１０－３	
１７４Ｔａ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル	３×１０－１	１×１０１	３×１０－３	
１７５Ｔａ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物	１×１０－１	４×１００	１×１０－３	
１７５Ｔａ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル	１×１０－１	４×１００	９×１０－４	
１７６Ｔａ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物	７×１０－２	３×１００	６×１０－４	
１７６Ｔａ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル	６×１０－２	３×１００	６×１０－４	
１７７Ｔａ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物	２×１０－１	８×１００	１×１０－３	
１７７Ｔａ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル	２×１０－１	８×１００	１×１０－３	
１７８Ｔａ
（物理的半減期が２．２時間のもの）	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物	２×１０－１	１×１０１	２×１０－３	
１７８Ｔａ
（物理的半減期が２．２時間のもの）	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル	２×１０－１	１×１０１	２×１０－３	
１７８Ｔａ
（物理的半減期が９．３１分のもの）	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物	８×１００	６×１０２	８×１０－２	
１７８Ｔａ
（物理的半減期が９．３１分のもの）	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル	８×１００	６×１０２	８×１０－２	
１７９Ｔａ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物	２×１０－１	１×１０１	６×１０－４	
１７９Ｔａ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル	７×１０－２	１×１０１	２×１０－４	
１８０Ｔａ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物	５×１０－３	１×１００	２×１０－５	
１８０Ｔａ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル	１×１０－３	１×１００	５×１０－６	
１８０ｍＴａ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物	４×１０－１	２×１０１	３×１０－３	
１８０ｍＴａ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル	３×１０－１	２×１０１	３×１０－３	
１８２Ｔａ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物	４×１０－３	６×１０－１	２×１０－５	
１８２Ｔａ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル	３×１０－３	６×１０－１	１×１０－５	
１８２ｍＴａ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物	６×１０－１	７×１０１	６×１０－３	
１８２ｍＴａ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル	６×１０－１	７×１０１	６×１０－３	
１８３Ｔａ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物	１×１０－２	６×１０－１	７×１０－５	
１８３Ｔａ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル	１×１０－２	６×１０－１	６×１０－５	
１８４Ｔａ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物	３×１０－２	１×１００	３×１０－４	
１８４Ｔａ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル	３×１０－２	１×１００	３×１０－４	
１８５Ｔａ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物	３×１０－１	１×１０１	３×１０－３	
１８５Ｔａ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル	３×１０－１	１×１０１	３×１０－３	
１８６Ｔａ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物	７×１０－１	３×１０１	７×１０－３	
１８６Ｔａ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル	７×１０－１	３×１０１	７×１０－３	
１７６Ｗ	タングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕		９×１００		
１７６Ｗ	タングステン酸〔経口摂取〕		９×１００		
１７６Ｗ	すべての化合物	３×１０－１		３×１０－３	
１７７Ｗ	タングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕		２×１０１		
１７７Ｗ	タングステン酸〔経口摂取〕		２×１０１		
１７７Ｗ	すべての化合物	５×１０－１		５×１０－３	
１７８Ｗ	タングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕		４×１００		
１７８Ｗ	タングステン酸〔経口摂取〕		４×１００		
１７８Ｗ	すべての化合物	２×１０－１		２×１０－３	
１７９Ｗ	タングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕		３×１０２		
１７９Ｗ	タングステン酸〔経口摂取〕		３×１０２		
１７９Ｗ	すべての化合物	１×１０１		１×１０－１	
１７９ｍＷ	タングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕		２×１０２		
１７９ｍＷ	タングステン酸〔経口摂取〕		２×１０２		
１７９ｍＷ	すべての化合物	２×１００		２×１０－２	
１８１Ｗ	タングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕		１×１０１		
１８１Ｗ	タングステン酸〔経口摂取〕		１×１０１		
１８１Ｗ	すべての化合物	５×１０－１		４×１０－３	
１８３ｍＷ	タングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕		１×１０４		
１８３ｍＷ	タングステン酸〔経口摂取〕		１×１０４		
１８３ｍＷ	すべての化合物	２×１０２		２×１００	
１８５Ｗ	タングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕		２×１００		
１８５Ｗ	タングステン酸〔経口摂取〕		２×１００		
１８５Ｗ	すべての化合物	９×１０－２		９×１０－４	
１８５ｍＷ	タングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕		９×１０２		
１８５ｍＷ	タングステン酸〔経口摂取〕		９×１０２		
１８５ｍＷ	すべての化合物	７×１００		７×１０－２	
１８７Ｗ	タングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕		１×１００		
１８７Ｗ	タングステン酸〔経口摂取〕		１×１００		
１８７Ｗ	すべての化合物	６×１０－２		６×１０－４	
１８８Ｗ	タングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕		４×１０－１		
１８８Ｗ	タングステン酸〔経口摂取〕		４×１０－１		
１８８Ｗ	すべての化合物	２×１０－２		２×１０－４	
１９０Ｗ	タングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕		１×１０１		
１９０Ｗ	タングステン酸〔経口摂取〕		１×１０１		
１９０Ｗ	すべての化合物	３×１０－１		３×１０－３	
１７７Ｒｅ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	１×１００	４×１０１	１×１０－２	
１７７Ｒｅ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	９×１０－１	４×１０１	８×１０－３	
１７８Ｒｅ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	１×１００	３×１０１	１×１０－２	
１７８Ｒｅ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	９×１０－１	３×１０１	８×１０－３	
１７９Ｒｅ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	１×１００	５×１０１	１×１０－２	
１７９Ｒｅ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	１×１００	５×１０１	１×１０－２	
１８０Ｒｅ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	６×１００	４×１０２	６×１０－２	
１８０Ｒｅ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	５×１００	４×１０２	５×１０－２	
１８１Ｒｅ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	７×１０－２	２×１００	６×１０－４	
１８１Ｒｅ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	６×１０－２	２×１００	５×１０－４	
１８２Ｒｅ
（物理的半減期が２．６７日のもの）	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	２×１０－２	６×１０－１	２×１０－４	
１８２Ｒｅ
（物理的半減期が２．６７日のもの）	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	１×１０－２	６×１０－１	１×１０－４	
１８２Ｒｅ
（物理的半減期が１２．７時間のもの）	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	９×１０－２	３×１００	８×１０－４	
１８２Ｒｅ
（物理的半減期が１２．７時間のもの）	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	７×１０－２	３×１００	６×１０－４	
１８３Ｒｅ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	４×１０－２	８×１０－１	３×１０－４	
１８３Ｒｅ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	９×１０－３	８×１０－１	４×１０－５	
１８４Ｒｅ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	３×１０－２	９×１０－１	３×１０－４	
１８４Ｒｅ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	１×１０－２	９×１０－１	７×１０－５	
１８４ｍＲｅ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	２×１０－２	６×１０－１	２×１０－４	
１８４ｍＲｅ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	４×１０－３	６×１０－１	２×１０－５	
１８６Ｒｅ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	３×１０－２	５×１０－１	２×１０－４	
１８６Ｒｅ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	２×１０－２	５×１０－１	１×１０－４	
１８６ｍＲｅ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	２×１０－２	４×１０－１	１×１０－４	
１８６ｍＲｅ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	３×１０－３	４×１０－１	１×１０－５	
１８７Ｒｅ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	８×１００	２×１０２	６×１０－２	
１８７Ｒｅ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	５×１００	２×１０２	２×１０－２	
１８８Ｒｅ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	３×１０－２	６×１０－１	２×１０－４	
１８８Ｒｅ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	３×１０－２	６×１０－１	２×１０－４	
１８８ｍＲｅ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	１×１００	３×１０１	１×１０－２	
１８８ｍＲｅ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	１×１００	３×１０１	９×１０－３	
１８９Ｒｅ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	５×１０－２	１×１００	４×１０－４	
１８９Ｒｅ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	３×１０－２	１×１００	３×１０－４	
１９０Ｒｅ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物	３×１００	１×１０２	３×１０－２	
１９０Ｒｅ	酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩	２×１００	１×１０２	２×１０－２	
１８０Ｏｓ	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	１×１００	５×１０１	１×１０－２	
１８０Ｏｓ	ハロゲン化物及び硝酸塩	９×１０－１	５×１０１	８×１０－３	
１８０Ｏｓ	酸化物及び水酸化物	８×１０－１	５×１０１	８×１０－３	
１８１Ｏｓ	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	３×１０－１	１×１０１	３×１０－３	
１８１Ｏｓ	ハロゲン化物及び硝酸塩	２×１０－１	１×１０１	２×１０－３	
１８１Ｏｓ	酸化物及び水酸化物	２×１０－１	１×１０１	２×１０－３	
１８２Ｏｓ	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	７×１０－２	２×１００	７×１０－４	
１８２Ｏｓ	ハロゲン化物及び硝酸塩	４×１０－２	２×１００	３×１０－４	
１８２Ｏｓ	酸化物及び水酸化物	４×１０－２	２×１００	３×１０－４	
１８３Ｏｓ	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	１×１０－１	４×１００	１×１０－３	
１８３Ｏｓ	ハロゲン化物及び硝酸塩	９×１０－２	４×１００	７×１０－４	
１８３Ｏｓ	酸化物及び水酸化物	８×１０－２	４×１００	６×１０－４	
１８３ｍＯｓ	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	１×１０－１	４×１００	１×１０－３	
１８３ｍＯｓ	ハロゲン化物及び硝酸塩	９×１０－２	４×１００	８×１０－４	
１８３ｍＯｓ	酸化物及び水酸化物	９×１０－２	４×１００	９×１０－４	
１８５Ｏｓ	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	１×１０－２	２×１００	１×１０－４	
１８５Ｏｓ	ハロゲン化物及び硝酸塩	２×１０－２	２×１００	１×１０－４	
１８５Ｏｓ	酸化物及び水酸化物	２×１０－２	２×１００	８×１０－５	
１８６Ｏｓ	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	２×１０－５	３×１０－２	２×１０－７	
１８６Ｏｓ	ハロゲン化物及び硝酸塩	３×１０－５	３×１０－２	１×１０－７	
１８６Ｏｓ	酸化物及び水酸化物	９×１０－６	３×１０－２	３×１０－８	
１８９ｍＯｓ	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	４×１００	４×１０１	４×１０－２	
１８９ｍＯｓ	ハロゲン化物及び硝酸塩	３×１００	４×１０１	２×１０－２	
１８９ｍＯｓ	酸化物及び水酸化物	３×１００	４×１０１	２×１０－２	
１９０ｍＯｓ	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	２×１００	１×１０２	２×１０－２	
１９０ｍＯｓ	ハロゲン化物及び硝酸塩	２×１００	１×１０２	２×１０－２	
１９０ｍＯｓ	酸化物及び水酸化物	２×１００	１×１０２	２×１０－２	
１９１Ｏｓ	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	６×１０－２	１×１００	５×１０－４	
１９１Ｏｓ	ハロゲン化物及び硝酸塩	２×１０－２	１×１００	７×１０－５	
１９１Ｏｓ	酸化物及び水酸化物	１×１０－２	１×１００	７×１０－５	
１９１ｍＯｓ	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	５×１０－１	８×１００	５×１０－３	
１９１ｍＯｓ	ハロゲン化物及び硝酸塩	２×１０－１	８×１００	９×１０－４	
１９１ｍＯｓ	酸化物及び水酸化物	１×１０－１	８×１００	８×１０－４	
１９３Ｏｓ	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	７×１０－２	１×１００	７×１０－４	
１９３Ｏｓ	ハロゲン化物及び硝酸塩	３×１０－２	１×１００	２×１０－４	
１９３Ｏｓ	酸化物及び水酸化物	３×１０－２	１×１００	２×１０－４	
１９４Ｏｓ	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	２×１０－３	３×１０－１	１×１０－５	
１９４Ｏｓ	ハロゲン化物及び硝酸塩	２×１０－３	３×１０－１	６×１０－６	
１９４Ｏｓ	酸化物及び水酸化物	５×１０－４	３×１０－１	２×１０－６	
１９６Ｏｓ	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	４×１０－１	７×１００	４×１０－３	
１９６Ｏｓ	ハロゲン化物及び硝酸塩	２×１０－１	７×１００	２×１０－３	
１９６Ｏｓ	酸化物及び水酸化物	２×１０－１	７×１００	２×１０－３	
１８２Ｉｒ	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物	８×１０－１	２×１０１	８×１０－３	
１８２Ｉｒ	ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム	５×１０－１	２×１０１	５×１０－３	
１８２Ｉｒ	酸化物及び水酸化物	５×１０－１	２×１０１	５×１０－３	
１８３Ｉｒ	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物	５×１０－１	２×１０１	５×１０－３	
１８３Ｉｒ	ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム	３×１０－１	２×１０１	３×１０－３	
１８３Ｉｒ	酸化物及び水酸化物	３×１０－１	２×１０１	３×１０－３	
１８４Ｉｒ	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物	２×１０－１	５×１００	２×１０－３	
１８４Ｉｒ	ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム	１×１０－１	５×１００	１×１０－３	
１８４Ｉｒ	酸化物及び水酸化物	１×１０－１	５×１００	１×１０－３	
１８５Ｉｒ	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物	１×１０－１	３×１００	１×１０－３	
１８５Ｉｒ	ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム	８×１０－２	３×１００	７×１０－４	
１８５Ｉｒ	酸化物及び水酸化物	８×１０－２	３×１００	６×１０－４	
１８６Ｉｒ
（物理的半減期が１５．８時間のもの）	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物	６×１０－２	２×１００	７×１０－４	
１８６Ｉｒ
（物理的半減期が１５．８時間のもの）	ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム	４×１０－２	２×１００	４×１０－４	
１８６Ｉｒ
（物理的半減期が１５．８時間のもの）	酸化物及び水酸化物	４×１０－２	２×１００	４×１０－４	
１８６Ｉｒ
（物理的半減期が１．７５時間のもの）	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物	５×１０－１	１×１０１	５×１０－３	
１８６Ｉｒ
（物理的半減期が１．７５時間のもの）	ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム	３×１０－１	１×１０１	３×１０－３	
１８６Ｉｒ
（物理的半減期が１．７５時間のもの）	酸化物及び水酸化物	３×１０－１	１×１０１	３×１０－３	
１８７Ｉｒ	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物	３×１０－１	７×１００	３×１０－３	
１８７Ｉｒ	ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム	２×１０－１	７×１００	２×１０－３	
１８７Ｉｒ	酸化物及び水酸化物	２×１０－１	７×１００	１×１０－３	
１８８Ｉｒ	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物	５×１０－２	１×１００	５×１０－４	
１８８Ｉｒ	ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム	３×１０－２	１×１００	３×１０－４	
１８８Ｉｒ	酸化物及び水酸化物	３×１０－２	１×１００	３×１０－４	
１８９Ｉｒ	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物	１×１０－１	３×１００	１×１０－３	
１８９Ｉｒ	ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム	５×１０－２	３×１００	２×１０－４	
１８９Ｉｒ	酸化物及び水酸化物	５×１０－２	３×１００	２×１０－４	
１９０Ｉｒ	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物	２×１０－２	７×１０－１	２×１０－４	
１９０Ｉｒ	ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム	９×１０－３	７×１０－１	６×１０－５	
１９０Ｉｒ	酸化物及び水酸化物	８×１０－３	７×１０－１	５×１０－５	
１９０ｍＩｒ
（物理的半減期が３．１０時間のもの）	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物	２×１０－１	７×１００	２×１０－３	
１９０ｍＩｒ
（物理的半減期が３．１０時間のもの）	ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム	１×１０－１	７×１００	１×１０－３	
１９０ｍＩｒ
（物理的半減期が３．１０時間のもの）	酸化物及び水酸化物	１×１０－１	７×１００	１×１０－３	
１９０ｍＩｒ
（物理的半減期が１．２０時間のもの）	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物	４×１００	１×１０２	３×１０－２	
１９０ｍＩｒ
（物理的半減期が１．２０時間のもの）	ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム	２×１００	１×１０２	１×１０－２	
１９０ｍＩｒ
（物理的半減期が１．２０時間のもの）	酸化物及び水酸化物	２×１００	１×１０２	１×１０－２	
１９１ｍＩｒ	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物	４×１０２	３×１０４	４×１００	
１９１ｍＩｒ	ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム	４×１０２	３×１０４	４×１００	
１９１ｍＩｒ	酸化物及び水酸化物	４×１０２	３×１０４	４×１００	
１９２Ｉｒ	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物	９×１０－３	６×１０－１	７×１０－５	
１９２Ｉｒ	ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム	５×１０－３	６×１０－１	２×１０－５	
１９２Ｉｒ	酸化物及び水酸化物	４×１０－３	６×１０－１	２×１０－５	
１９２ｍＩｒ	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物	４×１０－３	３×１００	３×１０－５	
１９２ｍＩｒ	ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム	６×１０－３	３×１００	２×１０－５	
１９２ｍＩｒ	酸化物及び水酸化物	１×１０－３	３×１００	３×１０－６	
１９３ｍＩｒ	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物	１×１０－１	３×１００	１×１０－３	
１９３ｍＩｒ	ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム	２×１０－２	３×１００	１×１０－４	
１９３ｍＩｒ	酸化物及び水酸化物	２×１０－２	３×１００	１×１０－４	
１９４Ｉｒ	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物	６×１０－２	６×１０－１	５×１０－４	
１９４Ｉｒ	ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム	３×１０－２	６×１０－１	２×１０－４	
１９４Ｉｒ	酸化物及び水酸化物	３×１０－２	６×１０－１	２×１０－４	
１９４ｍＩｒ	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物	３×１０－３	４×１０－１	２×１０－５	
１９４ｍＩｒ	ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム	３×１０－３	４×１０－１	１×１０－５	
１９４ｍＩｒ	酸化物及び水酸化物	３×１０－３	４×１０－１	１×１０－５	
１９５Ｉｒ	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物	５×１０－１	８×１００	５×１０－３	
１９５Ｉｒ	ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム	２×１０－１	８×１００	２×１０－３	
１９５Ｉｒ	酸化物及び水酸化物	２×１０－１	８×１００	２×１０－３	
１９５ｍＩｒ	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物	２×１０－１	４×１００	２×１０－３	
１９５ｍＩｒ	ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム	９×１０－２	４×１００	８×１０－４	
１９５ｍＩｒ	酸化物及び水酸化物	９×１０－２	４×１００	７×１０－４	
１９６Ｉｒ	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物	１×１０１	２×１０２	１×１０－１	
１９６Ｉｒ	ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム	１×１０１	２×１０２	１×１０－１	
１９６Ｉｒ	酸化物及び水酸化物	１×１０１	２×１０２	１×１０－１	
１９６ｍＩｒ	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物	２×１０－１	７×１００	２×１０－３	
１９６ｍＩｒ	ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム	１×１０－１	７×１００	１×１０－３	
１９６ｍＩｒ	酸化物及び水酸化物	１×１０－１	７×１００	１×１０－３	
１９７Ｉｒ	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物	１×１０－１	５×１００	１×１０－３	
１９７Ｉｒ	ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム	１×１０－１	５×１００	１×１０－３	
１９７Ｉｒ	酸化物及び水酸化物	１×１０－１	５×１００	１×１０－３	
１８４Ｐｔ	すべての化合物	８×１０－１	３×１０１	８×１０－３	
１８６Ｐｔ	すべての化合物	３×１０－１	９×１００	３×１０－３	
１８７Ｐｔ	すべての化合物	３×１０－１	９×１００	４×１０－３	
１８８Ｐｔ	すべての化合物	３×１０－２	１×１００	３×１０－４	
１８９Ｐｔ	すべての化合物	３×１０－１	７×１００	３×１０－３	
１９０Ｐｔ	すべての化合物	２×１０－４	１×１０－１	１×１０－６	
１９１Ｐｔ	すべての化合物	１×１０－１	２×１００	１×１０－３	
１９３Ｐｔ	すべての化合物	８×１０－１	３×１０１	５×１０－３	
１９３ｍＰｔ	すべての化合物	１×１０－１	２×１００	９×１０－４	
１９５ｍＰｔ	すべての化合物	７×１０－２	１×１００	６×１０－４	
１９７Ｐｔ	すべての化合物	１×１０－１	２×１００	１×１０－３	
１９７ｍＰｔ	すべての化合物	５×１０－１	１×１０１	５×１０－３	
１９９Ｐｔ	すべての化合物	９×１０－１	２×１０１	１×１０－２	
２００Ｐｔ	すべての化合物	５×１０－２	７×１０－１	５×１０－４	
２０２Ｐｔ	すべての化合物	１×１０－２	２×１０－１	１×１０－４	
１８６Ａｕ	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	９×１０－１	２×１０１	９×１０－３	
１８６Ａｕ	ハロゲン化物及び硝酸塩	６×１０－１	２×１０１	６×１０－３	
１８６Ａｕ	酸化物及び水酸化物	６×１０－１	２×１０１	６×１０－３	
１９０Ａｕ	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	６×１０－１	２×１０１	７×１０－３	
１９０Ａｕ	ハロゲン化物及び硝酸塩	５×１０－１	２×１０１	５×１０－３	
１９０Ａｕ	酸化物及び水酸化物	５×１０－１	２×１０１	５×１０－３	
１９１Ａｕ	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	４×１０－１	１×１０１	４×１０－３	
１９１Ａｕ	ハロゲン化物及び硝酸塩	２×１０－１	１×１０１	２×１０－３	
１９１Ａｕ	酸化物及び水酸化物	２×１０－１	１×１０１	２×１０－３	
１９２Ａｕ	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	１×１０－１	５×１００	２×１０－３	
１９２Ａｕ	ハロゲン化物及び硝酸塩	１×１０－１	５×１００	１×１０－３	
１９２Ａｕ	酸化物及び水酸化物	１×１０－１	５×１００	１×１０－３	
１９３Ａｕ	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	３×１０－１	６×１００	３×１０－３	
１９３Ａｕ	ハロゲン化物及び硝酸塩	１×１０－１	６×１００	１×１０－３	
１９３Ａｕ	酸化物及び水酸化物	１×１０－１	６×１００	１×１０－３	
１９４Ａｕ	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	７×１０－２	２×１００	８×１０－４	
１９４Ａｕ	ハロゲン化物及び硝酸塩	６×１０－２	２×１００	５×１０－４	
１９４Ａｕ	酸化物及び水酸化物	５×１０－２	２×１００	５×１０－４	
１９５Ａｕ	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	２×１０－１	３×１００	２×１０－３	
１９５Ａｕ	ハロゲン化物及び硝酸塩	３×１０－２	３×１００	１×１０－４	
１９５Ａｕ	酸化物及び水酸化物	２×１０－２	３×１００	７×１０－５	
１９５ｍＡｕ	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	４×１０１	３×１０３	４×１０－１	
１９５ｍＡｕ	ハロゲン化物及び硝酸塩	４×１０１	３×１０３	４×１０－１	
１９５ｍＡｕ	酸化物及び水酸化物	４×１０１	３×１０３	４×１０－１	
１９６Ａｕ	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	８×１０－２	２×１００	８×１０－４	
１９６Ａｕ	ハロゲン化物及び硝酸塩	３×１０－２	２×１００	２×１０－４	
１９６Ａｕ	酸化物及び水酸化物	３×１０－２	２×１００	２×１０－４	
１９６ｍＡｕ	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	１×１０－１	２×１００	１×１０－３	
１９６ｍＡｕ	ハロゲン化物及び硝酸塩	４×１０－２	２×１００	３×１０－４	
１９６ｍＡｕ	酸化物及び水酸化物	３×１０－２	２×１００	３×１０－４	
１９８Ａｕ	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	５×１０－２	８×１０－１	５×１０－４	
１９８Ａｕ	ハロゲン化物及び硝酸塩	２×１０－２	８×１０－１	２×１０－４	
１９８Ａｕ	酸化物及び水酸化物	２×１０－２	８×１０－１	１×１０－４	
１９８ｍＡｕ	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	４×１０－２	６×１０－１	４×１０－４	
１９８ｍＡｕ	ハロゲン化物及び硝酸塩	１×１０－２	６×１０－１	７×１０－５	
１９８ｍＡｕ	酸化物及び水酸化物	１×１０－２	６×１０－１	６×１０－５	
１９９Ａｕ	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	１×１０－１	２×１００	１×１０－３	
１９９Ａｕ	ハロゲン化物及び硝酸塩	３×１０－２	２×１００	２×１０－４	
１９９Ａｕ	酸化物及び水酸化物	３×１０－２	２×１００	２×１０－４	
２００Ａｕ	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	７×１０－１	１×１０１	７×１０－３	
２００Ａｕ	ハロゲン化物及び硝酸塩	４×１０－１	１×１０１	４×１０－３	
２００Ａｕ	酸化物及び水酸化物	４×１０－１	１×１０１	３×１０－３	
２００ｍＡｕ	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	４×１０－２	８×１０－１	４×１０－４	
２００ｍＡｕ	ハロゲン化物及び硝酸塩	２×１０－２	８×１０－１	２×１０－４	
２００ｍＡｕ	酸化物及び水酸化物	２×１０－２	８×１０－１	２×１０－４	
２０１Ａｕ	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	１×１００	３×１０１	１×１０－２	
２０１Ａｕ	ハロゲン化物及び硝酸塩	７×１０－１	３×１０１	７×１０－３	
２０１Ａｕ	酸化物及び水酸化物	７×１０－１	３×１０１	７×１０－３	
２０２Ａｕ	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	２×１０１	５×１０２	２×１０－１	
２０２Ａｕ	ハロゲン化物及び硝酸塩	２×１０１	５×１０２	２×１０－１	
２０２Ａｕ	酸化物及び水酸化物	２×１０１	５×１０２	２×１０－１	
１９１ｍＨｇ	蒸気	７×１０－２		４×１０－４	
１９１ｍＨｇ	すべての無機化合物〔経口摂取〕		２×１０１		
１９１ｍＨｇ	無機化合物の硫酸塩	５×１０－１		５×１０－３	
１９１ｍＨｇ	無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物	３×１０－１		３×１０－３	
１９１ｍＨｇ	メチル水銀〔経口摂取〕		３×１０１		
１９１ｍＨｇ	メチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕		２×１０１		
１９１ｍＨｇ	すべての有機化合物	５×１０－１		５×１０－３	
１９２Ｈｇ	蒸気	２×１０－２		１×１０－４	
１９２Ｈｇ	すべての無機化合物〔経口摂取〕		４×１００		
１９２Ｈｇ	無機化合物の硫酸塩	１×１０－１		２×１０－３	
１９２Ｈｇ	無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物	１×１０－１		１×１０－３	
１９２Ｈｇ	メチル水銀〔経口摂取〕		１×１０１		
１９２Ｈｇ	メチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕		５×１００		
１９２Ｈｇ	すべての有機化合物	１×１０－１		２×１０－３	
１９３Ｈｇ	蒸気	２×１０－２		１×１０－４	
１９３Ｈｇ	すべての無機化合物〔経口摂取〕		１×１０１		
１９３Ｈｇ	無機化合物の硫酸塩	４×１０－１		４×１０－３	
１９３Ｈｇ	無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物	２×１０－１		２×１０－３	
１９３Ｈｇ	メチル水銀〔経口摂取〕		３×１０１		
１９３Ｈｇ	メチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕		１×１０１		
１９３Ｈｇ	すべての有機化合物	４×１０－１		５×１０－３	
１９３Ｈｇ	蒸気	７×１０－３		４×１０－５	
１９３ｍＨｇ	すべての無機化合物〔経口摂取〕		２×１００		
１９３ｍＨｇ	無機化合物の硫酸塩	９×１０－２		１×１０－３	
１９３ｍＨｇ	無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物	５×１０－２		５×１０－４	
１９３ｍＨｇ	メチル水銀〔経口摂取〕		７×１００		
１９３ｍＨｇ	メチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕		３×１００		
１９３ｍＨｇ	すべての有機化合物	１×１０－１		１×１０－３	
１９４Ｈｇ	蒸気	５×１０－４		３×１０－６	
１９４Ｈｇ	すべての無機化合物〔経口摂取〕		７×１０－１		
１９４Ｈｇ	無機化合物の硫酸塩	１×１０－３		１×１０－５	
１９４Ｈｇ	無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物	４×１０－３		２×１０－５	
１９４Ｈｇ	メチル水銀〔経口摂取〕		２×１０－２		
１９４Ｈｇ	メチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕		５×１０－２		
１９４Ｈｇ	すべての有機化合物	１×１０－３		９×１０－６	
１９５Ｈｇ	蒸気	１×１０－２		９×１０－５	
１９５Ｈｇ	すべての無機化合物〔経口摂取〕		９×１００		
１９５Ｈｇ	無機化合物の硫酸塩	４×１０－１		４×１０－３	
１９５Ｈｇ	無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物	２×１０－１		２×１０－３	
１９５Ｈｇ	メチル水銀〔経口摂取〕		３×１０１		
１９５Ｈｇ	メチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕		１×１０１		
１９５Ｈｇ	すべての有機化合物	５×１０－１		５×１０－３	
１９５ｍＨｇ	蒸気	３×１０－３		２×１０－５	
１９５ｍＨｇ	すべての無機化合物〔経口摂取〕		１×１００		
１９５ｍＨｇ	無機化合物の硫酸塩	８×１０－２		８×１０－４	
１９５ｍＨｇ	無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物	３×１０－２		２×１０－４	
１９５ｍＨｇ	メチル水銀〔経口摂取〕		４×１００		
１９５ｍＨｇ	メチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕		２×１００		
１９５ｍＨｇ	すべての有機化合物	９×１０－２		９×１０－４	
１９７Ｈｇ	蒸気	５×１０－３		３×１０－５	
１９７Ｈｇ	すべての無機化合物〔経口摂取〕		４×１００		
１９７Ｈｇ	無機化合物の硫酸塩	２×１０－１		２×１０－３	
１９７Ｈｇ	無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物	７×１０－２		４×１０－４	
１９７Ｈｇ	メチル水銀〔経口摂取〕		９×１００		
１９７Ｈｇ	メチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕		５×１００		
１９７Ｈｇ	すべての有機化合物	２×１０－１		２×１０－３	
１９７ｍＨｇ	蒸気	４×１０－３		２×１０－５	
１９７ｍＨｇ	すべての無機化合物〔経口摂取〕		２×１００		
１９７ｍＨｇ	無機化合物の硫酸塩	１×１０－１		１×１０－３	
１９７ｍＨｇ	無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物	３×１０－２		２×１０－４	
１９７ｍＨｇ	メチル水銀〔経口摂取〕		６×１００		
１９７ｍＨｇ	メチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕		２×１００		
１９７ｍＨｇ	すべての有機化合物	１×１０－１		１×１０－３	
１９９ｍＨｇ	蒸気	１×１０－１		７×１０－４	
１９９ｍＨｇ	すべての無機化合物〔経口摂取〕		３×１０１		
１９９ｍＨｇ	無機化合物の硫酸塩	８×１０－１		８×１０－３	
１９９ｍＨｇ	無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物	４×１０－１		４×１０－３	
１９９ｍＨｇ	メチル水銀〔経口摂取〕		３×１０１		
１９９ｍＨｇ	メチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕		３×１０１		
１９９ｍＨｇ	すべての有機化合物	８×１０－１		８×１０－３	
２０３Ｈｇ	蒸気	３×１０－３		２×１０－５	
２０３Ｈｇ	すべての無機化合物〔経口摂取〕		２×１００		
２０３Ｈｇ	無機化合物の硫酸塩	４×１０－２		３×１０－４	
２０３Ｈｇ	無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物	１×１０－２		５×１０－５	
２０３Ｈｇ	メチル水銀〔経口摂取〕		５×１０－１		
２０３Ｈｇ	メチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕		８×１０－１		
２０３Ｈｇ	すべての有機化合物	３×１０－２		２×１０－４	
２０６Ｈｇ	蒸気	５×１０－１		３×１０－３	
２０６Ｈｇ	すべての無機化合物〔経口摂取〕		４×１０１		
２０６Ｈｇ	無機化合物の硫酸塩	１×１００		１×１０－２	
２０６Ｈｇ	無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物	８×１０－１		８×１０－３	
２０６Ｈｇ	メチル水銀〔経口摂取〕		４×１０１		
２０６Ｈｇ	メチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕		４×１０１		
２０６Ｈｇ	すべての有機化合物	１×１００		１×１０－２	
１９４Ｔｌ	すべての化合物	２×１００	１×１０２	３×１０－２	
１９４ｍＴｌ	すべての化合物	６×１０－１	２×１０１	６×１０－３	
１９５Ｔｌ	すべての化合物	７×１０－１	３×１０１	８×１０－３	
１９６Ｔｌ	すべての化合物	４×１０－１	２×１０１	４×１０－３	
１９７Ｔｌ	すべての化合物	８×１０－１	４×１０１	８×１０－３	
１９８Ｔｌ	すべての化合物	２×１０－１	１×１０１	２×１０－３	
１９８ｍＴｌ	すべての化合物	３×１０－１	２×１０１	３×１０－３	
１９９Ｔｌ	すべての化合物	６×１０－１	３×１０１	６×１０－３	
２００Ｔｌ	すべての化合物	８×１０－２	５×１００	９×１０－４	
２０１Ｔｌ	すべての化合物	３×１０－１	９×１００	３×１０－３	
２０２Ｔｌ	すべての化合物	７×１０－２	２×１００	６×１０－４	
２０４Ｔｌ	すべての化合物	３×１０－２	７×１０－１	３×１０－４	
２０６Ｔｌ	すべての化合物	４×１００	１×１０２	４×１０－２	
２０７Ｔｌ	すべての化合物	３×１００	１×１０２	３×１０－２	
２０８Ｔｌ	すべての化合物	２×１００	１×１０２	３×１０－２	
２０９Ｔｌ	すべての化合物	４×１００	１×１０２	４×１０－２	
２１０Ｔｌ	すべての化合物	４×１００	１×１０２	４×１０－２	
１９５ｍＰｂ	すべての化合物	７×１０－１	３×１０１	７×１０－３	
１９６Ｐｂ	すべての化合物	７×１０－１	３×１０１	７×１０－３	
１９７Ｐｂ	すべての化合物	３×１００	１×１０２	３×１０－２	
１９７ｍＰｂ	すべての化合物	５×１０－１	２×１０１	５×１０－３	
１９８Ｐｂ	すべての化合物	２×１０－１	９×１００	３×１０－３	
１９９Ｐｂ	すべての化合物	４×１０－１	２×１０１	５×１０－３	
２００Ｐｂ	すべての化合物	８×１０－２	２×１００	８×１０－４	
２０１Ｐｂ	すべての化合物	２×１０－１	６×１００	２×１０－３	
２０２Ｐｂ	すべての化合物	１×１０－３	１×１０－１	１×１０－５	
２０２ｍＰｂ	すべての化合物	２×１０－１	７×１００	２×１０－３	
２０３Ｐｂ	すべての化合物	１×１０－１	４×１００	１×１０－３	
２０４ｍＰｂ	すべての化合物	５×１０－１	２×１０１	６×１０－３	
２０５Ｐｂ	すべての化合物	５×１０－２	３×１００	４×１０－４	
２０９Ｐｂ	すべての化合物	７×１０－１	１×１０１	７×１０－３	
２１０Ｐｂ	すべての化合物	２×１０－５	１×１０－３	１×１０－７	
２１１Ｐｂ	すべての化合物	４×１０－３	４×１００	３×１０－５	
２１２Ｐｂ	すべての化合物	６×１０－４	１×１０－１	６×１０－６	
２１４Ｐｂ	すべての化合物	４×１０－３	５×１００	４×１０－５	
２００Ｂｉ	硝酸ビスマス	５×１０－１	２×１０１	５×１０－３	
２００Ｂｉ	硝酸ビスマス以外の化合物	４×１０－１	２×１０１	４×１０－３	
２０１Ｂｉ	硝酸ビスマス	３×１０－１	７×１００	３×１０－３	
２０１Ｂｉ	硝酸ビスマス以外の化合物	２×１０－１	７×１００	２×１０－３	
２０２Ｂｉ	硝酸ビスマス	２×１０－１	１×１０１	３×１０－３	
２０２Ｂｉ	硝酸ビスマス以外の化合物	２×１０－１	１×１０１	２×１０－３	
２０３Ｂｉ	硝酸ビスマス	６×１０－２	２×１００	６×１０－４	
２０３Ｂｉ	硝酸ビスマス以外の化合物	５×１０－２	２×１００	４×１０－４	
２０４Ｂｉ	硝酸ビスマス	４×１０－２	１×１００	５×１０－４	
２０４Ｂｉ	硝酸ビスマス以外の化合物	４×１０－２	１×１００	４×１０－４	
２０５Ｂｉ	硝酸ビスマス	３×１０－２	１×１００	３×１０－４	
２０５Ｂｉ	硝酸ビスマス以外の化合物	２×１０－２	１×１００	１×１０－４	
２０６Ｂｉ	硝酸ビスマス	２×１０－２	５×１０－１	２×１０－４	
２０６Ｂｉ	硝酸ビスマス以外の化合物	１×１０－２	５×１０－１	７×１０－５	
２０７Ｂｉ	硝酸ビスマス	２×１０－２	７×１０－１	２×１０－４	
２０７Ｂｉ	硝酸ビスマス以外の化合物	７×１０－３	７×１０－１	２×１０－５	
２０８Ｂｉ	硝酸ビスマス	２×１０－２	８×１０－１	２×１０－４	
２０８Ｂｉ	硝酸ビスマス以外の化合物	７×１０－３	８×１０－１	３×１０－５	
２１０Ｂｉ	硝酸ビスマス	１×１０－２	６×１０－１	１×１０－４	
２１０Ｂｉ	硝酸ビスマス以外の化合物	３×１０－４	６×１０－１	１×１０－６	
２１０ｍＢｉ	硝酸ビスマス	４×１０－４	５×１０－２	３×１０－６	
２１０ｍＢｉ	硝酸ビスマス以外の化合物	１×１０－５	５×１０－２	４×１０－８	
２１１Ｂｉ	硝酸ビスマス	１×１０－２	７×１０１	１×１０－４	
２１１Ｂｉ	硝酸ビスマス以外の化合物	１×１０－２	７×１０１	１×１０－４	
２１２Ｂｉ	硝酸ビスマス	１×１０－３	３×１００	１×１０－５	
２１２Ｂｉ	硝酸ビスマス以外の化合物	５×１０－４	３×１００	４×１０－６	
２１３Ｂｉ	硝酸ビスマス	１×１０－３	４×１００	１×１０－５	
２１３Ｂｉ	硝酸ビスマス以外の化合物	５×１０－４	４×１００	４×１０－６	
２１４Ｂｉ	硝酸ビスマス	２×１０－３	７×１００	２×１０－５	
２１４Ｂｉ	硝酸ビスマス以外の化合物	１×１０－３	７×１００	９×１０－６	
２０３Ｐｏ	酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物	５×１０－１	２×１０１	５×１０－３	
２０３Ｐｏ	酸化物、水酸化物及び硝酸塩	３×１０－１	２×１０１	３×１０－３	
２０４Ｐｏ	酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物	９×１０－２	４×１００	９×１０－４	
２０４Ｐｏ	酸化物、水酸化物及び硝酸塩	４×１０－２	４×１００	３×１０－４	
２０５Ｐｏ	酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物	３×１０－１	２×１０１	３×１０－３	
２０５Ｐｏ	酸化物、水酸化物及び硝酸塩	２×１０－１	２×１０１	２×１０－３	
２０６Ｐｏ	酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物	２×１０－３	５×１０－２	１×１０－５	
２０６Ｐｏ	酸化物、水酸化物及び硝酸塩	５×１０－４	５×１０－２	２×１０－６	
２０７Ｐｏ	酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物	２×１０－１	８×１００	２×１０－３	
２０７Ｐｏ	酸化物、水酸化物及び硝酸塩	１×１０－１	８×１００	１×１０－３	
２０８Ｐｏ	酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物	２×１０－５	５×１０－４	１×１０－７	
２０８Ｐｏ	酸化物、水酸化物及び硝酸塩	８×１０－６	５×１０－４	３×１０－８	
２０９Ｐｏ	酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物	２×１０－５	５×１０－４	１×１０－７	
２０９Ｐｏ	酸化物、水酸化物及び硝酸塩	８×１０－６	５×１０－４	３×１０－８	
２１０Ｐｏ	酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物	３×１０－５	６×１０－４	２×１０－７	
２１０Ｐｏ	酸化物、水酸化物及び硝酸塩	９×１０－６	６×１０－４	４×１０－８	
２１８Ｐｏ	酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物	２×１０－２	２×１０１	１×１０－４	
２１８Ｐｏ	酸化物、水酸化物及び硝酸塩	７×１０－３	２×１０１	５×１０－５	
２０５Ａｔ	Ｈ、Ｌｉ、Ｎａ、Ｓｉ、Ｐ、Ｋ、Ｎｉ、Ｒｂ、Ｓｒ、Ｍｏ、Ａｇ、Ｔｅ、Ｉ、Ｃｓ、Ｂａ、Ｌａ、Ｇｄ、Ｗ、Ｐｔ、Ｔｌ、Ｐｂ、Ｐｏ、Ｆｒのアスタチン化物、Ｓｅの無機化合物のアスタチン化物、Ｈｇの有機化合物のアスタチン化物及び大部分の六価のウラン化合物のアスタチン化物	７×１０－２	１×１０１	５×１０－４	
２０５Ａｔ	Ｂｅ、Ｍｇ、Ａｌ、Ｃａ、Ｓｃ、Ｔｉ、Ｖ、Ｃｒ、Ｍｎ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ｇａ、Ｇｅ、Ａｓ、Ｙ、Ｚｒ、Ｎｂ、Ｔｃ、Ｒｕ、Ｒｈ、Ｐｄ、Ｃｄ、Ｉｎ、Ｓｎ、Ｓｂ、Ｃｅ、Ｐｒ、Ｎｄ、Ｐｍ、Ｓｍ、Ｅｕ、Ｔｂ、Ｄｙ、Ｈｏ、Ｅｒ、Ｔｍ、Ｙｂ、Ｌｕ、Ｈｆ、Ｔａ、Ｒｅ、Ｏｓ、Ｉｒ、Ａｕ、Ｂｉ、Ｒａ、Ａｃ、Ｔｈ、Ｐａ、Ｎｐ、Ｐｕ、Ａｍ、Ｃｍ、Ｂｋ、Ｃｆ、Ｅｓ、Ｆｍ、Ｍｄのアスタチン化物、Ｈｇの無機化合物のアスタチン化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物のアスタチン化物	３×１０－２	１×１０１	２×１０－４	
２０７Ａｔ	Ｈ、Ｌｉ、Ｎａ、Ｓｉ、Ｐ、Ｋ、Ｎｉ、Ｒｂ、Ｓｒ、Ｍｏ、Ａｇ、Ｔｅ、Ｉ、Ｃｓ、Ｂａ、Ｌａ、Ｇｄ、Ｗ、Ｐｔ、Ｔｌ、Ｐｂ、Ｐｏ、Ｆｒのアスタチン化物、Ｓｅの無機化合物のアスタチン化物、Ｈｇの有機化合物のアスタチン化物及び大部分の六価のウラン化合物のアスタチン化物	５×１０－２	３×１００	４×１０－４	
２０７Ａｔ	Ｂｅ、Ｍｇ、Ａｌ、Ｃａ、Ｓｃ、Ｔｉ、Ｖ、Ｃｒ、Ｍｎ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ｇａ、Ｇｅ、Ａｓ、Ｙ、Ｚｒ、Ｎｂ、Ｔｃ、Ｒｕ、Ｒｈ、Ｐｄ、Ｃｄ、Ｉｎ、Ｓｎ、Ｓｂ、Ｃｅ、Ｐｒ、Ｎｄ、Ｐｍ、Ｓｍ、Ｅｕ、Ｔｂ、Ｄｙ、Ｈｏ、Ｅｒ、Ｔｍ、Ｙｂ、Ｌｕ、Ｈｆ、Ｔａ、Ｒｅ、Ｏｓ、Ｉｒ、Ａｕ、Ｂｉ、Ｒａ、Ａｃ、Ｔｈ、Ｐａ、Ｎｐ、Ｐｕ、Ａｍ、Ｃｍ、Ｂｋ、Ｃｆ、Ｅｓ、Ｆｍ、Ｍｄのアスタチン化物、Ｈｇの無機化合物のアスタチン化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物のアスタチン化物	１×１０－２	３×１００	６×１０－５	
２０８Ａｔ	Ｈ、Ｌｉ、Ｎａ、Ｓｉ、Ｐ、Ｋ、Ｎｉ、Ｒｂ、Ｓｒ、Ｍｏ、Ａｇ、Ｔｅ、Ｉ、Ｃｓ、Ｂａ、Ｌａ、Ｇｄ、Ｗ、Ｐｔ、Ｔｌ、Ｐｂ、Ｐｏ、Ｆｒのアスタチン化物、Ｓｅの無機化合物のアスタチン化物、Ｈｇの有機化合物のアスタチン化物及び大部分の六価のウラン化合物のアスタチン化物	２×１０－１	９×１００	２×１０－３	
２０８Ａｔ	Ｂｅ、Ｍｇ、Ａｌ、Ｃａ、Ｓｃ、Ｔｉ、Ｖ、Ｃｒ、Ｍｎ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ｇａ、Ｇｅ、Ａｓ、Ｙ、Ｚｒ、Ｎｂ、Ｔｃ、Ｒｕ、Ｒｈ、Ｐｄ、Ｃｄ、Ｉｎ、Ｓｎ、Ｓｂ、Ｃｅ、Ｐｒ、Ｎｄ、Ｐｍ、Ｓｍ、Ｅｕ、Ｔｂ、Ｄｙ、Ｈｏ、Ｅｒ、Ｔｍ、Ｙｂ、Ｌｕ、Ｈｆ、Ｔａ、Ｒｅ、Ｏｓ、Ｉｒ、Ａｕ、Ｂｉ、Ｒａ、Ａｃ、Ｔｈ、Ｐａ、Ｎｐ、Ｐｕ、Ａｍ、Ｃｍ、Ｂｋ、Ｃｆ、Ｅｓ、Ｆｍ、Ｍｄのアスタチン化物、Ｈｇの無機化合物のアスタチン化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物のアスタチン化物	６×１０－２	９×１００	３×１０－４	
２０９Ａｔ	Ｈ、Ｌｉ、Ｎａ、Ｓｉ、Ｐ、Ｋ、Ｎｉ、Ｒｂ、Ｓｒ、Ｍｏ、Ａｇ、Ｔｅ、Ｉ、Ｃｓ、Ｂａ、Ｌａ、Ｇｄ、Ｗ、Ｐｔ、Ｔｌ、Ｐｂ、Ｐｏ、Ｆｒのアスタチン化物、Ｓｅの無機化合物のアスタチン化物、Ｈｇの有機化合物のアスタチン化物及び大部分の六価のウラン化合物のアスタチン化物	５×１０－２	２×１００	４×１０－４	
２０９Ａｔ	Ｂｅ、Ｍｇ、Ａｌ、Ｃａ、Ｓｃ、Ｔｉ、Ｖ、Ｃｒ、Ｍｎ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ｇａ、Ｇｅ、Ａｓ、Ｙ、Ｚｒ、Ｎｂ、Ｔｃ、Ｒｕ、Ｒｈ、Ｐｄ、Ｃｄ、Ｉｎ、Ｓｎ、Ｓｂ、Ｃｅ、Ｐｒ、Ｎｄ、Ｐｍ、Ｓｍ、Ｅｕ、Ｔｂ、Ｄｙ、Ｈｏ、Ｅｒ、Ｔｍ、Ｙｂ、Ｌｕ、Ｈｆ、Ｔａ、Ｒｅ、Ｏｓ、Ｉｒ、Ａｕ、Ｂｉ、Ｒａ、Ａｃ、Ｔｈ、Ｐａ、Ｎｐ、Ｐｕ、Ａｍ、Ｃｍ、Ｂｋ、Ｃｆ、Ｅｓ、Ｆｍ、Ｍｄのアスタチン化物、Ｈｇの無機化合物のアスタチン化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物のアスタチン化物	１×１０－２	２×１００	５×１０－５	
２１０Ａｔ	Ｈ、Ｌｉ、Ｎａ、Ｓｉ、Ｐ、Ｋ、Ｎｉ、Ｒｂ、Ｓｒ、Ｍｏ、Ａｇ、Ｔｅ、Ｉ、Ｃｓ、Ｂａ、Ｌａ、Ｇｄ、Ｗ、Ｐｔ、Ｔｌ、Ｐｂ、Ｐｏ、Ｆｒのアスタチン化物、Ｓｅの無機化合物のアスタチン化物、Ｈｇの有機化合物のアスタチン化物及び大部分の六価のウラン化合物のアスタチン化物	３×１０－２	９×１０－１	３×１０－４	
２１０Ａｔ	Ｂｅ、Ｍｇ、Ａｌ、Ｃａ、Ｓｃ、Ｔｉ、Ｖ、Ｃｒ、Ｍｎ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ｇａ、Ｇｅ、Ａｓ、Ｙ、Ｚｒ、Ｎｂ、Ｔｃ、Ｒｕ、Ｒｈ、Ｐｄ、Ｃｄ、Ｉｎ、Ｓｎ、Ｓｂ、Ｃｅ、Ｐｒ、Ｎｄ、Ｐｍ、Ｓｍ、Ｅｕ、Ｔｂ、Ｄｙ、Ｈｏ、Ｅｒ、Ｔｍ、Ｙｂ、Ｌｕ、Ｈｆ、Ｔａ、Ｒｅ、Ｏｓ、Ｉｒ、Ａｕ、Ｂｉ、Ｒａ、Ａｃ、Ｔｈ、Ｐａ、Ｎｐ、Ｐｕ、Ａｍ、Ｃｍ、Ｂｋ、Ｃｆ、Ｅｓ、Ｆｍ、Ｍｄのアスタチン化物、Ｈｇの無機化合物のアスタチン化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物のアスタチン化物	４×１０－３	９×１０－１	２×１０－５	
２１１Ａｔ	Ｈ、Ｌｉ、Ｎａ、Ｓｉ、Ｐ、Ｋ、Ｎｉ、Ｒｂ、Ｓｒ、Ｍｏ、Ａｇ、Ｔｅ、Ｉ、Ｃｓ、Ｂａ、Ｌａ、Ｇｄ、Ｗ、Ｐｔ、Ｔｌ、Ｐｂ、Ｐｏ、Ｆｒのアスタチン化物、Ｓｅの無機化合物のアスタチン化物、Ｈｇの有機化合物のアスタチン化物及び大部分の六価のウラン化合物のアスタチン化物	８×１０－４	７×１０－２	７×１０－６	
２１１Ａｔ	Ｂｅ、Ｍｇ、Ａｌ、Ｃａ、Ｓｃ、Ｔｉ、Ｖ、Ｃｒ、Ｍｎ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ｇａ、Ｇｅ、Ａｓ、Ｙ、Ｚｒ、Ｎｂ、Ｔｃ、Ｒｕ、Ｒｈ、Ｐｄ、Ｃｄ、Ｉｎ、Ｓｎ、Ｓｂ、Ｃｅ、Ｐｒ、Ｎｄ、Ｐｍ、Ｓｍ、Ｅｕ、Ｔｂ、Ｄｙ、Ｈｏ、Ｅｒ、Ｔｍ、Ｙｂ、Ｌｕ、Ｈｆ、Ｔａ、Ｒｅ、Ｏｓ、Ｉｒ、Ａｕ、Ｂｉ、Ｒａ、Ａｃ、Ｔｈ、Ｐａ、Ｎｐ、Ｐｕ、Ａｍ、Ｃｍ、Ｂｋ、Ｃｆ、Ｅｓ、Ｆｍ、Ｍｄのアスタチン化物、Ｈｇの無機化合物のアスタチン化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物のアスタチン化物	２×１０－４	７×１０－２	１×１０－６	
２１５Ａｔ	Ｈ、Ｌｉ、Ｎａ、Ｓｉ、Ｐ、Ｋ、Ｎｉ、Ｒｂ、Ｓｒ、Ｍｏ、Ａｇ、Ｔｅ、Ｉ、Ｃｓ、Ｂａ、Ｌａ、Ｇｄ、Ｗ、Ｐｔ、Ｔｌ、Ｐｂ、Ｐｏ、Ｆｒのアスタチン化物、Ｓｅの無機化合物のアスタチン化物、Ｈｇの有機化合物のアスタチン化物及び大部分の六価のウラン化合物のアスタチン化物	４×１０３	４×１０７	４×１０１	
２１５Ａｔ	Ｂｅ、Ｍｇ、Ａｌ、Ｃａ、Ｓｃ、Ｔｉ、Ｖ、Ｃｒ、Ｍｎ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ｇａ、Ｇｅ、Ａｓ、Ｙ、Ｚｒ、Ｎｂ、Ｔｃ、Ｒｕ、Ｒｈ、Ｐｄ、Ｃｄ、Ｉｎ、Ｓｎ、Ｓｂ、Ｃｅ、Ｐｒ、Ｎｄ、Ｐｍ、Ｓｍ、Ｅｕ、Ｔｂ、Ｄｙ、Ｈｏ、Ｅｒ、Ｔｍ、Ｙｂ、Ｌｕ、Ｈｆ、Ｔａ、Ｒｅ、Ｏｓ、Ｉｒ、Ａｕ、Ｂｉ、Ｒａ、Ａｃ、Ｔｈ、Ｐａ、Ｎｐ、Ｐｕ、Ａｍ、Ｃｍ、Ｂｋ、Ｃｆ、Ｅｓ、Ｆｍ、Ｍｄのアスタチン化物、Ｈｇの無機化合物のアスタチン化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物のアスタチン化物	４×１０３	４×１０７	４×１０１	
２１６Ａｔ	Ｈ、Ｌｉ、Ｎａ、Ｓｉ、Ｐ、Ｋ、Ｎｉ、Ｒｂ、Ｓｒ、Ｍｏ、Ａｇ、Ｔｅ、Ｉ、Ｃｓ、Ｂａ、Ｌａ、Ｇｄ、Ｗ、Ｐｔ、Ｔｌ、Ｐｂ、Ｐｏ、Ｆｒのアスタチン化物、Ｓｅの無機化合物のアスタチン化物、Ｈｇの有機化合物のアスタチン化物及び大部分の六価のウラン化合物のアスタチン化物	２×１０３	７×１０６	２×１０１	
２１６Ａｔ	Ｂｅ、Ｍｇ、Ａｌ、Ｃａ、Ｓｃ、Ｔｉ、Ｖ、Ｃｒ、Ｍｎ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ｇａ、Ｇｅ、Ａｓ、Ｙ、Ｚｒ、Ｎｂ、Ｔｃ、Ｒｕ、Ｒｈ、Ｐｄ、Ｃｄ、Ｉｎ、Ｓｎ、Ｓｂ、Ｃｅ、Ｐｒ、Ｎｄ、Ｐｍ、Ｓｍ、Ｅｕ、Ｔｂ、Ｄｙ、Ｈｏ、Ｅｒ、Ｔｍ、Ｙｂ、Ｌｕ、Ｈｆ、Ｔａ、Ｒｅ、Ｏｓ、Ｉｒ、Ａｕ、Ｂｉ、Ｒａ、Ａｃ、Ｔｈ、Ｐａ、Ｎｐ、Ｐｕ、Ａｍ、Ｃｍ、Ｂｋ、Ｃｆ、Ｅｓ、Ｆｍ、Ｍｄのアスタチン化物、Ｈｇの無機化合物のアスタチン化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物のアスタチン化物	２×１０３	７×１０６	２×１０１	
２１８Ａｔ	Ｈ、Ｌｉ、Ｎａ、Ｓｉ、Ｐ、Ｋ、Ｎｉ、Ｒｂ、Ｓｒ、Ｍｏ、Ａｇ、Ｔｅ、Ｉ、Ｃｓ、Ｂａ、Ｌａ、Ｇｄ、Ｗ、Ｐｔ、Ｔｌ、Ｐｂ、Ｐｏ、Ｆｒのアスタチン化物、Ｓｅの無機化合物のアスタチン化物、Ｈｇの有機化合物のアスタチン化物及び大部分の六価のウラン化合物のアスタチン化物	４×１０－１	１×１０３	３×１０－３	
２１８Ａｔ	Ｂｅ、Ｍｇ、Ａｌ、Ｃａ、Ｓｃ、Ｔｉ、Ｖ、Ｃｒ、Ｍｎ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ｇａ、Ｇｅ、Ａｓ、Ｙ、Ｚｒ、Ｎｂ、Ｔｃ、Ｒｕ、Ｒｈ、Ｐｄ、Ｃｄ、Ｉｎ、Ｓｎ、Ｓｂ、Ｃｅ、Ｐｒ、Ｎｄ、Ｐｍ、Ｓｍ、Ｅｕ、Ｔｂ、Ｄｙ、Ｈｏ、Ｅｒ、Ｔｍ、Ｙｂ、Ｌｕ、Ｈｆ、Ｔａ、Ｒｅ、Ｏｓ、Ｉｒ、Ａｕ、Ｂｉ、Ｒａ、Ａｃ、Ｔｈ、Ｐａ、Ｎｐ、Ｐｕ、Ａｍ、Ｃｍ、Ｂｋ、Ｃｆ、Ｅｓ、Ｆｍ、Ｍｄのアスタチン化物、Ｈｇの無機化合物のアスタチン化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物のアスタチン化物	３×１０－１	１×１０３	３×１０－３	
２２２Ｒｎ	ラドン平衡等価濃度
（平衡係数が０．４の場合のラドン濃度）	３×１０－３
（８×１０－３）		２×１０－５
（５×１０－５）	
２１２Ｆｒ	すべての化合物	７×１０－３	１×１００	６×１０－５	
２１９Ｆｒ	すべての化合物	１×１０１	１×１０５	１×１０－１	
２２０Ｆｒ	すべての化合物	１×１０－２	６×１０１	１×１０－４	
２２１Ｆｒ	すべての化合物	３×１０－３	５×１００	２×１０－５	
２２２Ｆｒ	すべての化合物	１×１０－３	１×１００	９×１０－６	
２２３Ｆｒ	すべての化合物	２×１０－２	３×１０－１	１×１０－４	
２２０Ｒａ	すべての化合物	９×１００	２×１０５	９×１０－２	
２２２Ｒａ	すべての化合物	７×１０－３	９×１０１	７×１０－５	
２２３Ｒａ	すべての化合物	４×１０－６	５×１０－３	２×１０－８	
２２４Ｒａ	すべての化合物	９×１０－６	９×１０－３	４×１０－８	
２２５Ｒａ	すべての化合物	４×１０－６	５×１０－３	２×１０－８	
２２６Ｒａ	すべての化合物	９×１０－６	２×１０－３	４×１０－８	
２２７Ｒａ	すべての化合物	１×１０－１	１×１０１	５×１０－４	
２２８Ｒａ	すべての化合物	１×１０－５	７×１０－４	５×１０－８	
２３０Ｒａ	すべての化合物	１×１０－１	４×１００	１×１０－３	
２２３Ａｃ	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	２×１０－３	２×１０１	２×１０－５	
２２３Ａｃ	ハロゲン化物及び硝酸塩	２×１０－３	２×１０１	２×１０－５	
２２３Ａｃ	酸化物及び水酸化物	２×１０－３	２×１０１	２×１０－５	
２２４Ａｃ	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	２×１０－３	１×１００	１×１０－５	
２２４Ａｃ	ハロゲン化物及び硝酸塩	２×１０－４	１×１００	１×１０－６	
２２４Ａｃ	酸化物及び水酸化物	２×１０－４	１×１００	１×１０－６	
２２５Ａｃ	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	２×１０－５	３×１０－２	１×１０－７	
２２５Ａｃ	ハロゲン化物及び硝酸塩	４×１０－６	３×１０－２	２×１０－８	
２２５Ａｃ	酸化物及び水酸化物	３×１０－６	３×１０－２	２×１０－８	
２２６Ａｃ	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	９×１０－５	８×１０－２	１×１０－６	
２２６Ａｃ	ハロゲン化物及び硝酸塩	２×１０－５	８×１０－２	１×１０－７	
２２６Ａｃ	酸化物及び水酸化物	２×１０－５	８×１０－２	１×１０－７	
２２７Ａｃ	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	３×１０－８	８×１０－４	２×１０－１０	
２２７Ａｃ	ハロゲン化物及び硝酸塩	１×１０－７	８×１０－４	６×１０－１０	
２２７Ａｃ	酸化物及び水酸化物	４×１０－７	８×１０－４	２×１０－９	
２２８Ａｃ	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	７×１０－４	２×１００	５×１０－６	
２２８Ａｃ	ハロゲン化物及び硝酸塩	２×１０－３	２×１００	７×１０－６	
２２８Ａｃ	酸化物及び水酸化物	２×１０－３	２×１００	８×１０－６	
２２９Ａｃ	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	５×１０－１	２×１０１	４×１０－３	
２２９Ａｃ	ハロゲン化物及び硝酸塩	４×１０－１	２×１０１	３×１０－３	
２２９Ａｃ	酸化物及び水酸化物	４×１０－１	２×１０１	４×１０－３	
２３０Ａｃ	ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物	５×１００	１×１０２	５×１０－２	
２３０Ａｃ	ハロゲン化物及び硝酸塩	５×１００	１×１０２	５×１０－２	
２３０Ａｃ	酸化物及び水酸化物	４×１００	１×１０２	５×１０－２	
２２４Ｔｈ	酸化物及び水酸化物以外の化合物	１×１０－１	２×１０３	１×１０－３	
２２４Ｔｈ	酸化物及び水酸化物	１×１０－１	２×１０３	１×１０－３	
２２６Ｔｈ	酸化物及び水酸化物以外の化合物	３×１０－４	２×１００	２×１０－６	
２２６Ｔｈ	酸化物及び水酸化物	３×１０－４	２×１００	２×１０－６	
２２７Ｔｈ	酸化物及び水酸化物以外の化合物	３×１０－６	８×１０－２	１×１０－８	
２２７Ｔｈ	酸化物及び水酸化物	３×１０－６	８×１０－２	１×１０－８	
２２８Ｔｈ	酸化物及び水酸化物以外の化合物	９×１０－７	９×１０－３	４×１０－９	
２２８Ｔｈ	酸化物及び水酸化物	８×１０－７	９×１０－３	４×１０－９	
２２９Ｔｈ	酸化物及び水酸化物以外の化合物	３×１０－７	２×１０－３	１×１０－９	
２２９Ｔｈ	酸化物及び水酸化物	４×１０－７	２×１０－３	２×１０－９	
２３０Ｔｈ	酸化物及び水酸化物以外の化合物	７×１０－７	４×１０－３	３×１０－９	
２３０Ｔｈ	酸化物及び水酸化物	３×１０－６	４×１０－３	９×１０－９	
２３１Ｔｈ	酸化物及び水酸化物以外の化合物	６×１０－２	２×１００	４×１０－４	
２３１Ｔｈ	酸化物及び水酸化物	５×１０－２	２×１００	４×１０－４	
２３２Ｔｈ	酸化物及び水酸化物以外の化合物	７×１０－７	４×１０－３	３×１０－９	
２３２Ｔｈ	酸化物及び水酸化物	２×１０－６	４×１０－３	５×１０－９	
２３３Ｔｈ	酸化物及び水酸化物以外の化合物	８×１０－１	４×１０１	７×１０－３	
２３３Ｔｈ	酸化物及び水酸化物	７×１０－１	４×１０１	７×１０－３	
２３４Ｔｈ	酸化物及び水酸化物以外の化合物	４×１０－３	２×１０－１	２×１０－５	
２３４Ｔｈ	酸化物及び水酸化物	４×１０－３	２×１０－１	２×１０－５	
２３６Ｔｈ	酸化物及び水酸化物以外の化合物	２×１０－１	９×１００	２×１０－３	
２３６Ｔｈ	酸化物及び水酸化物	２×１０－１	９×１００	２×１０－３	
２２７Ｐａ	酸化物及び水酸化物以外の化合物	２×１０－４	２×１００	２×１０－６	
２２７Ｐａ	酸化物及び水酸化物	２×１０－４	２×１００	２×１０－６	
２２８Ｐａ	酸化物及び水酸化物以外の化合物	５×１０－４	１×１００	２×１０－６	
２２８Ｐａ	酸化物及び水酸化物	４×１０－４	１×１００	２×１０－６	
２２９Ｐａ	酸化物及び水酸化物以外の化合物	４×１０－３	１×１０１	２×１０－５	
２２９Ｐａ	酸化物及び水酸化物	４×１０－３	１×１０１	２×１０－５	
２３０Ｐａ	酸化物及び水酸化物以外の化合物	５×１０－５	８×１０－１	２×１０－７	
２３０Ｐａ	酸化物及び水酸化物	４×１０－５	８×１０－１	２×１０－７	
２３１Ｐａ	酸化物及び水酸化物以外の化合物	２×１０－７	１×１０－３	１×１０－９	
２３１Ｐａ	酸化物及び水酸化物	１×１０－６	１×１０－３	４×１０－９	
２３２Ｐａ	酸化物及び水酸化物以外の化合物	３×１０－３	１×１００	１×１０－５	
２３２Ｐａ	酸化物及び水酸化物	１×１０－２	１×１００	４×１０－５	
２３３Ｐａ	酸化物及び水酸化物以外の化合物	７×１０－３	９×１０－１	４×１０－５	
２３３Ｐａ	酸化物及び水酸化物	７×１０－３	９×１０－１	３×１０－５	
２３４Ｐａ	酸化物及び水酸化物以外の化合物	４×１０－２	２×１００	３×１０－４	
２３４Ｐａ	酸化物及び水酸化物	４×１０－２	２×１００	３×１０－４	
２３４ｍＰａ	酸化物及び水酸化物以外の化合物	９×１００	３×１０２	９×１０－２	
２３４ｍＰａ	酸化物及び水酸化物	９×１００	３×１０２	９×１０－２	
２３６Ｐａ	酸化物及び水酸化物以外の化合物	１×１００	４×１０１	１×１０－２	
２３６Ｐａ	酸化物及び水酸化物	１×１００	４×１０１	１×１０－２	
２２８Ｕ	四価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕		４×１００		
２２８Ｕ	二酸化ウラン、八酸化三ウラン、四フッ化ウラン等の四価の化合物〔経口摂取〕		４×１００		
２２８Ｕ	六フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の六価の化合物	５×１０－４		５×１０－６	
２２８Ｕ	三酸化ウラン、四フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物	４×１０－４		３×１０－６	
２２８Ｕ	二酸化ウラン、八酸化三ウラン等の不溶性の化合物	４×１０－４		３×１０－６	
２３０Ｕ	四価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕		２×１０－２		
２３０Ｕ	二酸化ウラン、八酸化三ウラン、四フッ化ウラン等の四価の化合物〔経口摂取〕		２×１０－２		
２３０Ｕ	六フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の六価の化合物	５×１０－５		３×１０－７	
２３０Ｕ	三酸化ウラン、四フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物	２×１０－６		１×１０－８	
２３０Ｕ	二酸化ウラン、八酸化三ウラン等の不溶性の化合物	２×１０－６		８×１０－９	
２３１Ｕ	四価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕		３×１００		
２３１Ｕ	二酸化ウラン、八酸化三ウラン、四フッ化ウラン等の四価の化合物〔経口摂取〕		３×１００		
２３１Ｕ	六フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の六価の化合物	１×１０－１		２×１０－３	
２３１Ｕ	三酸化ウラン、四フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物	５×１０－２		３×１０－４	
２３１Ｕ	二酸化ウラン、八酸化三ウラン等の不溶性の化合物	４×１０－２		２×１０－４	
２３２Ｕ	四価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕		３×１０－３		
２３２Ｕ	二酸化ウラン、八酸化三ウラン、四フッ化ウラン等の四価の化合物〔経口摂取〕		３×１０－３		
２３２Ｕ	六フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の六価の化合物	４×１０－６		３×１０－８	
２３２Ｕ	三酸化ウラン、四フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物	４×１０－６		２×１０－８	
２３２Ｕ	二酸化ウラン、八酸化三ウラン等の不溶性の化合物	８×１０－７		４×１０－９	
２３３Ｕ	四価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕		２×１０－２		
２３３Ｕ	二酸化ウラン、八酸化三ウラン、四フッ化ウラン等の四価の化合物〔経口摂取〕		２×１０－２		
２３３Ｕ	六フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の六価の化合物	３×１０－５		２×１０－７	
２３３Ｕ	三酸化ウラン、四フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物	９×１０－６		４×１０－８	
２３３Ｕ	二酸化ウラン、八酸化三ウラン等の不溶性の化合物	３×１０－６		１×１０－８	
２３４Ｕ	四価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕		２×１０－２		
２３４Ｕ	二酸化ウラン、八酸化三ウラン、四フッ化ウラン等の四価の化合物〔経口摂取〕		２×１０－２		
２３４Ｕ	六フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の六価の化合物	３×１０－５		２×１０－７	
２３４Ｕ	三酸化ウラン、四フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物	１×１０－５		４×１０－８	
２３４Ｕ	二酸化ウラン、八酸化三ウラン等の不溶性の化合物	３×１０－６		１×１０－８	
２３５Ｕ	四価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕		２×１０－２		
２３５Ｕ	二酸化ウラン、八酸化三ウラン、四フッ化ウラン等の四価の化合物〔経口摂取〕		２×１０－２		
２３５Ｕ	六フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の六価の化合物	３×１０－５		２×１０－７	
２３５Ｕ	三酸化ウラン、四フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物	１×１０－５		４×１０－８	
２３５Ｕ	二酸化ウラン、八酸化三ウラン等の不溶性の化合物	３×１０－６		２×１０－８	
２３５ｍＵ	四価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕		２×１０５		
２３５ｍＵ	二酸化ウラン、八酸化三ウラン、四フッ化ウラン等の四価の化合物〔経口摂取〕		２×１０５		
２３５ｍＵ	六フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の六価の化合物	２×１０４		２×１０２	
２３５ｍＵ	三酸化ウラン、四フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物	２×１０４		８×１０１	
２３５ｍＵ	二酸化ウラン、八酸化三ウラン等の不溶性の化合物	２×１０４		２×１０２	
２３６Ｕ	四価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕		２×１０－２		
２３６Ｕ	二酸化ウラン、八酸化三ウラン、四フッ化ウラン等の四価の化合物〔経口摂取〕		２×１０－２		
２３６Ｕ	六フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の六価の化合物	３×１０－５		２×１０－７	
２３６Ｕ	三酸化ウラン、四フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物	１×１０－５		４×１０－８	
２３６Ｕ	二酸化ウラン、八酸化三ウラン等の不溶性の化合物	３×１０－６		１×１０－８	
２３７Ｕ	四価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕		１×１００		
２３７Ｕ	二酸化ウラン、八酸化三ウラン、四フッ化ウラン等の四価の化合物〔経口摂取〕		１×１００		
２３７Ｕ	六フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の六価の化合物	６×１０－２		６×１０－４	
２３７Ｕ	三酸化ウラン、四フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物	１×１０－２		７×１０－５	
２３７Ｕ	二酸化ウラン、八酸化三ウラン等の不溶性の化合物	１×１０－２		７×１０－５	
２３８Ｕ	四価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕		２×１０－２		
２３８Ｕ	二酸化ウラン、八酸化三ウラン、四フッ化ウラン等の四価の化合物〔経口摂取〕		２×１０－２		
２３８Ｕ	六フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の六価の化合物	４×１０－５		３×１０－７	
２３８Ｕ	三酸化ウラン、四フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物	１×１０－５		４×１０－８	
２３８Ｕ	二酸化ウラン、八酸化三ウラン等の不溶性の化合物	４×１０－６		２×１０－８	
２３９Ｕ	四価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕		３×１０１		
２３９Ｕ	二酸化ウラン、八酸化三ウラン、四フッ化ウラン等の四価の化合物〔経口摂取〕		３×１０１		
２３９Ｕ	六フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の六価の化合物	１×１００		１×１０－２	
２３９Ｕ	三酸化ウラン、四フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物	６×１０－１		５×１０－３	
２３９Ｕ	二酸化ウラン、八酸化三ウラン等の不溶性の化合物	６×１０－１		５×１０－３	
２４０Ｕ	四価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕		７×１０－１		
２４０Ｕ	二酸化ウラン、八酸化三ウラン、四フッ化ウラン等の四価の化合物〔経口摂取〕		７×１０－１		
２４０Ｕ	六フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の六価の化合物	６×１０－２		６×１０－４	
２４０Ｕ	三酸化ウラン、四フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物	３×１０－２		２×１０－４	
２４０Ｕ	二酸化ウラン、八酸化三ウラン等の不溶性の化合物	２×１０－２		２×１０－４	
２３１Ｎｐ	すべての化合物	１×１０－２	４×１０１	８×１０－５	
２３２Ｎｐ	すべての化合物	６×１０－１	９×１０１	３×１０－３	
２３３Ｎｐ	すべての化合物	７×１００	４×１０２	７×１０－２	
２３４Ｎｐ	すべての化合物	３×１０－２	１×１００	２×１０－４	
２３５Ｎｐ	すべての化合物	８×１０－２	１×１０１	３×１０－４	
２３６Ｎｐ
（物理的半減期が１．１５×１０５年のもの）	すべての化合物	１×１０－５	６×１０－２	４×１０－８	
２３６Ｎｐ
（物理的半減期が２２．５時間のもの）	すべての化合物	６×１０－３	４×１００	２×１０－５	
２３７Ｎｐ	すべての化合物	１×１０－６	９×１０－３	６×１０－９	
２３８Ｎｐ	すべての化合物	１×１０－２	９×１０－１	６×１０－５	
２３９Ｎｐ	すべての化合物	２×１０－２	１×１００	１×１０－４	
２４０Ｎｐ	すべての化合物	２×１０－１	１×１０１	１×１０－３	
２４０ｍＮｐ	すべての化合物	１×１００	５×１０１	１×１０－２	
２４１Ｎｐ	すべての化合物	１×１００	９×１０－３		
２３２Ｐｕ	硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕		６×１００		
２３２Ｐｕ	硝酸塩〔経口摂取〕		６×１００		
２３２Ｐｕ	不溶性の酸化物〔経口摂取〕		６×１００		
２３２Ｐｕ	不溶性の酸化物以外の化合物	９×１０－４		７×１０－６	
２３２Ｐｕ	不溶性の酸化物	８×１０－４		６×１０－６	
２３４Ｐｕ	硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕		５×１００		
２３４Ｐｕ	硝酸塩〔経口摂取〕		５×１００		
２３４Ｐｕ	不溶性の酸化物〔経口摂取〕		５×１００		
２３４Ｐｕ	不溶性の酸化物以外の化合物	１×１０－３		６×１０－６	
２３４Ｐｕ	不溶性の酸化物	１×１０－３		５×１０－６	
２３５Ｐｕ	硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕		４×１０２		
２３５Ｐｕ	硝酸塩〔経口摂取〕		４×１０２		
２３５Ｐｕ	不溶性の酸化物〔経口摂取〕		４×１０２		
２３５Ｐｕ	不溶性の酸化物以外の化合物	８×１００		８×１０－２	
２３５Ｐｕ	不溶性の酸化物	８×１００		８×１０－２	
２３６Ｐｕ	硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕		１×１０－２		
２３６Ｐｕ	硝酸塩〔経口摂取〕		１×１０－２		
２３６Ｐｕ	不溶性の酸化物〔経口摂取〕		１×１０－２		
２３６Ｐｕ	不溶性の酸化物以外の化合物	２×１０－６		７×１０－９	
２３６Ｐｕ	不溶性の酸化物	３×１０－６		１×１０－８	
２３７Ｐｕ	硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕		８×１００		
２３７Ｐｕ	硝酸塩〔経口摂取〕		８×１００		
２３７Ｐｕ	不溶性の酸化物〔経口摂取〕		８×１００		
２３７Ｐｕ	不溶性の酸化物以外の化合物	７×１０－２		４×１０－４	
２３７Ｐｕ	不溶性の酸化物	７×１０－２		３×１０－４	
２３８Ｐｕ	硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕		４×１０－３		
２３８Ｐｕ	硝酸塩〔経口摂取〕		４×１０－３		
２３８Ｐｕ	不溶性の酸化物〔経口摂取〕		４×１０－３		
２３８Ｐｕ	不溶性の酸化物以外の化合物	７×１０－７		３×１０－９	
２３８Ｐｕ	不溶性の酸化物	２×１０－６		８×１０－９	
２３９Ｐｕ	硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕		４×１０－３		
２３９Ｐｕ	硝酸塩〔経口摂取〕		４×１０－３		
２３９Ｐｕ	不溶性の酸化物〔経口摂取〕		４×１０－３		
２３９Ｐｕ	不溶性の酸化物以外の化合物	７×１０－７		３×１０－９	
２３９Ｐｕ	不溶性の酸化物	３×１０－６		８×１０－９	
２４０Ｐｕ	硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕		４×１０－３		
２４０Ｐｕ	硝酸塩〔経口摂取〕		４×１０－３		
２４０Ｐｕ	不溶性の酸化物〔経口摂取〕		４×１０－３		
２４０Ｐｕ	不溶性の酸化物以外の化合物	７×１０－７		３×１０－９	
２４０Ｐｕ	不溶性の酸化物	３×１０－６		８×１０－９	
２４１Ｐｕ	硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕		２×１０－１		
２４１Ｐｕ	硝酸塩〔経口摂取〕		２×１０－１		
２４１Ｐｕ	不溶性の酸化物〔経口摂取〕		２×１０－１		
２４１Ｐｕ	不溶性の酸化物以外の化合物	４×１０－５		２×１０－７	
２４１Ｐｕ	不溶性の酸化物	２×１０－４		８×１０－７	
２４２Ｐｕ	硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕		４×１０－３		
２４２Ｐｕ	硝酸塩〔経口摂取〕		４×１０－３		
２４２Ｐｕ	不溶性の酸化物〔経口摂取〕		４×１０－３		
２４２Ｐｕ	不溶性の酸化物以外の化合物	７×１０－７		３×１０－９	
２４２Ｐｕ	不溶性の酸化物	３×１０－６		９×１０－９	
２４３Ｐｕ	硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕		９×１００		
２４３Ｐｕ	硝酸塩〔経口摂取〕		９×１００		
２４３Ｐｕ	不溶性の酸化物〔経口摂取〕		９×１００		
２４３Ｐｕ	不溶性の酸化物以外の化合物	２×１０－１		１×１０－３	
２４３Ｐｕ	不溶性の酸化物	２×１０－１		１×１０－３	
２４４Ｐｕ	硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕		４×１０－３		
２４４Ｐｕ	硝酸塩〔経口摂取〕		４×１０－３		
２４４Ｐｕ	不溶性の酸化物〔経口摂取〕		４×１０－３		
２４４Ｐｕ	不溶性の酸化物以外の化合物	７×１０－７		３×１０－９	
２４４Ｐｕ	不溶性の化合物	３×１０－６		９×１０－９	
２４５Ｐｕ	硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕		１×１００		
２４５Ｐｕ	硝酸塩〔経口摂取〕		１×１００		
２４５Ｐｕ	不溶性の酸化物〔経口摂取〕		１×１００		
２４５Ｐｕ	不溶性の酸化物以外の化合物	３×１０－２		３×１０－４	
２４５Ｐｕ	不溶性の酸化物	３×１０－２		３×１０－４	
２４６Ｐｕ	硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕		２×１０－１		
２４６Ｐｕ	硝酸塩〔経口摂取〕		２×１０－１		
２４６Ｐｕ	不溶性の酸化物〔経口摂取〕		２×１０－１		
２４６Ｐｕ	不溶性の酸化物以外の化合物	３×１０－３		２×１０－５	
２４６Ｐｕ	不溶性の酸化物	３×１０－３		２×１０－５	
２３７Ａｍ	すべての化合物	６×１０－１	５×１０１	５×１０－３	
２３８Ａｍ	すべての化合物	３×１０－１	３×１０１	１×１０－３	
２３９Ａｍ	すべての化合物	７×１０－２	３×１００	５×１０－４	
２４０Ａｍ	すべての化合物	４×１０－２	１×１００	３×１０－４	
２４１Ａｍ	すべての化合物	８×１０－７	５×１０－３	３×１０－９	
２４２Ａｍ	すべての化合物	２×１０－３	３×１００	７×１０－６	
２４２ｍＡｍ	すべての化合物	９×１０－７	５×１０－３	４×１０－９	
２４３Ａｍ	すべての化合物	８×１０－７	５×１０－３	３×１０－９	
２４４Ａｍ	すべての化合物	１×１０－２	２×１００	７×１０－５	
２４４ｍＡｍ	すべての化合物	３×１０－１	３×１０１	２×１０－３	
２４５Ａｍ	すべての化合物	３×１０－１	１×１０１	２×１０－３	
２４６Ａｍ	すべての化合物	２×１０－１	１×１０１	２×１０－３	
２４６ｍＡｍ	すべての化合物	５×１０－１	２×１０１	５×１０－３	
２４７Ａｍ	すべての化合物	５×１０－１	３×１０１	５×１０－３	
２３８Ｃｍ	すべての化合物	４×１０－３	１×１０１	３×１０－５	
２３９Ｃｍ	すべての化合物	２×１０－１	１×１０１	２×１０－３	
２４０Ｃｍ	すべての化合物	９×１０－６	１×１０－１	４×１０－８	
２４１Ｃｍ	すべての化合物	８×１０－４	９×１０－１	３×１０－６	
２４２Ｃｍ	すべての化合物	６×１０－６	６×１０－２	２×１０－８	
２４３Ｃｍ	すべての化合物	１×１０－６	６×１０－３	４×１０－９	
２４４Ｃｍ	すべての化合物	１×１０－６	７×１０－３	５×１０－９	
２４５Ｃｍ	すべての化合物	８×１０－７	５×１０－３	３×１０－９	
２４６Ｃｍ	すべての化合物	８×１０－７	５×１０－３	３×１０－９	
２４７Ｃｍ	すべての化合物	８×１０－７	５×１０－３	４×１０－９	
２４８Ｃｍ	すべての化合物	２×１０－７	１×１０－３	９×１０－１０	
２４９Ｃｍ	すべての化合物	４×１０－１	３×１０１	４×１０－３	
２５０Ｃｍ	すべての化合物	４×１０－８	２×１０－４	２×１０－１０	
２５１Ｃｍ	すべての化合物	６×１０－１	３×１０１	５×１０－３	
２４５Ｂｋ	すべての化合物	１×１０－２	１×１００	６×１０－５	
２４６Ｂｋ	すべての化合物	５×１０－２	２×１００	４×１０－４	
２４７Ｂｋ	すべての化合物	５×１０－７	２×１０－３	２×１０－９	
２４８ｍＢｋ	すべての化合物	２×１０－３	２×１００	７×１０－６	
２４９Ｂｋ	すべての化合物	２×１０－４	９×１０－１	８×１０－７	
２５０Ｂｋ	すべての化合物	３×１０－２	６×１００	１×１０－４	
２５１Ｂｋ	すべての化合物	３×１０－１	２×１０１	３×１０－３	
２４４Ｃｆ	すべての化合物	１×１０－３	１×１０－１	９×１０－６	
２４６Ｃｆ	すべての化合物	６×１０－５	２×１０－１	３×１０－７	
２４７Ｃｆ	すべての化合物	５×１０－１	４×１０１	３×１０－３	
２４８Ｃｆ	すべての化合物	３×１０－６	２×１０－２	１×１０－８	
２４９Ｃｆ	すべての化合物	５×１０－７	２×１０－３	２×１０－９	
２５０Ｃｆ	すべての化合物	９×１０－７	５×１０－３	４×１０－９	
２５１Ｃｆ	すべての化合物	５×１０－７	２×１０－３	２×１０－９	
２５２Ｃｆ	すべての化合物	２×１０－６	７×１０－３	６×１０－９	
２５３Ｃｆ	すべての化合物	２×１０－５	４×１０－１	１×１０－７	
２５４Ｃｆ	すべての化合物	９×１０－７	２×１０－３	３×１０－９	
２５５Ｃｆ	すべての化合物	５×１０－３	２×１０１	２×１０－５	
２５６Ｃｆ	すべての化合物	５×１０－６	３×１０－１	６×１０－８	
２４９Ｅｓ	すべての化合物	８×１０－２	４×１０１	５×１０－４	
２５０Ｅｓ	すべての化合物	５×１０－２	４×１０１	２×１０－４	
２５１Ｅｓ	すべての化合物	１×１０－２	５×１００	６×１０－５	
２５３Ｅｓ	すべての化合物	１×１０－５	１×１０－１	５×１０－８	
２５４Ｅｓ	すべての化合物	３×１０－６	２×１０－２	１×１０－８	
２５４ｍＥｓ	すべての化合物	６×１０－５	２×１０－１	３×１０－７	
２５５Ｅｓ	すべての化合物	７×１０－６	１×１０－１	３×１０－８	
２５６Ｅｓ	すべての化合物	６×１０－５	２×１０－１	６×１０－７	
２５１Ｆｍ	すべての化合物	１×１０－２	１×１０１	７×１０－５	
２５２Ｆｍ	すべての化合物	８×１０－５	３×１０－１	４×１０－７	
２５３Ｆｍ	すべての化合物	７×１０－５	８×１０－１	３×１０－７	
２５４Ｆｍ	すべての化合物	３×１０－４	２×１００	２×１０－６	
２５５Ｆｍ	すべての化合物	８×１０－５	３×１０－１	５×１０－７	
２５６Ｆｍ	すべての化合物	３×１０－６	４×１０－２	３×１０－８	
２５７Ｆｍ	すべての化合物	４×１０－６	４×１０－２	２×１０－８	
２５７Ｍｄ	すべての化合物	１×１０－３	６×１００	５×１０－６	
２５８Ｍｄ	すべての化合物	５×１０－６	５×１０－２	２×１０－８	
別表第三（第十八条の二関係）
放射性同位元素の種類が明らかで、かつ、当該放射性同位元素の種類が別表第二にあげられていない場合の空気中濃度限度等
第一欄
放射性同位元素の区分	第二欄
空気中濃度限度
（Ｂｑ／ｃｍ３）	第三欄
排液中又は排水中の濃度限度
（Ｂｑ／ｃｍ３）	第四欄
排気中又は空気中の濃度限度
（Ｂｑ／ｃｍ３）	
アルファ線放出の区分	物理的半減期の区分				
アルファ線を放出する放射性同位元素	物理的半減期が１０分未満のもの	４×１０－４	４×１００	３×１０－６	
	物理的半減期が１０分以上、１日未満のもの	３×１０－６	４×１０－２	３×１０－８	
	物理的半減期が１日以上、３０日未満のもの	２×１０－６	５×１０－３	８×１０－９	
	物理的半減期が３０日以上のもの	３×１０－８	２×１０－４	２×１０－１０	
アルファ線を放出しない放射性同位元素	物理的半減期が１０分未満のもの	３×１０－２	５×１００	１×１０－４	
	物理的半減期が１０分以上、１日未満のもの	６×１０－５	１×１０－１	６×１０－７	
	物理的半減期が１日以上、３０日未満のもの	４×１０－６	５×１０－３	２×１０－８	
	物理的半減期が３０日以上のもの	１×１０－５	７×１０－４	４×１０－８	
別表第四（第十八条の二関係）
表面密度限度
区分	密度（Ｂｑ／ｃｍ２）	
アルファ線を放出する放射性同位元素	４	
アルファ線を放出しない放射性同位元素	４０	
別記様式
[略]