平成四年通商産業省令第八十一号
計量法附則第三条の計量単位の記号等を定める規則
計量法（平成四年法律第五十一号）附則第七条及び計量法附則第三条の計量単位等を定める政令（平成四年政令第三百五十八号）別表第二第七号の規定に基づき、計量法附則第三条の計量単位の記号等を定める規則を次のように制定する。
（記号）
第一条　計量法（平成四年法律第五十一号。以下「法」という。）附則第七条に規定する経済産業省令で定める法附則第三条第一項から第三項までに規定する計量単位の記号は別表のとおりとする。
（音圧レベルにおける聴感補正）
第二条　計量法附則第三条の計量単位等を定める政令（平成四年政令第三百五十八号）別表第二第七号の音圧実効値に通商産業省令で定める聴感補正を行って得られる値は、計量単位規則（平成四年通商産業省令第八十号）第六条の規定を準用する。
附　則
この省令は、法の施行の日（平成五年十一月一日）から施行する。
附　則　（平成一二年一〇月一三日通商産業省令第二二九号）
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
別表（第１条関係）
物象の状態の量	計量単位	記号	
力	ダイン	ｄｙｎ	
	メガダイン	Ｍｄｙｎ	
仕事	エルグ	ｅｒｇ	
熱量	重量キログラムメートル	ｋｇｆ・ｍ	
	エルグ	ｅｒｇ	
中性子放出率	中性子毎秒	ｎ／ｓ	
	中性子毎分	ｎ／ｍｉｎ	
放射能	壊変毎秒	ｄｐｓ	
	壊変毎分	ｄｐｍ	
長さ	ミクロン	μ	
	ミリミクロン	ｍμ	
周波数	サイクル又はサイクル毎秒	ｃ、～又はｃ／ｓ	
	キロサイクル又はキロサイクル毎秒	ｋｃ又はｋｃ／ｓ	
	メガサイクル又はメガサイクル毎秒	Ｍｃ又はＭｃ／ｓ	
	ギガサイクル又はギガサイクル毎秒	Ｇｃ又はＧｃ／ｓ	
	テラサイクル又はテラサイクル毎秒	Ｔｃ又はＴｃ／ｓ	
磁界の強さ	アンペア回数毎メートル	ＡＴ／ｍ	
	エルステッド	Ｏｅ	
起磁力	アンペア回数	ＡＴ	
磁束密度	ガンマ	γ	
	ガウス	Ｇ	
磁束	マクスウェル	Ｍｘ	
音圧レベル	ホン	ｄＢ	
濃度	規定	Ｎ	
力	重量キログラム	ｋｇｆ	
	重量グラム	ｇｆ	
	重量ミリグラム	ｍｇｆ	
	重量トン	ｔｆ	
	重量キロトン	ｋｔｆ	
	重量メガトン	Ｍｔｆ	
力のモーメント	重量キログラムメートル	ｋｇｆ・ｍ	
	重量キログラムセンチメートル	ｋｇｆ・ｃｍ	
	重量グラムセンチメートル	ｇｆ・ｃｍ	
	重量トンセンチメートル	ｔｆ・ｃｍ	
圧力	重量キログラム毎平方メートル	ｋｇｆ／ｍ２	
	重量キログラム毎平方センチメートル	ｋｇｆ／ｃｍ２	
	重量グラム毎平方メートル	ｇｆ／ｍ２	
	重量グラム毎平方センチメートル	ｇｆ／ｃｍ２	
	水銀柱メートル	ｍＨｇ	
	水銀柱ミリメートル	ｍｍＨｇ	
	水銀柱センチメートル	ｃｍＨｇ	
	水柱メートル	ｍＨ２Ｏ	
	水柱ミリメートル	ｍｍＨ２Ｏ	
	水柱センチメートル	ｃｍＨ２Ｏ	
応力	重量キログラム毎平方メートル	ｋｇｆ／ｍ２	
	重量キログラム毎平方センチメートル	ｋｇｆ／ｃｍ２	
	重量キログラム毎平方ミリメートル	ｋｇｆ／ｍｍ２	
	重量グラム毎平方メートル	ｇｆ／ｍ２	
	重量グラム毎平方センチメートル	ｇｆ／ｃｍ２	
	重量グラム毎平方ミリメートル	ｇｆ／ｍｍ２	
仕事	重量キログラムメートル	ｋｇｆ・ｍ	
工率	重量キログラムメートル毎秒	ｋｇｆ・ｍ／ｓ	
熱量	カロリー	（温度をｔとしたとき）　ｃａｌｔ（温度を指定しないとき）　ｃａｌ	
	キロカロリー	（温度をｔとしたとき）　ｋｃａｌｔ（温度を指定しないとき）　ｋｃａｌ	
	メガカロリー	（温度をｔとしたとき）　Ｍｃａｌｔ（温度を指定しないとき）　Ｍｃａｌ	
	ギガカロリー	（温度をｔとしたとき）　Ｇｃａｌｔ（温度を指定しないとき）　Ｇｃａｌ	
熱伝導率	カロリー毎秒毎メートル毎度	ｃａｌ／（ｓ・ｍ・℃）	
	カロリー毎秒毎センチメートル毎度	ｃａｌ／（ｓ・ｃｍ・℃）	
	キロカロリー毎秒毎メートル毎度	ｋｃａｌ／（ｓ・ｍ・℃）	
	カロリー毎時毎メートル毎度	ｃａｌ／（ｈ・ｍ・℃）	
比熱容量	カロリー毎キログラム毎度	ｃａｌ／（ｋｇ・℃）	
	キロカロリー毎キログラム毎度	ｋｃａｌ／（ｋｇ・℃）	
	カロリー毎グラム毎度	ｃａｌ／（ｇ・℃）